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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Telšių autobusų parkui

PASIŪLYMAS
NAUJŲ BIOMETANU VAROMŲ M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMAS
 ____________ Nr.______
(Data)
______________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos**
	


** jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektą (-us) (subteikėją (-us)*):
	Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai)
	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams) 

	Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams)

	Įsipareigojimų dalis (procentais) 
	(nurodoma, jei žinoma)


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;
2) supaprastinto atviro konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus:
	Eil.
Nr.
	Transporto priemonė
	Kiekis,
vnt.
	Vieneto kaina,
Eur be PVM
	Suma iš viso,
pasiūlymo kaina,
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.
	(Tiekėjas nurodo siūlomų Prekių pilną pavadinimą, modelį. 
	2
	
	

	                                                                    PVM (dydis, %) suma:
	

	                                         Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina yra_____________________________________________________________ Eur be PVM  [turi būti nurodyta bendra kaina be PVM žodžiais]. 

	Bendra pasiūlymo kaina yra_____________________________________________________________Eur su   PVM [turi būti nurodyta bendra kaina su PVM, žodžiais].


                                                                                                                       
Pastabos:
1) Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Prekių kiekiui (apimčiai).
2) Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka PS pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą/įkainius ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį išskaičiuojamas (KSPĮ 94 str. 3 d.).
3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
4) Į pasiūlytą kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos;
5) Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas, sumos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKOS 
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

 (Nurodo Prekių pilną pavadinimą, modelį)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, draudžiama rašyti „atitinka“, „taip“, „ne“)
Pildo Tiekėjas

	1. 
	Tipas (kodas)
	1.1. Naujos, neeksploatuotos M3 klasės, B grupės netaršios transporto priemonės (autobusai), sertifikuotos pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 reikalavimus dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą– tiekėjas patvirtina, kad siūlomi autobusai atitinka Reglamentui (ES) 2018/858.

Nurodomas autobusų gamintojas, modelis, klasė, grupė.

*Sutarties vykdymo metu pateikiamas gamintojo/tiekėjo dokumentas / sertifikatas patvirtinantį atitiktį Reglamentui (ES) 2018/858.

	2. 
	
	1.2. M3 transporto priemonės (autobusai) atitinka transporto priemonių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus, numatytus Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“ arba lygiavertę.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą – tiekėjas patvirtina, kad siūlomi autobusai atitinka Aprašo reikalavimus.

*Sutarties vykdymo metu pateikiamas gamintojo/tiekėjo dokumentas / sertifikatas patvirtinantį atitiktį Aprašo reikalavimams.

	3. 
	Keleivių vietų skaičius
	2.1. Ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 1 žmogų su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas keleivių vietų skaičius: stacionarių sėdimų vietų skaičius,
neįgaliųjų (vežimėliui) vietų skaičius.

	4. 
	Ašių skaičius
	3.1. Ne daugiau 2 ašys.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas ašių skaičius

	5. 
	Galios agregatas
	4.1. Variklis varomas suslėgtomis biometano dujomis, atitinkančiomis Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma kuro rūšis


	6. 
	Variklio galia
	5.1. Maksimali variklio galia ne mažesnė kaip 100Kw, 136AG.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma variklio galia

	7. 
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	6.1. Perkama transporto priemonė turi atitikti ne mažiau kaip Euro VI arba griežtesnį teršalų išmetimo standartą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100 („Dėl transporto priemonių eksploatacinių parametrų nustatymo“) ir ES Reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl sunkiasvorių transporto priemonių variklių teršalų išmetimo standartų.
6.2. Vadovaujantis Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-100, tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo sertifikuotus duomenis arba akredituotų bandymų ataskaitas apie transporto priemonės:
degalų arba energijos sąnaudas (l/100 km arba kWh/100 km),
CO₂ emisijas (g/km),
NOx emisijas (g/km),
neišdegančių angliavandenilių (NMHC) emisijas (g/km),
kietųjų dalelių (KD) emisijas (g/km).
6.3. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo užtikrinti ir pateikti įrodymus, kad transporto priemonė atitinka visus nurodytus aplinkosauginius reikalavimus.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą – tiekėjas patvirtina, kad siūlomi autobusai atitinka Aplinkosaugos kriterijus.

Nurodoma: 
priemonės atitiktis teršalų išmetimo standartui;
degalų arba energijos sąnaudas (l/100 km arba kWh/100 km) - 
CO₂ emisijas (g/km) - 
NOx emisijas (g/km) - 
neišdegančių angliavandenilių (NMHC) emisijas (g/km) - 
kietųjų dalelių (KD) emisijas (g/km) - 

*Sutarties vykdymo metu pateikiamas gamintojo/tiekėjo sertifikuotus dokumentus/akredituotų bandymų ataskaitas, patvirtinančius, kad transporto priemonė atitinka visus nurodytus aplinkosauginius reikalavimus.

	8. 
	Vairavimo sistema
	7.1. Turi būti įrengta sistema su vairo stiprintuvu.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma vairavimo sistema

	9. 
	Stabdžių sistema
	8.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. Autobuse turi būti sumontuota ABS antiblokavimo sistema, ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas stabdžių sistema

	10. 
	Suslėgtų biometano dujų užpylimo jungties tipas
	9.1. NGV1 arba NGV2
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas suslėgtų biometano dujų užpylimo jungties tipas

	11. 
	Pakaba
	10.1. Gamyklinė, galinė ašis turi būti su pneumatine pakaba arba pneumatine pakaba ir lingėmis. Esant tik pneumatinei galinės ašies pakabai turi būti aukščio palaikymo funkcija, pakaba turi reguliuotis automatiškai pagal apkrovą.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas pakaba

	12. 
	Ratai ir padangos
	11.1. Galiniai dvigubi ratai. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomi ratai

	13. 
	
	11.2. M3 kategorijos kelių transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas padangų gamintojo pavadinimas (klasė). 


	14. 
	Elektros sistema
	12.1. M3 transporto priemonėse (autobusuose) turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema (ne mažiau kaip 2 kameros, kurios būtų sumontuotos taip, kad leistų stebėti visą transporto priemonės saloną ir kita kamera/ vaizdo registratorius). 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma siūloma vaizdo stebėjimo sistema

	15. 
	
	12.2. M3 transporto priemonės (autobusai) turi būti aprūpintos antialkoholiniu variklio užraktu (įtaisu, neleidžiančiu užvesti transporto priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama alkoholio), atitinkančiu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobusams ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur-lex.europa.eu svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą 
Nurodoma yra/ nėra  antialkoholinis užraktas

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo sertifikatas arba kitas dokumentas, patvirtinantis, kad įtaisas sumontuotas ir atitinka standartą ir atitinka ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus 

	16. 
	Apšvietimas
	13.1. Turi būti įdiegta galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). Salono apšvietimas privalo turėti ne mažiau kaip du šviesos intensyvumo lygius. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai arba lygiavertės technologijos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107  3 priedo 7.8 punkto reikalavimus).
	 
Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas salono apšvietimas

	17. 
	Salono šildymas / kondicionavimas / vėdinimas
	14.1. Turi būti įrengtos autobuso keleivių salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos, pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje.
	
Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma yra/ nėra salono, vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistemos atitinkančios taisykles. Keleivių skyriaus kondicionieriaus montavimo vieta.

	18. 
	
	14.2. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Sistemos galia ne mažiau 4 kW. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą.

Nurodomas salono šildymo įranga

	19. 
	Kėbulas 
	15.1. Autobuso kėbulas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 66 „Suvienodintos didelių keleivinių kelių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į apkrovą laikančios šių priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumą, nuostatos“ reikalavimus. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą 

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo sertifikatas arba kitas dokumentas, patvirtinantis, atitiktį JT/EEK Nr. 66 reikalavimams.

	20. 
	Durys
	16.1. Autobuse turi būti ne mažiau kaip 3 durys. Visos durys privalo būti įstiklintos arba su langais, užtikrinančios pakankamą matomumą į išorę.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas durų skaičius ir matomumas (langai / pinai įstiklintos

	21. 
	
	16.2. Vairuotojo skyriuje turi būti atidaromos šoninės durys abiejose pusėse. Įlaipinimas į autobusą vyksta per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomos vairuotojo skyriaus durys

	22. 
	
	16.3. Autobuso gale turi būti durys, per kurias galima įkelti neįgalųjį vežimėlyje sėdintį keleivį. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi elektriniu tenu, užtikrinant matomumą žiemos sąlygomis.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma galinių durų funkcija

	23. 
	
	16.4. Turi būti turi būti įrengta mechaninė arba kita technologija valdoma rampa ar liftas, skirtas neįgaliojo vežimėliui pakelti į transporto priemonę. Įranga turi atitikti ES saugos ir prieigos standartus, būti patikima ir lengvai valdoma
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas įranga neįgaliojo vežimėliui pakelti

	24. 
	Langai
	17.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo (saugus stiklas tai yra stiklas, kuris yra papildomai apdorotas, kad sumažinti žmogaus sužeidimo paketų (susižeidimo) stiklo šuke riziką Dužūs stiklui, jis subyra į mažus gabaliukus be aštrių kampų, kurie galėtų sužeisti žmogų).
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma kokie langai

	25. 
	
	17.2. Šoniniai keleivių skyriaus langų šviesos laidumas  turi būti 30-70 proc. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas keleivių skyriaus langų šviesos laidumas, langų tamsinimo būdas

	26. 
	Veidrodžiai
	18.1. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas veidrodžių kiekis, reguliavimas ir šildymo galimybės

	27. 
	Vairuotojo darbo vieta 
	19.1. Valdymo elementai ir signalai: Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomi valdymo elementai ir signalai

	28. 
	
	19.2. Prietaisų skydelyje vairuotojui turi būti rodomas greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). Matavimo prietaisų skalės − metrinės matavimo sistemos.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma prietaisų skydelio rodoma informacija

	29. 
	
	19.3. Vairuotojo sėdynė turi būti su amortizuojančia pakaba.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą.

Nurodoma vairuotojo sėdynės pakaba

	30. 
	Keleivių sėdynės
	20.1. Sėdynės turi būti atskiros, pritvirtintos prie sienų, išskyrus atvejus, kai konstrukciškai neįmanoma tvirtinti prie sienų (pvz., ratų arkos). 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma kokios keleivių sėdynės ir kaip pritvirtintos

	31. 
	
	20.2. Visos keleivių sėdynės su saugos diržais.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas ar keleivių sėdynės su saugos diržais

	32. 
	Grindys
	21.1. 	Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui) grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas grindų dangos tipas

	33. 
	
	21.2. Lygios grindys be papildomų laiptelių, pritaikytos neįgaliojo vežimėlio tvirtinimui. Privalo būti visi reikalingi standartiniai (su galimybe naudoti skirtingų gamintojų tvirtinimo įrangą) tvirtinimo elementai grindyse ir/ar sienose/lubose pritvirtinti vežimėlius ir keleivius pagal tokioms transporto priemonėms taikomus reikalavimus.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas grindų tipas ir tvirtinimo elementai

	34. 
	Tachografas
	22.1. Turi būti sumontuotas skaitmeninis arba lygiavertis tachografas.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma tachografo rūšis 

	35. 
	Avariniai išėjimai
	23.1. Bent vienas avarinis išėjimas.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas avarinių išėjimų skaičius

	36. 
	
	23.2. Turi būti pažymėtas piktogramomis ir (arba) lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo turi būti pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas avarinių išėjimų žymėjimas, priemonės išėjimo atidarymui.

	37. 
	Apsaugos įranga/priemonės
	24.1. Kiekvienoje transporto priemonėje (autobuse) matomoje vietoje ir lengvai pasiekiami turi būti:
24.1.1.    2 (du) 6 kg milteliniai gesintuvai.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodoma apsaugos įranga/priemonės

	38. 
	
	24.1.2. avarinis ženklas.
	

	39. 
	
	24.1.3. dvi ratų atsparos.
	

	40. 
	
	24.1.4. du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys LR KET reikalavimus.
	

	41. 
	
	24.1.5. šviesą atspindinti liemenė.
	

	42. 
	Tiekėjo garantijos
	25.1  Bendroji garantija - Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažesnė kaip 100000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs). Išimtys - Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.).
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas konkretus garantijos laikotarpis ir rida.

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo garantinis dokumentas. 

	43. 
	
	25.2. Kėbulo ir stiklų garantija - Tiekėjo garantija kėbului ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas konkretus garantijos terminas.

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo garantinis dokumentas.

	44. 
	
	25.3. Paviršių ir vidaus įrangos garantija - Tiekėjo garantija dažytų paviršių kokybei (netaikoma natūraliam nusidėvėjimui), salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas konkretus garantijos terminas.

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo garantinis dokumentas.

	45. 
	
	25.4. Atsarginės dalys - Tiekėjas privalo garantuoti siūlomo autobuso atsarginių dalių įsigijimo galimybę ne trumpiau nei 120 mėnesių nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas konkretus laikotarpis.

*Sutarties vykdymo metu – pateikiamas gamintojo/tiekėjo garantinis dokumentas.

	46. 
	Servisas ir detalių pristatymas

	26.1.  Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu užtikrinti atsiradusių gedimų (defektų) nustatymą ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos ir pašalinti atsiradusį gedimą ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
Nurodomas konkretus terminas.

*Sutarties vykdymo metu - pateikiama gamintojo/tiekėjo patvirtinta serviso organizavimo tvarka.

	47. 
	
	26.2.  Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu numatytas techninis (garantinis) aptarnavimas bus  atliktas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. 
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
Nurodomas konkretus terminas
*Sutarties vykdymo metu pateikiamas gamintojo/tiekėjo garantinio aptarnavimo grafikas ar planas

	48. 
	
	26.3.  Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą

Nurodomas konkretus garantijos laikotarpis

*Sutarties vykdymo metu pateikiami gamintojo/tiekėjo dokumentai, patvirtinantys detalių garantijos pratęsimą

	49. 
	Dokumentai, pateikiami transporto priemonių (autobusų) perdavimo metu)
	27.1. Registracijos liudijimai
	
Nepildoma


	50. 
	
	27.2. Techniniai pasai
	Nepildoma

	51. 
	
	27.3. Gamintojo transporto priemonių (autobusų) sertifikatas, dokumentas arba COC (atitikties sertifikatas) su aiškiai matomais pristatomų autobusų kėbulo numeriais, kuriame patvirtinta atitiktis Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams:
27.3.1. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo.
27.3.2. Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims aprašo reikalavimams.
27.3.3. Aplinkosaugos reikalavimams:
atitiktis nustatytam teršalų išmetimo standartui,
nurodytos degalų arba energijos sąnaudos (l/100 km arba kWh/100 km),
CO₂ emisijos (g/km),
NOx emisijos (g/km),
neišdegančių angliavandenilių (NMHC) emisijos (g/km),
kietųjų dalelių (KD) emisijos (g/km).
27.3.4. Autobuso kėbulo atitiktis Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 66 reikalavimams.
	Nepildoma

	52. 
	
	27.4.  Gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengti dokumentai apie transporto priemonėse (autobusuose) įmontuotų antialkoholiniu variklio užraktų, atitiktį LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standartui ir ES elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams.
	Nepildoma

	53. 
	
	27.5. Garantijos: 
27.5.1. Bendroji garantija;
27.5.2. Kėbulo ir stiklų garantija;
27.5.3. Paviršių ir vidaus įrangos garantija;
27.5.4. Atsarginių dalių.
	Nepildoma

	54. 
	
	27.6.  Gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengti dokumentai apie transporto priemonių: 
27.6.1. techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumą; 
27.6.2. techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų laiko normas, 
27.6.3. aptarnavimui ir priežiūrai reikalingų medžiagų bei dalių kiekius.
	Nepildoma


	55. 
	
	27.7.  Eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto vadovas, įskaitant remonto technologijas, schemas, diagramas, dalių jungimo brėžinius, matmenis, tolerancijos ribas, slėgio dydžius ir kitą būtiną techninę informaciją.
	Nepildoma


	56. 
	
	27.8. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba, spausdinti ir/arba elektroninėje laikmenoje, ir/arba pateikiant nuorodas į gamintojo internetinę prieigą.
	Nepildoma


	57. 
	Autobusų pristatymas
	8.1. Ne vėliau kaip 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
Nurodomas konkretus pristatymo laikas (terminas).


*Gamintojo dokumentai (sertifikatai, pažymos, deklaracijos, liudijimai, instrukcijos ir kt.) patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pateikiami sutarties vykdymo metu. 
Kartu su pasiūlymu pateikiamas Tiekėjo siūlomų transporto priemonių (autobusų) gamintojo aprašas (laisva forma), leidžiantis pirkėjui patikrinti siūlomų transporto priemonių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	...įgaliojimas
	

	
	....užpildytas ir pasirašytas EBVPD
	

	
	...užpildyta techninė specifikacija ir techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai
	

	
	...tiekėjo deklaracija 
	

	
	... siūlomų transporto priemonių (autobusų) gamintojo aprašymas, brošiūra arba kitas lygiavertis dokumentas, leidžiantis pirkėjui patikrinti siūlomų transporto priemonių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	


Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis PĮ 94 str. 9 d., perkantysis subjektas įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.




	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



