Informuojame, kad patikslinta elektromobilio techninės specifikacijos lentelės 2 eilutė dėl ridos. 


[bookmark: _GoBack]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk48033650]Automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.


	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.

	[bookmark: _Hlk204871949]2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis eksploatuotas, pagamintas ne seniau nei 2020 m. Rida ne daugiau nei 100 000 km. 

	3.
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa 
	Ne mažesnė kaip 60 kWh.

	4.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 100 kW

	5.
	Bendras ilgis, 
	Ne mažiau kaip 410 cm 

	6.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.

	
	
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS.

	7.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	8.
	Durų skaičius
	Ne mažiau 4

	9.
	Sėdimų vietų skaičius 
	Ne mažiau 5 

	10.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	11.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema.

	12.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	13.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga.

	14.
	Kita įranga
	Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	15.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	16.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, kad jį būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje (registruotas VĮ „Regitra“, atlikta techninė apžiūra, teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, transportavimo kilpa). Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.

	17.
	Eksploatacijos vadovas
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas anglų kalba, pageidautina lietuvių kalba. 

	[bookmark: _Hlk204871977]18.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 6 mėnesių garantija

	19.
	Elektromobilio CO2 emisija
	0 g / km.

	[bookmark: _Hlk204871990]20.
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Ne mažiau kaip 3 metai 

	21.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).
	DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto.

	22.
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP (Pirkėjo pasirinkimu)
	Ne mažiau 400 km

	23.
	Automobilio draudimas
	Turi būti (ne trumpiau 6 mėn.)


Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 papunkčiu. 
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