TECHNINĖ SPECIFIKACIJA HEMOSTATINIAMS KLIPAMS ĮSIGYTI
1. Hemostatiniai klipai:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;
· kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm;  
· tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;
· paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm ± 0,5 mm;
· kojelių lenkimo kampas 90º ir 135º;
· atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm ± 1 mm; 
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.


Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

[bookmark: _GoBack]___________
