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KELIO ATKARPOS ŠALIA VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“, TARYBŲ G. 9, VISAGINAS (ĮVAŽIAVIMAS Į KIEMĄ NR. 201)
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija – Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g.14, 31129 Visaginas.
Darbų atlikimo objektas - Kelio atkarpos šalia Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, Tarybų g. 9, Visaginas (įvažiavimas į kiemą Nr. 201) paprastasis remontas. 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žemėlapis, Fotografija iš oro, Vaizdas iš paukščio skrydžio, iš oro

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

ESAMA BŪKLĖ

Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklauso kelio atkarpa, esanti šalia Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, adresu Tarybų g. 9, Visaginas (įvažiavimas į kiemą Nr. 201). Objektas registruotas Nekilnojamojo turto registre, unikalus daikto Nr. 4400-0502-8964. Minėta kelio atkarpa šalia Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ yra ženkliai deformuota – joje susidarę plyšiai, duobės, paviršiaus nelygumai. Per pastaruosius mėnesius šios deformacijos pastebimai padidėjo, o esama kelio būklė kelia grėsmę eismo dalyvių saugumui bei gali pakenkti transporto priemonėms.

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS

Numatoma atlikti šiuos darbus:
1. Pažeistos vietos turi būti išfrezuotos iki 50 mm gylio. Išfrezuotas plotas turi būti išpučiamas suspaustu oru ir gruntuojamas (ištepamas) bituminėmis emulsijomis arba iki 60 C°  pašildytu bitumu, po to užpildomas asfaltbetonio mišiniu.
2. Turi būti išvežtos statybinių šiukšlės automobiliais-savivarčiais. Turi būti pateikti dokumentai apie atliekų utilizavimą.
3. Asfaltbetonio danga nuvalyta mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu.
4. Paklotas išlyginamasis sluoksnis, naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN. Prieš klojant asfaltbetonį trasa turi būti gruntuojama (ištepama) bituminėmis emulsijomis arba iki 60 C ° pašildytu bitumu.
5. Paklotas viršutinis sluoksnis, naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN (ne mažiau 40 mm storio asfaltbetonio sluoksnio įrengiamas mechanizuotai). Prieš klojant asfaltbetonį trasa turi būti gruntuojama (ištepama) bituminėmis emulsijomis arba iki 60 C ° pašildytu bitumu.
1. Gyventojų ir įstaigos informavimas
Atliekant kelio dangos remonto darbus šalia Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (adresu Tarybų g. 9, Visaginas, įvažiavimas į kiemą Nr. 201), privaloma:
· Prieš 24 valandas informuoti gyventojus apie planuojamus darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (pvz., ant įėjimo į laiptines durų);
· Pranešti ir suderinti darbų pradžios bei pabaigos laiką su Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ administracija.
2. Techniniai reikalavimai.
· Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų (STR) ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
· Asfaltbetonio dangos remonto darbai gali būti atliekami tik esant ne žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai.


KITI REIKALAVIMAI

1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis Akcinės bendrovės Via Lietuva generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VE-25-91 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25, Akcinės bendrovės Via Lietuva generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VE-25-95 patvirtintu Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 25, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 patvirtintomis Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150 patvirtintu Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA APM 10, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, bei kitais galiojančiais teisės aktais ir normatyvais.
1. Vykdant darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.
2. Darbų zoną aptverti įspėjamaisiais ženklais.
3. Darbus planuoti taip, kad išfrezuotos vietos būtų užtaisytos tą pačią dieną, ne vėliau kaip per 24 valandas.
4. Tiekėjas apie numatomų darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą.
5. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas. 

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas.
	Mato vnt.
	Preliminarus
kiekis

	1.
	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu.
	m2
	670

	2.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas (panaudojant frezą) su visais pagalbiniais darbais, kai asfaltbetonio išdaužos nuo 1m² iki 5 m² ploto ir 5 cm gylio (asfaltbetonio mišinys AC 11VN)
	m2
	100

	3.
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdų.
	m2
	670

	4.
	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija.
	m2
	1340

	5.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu 
	t
	30

	6.
	Viršutinio sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu ( ne mažiau 4 cm).
	m2
	670

	7.
	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama balta linija iki 30 cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm)
	km
	0,60

	8.
	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušų.
	t
	70



SUTARTIES SĄLYGOS

[bookmark: _Hlk127889090]Darbų atlikimo terminas – per 60 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.
Tiekėjas privalo:
- atlikti visus numatytus darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje.
[bookmark: _Hlk143164884][bookmark: _Hlk143250996]- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
Atliktų darbų garantinis laikas – 5 metai. Per garantinį laiką išaiškėjus defektams, juos Tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis.
Prieš darbų atlikimą Tiekėjas turi parengti kelio atkarpos šalia Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, Tarybų g. 9, (įvažiavimas į kiemą Nr. 201) Visagino sav. (unikalus daikto Nr. 4400-0502-8964) paprastojo remonto aprašą vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktualia redakcija) ir pateikti Užsakovui patvirtinti. Užsakovas per 5 darbo dienas arba patvirtina aprašo (projekto) sprendinius, arba pateikia pastabas dėl korektūros. Užsakovui suderinti teikiamas paprastojo remonto aprašas DWG, WORD, excel ir PDF formatais (pasirašytas projektuotojo). Po Užsakovo pastabų Tiekėjas privalo per 5 darbo dienas pataisyti aprašą (projektą) ir teikti Užsakovui pakartotiniam tvirtinimui. Aprašas turi būti parengtas ir pateiktas derinti per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. 
Užsakovas apmoka Teikėjui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP). Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, forma F- 2 (3 egz.) ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – „Via Lietuva“) patvirtintą atliktų darbų formą ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (3 egz.). Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 25 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Tiekėjas pateikia Užsakovui atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus darbus (Forma-3), su kontroliuojančio asmens žymomis. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.
Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis.
Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai nurodyti Teikėjo pasiūlyme, už atliktus darbus bus apmokama pagal faktą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti preliminarūs kiekiai gali didėti/mažėti 10 proc.
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūros, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.
[bookmark: _Hlk127890008]Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes. Dėl vietos apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Viktor Voronin tel. mob. +370  626 43008, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt
PRIDEDAMA: Nuotraukos, 3 lapai.
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