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PIRKIMO SĄLYGŲ 
1 PRIEDAS
(2-a pirkimo dalis)


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRŠTINĖMS ODINĖMS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirštinės odinės (toliau – pirštinės arba gaminiai) turi atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus.
2. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį  dienos.
3. Kai techninėje specifikacijose nurodyti standartai ar metodai, turi būti taikoma bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento aktuali galiojanti redakcija. 
4. Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST EN ISO 8559 (ISO 8559) ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ arba lygiaverčiai  duomenys.
5. Kariams reikalingų pirštinių dydžiai pateikti 2 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN    13402 (EN 13402) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.
6. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. 
7. Pirštinių gamybai naudojamas audinys pamušalui turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Pirštinės turi būti pasiūtos iš pirštininės (avies arba ožkos) minkštos natūralios juodos spalvos odos. Techninės charakteristikos pirštinių odai pateiktos 1 lentelėje . Spalva turi būti vienodo intensyvumo, tolygi, patvari eksploatuojant. Gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai: neturi būti atspalvių tarp vienos pirštinės detalių, tos pačios poros pirštinių bei tarp skirtingų porų partijoje (siuntoje) – turi atitikti suderinto darbinio pavyzdžio spalvą.
9. Pirštinės privalo būti simetriškos, porinės detalės išdėstytos simetriškai. Gaminių siūvimas turi būti atliktas kokybiškai: negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo, odos/medžiagos prakirtimų ar sustorėjimų ir pan. Neleidžiama naudoti odos su defektais: šlifuotos, išakijusios suskilusios arba su kitokiais odos defektais, kurie pablogintų išvaizdą arba savybes.
10. Pirštinės pirštuotos, klasikinio stiliaus, su vilnoniu ar pusvilnoniu pašiltinimu – pamušalu. Siūlės paslėptos gaminio vidinėje pusėje. Delno ir viršutinės plaštakos dalys turi būti pasiūtos iš ištisinių odos detalių. Riešas turi būti apspaustas elastinės juostos pagalba arba kokiu kitu būdu.
11. Pamušalo – pašiltinimo medžiaga gali būti juodos, pilkos ar rudos spalvos. Jos paviršinis tankis turi būti 280 ± 20 g/m² (pagal LST EN ISO 12127 ar kitą paviršiniam tankiui nustatyti naudojamą metodą), o vilnos jos sudėtyje – ne mažiau 30 % (pagal LST EN ISO 1833 arba lygiavertį metodą).
12. Pirštinės užsakomos vyriškos ir moteriškos, jos gaminamos pagal užsakymą 2 lentelėje nurodytų dydžių. 
13. Pirštinių ilgis, matuojant nuo didžiojo piršto viršaus iki pirštinės apačios: vyriškų 26 dydžio – 26 cm, moteriškų 20 dydžio – 24 cm  (leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm).

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

14. Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.
15. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
14.1. du identiškus gaminius;
14.2. gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (medžiagų, furnitūros ir pan.) dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, techninius aprašymus ar pan.), įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą),  gaminio siuvimui panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (trikotažinių medžiagų, furnitūros ir pan.) pavyzdžius (jei reikalaujama).
16. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką:
17. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);
dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksus;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;
18. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
19. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· pluoštinė sudėtis;
· dydis;
· sutarties numeris ir data;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758))
· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
20. Juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos (kraštai neturi būti aštrūs), informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.
21. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams  pervežimams). Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
22. Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksus;
· kiekis;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
23. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formos A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
24. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.


1 lentelė
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PIRŠTINIŲ ODAI

	Eil.
Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio
vertė
	Bandymo metodo
žymuo

	1.
	pH vertė
	 3,5
	LST EN ISO 4045 arba
lygiavertis

	2.
	Atsparumas lankstymui, ciklai
	≥ 20 000
	LST EN ISO 5402 arba
lygiavertis

	3.
	Plyšimo jėga, N
	 35
	LST EN ISO 3377-2
arba lygiavertis

	4.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
· sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn-atgal)

· drėgnai trinčiai (20 ciklų pirmyn-atgal)

· prakaitui (10 ciklų pirmyn-atgal)

· vandens lašams

· sausajam valymui
	
3

>2

>2

3

3
	
LST EN ISO 11640
arba lygiavertis LST EN ISO 11640
arba lygiavertis LST EN ISO 11641
arba lygiavertis LST EN ISO 15700
arba lygiavertis LST EN ISO 11643
arba lygiavertis

	5.
	Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai (pagal mėlynąją skalę), balais
	>2
	LST EN ISO 105–B02
arba lygiavertis

	6.
	Vandems sugėrimas po 30 min
	Max 20%
	LST EN ISO 5403-1
arba lygiavertis

	7.
	Storis, mm
	0,8±0,1
	LST EN ISO 2589

	8.
	Chromo kiekis (VI)
	˂3 mg/kg
	LST EN ISO 17075-2 arba lygiavertis

	9.
	Cheminiai bandymai tam tikrų azo dažiklių nustatymo dažytose odose
	Atitinka
	LST EN ISO 17234-1 arba lygiavertis




2 lentelė
ODINIŲ PIRŠTINIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

	Dydis, vyriškos 
(plaštakos apimtis, cm  (± 0,2)
	
23

	
24
	
25
	
26
	
27
	
28

	Dydis, moteriškos
(plaštakos apimtis, cm  (± 0,2)

	
18
	
19
	
20
	
21
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