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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS
[bookmark: _Toc187831795][bookmark: _Toc187832263][bookmark: _Toc187833021][bookmark: _Toc187846622][bookmark: _Toc187851537][bookmark: _Toc189127809][bookmark: _Toc189128224]DĖL ASFALTBETONIO DANGOS PRIEŽIŪROS IR /AR REMONTO DARBŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, JŲ ELEMENTUOSE, ĮVAŽIAVIMUOSE, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE


____________ Nr.______
                                                                   	        (Data)
         _____________
					(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono ir fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos*
	


*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

	1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus atlikti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;
4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.





2. Mes siūlome šiuos asfaltbetonio dangos priežiūros ir /ar remonto darbus Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, jų elementuose, įvažiavimuose, automobilių stovėjimo aikštelėse:
	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymas
	Mato  vnt.
	Įkainio lyginamojo svorio koeficientas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	Viso kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. Paslaugos
	x
	 x
	x
	x

	1.1
	Darbų aprašo parengimas iki 1000 m
	vnt.
	0,03
	
	

	1.2
	Dangų išpildomosios dokumentacijos (nuotraukos) parengimas iki 1000 m
	vnt.
	0,03
	
	

	1.3
	Kadastrinės bylos parengimas iki 1000 m
	vnt.
	0,03
	
	

	
	2. Paruošiamieji  ir ardymo darbai
	x
	 x
	x
	x

	2.1
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos
nužymėjimas trasoje
	1000m
	 0,01
	
	

	2.2
	Asfalto dangos frezavimas, kai freza su
pakrovimu
	100m2
	 0,01
	
	

	2.3
	Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	t
	0,005
	
	

	2.4
	Senos asfalto dangos frezavimas mašina, panaudojant susidariusius atliekas kitiems darbams
	100m2
	0,01
	
	

	2.5
	Asfaltbetonio pervežimas objekte, atliekant gatvių dangos remontą
	t
	0,005
	
	

	2.6
	Statybinių šiukšlių kasimas ir išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	 0,01
	
	

	2.7
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti 
	t
	0,005
	
	

	2.8
	Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas, pakraunant ekskavatoriais iki 10 km
	t
	0,005
	
	

	2.9
	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai
	100m3
	 0,01
	
	

	2.10
	Asfaltbetonio išardymas rankiniu būdu  
	100m2
	 0,01
	
	

	2.11
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu 
	t.m2
	 0,01
	
	

	2.12
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza  
	100m
	 0,01
	
	

	2.13
	Bordiūrų (gatvės bortų) sudėtų ant betono pagrindo, išardymas  
	m
	 0,05
	
	

	2.14
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas  
	m
	 0,01
	
	

	2.15
	Dangų valymas mechanizuotai 
	m2
	 0,01
	
	

	2.16
	Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų skaldos pagrindą
	100m
	 0,01
	
	

	2.17
	Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų betono pagrindą
	100m
	 0,01
	
	

	
	3. Žemės darbai
	x
	 x
	x
	x

	3.1
	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55
kw buldozeriais iki 10 m
	1000 m3
	0,005
	
	

	3.2
	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0.4
m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius,
vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje
	1000 m3
	0,005
	
	

	3.3
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su
0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius,
vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas)
	1000 m3
	0,005
	
	

	3.4
	Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu
	100 m3
	0,005
	
	

	3.5
	Kelkraščių dangos sustiprinimas h-6 cm storio skaldos fr. 0/32 sluoksniu, 0,5 m. pločiu
	m2
	0,05
	
	

	3.6
	Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą  
	1000 m3
	 0,005
	
	

	3.7
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 0,01
	
	

	3.8
	Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotai, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio
	100m2
	 0,005
	
	

	3.9
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu
	100 m2
	 0,01
	
	

	3.10
	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės
	1000m2
	 0,01
	
	

	3.11
	Plotų planiravimas rankiniu būdu
	1000m2
	 0,01
	
	

	
	4. Inžineriniai tinklai
	x
	 x
	x
	x

	4.1
	šulinių paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm nekeičiant perdengimo plokštės ir liuko    
	vnt.
	 0,01
	
	

	4.2
	šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm keičiant perdengimo plokštę d1000 mm, bet nekeičiant liuko                                                                    
	vnt.
	 0,01
	
	

	4.3
	šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm keičiant perdengimo plokštę d1500 mm ir liuką                                                                                         
	vnt.
	0,005
	
	

	4.4
	Šulinių liukų paaukštinimas ant gelžbetoninių žiedų nekeičiant liukų
	vnt.
	0,005
	
	

	4.5
	Plaukiojančių liukų pakėlimas asfaltavimo metu
	vnt.
	 0,01
	
	

	4.6
	Ketinio šulinio liuko su 40 t apkrova pakeitimas
	vnt.
	 0,01
	
	

	4.7
	Lietaus surinkimo grotelių pakeitimas (D400, 40 t, važiuojamajai daliai)
	vnt.
	0,01
	
	

	4.8
	Bordiūrinės grotelės, skirtos važiuojamosios dalies pakraščiams (C250, apkrova 40 t)
	vnt.
	 0,01
	
	

	4.9
	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d-425 mm, 1,5 m montavimas ir ketinio dangčio pastatymas, 40 t apkrova
	vnt.
	 0,005
	
	

	4.10
	Betoninių vandens nuvedimo latakų LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio ) įrengimas
	m
	 0,005
	
	

	4.11
	Kabelių apsauga gaubtais D-110 mm
	m
	 0,005
	
	

	4.12
	Gofruoto vamzdžio klojimas apsaugai D-110
	m
	 0,005
	
	

	
	5. Dangų įrengimas
	x
	 x
	x
	x

	
	5.1. Išlyginamasis sluoksnis
	x
	 x
	x
	x

	5.1.1
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbet. mišinio AC 11 VN     ( 0/11-A) įrengimas klotuvu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį
	t
	0,01
	
	

	5.1.2
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11VN įrengimas (h-30 mm), pagruntuojant bitumine emulsija, bitumas 45/80-65
	t
	0,03
	
	

	5.1.3
	Išlyginamojo sluoksnio  AC-11-VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos dangos, pagruntuojant bitumine emulsija, bitumas 45/80-65
	t
	0,03
	
	

	
	5.2. Važiuojamosios dalies įrengimas /  Nuovažų, įvažiavimų, aikštelių įrengimas / Pėsčiųjų tako įrengimas
	x
	 x
	x
	x

	5.2.1
	Juodųjų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	100 m2
	 0,02
	
	

	5.2.2
	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija
	100 m
	 0,02
	
	

	5.2.3
	Bitumo (bituminės emulsijos) išpilstymas
	t
	 0,02
	
	

	5.2.4
	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 200t/h, kai pagrindas 5 cm storio AC-16PD, bitumas70/100
	100 m2
	0,01
	
	

	5.2.5
	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 200t/h, kai pagrindas 6 cm storio AC-16PD, bitumas70/100
	100m2
	0,01
	
	

	5.2.6
	Kelkraščio sustiprinimas skalda 6 cm storiosluoksniu / SKALDOS 11/22 (85 PROC.) IR DIRVOŽEMIO MIŠINYS
	100 m2
	0,01
	
	

	5.2.7
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio, kai pagrindas viensluoksnis 20 cm storio, fr. 0/32
	100m2
	0,01
	
	

	5.2.8
	4 cm AC-11-VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos
	100 m2
	0,045
	
	

	5.2.9
	5 cm AC 11 VS  su PMB asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos, BITUMAS 45/80/65
	100 m2
	0,03
	
	

	5.2.10
	4 cm AC 11 VS SU PMB  asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos BITUMAS 45/80/65
	100 m2
	0,03
	
	

	5.2.11
	Asfalto sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC16PD (h-80 mm)
	m2
	0,03
	
	

	5.2.12
	Kelio dangos krašto sutvirtinimas 0,5 m pločio dolomito skaldos fr. 0/32 juosta ( sluoksnio storis 10 cm)
	100 m2
	 0,03
	
	

	5.2.13
	Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimas (viensluoksnis paviršiaus apdaras Bituminė emulsija C67B3-PA, skaldelės fr. 5/8)
	100 m2
	0,03
	
	

	5.2.14
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltaisiais mišiniais                 (šaltuoju  asfaltbetoniu), kai sluoksnio storis 70 mm
	100 m2
	 0,005
	
	

	5.2.15
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 5 cm storio ) AC-11-VN, bitumas70/100
	100m2
	0,005
	
	

	5.2.16
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 5 cm storio) AC-11-VN, bitumas70/100
	100m2
	0,005
	
	

	
	6. Betonas
	x
	 x
	x
	x

	6.1
	80 x 200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm
	100 m
	 0,07
	
	

	6.2
	80 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm
	100 m
	 0,01
	
	

	6.3
	150 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm
	100 m
	 0,01
	
	

	6.4
	150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm
	100 m
	 0,005
	
	

	6.5
	Betonavimo darbai (betono markė C20/25)
	m3
	 0,005
	
	

	
	7. Kiti darbai
	x
	 x
	x
	x

	7.1
	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes  (atstumas tarp statramsčių  2,0 m)  (N2-W5-A)  
	10m
	 0,005
	
	

	7.2
	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas
	100m
	 0,005
	
	

	7.3
	Guminių ribotuvų įrengimas (1800 mm, 150mm, 100mm)
	vnt.
	 0,005
	
	

	7.4
	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas  iki 0,5 m2  
	m2
	 0,005
	
	

	7.5
	A/b dangos ženklinimas dažais
	m2
	 0,005
	
	

	7.6
	A/b dangos ženklinimas polimerine danga
	m2
	 0,005
	
	

	
	Sąlyginė kaina pasiūlymų vertinimui = 6 stulpelio sąlyginių įkainių suma
	x
	x
	x
	



Sąlyginė kaina pasiūlymo vertinimui ................ EUR su PVM (.......................)
		                                        (skaičiais)	                (žodžiais)

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą (sąlyginę kainą pasiūlymų vertinimui), nurodytą tiekėjų pasiūlymuose, kuri nustatoma tokia tvarka: 
- sąlyginiai įkainiai (sąlyginės kainos nustatymui) = Tiekėjo pasiūlyme nurodyti fiksuoti įkainiai, kurie bus perkeliami į Sutartį, eurais be PVM, (5 stulpelis) dauginami iš atitinkamo įkainio lyginamojo svorio koeficiento (4 stulpelis);
- sąlyginė kaina pasiūlymų vertinimui (pasiūlymų eilei nustatyti) = Tiekėjo pasiūlyme paskaičiuotų sąlyginių įkainių (6 stulpelis) suma. 
PVM apskaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomi darbai visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Pasiūlymas
	

	2.
	Įgaliojimas (jei taikoma)
	

	3.
	EBVPD
	

	4.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas
	

	5.
	Deklaracija
	

	6.ir t.t.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (jei taikoma)
	

	
I. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	1
	2
	3

	
	
	


Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.
Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai)
	Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai)
	Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai)
	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais nesiremia:
	Eil. Nr.
	

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai)
	

Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai)
	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	


Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:
	Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
	1.

	
	2.

	
	3.

	
	4. ir t.t.





Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 3 punktu (aktualia redakcija), įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	










