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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objektas: tarnybinės stotys, skirtos perkančiosios organizacijos Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimų ir mokymų laboratorijos kompiuterizuotų darbo vietų laboratorijoje įveiklinimui:
BVPŽ kodas: 48820000-2 Serveriai.
Kiekis: 2 (du) vienetai.
[bookmark: _GoBack]Garantinis terminas ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
Prekių pristatymo terminas: 1 (vienas) mėnuo.
Prekių pristatymo vieta: A. Goštauto g. 12, Vilnius, (4 aukštas).
Licencijos ir reikiama programinė įranga pateikiama: licencijos@cert.lt; mindaugas.sadauskas@nksc.lt; mindaugas.kavaliauskas@nksc.lt.

Tarnybinės stotys turi būti paruoštos naudoti, su visa tam reikiama įranga (toliau – Prekės).

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	Siūloma:

	1.1.
	Prekės privalo būti naujos (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);
	

	1.3.
	Prekių atitiktis  visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ir programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą;
	

	1.4.
	Prekių dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. 
	

	1.5.
	užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
	

	1.6.
	gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.7.
	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.8.
	visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui; 
	

	1.9.

1.10.

1.11.
	visos Prekių maitinimo įtampa turi būti nuo 210 V iki 240 V 50 Hz +/-5 % su Europos kontinentinėje dalyje naudojama vokiškąja jungtimi (CEE 7/7);
Prekės privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 % ir mažesnė;
Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių, nurodytų techninės specifikacijos 2 punkte, gamintojo identifikacinius kodus;
	

	1.12


1.13.



1.14.
	saugumo reikalavimai: sugedę komponentai, turintys atminties (tokie kaip operatyvinė atmintis, tinklo plokštės, diskų valdikliai, diskai, procesoriai ir pagrindinės plokštės), gedimo atveju turi būti keičiami naujais ir Tiekėjui nėra grąžinami;
Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje Prekėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad Prekėse yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, Prekės grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes;
	

	1.15.
	Prekės ir jų gamintojas, vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi ir VPĮ 37 straipsnio 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
	

	1.16.
	siūlomos Prekės turi atitikti  kibernetinio saugumo reikalavimus, taikomus kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;
	

	1.17.
	Prekių gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restrictions of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o tai pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus;
	

	1.18.
	Prekės turi atitikti reikalavimus:
2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir
2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais;
	

	1.19.
	Prekės turi atitikti aplinkosauginius kriterijus pakuotei, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunktyje (Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktas bei 2 priedo II skyrius).
	



	


2.
	Tarnybinės stotys
	Siūloma:

	2.1.
	Tarnybinė stotis 
	

	2.1.1
	Gamintojas/ Pavadinimas/ Modelis

	pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodus (angl. Part Number) ir kiekius, kaip numatyta techninės specifikacijos 1.11 papunktyje;
	

	2.1.2
	Procesorius (-iai): 
	x86 tipo, 64 bitų; ne daugiau dviejų fizinių procesorių ir ne mažiau kaip 64 fizinių branduolių bendroje sistemoje;
našumas dviejų procesoriaus sistemai turi būti ne mažiau kaip 830 (aštuoni šimtai trisdešimt) vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 1090 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Turi palaikyti „Virtualization Technology“ arba lygiavertę technologiją;
	

	2.1.3



2.1.4
	Operatyvioji atmintis (angl. RAM): 


Operacinei sistemai skirtas valdiklis ir diskai:
	DDR5, ne mažiau kaip 768 GB serveryje, su ECC, realizuota ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienetų (lyginis kiekis) atminties modulių. Bendras atminties lizdų skaičius serveryje turi būti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) vienetai. Atminties greitaveika ne mažesnė kaip 6400MT/s. Operatyvioji atmintis turi būti iš serverio gamintojo pateiktu sąrašu;
NVME tipo valdiklis, turi palaikyti RAID 1, su ne mažiau kaip 2 (du) vienetus atitinkamo tipo laikmenomis, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė kaip 480 GB;
	

	2.1.5
	Standusis diskas:
	turi būti Ne mažiau kaip 14 (keturiolika) vienetų (duomenų saugojimui) keičiamų neišjungus (angl. Hotplug), kiekvienas ne mažesnės kaip 7.68 TB talpos SSD (angl. Solid State Drive), NVMe Gen4 arba geresni. SSD diskų perrašymo skaičius per vieną dieną 5 (penkių) metų laikotarpiu (angl. DWPD) turi būti ne mažesnis nei 1 (vienas);
turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 16 (šešiolika) vienetų diskų be papildomos diskų lentynos;
turi būti galimybė praplėsti tarnybinės stoties konfigūraciją iki ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) diskų, pridedant papildomus vidinius komponentus, tokius kaip diskų lentynėlės ar diskų valdikliai;
	

	2.1.6
	Duomenų diskų RAID valdiklis:
	aparatinis diskų kontroleris, ne prastesnis nei NVMe, palaikantis ne mažiau16 PCIe kelius („PCIe lanes“) diskų pajungimui;
Palaikantis RAID 0,1,5,6,10; turi „cache“ atmintį, su būsenos išsaugojimo savybe  (angl. battery-backed arba angl. flash-backed);
„Online Capacity Expansion”, „Online RAID level Migration” funkcijos;
vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus – į RAID5 masyvą);
palaiko atsarginį diską, kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko;
	

	2.1.7
	TPM
	Turi būti integruotas saugos modulis TPM v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis modulis, skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus;
	

	2.1.8
	Prievadai:
	ne mažiau kaip 3 x USB ir 1 VGA iš kurių ne mažiau 1 (vienas) vienetas USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų sumontuoti priekinėje įrenginio panelėje (be adapterių ar perėjimų);
	

	2.1.9
	Nuotolinis valdymas:
	leidžia naudojant internetinę naršyklę per tinklą su ne mažesniu kaip 128-bitų šifravimu įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID. Prie tinklo komutatoriaus jungiama atskiru RJ-45 nuotolinio valdymo prievadu kuris komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu oranžiniu (angl. patch) kabeliu, ne mažiau kaip 2 (dviejų) m ilgio, su jungtimis. Palaiko ne mažiau kaip 4 (keturių) vartotojus su atskirais slaptažodžiais, nepriklausomai nuo operacijų sistemos. Palaiko vartotojų autentifikavimą Microsoft Active Directory. Tarnybinės stoties identifikuojantį šviesinį indikatorių galima įjungti/išjungti per šį nuotolinį valdymą;
per šį nuotolinį valdymą turi būti realizuotas „virtual CD/DVD“ (t. y., galimybė nukopijuoti ISO atvaizdą ir iš jo įdiegti OS), „Virtual KVM“ (grafinė konsolė, nepriklausoma nuo OS, prieinama per internetinę naršyklę) funkcionalumas. Turi informuoti apie SSD diskų nusidėvėjimą;
	

	2.1.9.1 
	Centralizuotas valdymas
	turi būti pateikta centralizuota tarnybinių stočių valdymo programinė įranga, suderinama su siūlomomis tarnybinėmis stotimis ir galinti:
- centralizuotai teikti tarnybinių stočių stebėjimo informaciją;
- leisti centralizuotai valdyti ir keisti tarnybinių stočių nustatymus;
- atnaujinti komponentų programine įrangą ir tvarkykles;
- automatiškai atidaryti užklausas į gamintojo palaikymo portalą;
	

	2.1.10
	Tinklo prievadai:
	ne mažiau kaip 4 (keturi) vienetai Ethernet 10/25 GbE greitaveikos SFP28 prievadų, realizuotų 2 atskirais tinklo adapteriais, turi palaikyti SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) technologijas, paketų prioretizavimą;
Ne mažiau kaip 4 (keturi) vienetai 100/1000 BaseT prievadų (jei prievadas yra SFP/SFP+ tipo, turi būti pateikiamas atitinkamas SFP/SFP+/ modulis, įgalinantis 100/1000 BaseT prijungimą);
SFP28 tinklo prievadai komplektuojami kartu su:
-keturiais moduliais: MMF 10G SFP+, LC, bangos ilgis 850nm, nemažiau kaip 300m. DOM palaikymas privalomas. Suderinami su siūlomais tinklo prievadais;
- keturiais kabeliais: ne trumpesni kaip 3 (tris) m, kurių tipas MM, dviejų skaidulų, LC/LC OM3;
- keturiais kabeliais: 100/1000 BaseT tinklo prievadai komplektuojami kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu jungiamuoju (angl. patch) kabeliu, 3 (tris) m ilgio, su jungtimis;
	

	2.1.11
	Maitinimo blokai:
	dubliuoti „karšto keitimo“. Vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties darbas turi nenutrūkti net ir maksimaliai ją užpildžius išplėtimo plokštėmis bei atminties moduliais;
kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 (du) m ir ne ilgesnis kaip 3 (trys) m;
	

	2.1.12
	Ventiliatoriai:
	dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema;
	

	2.1.13
	Energijos sunaudojimas:
	Sumažėjus apkrovai, tarnybinė stotis turi sumažinti naudojamą energiją;
	

	2.1.14
	Korpusas:
	„Rack“ tipo, skirtas montuoti standartinėje 19“colių pločio spintoje. Korpuso aukštis su visais montavimo priedais ne daugiau kaip 2U;
turi turėti priekinę rakinamą fizinę diskų apsaugą;
turi būti pateiktos visos montavimo priemonės – montavimo bėgiai, tvirtinimo elementai, leidžiantys ištraukti įrenginį iš spintos ir pasiekti jo vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių;
	

	2.1.15
	Informavimas apie gedimą:
	informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, maitinimo blokų ir kitų sisteminių įrenginių gedimą. Pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP arba lygiaverčiu protokolu;
	

	2.1.17
	Kiti reikalavimai:
	visos, Prekių dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti to paties gamintojo arba kelių gamintojų suderinami bendram funkcionavimui;
	



______________________
