[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc126333940]Konkurso specialiųjų sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III pirkimo objektas: tarnybinių stočių dalys, operatyviosios atmintys ir tinklo plokštės, kurios bus skirtos perkančiosios organizacijos turimų DELL tarnybinių stočių našumui ir funkcionalumui išplėsti bei sugedusių dalių pakeitimui (toliau – Prekės):
BVPŽ kodas: 30236110-6 Laisvosios kreipties atmintinė (RAM).
[bookmark: _GoBack]Garantinis terminas ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
Kiekiai: ↓
Operatyvioji atmintis Nr. 1, 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) vnt.
Operatyvioji atmintis Nr. 2, 20 (dvidešimt) vnt.
Tinklo plokštė Nr. 1, 5 (penki) vnt.
Tinklo plokštė Nr. 2, (penki) 5 vnt.
Prekių pristatymo terminas: 1 (vienas) mėnuo.
Prekių pristatymo vieta: Savanorių pr. 349, Kaunas (8-tas aukštas).

	1.
	Bendrieji reikalavimai:
	Siūloma:

	1.1.
	visos siūlomos Prekės privalo būti naujos, negali būti restauruotos (angl. refurbished), nenaudotos;
	

	1.2.
	Prekės dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant Prekių ir jos dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba;
	

	1.3.
	Tiekėjas turi būti registruotas gamintojo viešai paskelbtame partnerystės portale Lietuvos Respublikai
(https://dell.my.site.com/FindAPartner/s/partnersearch?language=en_US&country=lt&partnerType=findareseller)
arba partnerystė turi būti įrodyta pateiktu gamintojo ar jo įgalioto atstovo pasirašytu raštu;
	

	1.4.
	Prekių gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restrictions of Hazardous Substances“) direktyvos (2011/65/EU), draudžiančios gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o tai pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus;
	

	1.5.
	Prekės turi atitikti aplinkosauginius kriterijus Prekių pakuotei, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunktyje (Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktas bei 2 priedo II skyrius);
	

	1.6.
	Saugumo reikalavimai: Prekės ir jų gamintojas, vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi ir VPĮ 37 straipsnio 10 dalyje numatyta išimtimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
	

	1.7.
	siūlomos Prekės atitinka  kibernetinio saugumo reikalavimus, taikomus kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;
	

	1.8.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomose Prekėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad Prekėse yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir Sutarties sąlygų nesilaikymas. Prekės grąžinamos Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis.
	



	2.
	Techniniai reikalavimai:
	Siūloma:

	2.1.
	Operatyvioji atmintis Nr. 1, 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) vnt.:
	

	2.1.1.
	operatyviosios atminties tipas (angl. Random Access Memory arba RAM) modulis;
	

	2.1.2.
	atminties moduliui keliami reikalavimai:
· šeima - DRAM;
· versija – RDIMM;
· tipas – DDR4;
· talpa – ne mažesnė nei 16 GB;
· duomenų perdavimo greitis – ne mažesnis nei 3200 MT/s (MTPS) (angl. MT/s arba MTPS – million transfers per second); 
· turi palaikyti klaidų aptikimo ir taisymo mechanizmą (angl. Error correction code arba ECC);
	

	2.1.3.
	siūlomi atminties moduliai turi būti visiškai suderinami su Dell/EMC perkančiosios organizacijos turimomis Dell/EMC PowerEdge R6515 modelio tarnybinėmis stotimis, identifikuojamomis šiomis žymomis:
	Tarnybinės stoties serijos numeris – 
(angl. Service Tag):

	6PRN7T3

	JF627Y3

	3D3VPM3

	11SVVM3

	GVXVVM3

	CPRN7T3

	CPRN7T3

	B0SVVM3

	7C3VPM3

	2D3VPM3

	1D3VPM3

	FVXVVM3

	4D3VPM3

	4C3VPM3

	2C3VPM3

	5PRN7T3

	2PRN7T3

	8C3VPM3

	BPRN7T3

	H53P7T3

	9C3VPM3

	1C3VPM3

	21SVVM3

	DC3VPM3

	HF627Y3

	J0SVVM3

	3C3VPM3

	6C3VPM3

	HVXVVM3

	4PRN7T3




































	

	2.1.4.
	siūlomi atminties moduliai turi būti identiški toms dalims, kurias tarnybinės stoties gamintojas įprastai pateikia tarnybinės stoties bazinėje komplektacijoje;
	

	2.1.5.
	2.1 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 1) nurodytose tarnybinėse stotyse jau egzistuojantys atminties moduliai ir siūlomi nauji atminties moduliai turi veikti kartu;
	

	2.1.6.
	2.1 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 1) nurodytose tarnybinėse stotyse jau egzistuojantys atminties moduliai kartu su siūlomais naujais atminties moduliais turi leisti išplėsti 2.1 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 1) nurodytos kiekvienos tarnybinės stoties operatyviąją atmintį iki ne mažiau kaip 128 GB dydžio;
	

	
	
	

	2.2.
	Operatyvioji atmintis Nr. 2, 20 (dvidešimt) vnt.:
	Siūloma:

	2.2.1.
	operatyviosios atminties tipas (angl. Random Access Memory arba RAM) modulis;
	

	2.2.2.
	atminties moduliui keliami reikalavimai:
· šeima - DRAM;
· versija – RDIMM;
· tipas – DDR4;
· talpa – ne mažesnė nei 32 GB;
· duomenų perdavimo greitis – ne mažesnis nei 3200 MT/s (MTPS) (angl. MT/s arba MTPS – million transfers per second);
· turi palaikyti klaidų aptikimo ir taisymo mechanizmą (angl. Error correction code arba ECC);
	

	2.2.3.
	siūlomi atminties moduliai turi būti visiškai suderinami su Dell/EMC perkančiosios organizacijos turimomis Dell/EMC PowerEdge R6515 modelio tarnybinėmis stotimis, identifikuojamomis šiomis žymomis:

	Tarnybinės stoties serijos numeris – 
(angl. Service Tag):

	10SVVM3

	20SVVM3

	30SVVM3

	JZRVVM3

	BC3VPM3










	

	2.2.4.
	siūlomi atminties moduliai turi būti identiški toms dalims, kurias tarnybinės stoties gamintojas įprastai pateikia tarnybinės stoties bazinėje komplektacijoje;
	

	2.2.5.
	2.2 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 2) nurodytose tarnybinėse stotyse jau egzistuojantys atminties moduliai ir siūlomi nauji atminties moduliai turi veikti kartu;
	

	2.2.6.
	2.2 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 2) nurodytose tarnybinėse stotyse jau egzistuojantys atminties moduliai kartu su siūlomais naujais atminties moduliais turi leisti išplėsti 2.2 papunktyje (Operatyvioji atmintis Nr. 2) nurodytos kiekvienos tarnybinės stoties operatyviąją atmintį iki ne mažiau kaip 256 GB dydžio;
	

	
	
	

	2.3.
	Tinklo plokštė Nr. 1, 5 (penki) vnt.:
	

	2.3.1.
	tinklo plokštės tipas (angl. Network card);
	

	2.3.2.
	Tinklo plokštei keliami reikalavimai:
· serverio sąsajos tipas – PCIe;
· tinklo sąsajos tipas – 1000Base-T;
· jungčių skaičius – 4 (keturi);
· greitaveika – 10/100/1000 Mbps;
	

	2.3.3.
	Siūloma tinklo plokštė turi būti visiškai suderinama su Dell/EMC perkančiosios organizacijos turimomis Dell/EMC PowerEdge R6515 modelio tarnybinėmis stotimis, identifikuojamomis šiomis žymomis:
	Tarnybinės stoties serijos numeris – 
(angl. Service Tag):

	6PRN7T3

	JF627Y3

	3D3VPM3

	11SVVM3

	GVXVVM3











	

	2.3.4.
	siūlomos tinklo plokštės turi būti identiškos toms, kurias tarnybinės stoties gamintojas įprastai pateikia tarnybinės stoties bazinėje komplektacijoje;
	

	
	
	

	2.4.
	Tinklo plokštė Nr. 2, (penki) 5 vnt.:
	

	2.4.1.
	tinklo plokštės tipas (angl. Network card);
	

	2.4.2.
	Tinklo plokštei keliami reikalavimai:
· serverio sąsajos tipas – PCIe;
· tinklo sąsajos tipas – SFP28;
· jungčių skaičius – 2 (du);
· greitaveika – 1/10/25 Gbps;
	

	2.4.3.
	siūloma tinklo plokštė turi būti visiškai suderinama su Dell/EMC perkančiosios organizacijos turimomis Dell/EMC PowerEdge R6515 modelio tarnybinėmis stotimis, identifikuojamomis šiomis žymomis:
	Tarnybinės stoties serijos numeris – 
(angl. Service Tag):

	10SVVM3

	20SVVM3

	30SVVM3

	JZRVVM3

	BC3VPM3









	

	2.4.4.
	siūlomos tinklo plokštės turi būti identiškos toms, kurias tarnybinės stoties gamintojas įprastai pateikia tarnybinės stoties bazinėje komplektacijoje;
	



______________________
