PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ

              Teikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.
1.Klausimas. Nurodykite, prašome, kokie techniniai reikalavimai bus keliami šviestuvams bei kitai reikalingai įrangai? Ar reikalingi sertifikatai, pvz., ENEC, ENEC plus ir kt.?
[bookmark: _Hlk207284210]Atsakymas. Šviestuvo atidarymui nenaudojami įrankiai. Korpusas aliuminio lydinys, dažytas. Koreliuojama spalvų temperatūra 3000/4000K.  Produktas turės turėti CE, CB, ENEC, ENEC+ sertifikatus. 
2.Klausimas. 1. Pirkime nurodyta 1km kasimas rankiniu būdu ir 8km ekskavatoriumi, bet nei vamzdžio paklojimo nei vamzdžio skersmens ir kiekio nenurodyta 2. Eilutė 9 lentelėje Mato vienetas 100m apimtis 700, tai gaunasi 70km, ar teisingai?
Atsakymas. Pateikiame patikslintą Techninę specifikaciją. 
3.Klausimas. Prašome patikslinti, ar techninėje specifikacijoje 9 eilės nr. kabelio įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kiekis nurodytas gerai?
Atsakymas. Pateikiame patikslintą Techninę specifikaciją.

4.Klausimas. Kabelio 3x1,5 montavimas atramoje 70x100m,  gaunasi 7000m, ar teisingai nurodyta?
Atsakymas. Pateikiame patikslintą Techninę specifikaciją.

5.Klausimas. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) apšvietimo modernizavimo paprastojo remonto aprašą, gal galite patikslinti kokį aprašą bus reikalinga parengti? gal projektą?
Atsakymas. Vadovautis Technine specifikacija. 

6.Klausimas. Rengiant aprašą reikės derinti kabelio klojimo trasą su Telia?
Atsakymas. Nereikės. 

7.Klausimas. Rengiant aprašą reikės derinti kabelio klojimo trasą su VIA Lietuva?
Atsakymas. Nereikės. 

8.Klausimas. Rengiant aprašą reikės derinti kabelio klojimo trasą dėl melioracijos statinių atstatymo?
Atsakymas. Nereikės.
9.Klausimas. Ar bus apšvietimas modernizuojamas prie kelių, kurie priklauso VIA Lietuva?
Atsakymas. Prie valstybinės reikšmės kelių apšvietimas nebus įrengiamas. 

10.Klausimas. Prašau pateikite šviestuvų specifikacijas.
Atsakymas. Šviestuvo atidarymui nenaudojami įrankiai. Korpusas aliuminio lydinys, dažytas. Koreliuojama spalvų temperatūra 3000/4000K. Produktas turės turėti CE, CB, ENEC, ENEC+ sertifikatus. 
11.Klausimas. Ar parko šviestuvams taikomas kažkoks išvaizdos, dizaino reikalavimas?
Atsakymas.  Parko šviestuvams išvaizdos dizaino reikalavimai netaikomi.

12.Klausimas. Prašau pateikite atramų, pamatų, gembių specifikacijas.
Atsakymas.
Atramos turi būti karštai cinkuotos, skirtos montuoti į betoninį pamatą. Atramos su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Ant atramos turi būti galima montuoti gatvės šviestuvo gembę.
Pamatas skirtas įtvirtinti apšvietimo atramą į gruntą (prie pamato turi būti apsauginė guma). 
Vienguba gembė karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. 
13.Klausimas. Prašome pateikti šviestuvų specifikaciją, kad būtų galima įsivertinti tiksliai.
Atsakymas. Šviestuvo atidarymui nenaudojami įrankiai. Korpusas aliuminio lydinys, dažytas. Koreliuojama spalvų temperatūra 3000/4000K.  Produktas turės turėti CE, CB, ENEC, ENEC+ sertifikatus. 


