[bookmark: _Toc127624967]Paviršinių nuotekų valymo įrenginių teritorijos aptvėrimas 
LVĮ sklypas turi būti aptvertas 2,0 m aukščio cinkuota, dengta milteliniu dažymu (pilkos spalvos) segmentine tvora. Įvažiavimui įrengti 4,5 m pločio rakinami vartai.
Segmentinės tvoros segmento aprašas: 
Tvoros segmentai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti sudaryti iš horizontaliai ir vertikaliai  suvirinto vielos tinklo. Vielos tinklas turi būti cinkuotas ir padengtas poliesterio danga. Segmentai turi turėti „V“ formos standumo briaunas, kurios būtų horizontaliai pritvirtintos kiekviename segmente. 
Segmento spalva pilka pagal RAL7016.
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Segmentinės tvoros stulpo aprašas: 
Tvoros stulpai turi būti pagaminti gamykloje ir turi būti „H“ formos profilio kurio matmenys yra 70x44mm. Stulpo sienutės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,25mm. Stulpo spalva pilka RAL 7016. Stulpas turi būti cinkuotas ir padengtas papildoma poliesterio danga.

Tvoros vartų aprašas: 
Tvoros vartai turi būti pagaminti gamykloje, vartai privalo turėti rakinamą spyną. Vartų užpildas privalo būti toks pat kaip visa tvoros sistema ir neišsiskirti. Vartai privalo būti cinkuoti ir dengti  poliesteriu. Vartai komplektuojami su spyna ir užraktu. 
Vatų spalva pilka RAL 7016.
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