{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":4,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Diagnostinės rentgeno įrangos kokybės kontrolės bandymų, darbo vietų stebėsenos tyrimų ir individualių apsaugos priemonių patikros paslaugos, individualiosios dozimetrijos paslaugos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Individualios dozimetrijos paslaugos (išorinės apšvitos vertinimas)"]
["1.1.","Viso kūno individualiosios dozės ekvivalentą Hp(10) fotonų","3600","vnt."]
["1.2.","Akies lęšiuko individualiosios dozės ekvivalentą Hp(3)","120","vnt."]
["1.3.","Odos ir galūnių individualiosios dozės ekvivalentą Hp(0,07)","120","vnt."]
[]
["2.","Kokybės kontrolės bandymų paslaugos"]
["2.1.","Rentgenografijos aparatui (skaitmenizuoti (CR) arba skaitmeniniai (DR))","36","vnt."]
["2.1.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 V ir VII skyrių punktai"]
["2.1.2.","Privaloma atlikti Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bandymus ir pagal 27.2 punkto reikalavimus, nors tai yra bandymas, kuris atliekamas tik priėmimo bandymų metu. "]
["2.2.","Portatyviniam rentgenografijos aparatui","30","vnt."]
["2.2.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 V skyriaus punktai"]
["2.2.2.","Privaloma atlikti Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bandymus ir pagal 27.2 punkto reikalavimus, nors tai yra bandymas, kuris atliekamas tik priėmimo bandymų metu. "]
["2.3.","Rentgenoskopijos aparatai","24","vnt."]
["2.3.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 VIII skyriaus punktai"]
["2.4.","Skaitmeninis mamografijos aparatas ","6","vnt."]
["2.4.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 XI skyriaus punktai"]
["2.5.","Rentgeno kompiuterinės tomografijos aparatas","12","vnt."]
["2.5.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 XII skyriaus punktai"]
["2.6.","Vaizdo monitoriai","90","vnt."]
["2.6.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 43 punktas"]
["2.7.","Vaizdo monitoriai (mamografija)","12","vnt."]
["2.7.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 89 punktas"]
["2.8.","Rentgenografijų spausdintuvai","6","vnt."]
["2.8.1.","Bandymų tipai: HN 78:2009 43 punktas"]
[]
["3.","Darbo vietų stebėsenos tyrimų paslaugos"]
["3.1.","Rentgenografijos aparato (skaitmenizuoto (CR) arba skaitmeninio (DR))","24","vnt."]
["3.1.1.","Tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) ir Lietuvos higienos norma HN 31:2021„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 (Žin., 2008, Nr. 22-819)."]
["3.2.","Portatyvinio rentgenografijos aparato","20","vnt."]
["3.2.1.","Tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) ir Lietuvos higienos norma HN 31:2021„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 (Žin., 2008, Nr. 22-819)."]
["3.3.","Rentgenoskopijos aparato","16","vnt."]
["3.3.1.","Tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) ir Lietuvos higienos norma HN 31:2021„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 (Žin., 2008, Nr. 22-819)."]
["3.4.","Skaitmeninio mamografijos aparato","2","vnt."]
["3.4.1.","Tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) ir Lietuvos higienos norma HN 31:2021„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 (Žin., 2008, Nr. 22-819)."]
["3.5.","Rentgeno kompiuterinės tomografijos aparato","6","vnt."]
["3.5.1.","Tyrimai atliekami vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950) ir Lietuvos higienos norma HN 31:2021„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 (Žin., 2008, Nr. 22-819)."]
[]
["4.","Individualių apsaugos priemonių patikros paslaugos"]
["4.1.","Apykaklė","90","vnt."]
["4.2.","Prijuostė","80","vnt."]
["4.3.","Dvipusė prijuostė","16","vnt."]
["4.4.","Sijonėlis","16","vnt."]
["4.5.","Dvipusis sijonas","8","vnt."]
["4.6.","Apsauginis ekranas","56","vnt."]