RINKOS KONSULTACIJA
LAUKO TRENIRUOKLIAI

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO) informuoja, kad Raseinių r. Ariogalos miesto seniūnija (toliau – Perkančioji organizacija) planuoja vykdyti „Lauko treniruokliai“ viešąjį pirkimą. Prieš paskelbiant pirkimą, siekdami jam pasirengti, sužinoti, kokiomis sąlygomis prekes siūlo galimi tiekėjai rinkoje, parengti naujausias rinkos tendencijas ir galimybes atitinkančius pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą tiekėjų konkurenciją bei supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, organizuojame „Lauko treniruokliai“ pirkimo rinkos konsultaciją (toliau  Rinkos konsultacija), kuri vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.
RRSA CPO pateikia klausimų sąrašą (priedas Nr. 2) dėl pirkimo objekto, įskaitant techninės specifikacijos projektą (priedas Nr. 1), į kuriuos prašo atsakyti raštu iki CVP IS nurodyto termino pabaigos.
Rinkos konsultacijos dalyviai prašomi iki CVP IS nurodyto termino pabaigos teikti papildomas pastabas, pasiūlymus bei įžvalgas dėl techninės specifikacijos projekto (priedas Nr. 1).
RRSA CPO paaiškina, kad ši Rinkos konsultacija yra skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija, nepažeidžiant VPĮ reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo. RRSA CPO, gavusi dalyvių siūlymus, pastabas bei įžvalgas, juos išnagrinės ir apibendrintą informaciją (išskyrus informaciją apie kainas, jeigu tokia bus pateikta) skelbs CVP IS prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją. Perkančioji organizacija, skelbdama pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus pateiktus dalyvių siūlymus, pastabas ir įžvalgas.

PRIEDAI:
1. Techninės specifikacijos projektas;
2. Klausimai rinkos konsultacijos dalyviams.















Priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LAUKO TRENIRUOKLIAI


1. Lauko treniruoklių specifikacijos:

	Pirkimo objektas
	 PAGEIDAUJAMI PARAMETRAI
LAUKO TRENIRUOKLIAI

	1. Pritūpimų treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Pritupimams ir įtupstams. 
Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2000 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 900 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 215 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis  3 mm ir daugiau ), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti - spausti į viršų stojant/tupiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksacinės rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš nerūdijančio plieno. Judančios rankenos, ant kurios montuojasi svorio apkrova judėjimo diapazonas: 85-250 cm ir daugiau.

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 20 iki 90 kg (galima paklaida +/- 5kg) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažiau 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
Ne mažiau 5 metai - Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija



	2. Horizontalios traukos treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save stovint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2000 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 800 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1400 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 120 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis 3  mm ir daugiau), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankeną svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.
Kelių padėčių rankena (pločio ir aukščio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 20 iki 70 kg (galima paklaida +/-5kg) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su polimeriniais guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažiau 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
Ne mažiau 5 metai - Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija


 
	3. Vertikalios traukos treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1000 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 190 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis 3 mm ir daugiau), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar dar aukštesnės klasės plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ar dar aukštesnės klasės plieno.
Kelių padėčių rankena (pločio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 100 kg (galima paklaida +/-5kg) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.
Reguliuojama sėdima padėtis.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažiau 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
Ne mažiau 5 metai - Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija



	4.  Štangos spaudimo treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2700 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 900 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1400 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 215 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis 3 mm ir daugiau), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar dar aukštesnės klasės plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Turi turėti skirtingų dviejų padėčių rankenas.  Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kelių padėčių rankenos (aukščio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 85 kg (galima paklaida +/-5kg)  su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažiau 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
Ne mažiau 5 metai - Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija



	5. Dvigalvio žasto raumenų treniruoklis (bicepsų treniruoklis)

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis skirtas stovint rankenas kelti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Dvigalviai žasto raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2100 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 700 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1400 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 200 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis 3 mm ir daugiau), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar dar aukštesnės klasės plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankeną svoriui kelti į viršų. Rankena turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kelių padėčių rankena (pločio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 12,5 iki 83 kg (galima paklaida +/-5kg) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažaiu 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
N emažiau 5 metai - Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija


  
	6. Spaudimo iš priekio kampu treniruoklis

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai 
	Treniruoklis skirtas sėdint rankenas stumti aukštyn, imituojant hantelių kėlimą. 
Stiprinamos raumenų grupės: Pečių raumenys, trigalviai žasto raumenys.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2300 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 900 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1400 mm

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 225 kg

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis 3 mm ir daugiau), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar dar aukštesnės klasės plieno.

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Turi turėti skirtingų dviejų padėčių rankenas.  Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kelių padėčių rankenos (aukščio).

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 86 kg (galima paklaida +/-5kg) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 2 iki 5 kg.

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. 

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.

	Garantija:
	Ne mažiau 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
Ne mažiau 5 metai – Konstrukcija
Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija



	7. Mobili platforma

	Paskirtis ir parametrai 
	Platforma skirta pritvirtininti treniruokliams.
Platformos pagalba išvengiami treniruoklių montavimo darbai prie žemės paviršiaus, taip pat išvengiami ilgalaikiai pokyčiai kraštovaizdyje. Platforma suteikia galimybę treniruoklius kilnoti.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2500 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1200 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 40 mm

	Kitos sąlygos
	Pagaminta iš vandeniui atsparios fanieros plokštės, padengtos ne mažiau kaip 2 mm storio struktūriniais slydimą mažinančiais dažais. Platforma turi būti pritaikyta specifikacijoje nurodytiems įrenginiams.

	Garantija:
	Ne mažiau 3 metai - Pilna gamyklinė garantija



	8. Gimnastikos komplektas

	Paskirtis ir parametrai 
	Skersinių komplektas, skirtas įvairiems gimnastikos pratimams atlikti.

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 4100 mm

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1700 mm

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 2300 mm

	Kitos sąlygos
	Į įrenginio komplektacija įeina: 2 skirtingo aukščio skersiniai, laipiojimo kopėtėlės, lygiagretės.

	Garantija:
	Ne mažiau 5 metai - Pilna gamyklinė garantija



1.1. Tiekėjo turi būti siūloma įvairi treniruoklių spalvų gama - ne mažiau kaip kelios spalvos pagal RAL spalvų paletę.
1.2. Visi treniruokliai turi būti vieno gamintojo.
1.3. Lauko treniruoklių dalys turi būti be aštrių kampų ir briaunų.
1.4. Judriosios lauko treniruoklių dalys (guoliai), jei treniruoklio komplektacijoje tokie yra,  turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio.
1.5. Visi treniruokliai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški, atitinkantys techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies įrangai taikomus reikalavimus. Įranga turi būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais.
1.6. Visi treniruokliai sumontuoti ant mobilios platformos.
1.7. Mobilios platformos reikalingos, kad įrenginius būtų galima kilnoti iš vienos vietos į kitą seniūnijos teritorijoje.
1.8. Prekės turi būti pristatytos tiekėjo nurodytu adresu.
________________________
Priedas Nr. 2

KLAUSIMAI RINKOS KONSULTACIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymai ir (ar) siūlymai

	1. 
	Ar Jūsų įmonė dalyvautų pirkime pagal  techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus? Jei – ne, tai kodėl?
	

	2.
	Ar techninėje specifikacijoje suprantamai apibūdintas pirkimo objektas?
	

	3.
	Kokias sąlygas papildomai, Jūsų nuomone, reikėtų įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių pozicijų Jūs siūlote atsisakyti?
	

	4.
	Ar techninėje specifikacijoje, Jūsų nuomone, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?
	

	5.
	Ar turite pastabų, klausimų techninei specifikacijai?
	

	6.
	Jei dalyvautumėte pirkime, gal galite nurodyti kokia būtų preliminari jūsų pasiūlymo kaina?
	

	7.
	Jei dalyvautumėte pirkime, gal galite nurodyti koks būtų preliminarus prekių pristatymo (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo) terminas?
	

	8.
	Jei dalyvautumėte pirkime, kokia būtų garantijos trukmė įrenginiams?
	



