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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) BALTIJOS PR. NUO 59 IKI 69, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Dženeta Petrokienė tel. nr. +370 663 41 314, el. p. dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Baltijos pr. nuo 59 iki 69, Klaipėdoje, rekonstravimo ir statybos darbai

	3. STATINIO ADRESAS
	Baltijos pr. nuo 59 iki 69,  Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

	4. STATINIO APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS
	Statinio savininkas ir naudotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Rekonstruojamos esamos kiemų aikštelės, įrengiamos detaliaisiais planais suplanuotos automobilių sustojimo vietos.
Šaligatvių ir kiemo aikštelių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, paprastasis remontas.

	5. STATINIO KATEGORIJA
	Nesudėtingi ir neypatingi statiniai  (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Rekonstravimas ir statyba (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	1. Perkami rangos darbai:
1.1. pagal parengtą ir patvirtintą UAB „Saugvila“ techninį darbo projektą – Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Baltijos pr. nuo 59 iki 69, Klaipėdoje, rekonstravimo ir statybos projektas Nr. 17/17-TDP (pridedama).

Projektas Baltijos pr. 59-69.zip

1.2. Šaligatvių ir kiemo aikštelių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas paprastasis remontas:
 - šaligatvių trinkelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant senų betoninių gaminių ir asfalto dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 200 mm, dolomitinių atsijų sluoksnis 30 mm) ir siūlių užtaisymą, kai plytelių matmenys 100x200x80 mm;
- kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm  betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą;
- vejos bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą;
- 4 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (įskaitant profilio pagerinimo priemones: frezavimą, išlyginamojo sluoksnio įrengimą);
- esamų šulinių ir kapų dangčių pritaikymas prie naujai įrengtos dangos ir naujų lietaus grotelių pakeitimas naujais, plaukiojančio tipo dangčiais;
- vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, augalinio grunto sluoksnio papildymas ir žolės sėjimas;
- betoninių konstrukcijų ardymo darbai (įskaitant atliekų išvežimą) ir kiti betonavimo darbai;
- nerūdijančio plieno lauko turėklų gamyba ir įrengimas, kurie tvirtinami prie betoninės sienelės (vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 50 mm, vamzdžių storis nuo 1,5 mm iki 3 mm, įtraukiant varžtus, tvirtinimo laikiklius);
- kelio dangos dažymo darbai kelio dažais.

	



8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį). 
3. Rangovas prieš 3 paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti privalo išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.
4. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą;
- parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
- el. statybos darbų žurnalą;
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
5. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
6. Elektroninio statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui.
7.  Pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią  Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.
8.  Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šių darbų nevertinti. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB ESO elektros tinklų statybos rangovu.
9. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
10.  Tvarkomos vietos, kurios nepatenka š projekto apimtis, derinimas su Užsakovu.
11.  Vykdant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones. Užtikrinti pėsčiųjų saugumą.
12.  Vykdant darbus užtikrinti saugų ir nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą remontuojamame ruože, užtikrinti įvažiavimą į teritoriją.
13.  Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais. Pagal Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą (LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87) gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 
14. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
15.  Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
16.  Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
17.  Statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo (esant poreikiui).
18. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
19.  Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti;
20.  Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas.
21.  Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas(esant poreikiui).
22.  Technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas;
23.  Žemės sklypo kadastro duomenų parengimas/pakeitimas.
24.  Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru.
25.  Pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.
26.  Statybos užbaigimo dokumentus Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu.
27.  Esant poreikiui apmokėjimas už Statybos užbaigimo deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per  IS Infostatybą.
28.  Esant poreikiui Užsakovui suteikus įgaliojimą pateikti informaciją ir teikti prašymą į IS Infostatyba dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti statybos užbaigimo deklaraciją. Užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus atsakingam asmeniui (Aušra Rulienė, el. p. ausra.ruliene@klaipeda.lt, tel. nr. +370 46 396 177). Patikrinus deklaraciją ir gavus informaciją, jog galimą pateikti, tik tuomet leidžiama IS Infostatyboje „PATEIKTI“ deklaraciją.
29.  Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, apimantis projektavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju.
30.  Ženklas, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas. Reikalavimai: spauda ant PVC tento, 150x100 cm (1:1), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:
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1 pav. Informacinio stendo pavyzdys

	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
2. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
3. Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
4. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
5. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius.
7. Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti objekte turi atitikti jiems taikomas Europos Sąjungos normas ir standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatus.
8. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
9. Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.


Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.
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