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Preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	Fiksuota darbų kaina Eur be PVM
	Fiksuota darbų kaina Eur su PVM

	1.
	Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Baltijos pr. nuo 59 iki 69 rekonstravimo ir statybos darbai pagal techninį darbo projektą
	
	

	Šaligatvių ir kiemo aikštelių Baltijos pr. nuo 59 iki 69, nepatenkančių į projektu tvarkomą teritoriją, paprastasis remontas:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Fiksuotas įkainis mato vienetui Eur be PVM
	Fiksuotas įkainis mato vienetui Eur su PVM
	Preliminarus darbų kiekis*
	Preliminari darbų kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6

	2.
	Šaligatvių trinkelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos betoninių gaminių dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 20 cm, dolomitinių atsijų sluoksnis 3 cm), siūlių užtaisymą, kai trinkelių matmenys: 100x200x80 mm
	m2
	
	
	2 800
	

	3.
	Šaligatvių trinkelių dangos remontas (įrengimas), įskaitant senos asfalto dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 20 cm, dolomitinių atsijų sluoksnis 3 cm), siūlių užtaisymą, kai trinkelių matmenys: 100x200x80 mm
	m2
	
	
	900
	

	4.
	Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm  betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą
	m
	
	
	900
	

	5.
	Vejos bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą.
	m
	
	
	1 800
	

	6.
	4 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (įskaitant profilio pagerinimo priemones: frezavimą, išlyginamojo sluoksnio įrengimą)
	m2
	
	
	3 000
	

	7.
	Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie naujai įrengtos dangos
	vnt.
	
	
	5
	

	8.
	Esamų kapų pritaikymas prie naujai įrengtos dangos
	vnt.
	
	
	2
	

	9.
	Šulinių liukų pakeitimas naujais, plaukiojančio tipo dangčiais
	vnt.
	
	
	10
	

	10.
	Lietaus grotelių pakeitimas naujais, plaukiojančio tipo dangčiais
	vnt.
	
	
	5
	

	11.
	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą
	m2
	
	
	1 000
	

	12.
	Betoninių konstrukcijų ardymas (įskaitant atliekų išvežimą)
	m3
	
	
	3
	

	13.
	Betonavimo darbai
	m3
	
	
	5
	

	14.
	Nerūdijančio plieno lauko turėklų gamyba ir įrengimas, kurie tvirtinami ant betoninės sienelės (vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 50 mm,  vamzdžių  storis nuo 1,5 mm iki 3 mm, įtraukiant varžtus, tvirtinimo laikiklius)
	m
	
	
	65
	

	15.
	Kelio dangos dažymas kelio dažais
	m2
	
	
	3
	

	Preliminari kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-15 suma):
	





































