
       Pirkimo dokumentų 
priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė savo vardu sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 

I pirkimo dalis
UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) organizuojamos apklausos daugiabučio 
namo Taikos g. 12, Utena, rūsio plastikinių langų ir jų montavimo darbų pirkimo 
techninė specifikacija

      Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:
1. Senų langų blokų demontavimas ir utilizavimas.
2. Naujų langų blokų (7 vnt.) sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo praplatinimo plotis turi būti ne mažiau 5 cm.), reguliavimas ir tvirtinimas. Langų angų dydžiai: rūsio lango 4 vnt. apie 1,46x1,15 cm, 3 vnt. apie 1,13x0,40 cm. Langų išmatavimus tikslinti vietoje.
3. Techniniai reikalavimai langams:
· Oro pralaidumas – Klasė 4 
· Vandens nepralaidumas – Klasė 9A 
· Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius – 2/10000 
· Atsparumas vėjo apkrovai -  Klasė C3
· Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.
· [bookmark: _Hlk100237773]Langų šilumos perdavimo koeficientas ≤ l,4W/m2 K.
4. Sandūrų tarp staktų ir sienų sandarinimas, hermetizavimas garo ir hidroizoliacinėmis juostomis. 
5. Langų skaičius, langų išdėstymas, varstymo padėtys nurodytos priede Nr.1. Langų rėmai įrengiami su galimybę perspektyvoje atlikti angokraščių apšiltinimą iš lauko pusės nuo 3-5 cm. 
6. Langų profilio spalva balta. Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienkamerinis, laiptinės lango 1 stiklas selektyvinis, rūsio lango paketas  armuotas.
7. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges. Išorės palangės iš cinkuotos skardos, skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos 3-4 cm.
8. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidaus ir lauko apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). 
9. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui (Pagaminti langai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). 
	Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiamį skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)

	9.1.
	Visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).

	9.2.
	Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; 
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: LST EN ISO 11469 ar lygiavertis standartas

	9.3.
	Produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).

	9.4.
	Produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).
	Atitiktį reikalavimams įrodantys               dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).



10.  Kitos sąlygos:
10.1. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų plastikinių langų ir naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.
10.2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.
10.3. Langams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.
10.4. Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

Pridedama: Daugiabučio namo Taikos g. 12, Utena, langų schema – priedas Nr. 1.


[image: ]


II pirkimo dalis

UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) organizuojamos apklausos daugiabučio 
namo Užpalių g. 84C, Utena, laiptinės ir rūsio plastikinių langų ir jų montavimo darbų pirkimo 
techninė specifikacija

      Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:
5. Senų langų blokų demontavimas ir utilizavimas.
6. Naujų langų blokų (2 vnt.) sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo praplatinimo plotis turi būti ne mažiau 5 cm.), reguliavimas ir tvirtinimas. Langų angų dydžiai: rūsio lango apie 42x95 cm, laiptinės apie 180x130 cm. Langų išmatavimus tikslinti vietoje.
7. Techniniai reikalavimai langams:
· Oro pralaidumas – Klasė 4 
· Vandens nepralaidumas – Klasė 9A 
· Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius – 2/10000 
· Atsparumas vėjo apkrovai -  Klasė C3
· Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.
· Langų šilumos perdavimo koeficientas ≤ l,4W/m2 K.
8. Sandūrų tarp staktų ir sienų sandarinimas, hermetizavimas garo ir hidroizoliacinėmis juostomis. 
5. Langų skaičius, langų išdėstymas, varstymo padėtys nurodytos priede Nr.1. Langų rėmai įrengiami su galimybę perspektyvoje atlikti angokraščių apšiltinimą iš lauko pusės nuo 3-5 cm. 
6. Langų profilio spalva balta. Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienkamerinis, laiptinės lango 1 stiklas selektyvinis, rūsio lango paketas  armuotas.
7. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges. Išorės palangės iš cinkuotos skardos, skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos 3-4 cm.
8. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidaus ir lauko apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). 
9.Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui (Pagaminti langai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). 
	Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiamį skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)

	9.1.
	Visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).

	9.2.
	Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; 
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: LST EN ISO 11469 ar lygiavertis standartas

	9.3.
	Produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).

	9.4.
	Produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).
	Atitiktį reikalavimams įrodantys               dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

(būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją).



10.Kitos sąlygos:
10.1. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų plastikinių langų ir naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.
10.2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.
10.3. Langams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.
10.4. Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

Pridedama: Daugiabučio namo Užpalių g. 84C, Utena, langų schema – priedas Nr. 1.
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          Pirkimo dokumentų     priedas Nr. 1   „Techninė specifikacija“     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta  tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir  vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė savo vardu sudaro sutartis su  tiekėjais ir pasirašo  priėmimo  -   perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai).      I pirkimo dalis   UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau  –   Bendrovė) organizuojamos apklausos daugiabučio    namo Taikos g. 12, Utena,   rūsio plastikinių langų ir jų montavimo darbų pirkimo    techninė specifikacija            Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:   1.   Senų langų blokų demontavimas ir utilizavimas.   2.   Naujų langų blokų (7 vnt.) sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo praplatinimo plotis turi  būti ne mažiau 5 cm.), reguliavimas ir tvirtinimas. Langų angų dydžiai: rūsio lango 4 vnt. apie  1,46x1,15 cm, 3 vnt. apie 1,13x0,40 cm. Langų išmatavimus tikslinti  vietoje.   3.   Techniniai reikalavimai langams:      Oro pralaidumas  –   Klasė 4       Vandens nepralaidumas  –   Klasė 9A       Atsparumas kartotiniam varstymui Ciklų skaičius  –   2/10000       Atsparumas vėjo apkrovai  -    Klasė C3      Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.      Langų šilumos perdavimo koeficientas  ≤  l,4W/m 2   K.   4.   Sandūrų tarp staktų ir sienų sandarinimas, hermetizavimas garo ir hidroizoliacinėmis  juostomis.    5 . Langų skaičius, langų išdėstymas, varstymo padėtys nurodytos priede Nr.1. Langų rėmai  įrengiami su galimybę perspektyvoje atlikti angokraščių apšiltinimą iš lauko pusės nuo 3 - 5 cm.    6. Langų profilio spalva balta. Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio  ga myboje nenaudojami švino stabilizatoriai, rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas  vienkamerinis, laiptinės lango 1 stiklas selektyvinis, rūsio lango paketas  armuotas.   7. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges. Išorės palangės iš cinkuotos skardos,  skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos  3 - 4 cm.   8. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidaus ir lauko  apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas).    9.   Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui:  

Eil.  Nr.  Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai,  taikomi pirkimo objektui   (Pagaminti langai turi  atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio  28 d. įsakymu Nr. D1 - 508 „Dėl Produktų, kurių  viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos  apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos  Pateikti atitiktį reikalavimams  įrodantys dokumentai (kartu su  pasiūlymu pateikiamį skenuoti  dokumentai elektroninėje formoje)  

