TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


REIKALAVIMAI BALDAMS IR MAKSIMALIŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Lentelėje būtina užpildyti  UŽPILDO TIEKĖJAS stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (2 stulpelyje) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Bendrieji reikalavimai: 

1. Baldo konstrukcijai turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Baldai,  jų dalys ir priedai  turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus. 
2. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.
3. Baldai turi būti tvirti, stabilūs, ergonomiški ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus  kokybės reikalavimus.
4. Baldų  matmenys, atsižvelgiant į nurodytus planuojamų įsigyti prekių sąraše,  derinami užsakymo metu dėl galimybės  pritaikyti esamoje patalpoje, keičiant juos leistinose ± 5–10 % ribose.
5. Baldų  spalva, forma derinama su Pirkėju  užsakymo metu. 








Planuojamų įsigyti prekių sąrašas:
	Eil. Nr.
	
Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Matmenys mm

	Kiekis
vnt.
	Siūlomos prekės aprašymas, pavadinimas (jei yra), savybės ir pan.
UŽPILDO TIEKĖJAS, nurodydamas konkrečias siūlomos prekės parametro reikšmes


	1.

	Fotelis be porankių
1. Karkasas  iš medžio masyvo ir klijuotos medžio faneros, rėmas izoliuotas nuo kontakto spunbondo balta danga.
2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas  išlietas iš  PU poliuretano putų. Atlošo kurio tankis ne mažiau kaip 30 kg/m3, sėdynės tankis 50 kg/m3 viskoelasto. Sluoksnis tarp apmušalo perdengtas neaustine poliesterio danga arba jai lygiaverčia.
3. Baldas aptrauktas odos imitacija su 100% poliesterio pagrindu, kurio paviršius valomas vandeniu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą);
4. Atsparumas trinčiai  ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;
5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal                  standartą EN ISO 105-B02 arba jam lygiavertį;
6. Kojelės pagamintos iš ABS plastiko/metalo, neslystančios, juodos h 35 mm;
7.  Kojelės reguliuojamos grindų nelygumams išlyginti;
8. Apmušalo spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą, būtinybė kombinuoti dvispalvius apmušalų pasirinkimus;
9. Turi būti galimybė sujungti kelis minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).
	
[image: ]


Sėdimoji dalis: 
gylis – 660 mm
plotis – 700 mm,
aukštis – 440 mm, 
atlošo aukštis – 495 mm.

Bendras aukštis – 970 mm.
Bendras gylis – 1020 mm.
	32
	1. atitinka (taip / ne)........

2. atitinka (taip / ne)........
tankis……………..kg/ m3

3. atitinka (taip / ne)........

4. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;

5. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas šviesai eco odos ...........balai;

6. atitinka (taip / ne)........

7. atitinka (taip / ne)........

8. atitinka (taip / ne)........

9. atitinka (taip / ne)........

	2.

	Šezlongas be porankių
1. Karkasas  iš medžio masyvo ir klijuotos medžio faneros, rėmas izoliuotas nuo kontakto spunbondo balta danga;
2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas  išlietas iš  PU poliuretano putų. Atlošo kurio tankis ne mažiau kaip 30 kg/m3, sėdynės tankis 50 kg/m3 viskoelasto. Sluoksnis tarp apmušalo perdengtas neaustine poliesterio danga arba jai lygiaverčia.
3. Baldas aptrauktas odos imitacija su 100% poliesterio pagrindu, kurio paviršius valomas vandeniu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą);
4. Atsparumas trinčiai  ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;
5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal                  standartą EN ISO 105-B02 arba jam lygiavertį;
6. Kojelės pagamintos iš ABS plastiko/metalo, neslystančios, juodos h 35 mm;
7.  Kojelės reguliuojamos grindų nelygumams išlyginti;
8. Apmušalo spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą, būtinybė kombinuoti dvispalvius apmušalų pasirinkimus;
9. Turi būti galimybė sujungti kelis minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).


	

[image: Paveikslėlis, kuriame yra baldai, Futonas, kėdė, raudonas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]



Sėdimoji dalis: 
gylis – 1160 mm,
plotis – 800 mm,
aukštis – 440 mm, 
atlošo aukštis – 
495 mm.

Bendras aukštis – 970 mm.
Bendras gylis – 
1620 mm.
	4
	1. atitinka (taip / ne)........

2. atitinka (taip / ne)........
tankis……………..kg/ m3;

3. atitinka (taip / ne)........

4. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;

5. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas šviesai eco odos ...........balai;

6. atitinka (taip / ne)........

7. atitinka (taip / ne)........

8. atitinka (taip / ne)........

9. atitinka (taip / ne)........

	3.

	Pufas
1. Karkasas  iš medžio masyvo ir klijuotos medžio faneros, rėmas izoliuotas nuo kontakto spunbondo balta danga;
2. Sėdimosios dalies užpildas  išlietas iš  PU poliuretano putų. sėdynės tankis 50 kg/m3 viskoelasto. Sluoksnis tarp apmušalo perdengtas neaustine poliesterio danga arba jai lygiaverčia.
3. Baldas aptrauktas odos imitacija su 100% poliesterio pagrindu, kurio paviršius valomas vandeniu (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą);
4. Atsparumas trinčiai  ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;
5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal                  standartą EN ISO 105-B02 arba jam lygiavertį;
6. Kojelės pagamintos iš ABS plastiko/metalo, neslystančios, juodos h 35 mm;
7.  Kojelės reguliuojamo grindų nelygumams išlyginti;
8. Apmušalo spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą, būtinybė kombinuoti dvispalvius apmušalų pasirinkimus;
9. Turi būti galimybė sujungti kelis minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).

	
[image: Paveikslėlis, kuriame yra otomanė, vidaus

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Sėdimoji dalis: 
bendras aukštis – 400 mm;
bendras gylis –
800 mm;
bendras plotis – 
800 mm.
	4
	1. atitinka (taip / ne)........

2. atitinka (taip / ne)........
tankis……………..kg/ m3 ;

3. atitinka (taip / ne)........

4. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;

5. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas šviesai eco odos ...........balai;

6. atitinka (taip / ne)........

7. atitinka (taip / ne)........

8. atitinka (taip / ne)........

9. atitinka (taip / ne)........



   Baldai turi atitikti minimalius žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. NR. D1-508 įsakymą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-01-31) 4.1 punktą: 
Baldai:
	Reikalavimai
	Teikiami dokumentai

	4.1 ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas
	a)FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba
b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai

	4.2. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	 a)Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba
b)pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba
c)gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d)kiti lygiaverčiai įrodymai.

	
     Reikalavimus atitinkantys dokumentai turi būti pateikiami pristatant prekes
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