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	REIKALAVIMAI 

	Automobilių privalomieji techniniai reikalavimai

	1. Bendrieji reikalavimai

	1.1. Automobilio rūšis – krovininis automobilis, N1 klasės (lengvasis krovininis automobilis), atitinkantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus reikalavimus, K1 klasifikacijos (pagal http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/). Automobiliai turi turėti pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti redakcija),  nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą.

	1.2. Automobilių skaičius – 1 vnt. 

	   1.2.1. Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 2,9 kub. metrų;

	1.3. Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau negu dvi vietos – vairuotojo ir keleivio.

	1.4. Automobilių pagaminimo metai – ne senesni kaip 2024 nauji, neeksploatuoti.

	1.5. Automobiliai pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis.

	1.6. Planinės techninės priežiūros intervalas – pagal gamintojo reikalavimus, bet ne dažniau kaip 20 000 km ridos.

	1.7. Automobilio spalva – pilka arba balta.

	2. Papildomi reikalavimai automobilio kėbului

	2.1. Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyrius be stiklų. 

	2.2. Durelių skaičius (4 arba 5).

	2.3. Krovinių skyriaus slankios durys dešinėje pusėje.

	2.4. Ištisinė pertvara tarp krovinių skyriaus ir vairuotojo – keleivio zonos.

	2.5. Krovininiame skyriuje atstumas tarp ratų arkų ne mažiau kaip 1,00 m.

	3. Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai

	3.1. Energijos šaltinis –  benzinas 

	3.2. Variklio galingumas – ne mažiau 75 kW (102 AG)

	3.3. Gamintojo deklaruojamos kombinuotos (Combined) degalų sąnaudos ne didesnės kaip 7,0 l/100 km. Pagal WLTP metodiką. 

	3.4. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė.

	3.5. Varomieji ratai – priekiniai 4x2.

	3.6. Turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą arba lygiavertį.

	3.7. Gamintojo deklaruojama kombinuota (Combined) CO2 emisija ne didesnė nei 160 g/km pagal WLTP metodiką.

	4. Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai

	4.1. Vairo stiprintuvas.

	4.2  Vairas kairėje pusėje

	4.3. Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	4.4. Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės.

	4.5. Šildomi šoniniai veidrodėliai.

	4.6. Sėdimos vietos su pogalviais.

	4.7. Ne mažesni kaip R16 skardiniai ratlankiai su gaubtais.

	4.8. Vairuotojo sėdynė reguliuojama.

	4.9. Centrinis užraktas su dviem raktais.

	5.0. Gamyklinė signalizacija

	5.1. Kruizo kontrolė

	5.2. Visų ratų stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	5.3. Gamyklinė radijo ir garso įranga, gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga, USB jungtis.

	[bookmark: _Hlk105687659]5.4. Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, atsarginis ratas, įrankiai rato pakeitimui (rato atsukimo raktas, keltuvas), gesintuvas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė. 

	5.5. Vidinis krovinių skyriaus apšvietimas.



