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„Techninė specifikacija“

ELEKTROMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Vienatūris elektromobilis, 1 vnt.
2. Automobilio pristatymo terminas ir pristatymo vieta – Per 12 mėnesių nuo sutarties prievolių vykdymo pradžios, adresu: Kauno g. 8, Lazdijai, LT-67128. VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo elektromobilio gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodyti elektromobilio techniniai duomenys atitiktų keliamus reikalavimus arba lygiavertį dokumentą, iš kurio galima būtų identifikuoti siūlomos transporto priemonės techninius parametrus. Nepateikus techninę specifikaciją pagrindžiančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.
4. Tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškas Prekes pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus:
	Perkančiosios organizacijos reikalaujami parametrai
	Siūlomos rodiklių reikšmės, aprašymas

[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]

	1
	Elektromobilio gamintojas ir modelis 
	

	2
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, keleivinis vienatūris.
	

	3
	Automobilių skaičius
	Vienas
	

	4
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	

	5
	Automobilio pristatymo terminas ir pristatymo vieta
	Per 12 mėnesių nuo sutarties prievolių vykdymo pradžios, adresu: Kauno g. 8, Lazdijai, LT-67128.
	

	6
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa
	Ne mažesnė kaip 75 kWh
	

	7
	Variklio galingumas 
	Ne mažiau kaip 100 kW
	

	8
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 9 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą.
	

	9
	Padangos
	Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė – A                                                                                             Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė – B                                                                                                         Minimalus riedėjimo triukšmo lygis – 72
Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai (įskaitant sumontuotus ant automobilio)
	

	10
	Pavarų dėžė
	Automatinė
	

	11
	Durelių skaičius
	Ne mažiau 5 vnt.
	

	12
	Važiuoklės tipas
	Priekiniai varomi ratai 
	

	13
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC), padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS), 2 priekinės oro saugos pagalvės, priekinės šoninės oro saugos pagalvės, užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse,
ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių, stabdžių antiblokavimo sistema ABS, automatinė tolimųjų šviesų sistema(AHB)
	

	14
	Vairas 
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
	

	15
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema. Oro kondicionieriaus ir šildymo sistemos angos keleiviams sėdintiems gale. (Neturint šio priedo keleiviams žiema bus šalta, o vasara per karšta)
	

	16
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga
	

	17
	Kita įranga
	Tekstilinių ir guminių kilimėlių komplektai (salono priekyje ir gale)
	

	18
	Automobilio spalva
	Nesvarbu
	

	19
	Multimedijos ir informacinė sistema
	Bluetooth, USB jungtis, belaidė mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto), multimedijos sistema su ne mažiau kaip 10 colių daugiafunkciu ekranu.
	

	20
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa
	

	21
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas
	

	22
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje
	

	23
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to kas sueina anksčiau. Garantinio remonto, techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 5 darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės  klasės pakaitinis automobilis. Jei automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo patektas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį
	

	24
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos
	

	25
	Elektromobilio CO² emisija
	0 g/km
	

	26
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip iki 160000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau)
	

	27
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC)
	DC įkrovimo stotelių jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto
	

	28
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	Ne mažiau 330 km
	

	29
	Elektromobilio komplektacija       
	Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V
	





