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STIEBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl.  refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
2. Garantinis laikotarpis: 
2.1.  Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
2.2.  Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja.
2.3. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
2.4.  Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


3. Stiebas (BVPŽ kodas - 44212261-6).
4. Stiebas skirtas greitam išskleidimui ir surinkimui. Stiebas yra pritaikytas ant jo montuoti antenas, šviestuvus, vaizdo kameras ar kitą įranga.
5. Stiebo techniniai reikalavimai:
5.1. Stiebo korpusas pagamintas iš lengvo, tvirto anglies pluošto ritininio kompozito.
5.2. Turi užtikrinti mechaninį tvirtumą, atsparumą UV spinduliams, drėgmei, dulkėms ir temperatūrų svyravimui.
5.3. [bookmark: _GoBack]Turi atitikti EN 60068 arba MIL-STD-810G (arba lygiaverčius) bandymo standartus;
5.4. Stiebo aukštis –  ne mažiau kaip 10 m.
5.5. Stiebo skersmuo – iki 105 mm.
5.6. Stiebo maksimali viršutinė apkrova ne mažiau kaip 12 kg.
5.7. Turi būti rėmas, į kurį stiebas lengvai susisuka ir išsiskleidžia.
5.8. Prie stiebo komplekto turi būti pateiktas dangtelis su laikikliu antenai pritvirtinti.
5.9. Turi būti galimybė sumontuoti prie automobilio.
5.10. Išskleidžiama ir tvirtinama atotampomis sistema turi atlaikyti iki 100 km/val vėjo stiprumą.
5.11. Stiebo spalva – juoda arba marginta (kamufliažinė MULTICAM).
5.12. Stiebo svoris – ne daugiau kaip 18 kg.
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