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Konkurso sąlygų aprašo

	1 priedas



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DIDŽIOSIOS SALĖS GARSO APARATŪROS (SU SUDĖTINĖMIS DALIMIS) PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU 
_____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	




	Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subteikėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 25 p.))
	

	Subteikėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)
	

	Subteikėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subteikėjus.


	Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus sutarties vykdyme), tiekėjui tik leis naudosis jų turimomis priemonėmis (pvz. išnuomos įrangą ar pan.) (konkurso sąlygų aprašo 27 p.)
	

	Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga)
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes (su pristatymu, instaliavimu, derinimu, personalo apmokymu): 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kaina Eur be PVM 
(visam nurodytam kiekiui)

	1
	Kompiuteris garso sistemos valdymui – 1 vnt. 
	 

	2
	WiFi prieigos taškas – 1 vnt.
	

	3
	Garso kolonėlė parterio tolimai zonai – 2 vnt.
	

	4
	Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas – 2 vnt.
	

	5
	Garso kolonėlė balkono zonai – 2 vnt.
	

	6
	Balkono zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas – 2 vnt.
	

	7
	Garso kolonėlė parterio artimai zonai – 2 vnt.
	

	8
	Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas – 2 vnt.
	

	9
	Žemų dažnių garso kolonėlė – 6 vnt.
	

	10
	Tvirtinimo elementas žemų dažnių garso kolonėlėms – 2 vnt.
	

	11
	Centrinė garso kolonėlė – 1 vnt.
	

	12
	Centrinės garso kolonėlės laikiklis – 1 vnt.
	

	13
	Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlė – 2 vnt.
	

	14
	Šoninio balkono įgarsinimo garso kolonėlės po balkonu laikiklis – 2 vnt.
	

	15
	Garso kolonėlė po balkonu – 4 vnt.
	

	16
	Garso kolonėlės po balkonu laikiklis – 4 vnt.
	

	17
	Priekinių eilių garso kolonėlė – 7 vnt.
	

	18
	Priekinių eilių garso kolonėlės laikiklis – 7 vnt.
	

	19
	Garso kolonėlių išmanaus maitinimo blokas – 2 vnt.
	

	20
	Garso procesorius – 2 vnt.
	

	21
	Garso monitorinė kolonėlė – 6 vnt.
	

	22
	Bevielio mikrofono imtuvas – 12 vnt.
	

	23
	Bevielis prie diržo segamas mikrofono siųstuvas – 6 vnt.
	

	24
	Bevielis rankoje laikomas mikrofono siųstuvas – 6 vnt.
	

	25
	Bevielių mikrofonų siųstuvų antenų paskirstytojas – 3 vnt.
	

	26
	Bevielių mikrofonų siųstuvų antena – 2 vnt.
	

	27
	Būgnų mikrofonų komplektas – 1 kompl.
	

	28
	Rankoje laikomas dinaminis laidinis mikrofonas – 4 vnt.
	

	29
	Mažos diafragmos kondensatorinis mikrofonas – 6 vnt.
	

	30
	4 prisegamų mikrofonų komplektas – 1 kompl.
	

	31
	Bevielio audio monitoringo sistema – 6 kompl.
	

	32
	Antenų sumatorius – 2 vnt.
	

	33
	Antena bevielio monitoringo sistemai – 2 vnt.
	

	34
	Aukštas mikrofono stovas – 6 vnt.
	

	35
	3 dalių kintamo aukščio mikrofono stovas – 10 vnt.
	

	36
	Tiesus stovas su apvaliu pagrindu – 4 vnt.
	

	37
	Žemas stovas – 4 vnt.
	

	38
	Aktyvus vieno kanalo "DI-BOX" – 2 vnt.
	

	39
	Aktyvus dviejų kanalų "DI-BOX" – 2 vnt.
	

	40
	Pasyvus vieno kanalo "DI-BOX" – 2 vnt.
	

	41
	Mikrofonų stovų dėklas – 3 vnt.
	

	42
	Mikrofonų stovų dėklas – 2 vnt. 
	

	43
	Mikrofoninių kabelių komplektas – 1 kompl.
	

	44
	Daugiagyslio mikrofoninio kabelio ir komutacinių jungčių blokų komplektas – 2 kompl.
	

	45
	Elektros valdymo skydinių, automatų, elektros maitinimo ir signalinių kabelių komplektas įgarsinimo sistemai –1 kompl.
	

	46
	Komutacinė spinta 42U (800x800) – 1 vnt.
	

	47
	Instaliaciniai darbai ir medžiagos – 1 kompl.
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (eil. Nr. 1-47 suma):
	

	PVM (įrašykite tarifą skaičiais %) Eur:
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-47 suma)
	



Pastabos:
- Svarbu: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pirkimo sąlygų aprašo 39 p. nurodytus dokumentus. 
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlymu yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;
- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekės (įskaitant visas jos dalis) kainos ir visos su jos pristatymu, montavimu, surinkimu, instaliavimu, paleidimu, derinimu, personalo apmokymu ir su garantija susijusios išlaidos.
Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina

	Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 punkte):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	





Pastabos:
- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).
- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 39 p.:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmė:


	Vertinimo kriterijus
	Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia
	Sąlyga
	Ri reikšmė
	Siūlomas parametras (pildo tiekėjas įrašydamas savo siūlomą reikšmę/ parametrą atitinkamoje eilutėje)
	Nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi tiekėjo siūloma reikšmė/ parametras

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 3. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris³
	Mažiausia
	≤ 65 kg
	1
	 
	

	
	
	
	> 65 kg bet ≤ 70 kg
	2
	 
	

	
	
	
	> 70 kg bet ≤ 75 kg
	3
	 
	

	
	
	
	> 75 kg bet ≤ 80 kg
	4
	 
	

	
	
	
	> 80 kg
	5
	 
	

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 3. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša 
	Mažiausia 
	≤ 0,40 m² 
	1
	 
	

	
	
	
	> 0,40 m² bet ≤ 0,42 m²
	2
	 
	

	
	
	
	> 0,42 m² bet ≤ 0,44 m²
	3
	 
	

	
	
	
	> 0,44 m² bet ≤ 0,46 m²
	4
	 
	

	
	
	
	> 0,46 m² bet ≤ 0,48 m²
	5
	 
	

	
	
	
	> 0,48 m² bet ≤ 0,50 m²
	6
	 
	

	
	
	
	> 0,50 m²
	7
	 
	

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 3. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	 
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	 
	

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 3. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 5. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris³
	Mažiausia
	≤ 65 kg
	1
	 
	

	
	
	
	> 65 kg bet ≤ 70 kg
	2
	 
	

	
	
	
	> 70 kg bet ≤ 75 kg
	3
	 
	

	
	
	
	> 75 kg bet ≤ 80 kg
	4
	 
	

	
	
	
	> 80 kg
	5
	 
	

	6 kriterijus
	Pirkimo objektas 5. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša 
	Mažiausia 
	≤ 0,40 m² 
	1
	 
	

	
	
	
	> 0,40 m² bet ≤ 0,42 m²
	2
	 
	

	
	
	
	> 0,42 m² bet ≤ 0,44 m²
	3
	 
	

	
	
	
	> 0,44 m² bet ≤ 0,46 m²
	4
	 
	

	
	
	
	> 0,46 m² bet ≤ 0,48 m²
	5
	 
	

	
	
	
	> 0,48 m² bet ≤ 0,50 m²
	6
	 
	

	
	
	
	> 0,50 m²
	7
	 
	

	7 kriterijus
	Pirkimo objektas 5. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	 
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	 
	

	8 kriterijus
	Pirkimo objektas 5. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	9 kriterijus
	Pirkimo objektas 7. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 55 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 55 Hz bet ≤ 60 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 60 Hz bet ≤ 65 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 65 Hz bet ≤ 70 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 70 Hz bet ≤ 75 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 75 Hz
	6
	 
	

	10 kriterijus
	Pirkimo objektas 7. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	< 132 dB
	0
	 
	

	
	
	
	≥ 132 dB bet < 135 dB
	1
	 
	

	
	
	
	≥ 135 dB bet < 138 dB
	2
	 
	

	
	
	
	≥ 138 dB 
	3
	 
	

	11 kriterijus
	Pirkimo objektas 7. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	 
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	 
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	 
	

	12 kriterijus
	Pirkimo objektas 7. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	13 kriterijus
	Pirkimo objektas 7. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	 
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	 
	

	14 kriterijus
	Pirkimo objektas 9. Atkuriamų žemų garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 30 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 30 Hz bet ≤ 31 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 31 Hz bet ≤ 32 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 32 Hz bet ≤ 33 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 33 Hz bet ≤ 34 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 34 Hz bet ≤ 35 Hz
	6
	 
	

	
	
	
	> 35 Hz.
	7
	 
	

	15 kriterijus
	Pirkimo objektas 9. Vienos garso kolonėlės vizualinė tarša
	Mažiausia
	≤ 0,44 m² 
	1
	 
	

	
	
	
	> 0,44 m² bet ≤ 0,46 m²
	2
	 
	

	
	
	
	> 0,46 m² bet ≤ 0,48 m²
	3
	 
	

	
	
	
	> 0,48 m² bet ≤ 0,50 m²
	4
	 
	

	
	
	
	> 0,50 m² bet ≤ 0,52 m²
	5
	 
	

	
	
	
	> 0,52 m² bet ≤ 0,54 m²
	6
	 
	

	
	
	
	> 0,54 m²
	7
	 
	

	16 kriterijus
	Pirkimo objektas 9. Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris
	Mažiausia
	≤ 65 kg
	1
	 
	

	
	
	
	> 65 kg bet ≤ 70
	2
	 
	

	
	
	
	> 70 kg bet ≤ 75
	3
	 
	

	
	
	
	> 75 kg bet ≤ 80
	4
	 
	

	
	
	
	> 80 kg
	5
	 
	

	17 kriterijus
	Pirkimo objektas 9. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	 
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	 
	

	18 kriterijus
	Pirkimo objektas 11. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 55 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 55 Hz bet ≤ 60 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 60 Hz bet ≤ 65 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 65 Hz bet ≤ 70 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 70 Hz bet ≤ 75 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 75 Hz
	6
	 
	

	19 kriterijus
	Pirkimo objektas 11. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	< 134 dB
	0
	 
	

	
	
	
	≥ 134 dB bet < 137 dB
	1
	 
	

	
	
	
	≥ 137 dB bet < 140 dB
	2
	 
	

	
	
	
	≥ 140 dB 
	3
	 
	

	20 kriterijus
	Pirkimo objektas 11. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	 
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	 
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	 
	

	21 kriterijus
	Pirkimo objektas 11. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	22 kriterijus
	Pirkimo objektas 11. Stiprintuvų montažo vieta
	Didžiausia
	Stiprintuvai gamykliškai nėra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	0
	 
	

	
	
	
	Stiprintuvai gamykliškai yra sumontuoti į garso kolonėlių korpusus.
	1
	 
	

	23 kriterijus
	Pirkimo objektas 13. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 60 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 60 Hz bet ≤ 65 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 65 Hz bet ≤ 70 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 70 Hz bet ≤ 75 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 75 Hz bet ≤ 80 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 80 Hz
	6
	 
	

	24 kriterijus
	Pirkimo objektas 13. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	< 120 dB
	0
	 
	

	
	
	
	≥ 120 dB bet < 123 dB
	1
	 
	

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2
	 
	

	
	
	
	≥ 126 dB 
	3
	 
	

	25 kriterijus
	Pirkimo objektas 13. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	 
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	 
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	 
	

	26 kriterijus
	Pirkimo objektas 13. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	27 kriterijus
	Pirkimo objektas 15. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 60 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 60 Hz bet ≤ 65 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 65 Hz bet ≤ 70 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 70 Hz bet ≤ 75 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 75 Hz bet ≤ 80 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 80 Hz
	6
	 
	

	28 kriterijus
	Pirkimo objektas 15. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	< 120 dB
	0
	 
	

	
	
	
	≥ 120 dB bet < 123 dB
	1
	 
	

	
	
	
	≥ 123 dB bet < 126 dB
	2
	 
	

	
	
	
	≥ 126 dB 
	3
	 
	

	29 kriterijus
	Pirkimo objektas 15. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	 
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	 
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	 
	

	30 kriterijus
	Pirkimo objektas 15. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	31 kriterijus
	Pirkimo objektas 17. Atkuriamų  garso dažnių apatinė riba
	Mažiausia
	≤ 65 Hz
	1
	 
	

	
	
	
	> 65 Hz bet ≤ 70 Hz
	2
	 
	

	
	
	
	> 70 Hz bet ≤ 75 Hz
	3
	 
	

	
	
	
	> 75 Hz bet ≤ 80 Hz
	4
	 
	

	
	
	
	> 80 Hz bet ≤ 85 Hz
	5
	 
	

	
	
	
	> 85 Hz
	6
	 
	

	32 kriterijus
	Pirkimo objektas 17. Pikinis garso slėgis
	Didžiausia
	< 110 dB
	0
	 
	

	
	
	
	≥ 110 dB bet < 113 dB
	1
	 
	

	
	
	
	≥ 113 dB bet < 116 dB
	2
	 
	

	
	
	
	≥ 116 dB 
	3
	 
	

	33 kriterijus
	Pirkimo objektas 17. Vienai garso kolonėlei skiriamų garso stiprintuvo kanalų kiekis
	Didžiausia
	Vienai garso kolonėlei skiriamas ne daugiau kaip 1 stiprintuvo kanalas (bendrai visiems kolonėlėje esantiems garsiakalbiams)
	0
	 
	

	
	
	
	Vienai garso kolonėlei skiriami 2 stiprintuvo kanalai kurių kiekvienas skirtas stiprinti skirtingo tipo (aukštų dažnių, vidutinių/žemų dažnių) garsiakalbius, nepaisant stiprinamų garsiakalbių kiekio. 
	1
	 
	

	
	
	
	Kiekvienam kolonėlėje esančiam garsiakalbiui skiriamas atskiras stiprintuvo kanalas ir kurių kiekis ne mažesnis nei 3 vnt. (Minimalus garsiakalbių kiekis pagal TS yra 3 vnt.)
	2
	 
	

	34 kriterijus
	Pirkimo objektas 17. Stiprintuvų veiklos stebėsenos/valdymo funkcijos galimybė (deklaruojamų funkcijų balai sumuojami)
	Didžiausia
	Stiprintuvų veiklos stebėsenos funkcijos gamintojo nenumatytos
	0
	 
	

	
	
	
	Aušinimo ventiliatorių greičiai
	1
	 
	

	
	
	
	Įėjimo garso lygis
	1
	 
	

	
	
	
	Garso lygio rezervas
	1
	 
	

	
	
	
	Paduodamas garso lygis į garsiakalbius
	1
	 
	

	
	
	
	Vidutinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinis paduodamas voltažas į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Pikinė paduodama galia į garsiakalbį
	1
	 
	

	
	
	
	Tikrasis galios limitavimas
	1
	 
	

	
	
	
	Protekcijos statusas
	1
	 
	

	
	
	
	Kolonėlių modulių temperatūra
	1
	 
	

	
	
	
	Maitinimo šaltinio voltažas
	1
	 
	

	35 kriterijus
	Pirkimo objektas 20. Diskretizavimo dažnis
	Didžiausia
	≥ 44,1 kHz bet ≤ 48 kHz
	0
	 
	

	
	
	
	> 48 kHz bet ≤ 96 kHz
	1
	 
	

	36 kriterijus
	Pirkimo objektas 20. Galimybė valdyti iš nutolusio kompiuterio
	Didžiausia
	Galimybės valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio nėra
	0
	 
	

	
	
	
	Galimybė valdyti įrenginį iš nutolusio kompiuterio yra
	1
	 
	

	37 kriterijus
	Pirkimo objektas 20. Audio procesų "Latency" trukmės kitimas
	Didžiausia
	Gamintojas nenurodo, kad audio procesų "Latency" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	0
	 
	

	
	
	
	Gamintojas nurodo, kad audio procesų "Latency" trukmė yra nekintanti nepriklausomai nuo vykdomų audio procesų kiekio.
	1
	 
	

	38 kriterijus
	Pirkimo objektas 20. Valdymo procesoriaus parametrų keitimas
	Didžiausia
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami tiesiogiai ant pačio procesoriaus esančiais valdikliais
	0
	 
	

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba, tiesiogiai prijungus kompiuterį prie procesoriaus
	1
	 
	

	
	
	
	Valdymo procesoriaus parametrai keičiami per specializuotą programinę įrangą kompiuterio pagalba bevieliu būdu, kai kompiuteris ir procesorius prijungti prie tame pačiame tinkle esančių bevielio tinklo stotelių. 
	2
	 
	

	39 kriterijus
	Pirkimo objektas 20. Audio procesų "Latency" trukmė
	Mažiausia
	Audio procesų trukmė ne didesnė kaip 0,6 ms
	1
	 
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,6 ms ir ne didesnė kaip 0,8 ms
	2
	 
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė  kaip 0,8 ms ir ne didesnė kaip 1 ms
	3
	 
	

	
	
	
	Audio procesų trukmė didesnė kaip 1 ms
	4
	 
	

	40 kriterijus
	 Priekinės garso sistemos rezervas⁴
	Didžiausia
	>0 dB bet ≤ 5 dB
	0
	 
	

	
	
	
	>5 dB bet ≤ 10 dB
	1
	 
	

	
	
	
	>10 dB bet ≤ 15 dB
	2
	 
	

	
	
	
	>15 dB bet ≤ 20 dB
	3
	 
	

	
	
	
	>20 dB
	4
	 
	

	41 kriterijus
	
Priekinės garso sistemos padengimo garso bangomis tolygumas
	Mažiausia
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 1 dBA
	1
	 
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 2 dBA
	2
	 
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 3 dBA
	3
	 
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 4dBA
	4
	 
	

	
	
	
	Skirtumas tarp matuojamų taškų (didžiausio ir mažiausio) yra ne didesnis kaip 5 dBA
	5
	 
	


Pastabos:
1. „Papildomos“ funkcijos šiame ir visuose kituose kriterijuose (jei nenurodoma kitaip) reiškia pridėtines Gamintojo deklaruojamas funkcijas kurios papildo minimalių techninių specifikacijų reikalavimus (arba yra būtinos prietaiso funkcionalumui užtikrinti). 
2. Jeigu prietaisas turi funkcionalumą, kuris vienu metu tenkina kelias kriterijaus sąlygas, tai pasiūlymo vertinimo metu parenkama sąlyga turinti geriausią Ri reikšmę  (jeigu nėra nurodyta kad funkcinės savybės už kurias skiriami balai yra sumuojamos).
3. „Vienos garso kolonėlės ir jai skiriamo stiprintuvo svoris“ (čia ir visur kitur) reiškia bendrą vienos garso kolonėlės ir jai priskiriamo stiprintuvo svorio dalį, siekiant nustatyti bendrą galimą visos sistemos svorį ją transportuojant. Pvz.: jei Tiekėjas siūlo garso kolonėlę su integruotu į korpusą stiprintuvu, vertinamas Gamintojo deklaruojamas garso kolonėlės svoris. Jei Tiekėjas siūlo garso kolonėlę su nutolusiu stiprintuvu, vertinama Gamintojo deklaruojama garso kolonėles ir jai aptarnauti skiriamo nutolusio garso stiprintuvo (ar jo dalies, atsižvelgiant į priskiriamų kanalų kiekį) svorių suma.
4. Įgarsinimo įrangos rezervas (čia ir toliau) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp tiekėjo siūlomos įrangos sukuriamo salės vidutinio padengimo garso bangomis ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nurodyto didžiausio leidžiamo triukšmo ribinio dydžio Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu. Tiekėjo siūlomos įrangos sukuriamas salės vidutinis padengimas garso bangomis vertinamas pagal duomenis gautus modeliavimo būdu. Didžiausias leidžiamas triukšmo ribinis dydis yra laikomas 80 dBA. Jeigu pavyzdžiui atlikus salės modeliavimą yra nustatomas, kad salės vidutinis padengimas garso bangomis yra 86 dBA, tai laikoma, kad salės įgarsinimo įranga turi ne mažesnį kaip 6 dBA rezervą.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.     
CPO nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

