		





Konkurso sąlygų aprašo

	4 priedas




	



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:
1.1. Garso ir vaizdo aparatūra.
1.2. BVPŽ kodas: pagrindinis - 32321200-1. 
1.3. Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą, ir projekto parengimo darbus.
1.4. Tiekėjas, ketinantis pateikti pasiūlymą, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos) gali atvykti į objektą (Taikos pr. 70, Klaipėda) ir apžiūrėti, įvertinti garso aparatūros įrengimo apimtis. Apžiūros laiką būtina suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu – Agne Jenčauskienė tel. +370 650 89900.
1.5. Perkama įgarsinimo įranga salėje turi užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nurodytą didžiausią leidžiamą triukšmo ribinį dydį Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu – 80 dBA ir gali užtikrinti papildomą įgarsinimo įrangos rezervą. Tiekėjas už papildomą įgarsinimo įrangos rezervą gauna papildomus kokybės balus.


2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).
2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį). Ši dokumentacija gali būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.
2.3. Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.4. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.5. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.
2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje[footnoteRef:1]. [1:  Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.] 


3. Specialieji reikalavimai:
3.1. Visos prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos, paruoštos darbui, perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su įgarsinimo įranga ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
3.2. Perkamiems objektams taikoma ne trumpesnė kaip 24 ar 36 mėnesių garantija. Konkretus garantinis terminas nurodytas prie kiekvienos prekės.
3.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus įrodančius kad: a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą (taikoma pirkimo pozicijoms 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ir 20).
3.4. Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai
Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekėms  turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. t. y. ne mažesnę nei 36 mėn. (taikoma tik toms prekėms, kurioms šis garantinis terminas nurodytas Techninėje specifikacijoje prie konkrečių prekių pozicijų). Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. 








Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	




Prekės pavadinimas
	




Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	Kompiuteris garso sistemos valdymui

	1. Kompiuteris garso sistemos valdymui
	1.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	1.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	1.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	1.4 Perkamas kiekis 1 vnt.
	
	

	
	1.5 Skirtas įgarsinimo pulto scenos jungčių bloko ir garso procesoriaus valdymui, garso transliavimui ir MIDI koregavimui
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	1.6 Kompiuterio tipas: nešiojamas
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	1.7 Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 23 500 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis)
	Procesoriaus našumas (įrašyti konkrečiai taškų sk.) pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus
	...................
(įrašyti)

	
	1.8 Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/
	
	

	
	1.9 Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 10 branduolių
	Procesorius sudarytas iš (įrašyti konkretų sk.) branduolių
	...................
(įrašyti)

	
	1.10 Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB
	Operatyvinė atmintis (įrašyti konkretų sk.) GB
	...................
(įrašyti)

	
	1.11 Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 256 GB talpa
	Integruotas SSD tipo diskas su (rašyti konkretų sk.) GB talpa
	...................
(įrašyti)

	
	1.12 Ekrano raiška ne mažiau nei 2560x1664
	Ekrano raiška (įrašyti konkrečią reikšmę.......x.......)
	...................
(įrašyti)

	
	1.13 Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 13”
	Ekrano įstrižainė (įrašyti konkrečią reikšmę...”)
	...................
(įrašyti)

	
	1.14 Įdiegta macOS arba lygiavertė operacinė sistema
	Operacinė sistema: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	
	1.15 Garantija ne mažiau 24 mėn
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	WiFi prieigos taškas

	2. WiFi prieigos taškas







	2.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	2.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	2.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	2.4 Perkamas kiekis 1 vnt.
	
	

	
	2.5 Neprastesnė kaip Wi-Fi 5 technologija
	......... (įrašyti konkrečiai) technologija
	...................
(įrašyti)

	
	2.6 Palaiko ne mažiau kaip 90 vartotojų vienu metu
	Palaiko (įrašyti skaičių) vartotojų vienu metu
	...................
(įrašyti)

	
	2.7 Garantija ne mažiau 24 mėn.
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Garso kolonėlė parterio tolimai zonai

	3. Garso kolonėlė parterio tolimai zonai

	3.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	3.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	3.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	3.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	3.5 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz
	Atkuriamų dažnių juosta (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz)
	...................
(įrašyti)

	
	3.6 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 140 dB
	Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB
	...................
(įrašyti)

	
	3.7 Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°)
	Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	3.8 Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°)
	Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	3.9 Du ne mažesni nei 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	Du,  (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	...................
(įrašyti)

	
	3.10 Vienas ne mažesnis nei 1.5 colių aukštų dažnių garsiakalbis
	Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis
	...................
(įrašyti)

	
	3.11 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai
	Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai
	...................
(įrašyti)

	
	3.12 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”
	Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti).......
	...................
(įrašyti)

	
	3.13 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
	Įrašyti (taip / ne):..
	...................
(įrašyti)

	
	3.14 Garantija ne mažiau 36 mėn
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas

	4. Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas
	4.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	4.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	4.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	4.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	4.5 Skirta naudoti su poz. 3 kolonėlėmis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	4.6 To paties gamintojo kaip poz. 3 kolonėlė arba suderinami bendram darbui
	
	

	
	4.7 Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	4.8 Garantija ne mažiau 36 mėn.
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Garso kolonėlė balkono zonai

	5. Garso kolonėlė balkono zonai
	5.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	5.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	5.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	5.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	5.5 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz
	Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz)
	...................
(įrašyti)

	
	5.6 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 141 dB
	Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB
	...................
(įrašyti)

	
	5.7 Horizontalus garso padengimo kampas 55° (±5°)
	Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	5.8 Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°)
	Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	5.9 Du ne mažesni nei 12 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	Du,  (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	...................
(įrašyti)

	
	5.10 Vienas ne mažesnis nei 1.5 colių aukštų dažnių garsiakalbis
	Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis
	...................
(įrašyti)

	
	5.11 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai
	Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai
	...................
(įrašyti)

	
	5.12 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”
	Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti).......
	...................
(įrašyti)

	
	5.13 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
	Įrašyti (taip / ne):..
	...................
(įrašyti)

	
	5.14 Garantija ne mažiau 36 mėn.
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Balkono zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas

	6. Balkono zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas
	6.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	6.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	6.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	6.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	6.5 Skirta naudoti su poz. 5 kolonėlėmis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	6.6 To paties gamintojo kaip poz. 5 kolonėlė arba suderinami bendram darbui
	
	

	
	6.7 Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	6.8 Garantija ne mažiau 36 mėn
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Garso kolonėlė parterio artimai zonai

	7. Garso kolonėlė parterio artimai zonai
	7.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	7.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	7.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	...................
(įrašyti)

	
	7.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	7.5 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 76 Hz – 19.5 kHz
	Atkuriamų dažnių juosta: (įrašyti konkrečiai......Hz – .......kHz)
	...................
(įrašyti)

	
	7.6 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB
	Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) yra (įrašyti konkrečiai)....... dB
	...................
(įrašyti)

	
	7.7 Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°)
	Horizontalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	7.8 Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°)
	Vertikalus garso padengimo kampas (įrašyti)....... °
	...................
(įrašyti)

	
	7.9 Du ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	Du,  (įrašyti skaičių)....... colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai
	...................
(įrašyti)

	
	7.10 Vienas ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis
	Vienas, (įrašyti skaičių)....... colių aukštų dažnių garsiakalbis
	...................
(įrašyti)

	
	7.11 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai
	Garso stiprinimui naudojami (įrašyti konkrečiai) stiprintuvai
	...................
(įrašyti)

	
	7.12 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”
	Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: (įrašyti).......
	...................
(įrašyti)

	
	7.13 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
	Įrašyti (taip / ne):..
	...................
(įrašyti)

	
	7.14 Garantija ne mažiau 36 mėn.
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas

	8. Parterio zonos garso kolonėlės tvirtinimo elementas
	8.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	8.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	8.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
	
	

	
	8.4 Perkamas kiekis 2 vnt.
	
	

	
	8.5 Skirta naudoti su poz. 7 kolonėlėmis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	8.6 To paties gamintojo kaip poz. 7 kolonėlė arba suderinami bendram darbui
	
	

	
	8.7 Tvirtinimo elementas turi kolonėlės pavertimo horizontalioje ašyje funkciją
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	
	8.8 Garantija ne mažiau 36 mėn.
	Garantija: (įrašyti konkrečiai)
	...................
(įrašyti)

	
	8.9 
	
	

	Žemų dažnių garso kolonėlė

	9. Žemų dažnių garso kolonėlė
	9.1 Siūlomos įrangos gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	...................
(įrašyti)

	
	9.2 Siūlomas modelis
	Nurodyti modelį
	...................
(įrašyti)

	
	9.3 Nuoroda į  patvirtinantį dokumentą
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