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Dėl atsakymų į gautus paklausimus

Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į gautus tiekėjo paklausimus:

	Klausimas
	Atsakymas

	1. Techninės specifikacijos Kompiuterių tinklo komutatorius (1 pirkimo dalis) 2.6 punkte (Našumas) yra reikalavimas: virtualių komutuojamų prievadų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4000. Ar šiame reikalavime nėra padaryta spausdinimo klaida? Rinkoje esančiuose tokio tipo komutatoriuose šis parametras yra daug mažesnis.
	Perkančioji organizacija reikalauja, kad virtualių komutuojamų prievadų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4000, t.y. komutatorius, turi palaikyti ne mažiau kaip 4000 virtualių komutuojamų tinklų numerių, bet naudojamų numerių kiekis vienu metu bus ne daugiau kaip 400 numerių.

	2. Techninės specifikacijos Duomenų centro komutatoriaus NR.4 (4 pirkimo dalis) 2.7 punkte (Valdymo prievadai) yra reikalaujama kad Duomenų centro komutatorius Nr.4 turėtų ir RJ-45 10/100/1000 Base-T Ethernet valdymo priedą ir keičiamos terpės SFP prievadą. Prašome patikslinkite ar perkančiajai organizacijai bus tinkama, jei komutatoriaus valdymui vietoje SFP prievado valdymui bus naudojamas vienas iš 48 vnt. SFP28 prievadų?
	Perkančiajai organizacijai yra priimtina naudoti vieną iš 48 vnt. SFP28 prievadų valdymui.








