LENGVOJO ELEKTRINIO KROVININIO MIKROAUTOBUSO N1 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Savybės
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Lengvasis krovininis automobilis N1 (≤ 3500 kg)

	2.
	Kiekis
	Vienas

	3.
	Stovis
	Naujas, arba naudotas

	4.
	Rida
	≤ 30000 km

	5.
	Gamybos metai
	Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais

	6.
	Kėbulo tipas
	Krovininis mikroautobusas

	7.
	Krovininio skyriaus tūris (m3) 
	≥ 11 

	8.
	Krovininio skyriaus aukštis (mm)
	≥ 1780

	9.
	Krovininio skyriaus plotis (mm)
	≥ 1760

	10.
	Krovininio skyriaus grindų ilgis (mm)
	≥ 3490

	11.
	Naudinga apkrova / krovinio leistinas svoris (kg)
	≥ 1100

	12.
	Durys 
	vairuotojo, keleivio, krovininio skyriaus slankiosios durys, krovinio skyriaus galinės dvivėrės durys ( ne mažiau 270 laipsnių atsidarymo kampas)

	13.
	Baterijos talpa (kWh)
	≥ 75

	14.
	Elektra nuvažiuojamas maksimalus atstumas (km)
	≥ 220

	15.
	Baterijos garantija
	Pardavėjas privalo pateikti dokumentais pagrįstą informaciją apie likusį gamintojo baterijos garantijos laikotarpį. Jei garantija yra pasibaigusi, pardavėjas baterijai turi suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių komercinę garantiją.

	16.
	Greitas įkrovimas
	Automobilis privalo turėti galimybę įkrauti bateriją nuolatinės srovės (DC) greitojo įkrovimo stotelėje per CCS2 jungtį. Greitojo įkrovimo galia turi būti ne mažesnė kaip 50 kW.

	17.
	Įkrovimo kabeliai ir įranga
	Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas bent vienas kintamosios srovės (AC) įkrovimo kabelis, tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje esančiose viešose įkrovimo stotelėse (Type 2 jungtis).

	18.
	Varantysis tiltas
	Priekinis, galinis arba visi – priklausomai nuo gamintojo modelio.

	19.
	Sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotoją 
	≥ 3

	20.
	Vidaus įranga 
	Ištisinė metalinė pertvara tarp kabinos ir krovinių skyriaus

	21.
	Galvos atramos
	Vairuotojui ir visiems keleiviams

	22.
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleiviu oro saugos pagalvės

	23.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema su ventiliatoriumi, oro kondicionierius 

	24.
	Saugumo įranga
	Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema, įkalnės asistentas, galiniai parkavimo jutikliai galinio vaizdo kamera

	25.
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su distanciniu valdymu

	26.
	Automobilio pristatymo terminas
	Per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos

	27.
	Garsas ir komunikacija
	Garsiakalbiai, radijas, daugiafunkcinis vairas, USB jungtys 

	28.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Uždėtos padangos turi tikti tam sezonui, kada automobilis pristatomas. Kartu su automobiliu turi būti patiekiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	29.
	Einamasis techninis aptarnavimas
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninį aptarnavimą gamintojo įgaliotame arba pardavėjo nurodytame autoservise. Techninio aptarnavimo darbų ir detalių kainos turi būti ne didesnės negu nurodytos pardavėjo oficialiuose gamintojo kainoraščiuose, galiojančiuose Lietuvos Respublikoje aptarnavimo metu.

	30.
	Garantija automobiliui
	Gamintojo garantija (jeigu dar galioja) arba pardavėjo suteikta komercinė garantija, ne trumpesnė kaip 12 mėnesių, bet pageidautina 24 mėnesiai.




Mechanikos grupės vadovas                            
