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													Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
	Pastaba. Pilkai pažymėtas sritis pildo tiekėjai.

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA 

	2025 - - 

	Pirkimo pavadinimas: Medicininiai baldai (Nr. 10120-1)

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Tiekėjo kodas:
	 

	Tiekėjo adresas:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 


	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	


	1.Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

	1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1.5 Pasiūlyme nurodytus baldus (toliau – Prekės, baldai) VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (toliau – perkančioji organizacija) pristatyti ir surinkti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

	2. Bendrieji reikalavimai:

	2.1. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose patalpose (pagal numatytus kiekius) adresu: Šiltnamių g. 29, Vilnius.
2.2 Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje; negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių; Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai ekspluotuoti prekes (baldus). Kartu su prekėmis pateikiamos naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.
2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
2.4. Prekėms suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai. Jei prekėms suteikiama papildoma garantija, skiriami kokybės kriterijaus balai (žr. Pirkimo sąlygų Priedą Nr. 3 „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“. Garantija apima prekės remontą, techninį aptarnavimą ar prekės pakeitimą,. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją su siūlomos garantijos laikotarpiu ir patvirtinimu, kad bus tiekiamos tinkamos (originalios arba joms lygiavertės) atsarginės dalys.
2.5 Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. 

	2.6 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. 

	3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
3.1 Pirkimo sąlygų priede nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs;
3.1.1 Yra nurodyti leidžiami nuokrypiai (paklaida) nuo nurodytų reikalaujamų matmenų;
3.1.2 Galutiniai baldų išmatavimai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija rengiant baldų projektą;
3.2 Pardavėjas turi raštu suderinti su pirkėju baldų projektą;
3.2.1 Savo lėšomis atvykti ir atlikti papildomus matavimus, esant poreikiui, koreguoti išmatavimus pagal konkrečias patalpas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
3.2.2 Parengti ir suderinti su perkančiosios organizacijos  už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu baldų brėžinius/projektus, tikslius išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3* Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio
** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). 

	

	4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

	PD Nr.
	Pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vnt. įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas (jei toks yra) bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	1.
	Spintelė pastatoma intensyviosios terapijos skyriui
	1.1 Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
1.2 Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±10mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) - 600mm (±5mm), spintelės ilgis –2000mm (±100mm);
1.3 Spintelė su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
1.4 Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu;
1.5 Spintelės darbastalyje yra dvi presuotos plautuvės viena šalia kitos. Plautuvių išmatavimai: ilgis 400 mm (±50 mm), plotis 350 mm (±50 mm), gylis 200 mm (±50 mm), su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Viena kriauklė su ekscentriniu ventiliu;
1.6 Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
1.7 Spintelė su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis;
1.8 Spintelės su keturiomis kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
1.9 Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų.
	3
	Vnt.
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	2.
	Spintelė pastatoma intensyviosios terapijos skyriui
	2.1  Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
2.2  Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±10mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) - 400mm (±50 mm), spintelės ilgis –1100mm (±100mm);
2.3  Spintelė su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
2.4  Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu;
2.5  Spintelės darbastalyje yra dvi presuotos plautuvės viena šalia kitos. Plautuvių išmatavimai: ilgis 300 mm (±50 mm), plotis 300 mm (±50 mm), gylis 200 mm (±50 mm su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Viena kriauklė su ekscentriniu ventiliu;
2.6  Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
2.7  Spintelė su stumdomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis;
2.8  Spintelės su keturiomis kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
2.9  Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų;
	4
	Vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	3.
	Spintelė pastatoma intensyviosios terapijos skyriui
	3.1 Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
3.2 Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±10mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) - 600mm (±5mm), bendras spintelės ilgis –3000mm (±100mm);
3.3 Viena spintelės dalis su 3 vienas po kitu esančiais stalčiais. Stalčių ilgis 600 mm (±5mm), stalčių aukštis ≥ 200 mm. Likusi spintelės dalis su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis. Ir 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos, stalčių ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
3.4 Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu;
3.5 Spintelės darbastalyje yra dvi presuotos plautuvės viena šalia kitos. Plautuvių išmatavimai: ilgis 350 mm (±50 mm), plotis 350 mm (±50 mm), gylis 200 mm (±50 mm), su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Viena kriauklė su ekscentriniu ventiliu;
3.6 Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
3.7 Spintelės su ≥ 6 kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
3.8 Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų;
	1
	vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	4.
	Spintelė kabinama ant sienos intensyviosios terapijos skyriui
	4.1 Spintelė su lentynomis pagaminta iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
4.2 Spintelės matmenys: naudingasis plotis 250 mm (±10mm), ilgis 500 mm (±10mm), aukštis 600 mm (±10mm);
4.3 Su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Vidinės lentynos apkrova ne mažiau 20 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
4.4 Su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su rankena atidarymui;
4.5 Su spintelės pakabinimui reikalingomis detalėmis;
4.6 Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, paviršiaus bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, rėmo briaunos be aštrių galų.
	4
	Vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	5.
	Spintelė kabinama ant sienos intensyviosios terapijos skyriui 
	5.1 Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
5.2 Spintelės matmenys: aukštis – 500 mm (±10mm), naudingas plotis – 400 mm (±10 mm), ilgis – 2000 mm (±100 mm);
5.3 Spintelė su spintelės pakabinimui reikalingomis detalėmis;
5.4 Spintelė su 1- a reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
5.5 Su atveriamomis durelėmis ir užapvalintomis jų rankenomis;
5.6 Spintelės paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų.
	2
	Vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	6.
	Nerūdijančio plieno stalas intensyviosios terapijos skyriui 
	6.1 Stalo korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
6.2 Stalo matmenys: aukštis su ratukais – 800 mm (±30 mm), stalo plotis – 600 mm (±10 mm), stalo ilgis –1200 mm (±50 mm);
6.3 Stalas su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 75 mm;
6.4 Stalas su 1 lentyna apačioje. Lentynos aukštis nuo grindų 150 mm (± 50 mm)
6.5 Stalo paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų;
	3
	Vnt. .
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	7.
	Nerūdijančio plieno spinta intensyviosios terapijos skyriui
	7.1 Spintos korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
7.2 Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 1950 mm (±50mm), plotis (be rankenų) – 600 mm (±10 mm), ilgis – 850mm (±50 mm);
7.3 Spinta su 4- mis reguliuojamo aukščio vidinėmis lentynomis ir jų pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintos dugnas lygūs, neišlinkę;
7.4 Su atveriamomis durelėmis ir užapvalintomis jų rankenomis. Durys rakinamos, komplekte turi būti ne mažiau kaip dveji raktai;
7.5 Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;
7.6 Spintos viršus plokščias;
7.7 Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
	3
	vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	8.
	Nerūdijančio plieno spinta intensyviosios terapijos skyriui
	8.1 Spintos korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
8.2 Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 2000 mm (±100mm), plotis (be rankenų) – 380 mm (±20 mm), ilgis – 450 mm (±50 mm);
8.3 Spinta su 4- mis reguliuojamo aukščio vidinėmis lentynomis ir jų pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
8.4 Su dviem atveriamomis durelėmis (viršuje ir apačioje) ir užapvalintomis jų rankenomis. Durys rakinamos, komplekte turi būti ne mažiau kaip dveji raktai;
8.5 Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;
8.6 Spintos viršus plokščias;
8.7 Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
	1
	vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	9.
	Spintelė pastatoma chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	9.1 Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
9.2 Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±50 mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) – 500mm (±50mm), spintelės bendras ilgis –1500mm (±50mm);
9.3 Spintelė su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
9.4 Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu;
9.5 Spintelės darbastalyje yra 2 presuotos plautuvės. Plautuvės išmatavimai: ilgis 350 mm (±50 mm), plotis 350 mm (±50 mm), gylis 200 mm (±50 mm), su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Viena kriauklė su ekscentriniu ventiliu;
9.6 Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
9.7 Spintelė su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis;
9.8 Spintelės su ne mažiau nei keturiomis kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
9.9 Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų;
	1
	vnt
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	10.
	Spintelė pastatoma chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	10.1  Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
10.2  Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±50mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) – 500mm (±50mm), spintelės ilgis –1150mm (±50mm);
10.3  Spintelė su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
10.4  Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu;
10.5  Spintelė su 2 presuotomis plautuvėmis. Plautuvių matmenys: gylis 200 mm (±50mm), ilgis 350 mm (±50mm), plotis 350 mm (±50mm) su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Viena plautuvė su ekscentriniu ventiliu;
10.6  Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
10.7  Spintelė su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis;
10.8  Spintelės su keturiomis kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
10.9  Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų;
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	11.
	Spintelė pakabinama ant sienos chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	11.1  Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
11.2  Spintelės matmenys: aukštis – 550 mm (±50mm), plotis – 400 mm (±50mm), ilgis – 1500 mm (±50 mm);
11.3  Spintelė su spintelės pakabinimui reikalingomis detalėmis;
11.4  Spintelė su 1- a reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
11.5  Su varstomomis durelėmis ir užapvalintomis jų rankenomis;
11.6  Spintelės paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų.
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	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
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	12.
	Spintelė pakabinama ant sienos chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	12.1  Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
12.2  Spintelės matmenys: aukštis – 550 mm (±50mm), plotis – 400 mm (±50mm), ilgis – 1150 mm (±50 mm);
12.3  Spintelė su spintelės pakabinimui reikalingomis detalėmis;
12.4  Spintelė su 1- a reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
12.5  Su varstomomis durelėmis ir užapvalintomis jų rankenomis;
12.6  Spintelės paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų.
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	13.
	Nerūdijančio plieno spinta chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	13.1  Spintos korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
13.2  Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 1900 mm (±50mm), plotis (be rankenų) – 500 mm (±10 mm), ilgis – 850mm (±50 mm);
13.3  Spinta su 4- mis reguliuojamo aukščio vidinėmis lentynomis ir jų pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
13.4  Su 2 atveriamomis durimis ir užapvalintomis jų rankenomis. Durys rakinamos, komplekte turi būti ne mažiau kaip dveji raktai;
13.5  Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;
13.6  Spintos viršus plokščias;
13.7  Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
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	14.
	Nerūdijančio plieno spinta su stiklinėmis durimis chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	14.1  Spintos korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
14.2  Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 1900 mm (±50mm), plotis (be rankenų) – 500 mm (±10 mm), ilgis – 850mm (±50 mm);
14.3  Spinta su 4- mis reguliuojamo aukščio vidinėmis lentynomis ir jų pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
14.4  Su 2 atveriamomis stiklinėmis durimis ir užapvalintomis jų rankenomis. Durys rakinamos, komplekte turi būti ne mažiau kaip dveji raktai;
14.5  Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;
14.6  Spintos viršus plokščias;
14.7  Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
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	15.
	Nerūdijančio plieno spinta chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	15.1  Spintos korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
15.2  Spintos matmenys: aukštis su ratukais – 1950 mm (±50mm), plotis (be rankenų) – 500 mm (±10 mm), ilgis – 850mm (±50 mm);
15.3  Spinta iš dviejų dalių: viršutinės ir apatinės, su 4 atveriamomis durimis ir užapvalintomis jų rankenomis. Durys rakinamos, komplekte turi būti ne mažiau kaip dveji raktai;
15.4  Spinta su reguliuojamo aukščio vidinėmis lentynomis ir jų pakabinimui reikalingomis detalėmis. Dvi lentynos viršutinėje spintos dalyje ir viena lentyna apatinėjė spintos dalyje. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
15.5  Spinta su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm;
15.6  Spintos viršus plokščias;
15.7  Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
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	16.
	Nerūdijančio plieno spintelė su stalčiais chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	16.1  Nerūdijančio plieno spintelė su stalčiais. Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;
16.2  Spintelės matmenys: aukštis su ratukais – 950 mm (±20mm), plotis (be rankenų) – 400 mm (±10 mm), ilgis – 1200mm (±50 mm)
16.3  Spintelė su 6 stalčiais. Stalčių aukštis  ≥ 200 mm. Stalčiai su užapvalintomis rankenėlėmis, guoliniais bėgeliais. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;
16.4  Spintelė su ne mažiau nei 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras  ≥ 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;
16.5  Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
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	17.
	Nerūdijančio plieno spintelė su stalčiais chirurginių instrumentinių tyrimų skyriui
	17.1  Nerūdijančio plieno spintelė su stalčiais. Pagaminta iš ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno;
17.2  Spintelės matmenys: aukštis su ratukais – 950 mm (±20mm), plotis (be rankenų) – 400 mm (±10 mm), ilgis – 900mm (±50 mm)
17.3  Spintelė su 3 stalčiais. Stalčių aukštis ≥ 200 mm. Stalčiai su užapvalintomis rankenėlėmis, guoliniais bėgeliais su švelniu pritraukimu. Visi paviršiai šlifuoti nėra aštrių kampų ar briaunų;
17.4  Spintelė su ne mažiau nei 4 antistatiniais ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras  ≥ 75 mm. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys;
17.5  Spintos paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintos briaunos be aštrių galų.
	2
	
	
	
	
	

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



	18. 
	Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem įleidžiamais indais operaciniam anesteziologijos skyriui
	18.1  Vežimėlio korpusas, lentynos ir indai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
18.2  Vežimėlio matmenys: aukštis su ratukais – 850 mm (±50mm), plotis – 370 mm (±30 mm), bendras ilgis – 850mm (±50 mm);
18.3  Vežimėlis su stūmimo rankena ir dviem įleidžiamais indais viršuje ir lentyna apačioje. Vežimėlio apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir indų dugnai lygūs, neišlinkę;
18.4  Vieno indo matmenys: ilgis 500 mm (±50 mm), plotis 300 mm (±30 mm), gylis 230 mm (±20 mm), kito indo matmenys: ilgis 170 mm (±10 mm), plotis 300 mm (±30 mm), gylis 200 mm (±20 mm). Abu indai su dangčiais. 
18.5  Vežimėlio stūmimo rankena viename lygyje su viršutine lentyna;
18.6  Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm. Ratukų viršuje apsauginiai bamperiai nuo atsitrenkimo;
18.7  Vežimėlio paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos vežimėlio briaunos be aštrių galų.
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	19.
	Nerūdijančio plieno vežimėlis su lentyna ir stalčiumi operaciniam anesteziologijos skyriui
	19.1  Vežimėlio korpusas, lentynos ir stalčius pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
19.2  Vežimėlio matmenys: aukštis su ratukais iki stalviršio – 90 0 mm (±50mm), plotis (be rankenų) – 500 mm (±50 mm), ilgis – 850mm (±50 mm);
19.3  Vežimėlis su 2 stūmimo rankenomis ir stalčiumi viršuje ir lentyna apačioje. Vežimėlio apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir stalčiaus dugnai lygūs, neišlinkę;
19.4  Stūmimo rankenos pakeltos į viršų, atitinka vežimėlio plotį. Rankenų aukštis 100 mm (±10 mm);
19.5  Stalčius po visu stalviršiu, stalčiaus vidinis aukštis 120 mm (±10 mm). Stalčius su užapvalinta rankenėle;
19.6  Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 100 mm. Ratukų viršuje apsauginiai bamperiai nuo atsitrenkimo;
19.7  Vežimėlio paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos vežimėlio briaunos be aštrių galų.
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	20.
	Nerūdijančio plieno vežimėlis su dviem lentynomis operaciniam anesteziologijos skyriui
	20.1  Vežimėlio korpusas, lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
20.2  Vežimėlio matmenys: aukštis su ratukais iki stalviršio – 900 mm (±50mm), plotis – 700 mm (±50 mm), ilgis – 1200 mm (±50 mm);
20.3  Vežimėlis su 2 stūmimo rankenomis pakeltomis į viršų ir 2 lentynomis. Rankenų aukštis 100 mm (±10 mm). Vežimėlio apkrova ne mažiau nei 120 kg.;
20.4  Vežimėlio lentynos pakeltais kraštais iš visų pusių;
20.5  Apatinė staliuko lentyna ne žemiau 250 mm nuo grindų, tarpai tarp lentynų ne mažiau 600 mm;
20.6  Vežimėlis su 4 antistatiniais ratukais, ne mažiau nei 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras ≥ 120 mm. Ratukų viršuje apsauginiai bamperiai nuo atsitrenkimo;
20.7  Vežimėlio paviršiai turi būti lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, įdubimų, subraižymų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos vežimėlio briaunos be aštrių galų.
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	21.
	Vienos pakopos laiptelis operaciniam anesteziologijos skyriui
	21.1  Laiptelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
21.2  Laiptelio matmenys: aukštis 200 mm (±20 mm), plotis 200 mm (±20 mm), ilgis 430 mm (±30 mm);
21.3  Pakopa padengta neslystančia danga;
21.4  Laiptelis su keturiomis kojelėmis. Kojelės turi neslystančius padukus, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų;
21.5  Laiptelio apkrova ne mažiau nei 120 kg
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	22. 
	Anestezijos vežimėlis operaciniam anesteziologijos skyriui
	22.1  Vežimėlio rėmas atsparus korozijai, pagamintas iš plieno, padengto polimerine danga ir/arba iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
22.2  Vežimėlio korpuso šonai pagaminti iš plieno, padengto polimerine danga, ir/arba iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
22.3  Vežimėlis su 4 ratukais. Ratukų skersmuo ≥100mm diametro. Ratukai besisukantys apie savo ašį, manevringi, triukšmo nekeliantys, grindų netepantys, du iš jų – su stabdžiais, ratų viršuje apsauginiai skritiniai nuo atsitrenkimo;
22.4  Vežimėlis su šonine stūmimo rankena, esančia ne aukščiau darbastalio. Šoninė rankena užapvalinta, valoma ir dezinfekuojama, pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų;
22.5  Vežimėlis su papildomu ištraukiamu stalviršiu, pagamintu iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
22.6  Vežimėlis su 4 stalčiais su guoliniais bėgeliais su švelniu pritraukimu, apsaugoti nuo iškritimo, su centriniu užraktu. Apatinio stalčiaus gylis ≥200 mm. Stalčiai išdėstyti vienas po kitu su užapvalintomis rankenėlėmis. Stalčiai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;
22.7  Vežimėlio darbastalis pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304 su borteliu arba paaukštintais kraštais iš nugarinės pusės ir šonų. Borteliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;
22.8  Vežimėlio paviršiai turi būti lengvai ir patogiai valomi, be suvirinimo siūlių, šlifuoti, be aštrių kampų ar briaunų, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose;
22.9  Prie vežimėlio tvirtinama (komplekte):
· laikiklis naudotų aštrių medicininių atliekų talpai įstatyti tvirtinamas prie vežimėlio korpuso, diametras 140-170 mm – (1vnt.). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;
· laikiklis ilgoms medicinos priemonėms laikyti (šlapimo kateteriams, zondams, atsiurbėjams ir kt.) (1vnt.). Laikiklio matmenys: plotis 115 mm (±15 mm) x gylis 115 mm (±15 mm) x aukštis 450 mm (±60 mm). Laikiklis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;
· stalčių dalytuvai, dalinantys stalčių į 6 dalis. Dalytuvai dedami tik į pirmąjį stalčių. Dalytuvai valomi, dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;
· krepšelis medicinos priemonėms laikyti.  Krepšelio matmenys: plotis ≥ 350 mm x gylis ≥ 120 mm x aukštis ≥120 mm. Krepšelis valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų;
· laikikliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui (4 vnt.). Laikikliai su apsaugomis nuo priedų nuslydimo galuose. Laikikliai valomi ir dezinfekuojami, pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų;
· plastikiniai atverčiami stalčiukai virš darbastalio (10 vnt.) smulkioms medicinos priemonėms susidėti. Stalčiukų aukštis 160mm (±10 mm), plotis 110mm (±10 mm);
22.10  Galimybė pasirinkti vežimėlio spalvą iš ≥ 6 spalvų;
22.11  Vežimėlio matmenys: stalviršio ilgis 650mm (±50mm) x stalviršio plotis 650mm (±50mm) x aukštis (nuo grindų iki stalviršio) 900mm (± 50mm);
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	23. 
	Spintelė pastatoma Skubios pagalbos skyriui
	23.1  Spintelės korpusas ir lentynos pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 304;
23.2  Spintelės matmenys: aukštis su kojelėmis – 900mm (±10mm), bendras spintelės plotis (be rankenos) - 600mm (±5mm), spintelės ilgis –1200mm (±100mm);
23.3  Spintelė su 1 reguliuojamo aukščio vidine lentyna ir jos pakabinimui reikalingomis detalėmis. Lentynos apkrova ne mažiau nei 50 kg. Lentynos ir spintelės dugnas lygūs, neišlinkę;
23.4  Spintelės darbastalio apkrova ne mažiau kaip 100 kg. Darbastalis lygus, neišlinkęs, su ≥ 40 mm sieniniu borteliu kairėje ir užpakalinėje spintelės kraštinėse;
23.5  Spintelės darbastalyje yra dvi presuotos plautuvės viena šalia kitos. 1 plautuvės išmatavimai: ilgis 400 mm (±50 mm), plotis 500 mm (±50 mm), gylis 270 mm (±30 mm), 2 plautuvės išmatavimai: ilgis 300 mm (±30 mm), plotis 300 mm (±30 mm), gylis 180 mm (±20 mm). Plautuvės su nerūdijančio plieno sifono galvute ir sifonu. Didesnioji plautuvė su ekscentriniu ventiliu;
23.6  Ant darbastalio su pirkėju suderintoje vietoje yra anga standartinio maišytuvo pajungimui;
23.7  Spintelė su varstomomis, lengvai atsidarančiomis durelėmis. Durelės su užapvalintomis rankenomis;
23.8  Spintelės su keturiomis kojomis, ne mažiau nei viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų. Kojų aukštis ne žemesnis nei 150 mm;
23.9  Spintelės paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, be suvirinimo siūlių, bangavimų, subraižymų, įdubimų, dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, naudojamoms gydymo įstaigose, visos spintelės briaunos be aštrių galų.
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	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
	 

	PVM tarifas (%)
	 
	PVM suma
	 

	Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM
	 

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	

	Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
	 
	
	 

	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
	 
	
	 

	Kita
	 
	
	 

	*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir jos dalis (Eur) pasiūlymo kainoje

	 
	 
	 

	 
	 
	 



