TECHNINĖ SPECIFIKACIJA HEMOSTATINIAMS KLIPAMS ĮSIGYTI

1. Hemostatiniai klipai:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;
· kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm;  
· tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;
· kojelių lenkimo kampas nuo 90º iki 135º;
· atsidarymas nuo 9 mm iki 20 mm ± 4 mm, ne mažiau 3 skirtingų dydžių (pasirenkama užsakymo metu); 
· tiekiamas kartu su įvedimo kateteriu, paruoštas naudoti endoskopinėms procedūroms;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.


Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
[bookmark: _GoBack]__________
