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Ratinis traktorius (ne mažiau kaip 29kW) ir jo priedai
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)* ❗Nepakanka įrašyti „yra“ arba „taip“, išskyrus eilutes pažymėtas žalia spalva, kuriose reikia pažymėti atitinka arba neatitinka

	1.
	Ratinis traktorius

	1.1
	Bendri reikalavimai Prekei
	

	1.1.1.
	Naujas, pagamintas ne vėliau kaip 2024 m., ratinis traktorius. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, gamtosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.2.
	Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.3.
	Traktoriai turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. 
Tiekėjas turės pateikti sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.4.
	Traktorių tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Tiekėjas turės pateikti oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.5.
	Traktorių paskirtis – dirbti įmonėje su sniego valymo, žolės pjovimo ir šlavimo  įranga be papildomo traktoriaus perdirbimo.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.6.
	Standartinis konstrukcinis svoris su kabina (be balastinio svorio ir skysčių) ne mažiau 1600kg 
	Pildo tiekėjas

	1.1.7.
	Svorio apkrovų pasiskirstymas tiltams, įvertinant traktoriaus stabilumo kriterijų reikšmių kitimą dirbant su pakabinama įranga - priekiniam tiltui - ne mažiau kaip 40% bendro traktoriaus svorio, galiniam tiltui - ne daugiau kaip 60% bendro traktoriaus svorio. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.8.
	Traktoriaus bendras plotis ne daugiau kaip 1500 mm. 
	Pildo tiekėjas

	1.1.9.
	Traktoriaus apsisukimo spindulys nenaudojant stabdžių ne daugiau 3200 mm.
	Pildo tiekėjas

	1.2.
	Traktoriaus techniniai duomenys
	

	1.2.1
	Turbodyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage 5 galiojančius taršos reikalavimus naudojant dyzeliną.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.2.2.
	Nominali traktoriaus galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 29kW. 
	Pildo tiekėjas

	1.2.3.
	Cirkuliuojantis aušinimo skystis su termostatu. Radiatorius užpildytas gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlantis iki – 35°C.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.
	Važiuoklė ir transmisija:
	

	1.3.1.
	Abu tiltai varantys (4WD).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.2.
	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas mechaniškai arba elektrohidrauliškai  iš traktoriaus kabinos. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.3.
	Galinio tiltų diferencialų blokavimas turi būti valdomas mechaniškai arba elektrohidrauliškai iš traktoriaus kabinos. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.4.
	Prošvaisa ne mažiau kaip 250 mm.
	Pildo tiekėjas

	1.3.5.
	Priekinės ir galinės – radialinės (ne ŽŪ paskirties). 
Galinės  ne  mažesnės kaip R20, priekinės ne mažesnės kaip R16.
	Pildo tiekėjas

	1.3.6
	Purvasargiai ant priekinių ir galinių ratų turi būti atitinkantys padangų išmatavimus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.4.
	Pavarų dėžė
	

	1.4.1.
	Pavarų dėžė mechaninė su elektrohidrauliniu ar mechaniniu reversu arba 
Hidrostatine transmisija.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.4.2.
	Pavarų kiekis – ne mažiau 8 pirmyn / 8 atgal arba diapazonų skaičius ne mažiau kaip 3.
	Pildo tiekėjas

	1.4.3.
	Maksimalus judėjimo greitis ne mažiau kaip 25 km/val.
	Pildo tiekėjas

	1.5.
	Stabdžiai
	

	1.5.1.
	Stabdžiai daugiadiskiai, "šlapi" (arba lygiaverčiai).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.5.2.
	Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechaniškai arba hidrauliškai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.6.
	Darbinis velenas (galios tiekimo velenas GTV)
	

	1.6.1.
	GTV greičiai ne mažiau kaip 540 aps/min.
	Pildo tiekėjas

	1.6.2.
	Pajungimas – išjungimas iš traktoriaus kabinos.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.6.3.
	Nepriklausomas darbinis velenas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.7.
	 Vairavimo sistema
	

	1.7.1.
	Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.7.2.
	Vairuojami ratai priekiniai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.
	 Hidraulinė ir pakabų sistemos
	

	1.8.1.
	Bendras hidraulinės sistemos našumas ne mažiau 42 l/min. 
	Pildo tiekėjas

	1.8.2.
	Atskiras hidraulinis siurblys vairavimo sistemai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.3.
	Ne mažiau kaip po 2 hidraulinius išėjimus gale ir priekyje traktoriaus.
	Pildo tiekėjas

	1.8.4.
	Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 700 kg kėlimo galios. Valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, su plaukiojančia ir fiksuota darbine pozicija. 
	Pildo tiekėjas

	1.8.5.
	Priekinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 500 kg kėlimo galios, su plaukiojančia ir fiksuota pozicija.
	Pildo tiekėjas

	1.8.6.
	Galinis užkabinimas vienašei arba dviašei priekabai vilkti.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.7.
	Elektros, stabdžių sistemos išvadai priekabos pajungimui, 7-ių kontaktų rozetė (jungtis).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.8.
	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos rankenėlės („Joystic“) pagalba. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.
	 Kabina, prietaisai, elektrinė dalis
	

	1.9.1.
	Turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių
objektų (FOPS) standartus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.2.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionierius (veikiantis freono pagalba).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.3.
	Atidaromas galinis langas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.4.
	Kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus ne daugiau 90 dB.
	Pildo tiekėjas

	1.9.5.
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.6.
	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.7.
	Elektrinės sistemos įtampa 12V. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.8.
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo priekyje ne mažiau 2 vnt., darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo gale ne mažiau 2 vnt.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.9.
	Oranžinės spalvos švyturėlis
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.10.
	Turi būti užtikrinamas visapusiškas matomumas (išmetimo vamzdis, oro filtrai ir pan. neturi trukdyti matomumui).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.10.
	 Monitoringo sistema, pateikianti šią informaciją:
	

	1.10.1.
	Prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.
	 Kiti reikalavimai mažiems traktoriams
	

	1.11.1.
	Kuro bako talpa ne mažiau 30 l.
	Pildo tiekėjas

	1.11.2.
	Masės išjungėjas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.3.
	Registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.4.
	Kartu su traktoriumi turi būti pateikta šviesą atspindinti liemenė, vaistinėlė, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2kg), įrankių dėžė su reikalingais įrankiais kasdieniniai apžiūrai ir remontui.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.5.
	Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.6.
	Traktoriai turi būti teikiami su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja perkančiosios organizacijos vardu ir išima valstybinius transporto priemonės numerius savo lėšomis.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.7.
	Ratiniam traktoriui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1500 moto valandų garantija (kas sueina greičiau) nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  

	Pildo tiekėjas

	
	Sniego valytuvas 
	

	2.1.
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.3.
	Valdymas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.4.
	Valymo elementai (peiliai) guminiai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.5.
	Valytuvo forma ir konstrukcija 5 darbo pozicijų (su Y ir V pozicijomis), pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.6.
	Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o .
	Pildo tiekėjas

	2.7.
	Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 1330 mm.
	Pildo tiekėjas

	2.8.
	Valytuvo svoris ne mažiau 140 kg.
	Pildo tiekėjas

	2.9.
	Smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.10
	Verstuvo gabaritus pažyminčios šviesos arba šviesą atspindintys atšvaitai iš abiejų pusių.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.11.
	Sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	
	Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota)
	

	3.1.
	Naujas, ne senesnės kaip  2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.3.
	Įranga komplektuojama su kardaniniu velenu. PTO apsisukimai ne mažiau kaip 540 aps./min.
	Pildo tiekėjas

	3.4.
	Turi būti sukomplektuota su šiukšlių surinkimo bunkeriu ne mažiau 80 ltr talpos. Surinkimo bunkeris ištuštinamas hidrauliškai. 
	Pildo tiekėjas

	3.5.
	Pagrindinio šepečio darbinis plotis ne mažiau 150 cm. 
	Pildo tiekėjas

	3.6.
	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas ne mažiau kaip -15/+15 laipsnių.
	Pildo tiekėjas

	3.7.
	Pagrindinio šepečio diametras ne mažiau 400 mm ir sudarytas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų.
	Pildo tiekėjas

	3.8.
	Šoninis šepetys , sukamas hidrauliškai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.9.
	Drėkinimo sistema ne mažiau 80 l., turi turėti galimybę montuoti tiek traktoriaus priekyje tiek traktoriaus gale
	Pildo tiekėjas

	3.10.
	Ne mažiau kaip 2 atraminai ratukai leidžiantys reguliuoti šepečio aukštį
	Pildo tiekėjas

	3.11.
	Svoris (pagrindinio agregato) ne mažiau 140 kg.
	Pildo tiekėjas

	3.12.
	Šlavimo įrenginys turi turėti visas priemones atitinkančias KET.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.13.
	Šlavimo įrenginiui ir jo priedams suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	
	Žoliapjovė-augalų smulkintuvas
	

	4.1.
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė – augalų smulkintuvas turi būti pažymėta CE ženklu ir turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.3.
	Darbinio veleno apsukos ne mažiau  kaip 540 aps./min. Kardaninis velenas pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte.
	Pildo tiekėjas

	4.4.
	Kabantys plaktukai, ne mažiau kaip 28 vnt. tvirtinimo vietų ant veleno.
	Pildo tiekėjas

	4.5.
	Hidrauliškai reguliuojamas darbinės padėties kampas ne mažesnis kaip  -500/+900 
	Pildo tiekėjas

	4.6
	Turi būti atraminis volas pjovimo aukščio reguliavimui
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.7.
	Darbinis plotis ne mažiau 1450 mm.
	Pildo tiekėjas

	4.8.
	Smulkintuvas turi turėti visas priemones atitinkančias KET.
	Pildo tiekėjas

	4.9.
	Standartinis smulkintuvo svoris ne mažiau 280 kg.
	Pildo tiekėjas

	4.10.
	Pjovimo siekio keitimu horizontalioje padėtyje nuo traktoriaus centro (kaire/dešine) ne mažiau 150/500 mm.
	Pildo tiekėjas

	4.11.

	Žoliapjovei-augalų smulkintuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	
	Smėlio-druskos barstytuvas
	

	5.1
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos,  atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Barstytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.2
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.  
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.3
	Barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga.  
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.4
	Medžiagų bunkerio talpa ne mažiau 300 ltr.
	Pildo tiekėjas

	5.5
	Barstytuvo gabaritinis plotis  ne daugiau 1750 mm.
	Pildo tiekėjas

	5.6
	Medžiagų išbėrimo plotis ne mažiau 1400 mm.
	Pildo tiekėjas

	5.7
	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus veleno pagalba.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.8
	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos kiekis reguliuojamas sklendės pagalba. Sklendė valdoma mechaniškai arba elektromechaniškai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.9
	Per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.10
	Komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	5.11
	Smėlio-druskos barstytuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	
	Priekaba registruojama 1,5 tonos
	

	6.1.
	Nauja, ne senesnės kaip  2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Priekaba turi turėti Atitikties sertifikatą, reikalingą jos registracijai naudojimui viešuosiuose keliuose. Tiekėjas turės pateikti gamintojo Atitikties sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.2.
	Priekabos turi būti teikiamos su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja perkančiosios organizacijos vardu ir išima valstybinius transporto priemonės numerius savo lėšomis.
	Pildo tiekėjas

	6.3.
	Prikabinama prie ratinio traktoriaus galinio užkabinimo kablio.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.4.
	Maksimali bendra masė (priekabos ir krovinio) ne mažesnė kaip 1500 kg.
	Pildo tiekėjas

	6.5.
	Galimas išvertinas į 3 puses, sumontuotas galinis hidraulinis išvertimas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.6.
	Priekaba turi stabdžius (inertinius, pneumatinius, mechaninius ar kitokius)
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.7.
	Priekabai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas




Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Techninės specifikacija

Ratinis traktorius (ne mažiau kaip 35kW)  ir jo priedai
	Eil. Nr.
	
Techniniai reikalavimai
	Siūlomos įrangos parametrai (pildo tiekėjas)* ❗Nepakanka įrašyti „yra“ arba „taip“, išskyrus eilutes pažymėtas žalia spalva, kuriose reikia pažymėti atitinka arba neatitinka

	1.
	Ratinis traktorius
	

	1.1.
	Bendri reikalavimai Prekei
	

	1.1.1.
	Naujas, pagamintas ne vėliau kaip 2024 m., ratinis traktorius. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, gamtosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.2.
	Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.3.
	Traktoriai turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. 
Tiekėjas turės pateikti sertifikato ar atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.4.
	Traktorių tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Tiekėjas turės pateikti oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.5.
	Traktorių paskirtis – dirbti įmonėje su sniego valymo, žolės pjovimo ir šlavimo  įranga be papildomo traktoriaus perdirbimo.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.6.
	Standartinis konstrukcinis svoris su kabina (be balastinio svorio ir skysčių) ne daugiau 2500 kg. 
	Pildo tiekėjas

	1.1.7.
	Svorio apkrovų pasiskirstymas tiltams, įvertinant traktoriaus stabilumo kriterijų reikšmių kitimą dirbant su pakabinama įranga - priekiniam tiltui - ne mažiau kaip 40% bendro traktoriaus svorio, galiniam tiltui - ne daugiau kaip 60% bendro traktoriaus svorio. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.1.8.
	Traktoriaus bendras plotis ne daugiau kaip 1850 mm. 
	Pildo tiekėjas

	1.1.9.
	Traktoriaus apsisukimo spindulys nenaudojant stabdžių ne daugiau 3300 mm.
	Pildo tiekėjas

	1.2.
	Traktoriaus techniniai duomenys
	

	1.2.1
	Turbodyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage 5 galiojančius taršos reikalavimus naudojant dyzeliną.
	Pildo tiekėjas

	1.2.2.
	Nominali traktoriaus galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 35kW. 
	Pildo tiekėjas

	1.2.3.
	Cirkuliuojantis aušinimo skystis su termostatu. Radiatorius užpildytas gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlantis iki – 35°C.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.
	Važiuoklė ir transmisija:
	

	1.3.1.
	Abu tiltai varantys (4WD).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.2.
	Priekinio tilto įjungimas/išjungimas turi būti valdomas mechaniškai arba elektrohidrauliškai  iš traktoriaus kabinos. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.3.
	Galinio tiltų diferencialų blokavimas turi būti valdomas mechaniškai arba elektrohidrauliškai iš traktoriaus kabinos. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.3.4.
	Prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm.
	Pildo tiekėjas

	1.3.5.
	Priekinės ir galinės – radialinės. 
Galinės  ne  mažesnės kaip R28, priekinės ne mažesnės kaip R18.
	Pildo tiekėjas

	1.3.6
	Purvasargiai ant priekinių ir galinių ratų turi būti atitinkantys padangų išmatavimus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.4.
	Pavarų dėžė
	

	1.4.1.
	Pavarų dėžė mechaninė su elektrohidrauliniu ar mechaniniu reversu arba 
Hidrostatine transmisija.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.4.2.
	Pavarų kiekis – ne mažiau 8 pirmyn / 8 atgal arba diapazonų skaičius ne mažiau kaip 3.
	Pildo tiekėjas

	1.4.3.
	Maksimalus judėjimo greitis ne mažiau kaip 30 km/val.
	Pildo tiekėjas

	1.5.
	Stabdžiai
	

	1.5.1.
	Stabdžiai daugiadiskiai, "šlapi" (arba lygiaverčiai).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.5.2.
	Stovėjimo stabdis turi būti valdomas mechaniškai arba hidrauliškai.
	Pildo tiekėjas

	1.6.
	Darbinis velenas (galios tiekimo velenas GTV)
	

	1.6.1.
	GTV greičiai ne mažiau kaip 540 aps/min.
	Pildo tiekėjas

	1.6.2.
	Pajungimas – išjungimas iš traktoriaus kabinos.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.6.3.
	Nepriklausomas darbinis velenas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.7.
	 Vairavimo sistema
	

	1.7.1.
	Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.7.2.
	Vairuojami ratai priekiniai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.
	 Hidraulinė ir pakabų sistemos
	

	1.8.1.
	Bendras hidraulinės sistemos našumas ne mažiau 50 l/min. 
	Pildo tiekėjas

	1.8.2.
	Atskiras hidraulinis siurblys vairavimo sistemai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.3.
	Ne mažiau kaip po 2 hidraulinius išėjimus gale ir priekyje traktoriaus.
	Pildo tiekėjas

	1.8.4.
	Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 1200 kg kėlimo galios. Valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, su plaukiojančia ir fiksuota darbine pozicija. 
	Pildo tiekėjas

	1.8.5.
	Priekinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 800 kg kėlimo galios, su plaukiojančia ir fiksuota pozicija.
	Pildo tiekėjas

	1.8.6.
	Galinis užkabinimas vienašei arba dviašei priekabai vilkti.
	Pildo tiekėjas

	1.8.7.
	Elektros, stabdžių sistemos išvadai priekabos pajungimui, 7-ių kontaktų rozetė (jungtis).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.8.8.
	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos rankenėlės („Joystic“) pagalba. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.
	 Kabina, prietaisai, elektrinė dalis
	

	1.9.1.
	Turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių
objektų (FOPS) standartus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.2.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionierius (veikiantis freono pagalba).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.3.
	Atidaromas galinis langas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.4.
	Kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus ne daugiau 90 dB.
	Pildo tiekėjas

	1.9.5.
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.6.
	Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.7.
	Elektrinės sistemos įtampa 12V.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.8.
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo priekyje ne mažiau 2 vnt., darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo gale ne mažiau 2 vnt.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.9.
	Oranžinės spalvos švyturėlis
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.9.10
	Radijo imtuvas
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.10.
	 Monitoringo sistema, pateikianti šią informaciją:
	

	1.10.1.
	Prietaisai, rodantys variklio aušinimo skysčio temperatūrą, variklio alyvos slėgį, degalų kiekį bake, variklio darbo valandas, generatoriaus darbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.10.2.
	Gedimus (gedimų kodus).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.
	 Kiti reikalavimai mažiems traktoriams
	

	1.11.1.
	Kuro bako talpa ne mažiau 40 l.
	Pildo tiekėjas

	1.11.2.
	Masės išjungėjas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.3.
	Registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.4.
	Kartu su traktoriumi turi būti pateikta šviesą atspindinti liemenė, vaistinėlė, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2kg), avarinis ženklas, įrankių dėžė su reikalingais įrankiais kasdieniniai apžiūrai ir remontui.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.5.
	Rėmas, kabina ir kitos metalinės dalys padengtos antikorozine danga.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.6.
	Traktoriai turi būti teikiami su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja perkančiosios organizacijos vardu ir išima valstybinius transporto priemonės numerius savo lėšomis.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	1.11.7.
	Ratiniam traktoriui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. arba 1500 moto valandų garantija (kas sueina greičiau) nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	2.
	Sniego valytuvas 
	

	2.1.
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.3.
	Valdymas iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.4.
	Valymo elementai (peiliai) guminiai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.5.
	Valytuvo forma ir konstrukcija 5 darbo pozicijų (su Y ir V pozicijomis), pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.6.
	Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 35o .
	Pildo tiekėjas

	2.7.
	Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 1900 mm.
	Pildo tiekėjas

	2.8.
	Valytuvo svoris ne mažiau 220 kg.
	Pildo tiekėjas

	2.9.
	Smūgių slopinimo apsaugos nuo kliūčių mechanizmas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.10
	Verstuvo gabaritus pažyminčios šviesos arba šviesą atspindintys atšvaitai iš abiejų pusių.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	2.11.
	Sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	3.
	Šlavimo įrenginys (mechaninė šluota)
	

	3.1.
	Naujas, ne senesnės kaip  2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Tiekėjas turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.3.
	Įranga komplektuojama su kardaniniu velenu. PTO apsisukimai ne mažiau kaip  540 aps./min.
	Pildo tiekėjas

	3.4.
	Turi būti sukomplektuota su šiukšlių surinkimo bunkeriu ne mažiau 80 ltr talpos. Surinkimo bunkeris ištuštinamas hidrauliškai.
	Pildo tiekėjas

	3.5.
	Pagrindinio šepečio darbinis plotis ne mažiau 180 cm.
	Pildo tiekėjas

	3.6.
	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas ne mažiau kaip -15/+15 laipsnių.
	Pildo tiekėjas

	3.7.
	Pagrindinio šepečio diametras ne mažiau 500 mm ir sudarytas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų.
	Pildo tiekėjas

	3.8.
	Ne mažiau kaip 2 atraminai ratukai leidžiantys reguliuoti šepečio aukštį
	Pildo tiekėjas

	3.9.
	Svoris ne daugiau 500 kg.
	Pildo tiekėjas

	3.10.
	Šlavimo įrenginys turi turėti visas priemones atitinkančias KET, kardaninį veleną pajungimui prie traktoriaus.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	3.11.
	Šlavimo įrenginiui ir jo priedams suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	4.
	Žoliapjovė-augalų smulkintuvas
	

	4.1.
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė – augalų smulkintuvas turi būti pažymėta CE ženklu ir turės pateikti gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą).
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.2.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.3.
	Darbinio veleno apsukos ne mažiau – 540 aps./min. Kardaninis velenas pajungimui prie traktoriaus turi būti komplekte.
	Pildo tiekėjas

	4.4.
	Kabantys plaktukai, ne mažiau kaip 20 vnt. tvirtinimo vietų ant veleno.
	Pildo tiekėjas

	4.5.
	Hidrauliškai reguliuojamas darbinės padėties kampas ne mažesnis kaip  -600/+900
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.6
	Turi būti atraminis volas pjovimo aukščio reguliavimui
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.7.
	Darbinis plotis ne mažiau 1600 mm.
	Pildo tiekėjas

	4.8.
	Smulkintuvas turi turėti visas priemones atitinkančias KET.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį)

	4.9.
	Standartinis smulkintuvo svoris ne mažiau 315 kg.
	Pildo tiekėjas

	4.10.
	Pjovimo siekio keitimu horizontalioje padėtyje nuo traktoriaus centro (kaire/dešine) ne mažiau 150/950 mm.
	Pildo tiekėjas

	4.11.
	Žoliapjovei-augalų smulkintuvui suteikiama 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	5.
	Smėlio-druskos barstytuvas
	

	5.1
	Naujas ne senesnės kaip 2024 m. gamybos,  atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Barstytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.2
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas lengvai, greitai ir be papildomų kėlimo įrenginių.  
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.3
	Barstytuvas komplektuojamas su reikalinga hidrofikuota įranga, leidžiančia barstytuvą paversti atgal iki horizontalios padėties ir, traktoriumi važiuojant atgaline eiga, pasikrauti talpą barstoma medžiaga.  
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.4
	Medžiagų bunkerio talpa ne mažiau 400 ltr.
	Pildo tiekėjas

	5.5
	Barstytuvo gabaritinis plotis  ne daugiau 1800 mm.
	Pildo tiekėjas

	5.6
	Medžiagų išbėrimo plotis ne mažiau 1500 mm.
	Pildo tiekėjas

	5.7
	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos paskleidžiamos per visą barstytuvo plotį besisukančio horizontalaus veleno pagalba.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.8. 
	Slidumą mažinančios ir ledą tirpdančios medžiagos kiekis reguliuojamas sklendės pagalba. Sklendė valdoma mechaniškai arba elektromechaniškai.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.9.
	Per visą barstytuvo ilgį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją paskirstantis. 
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.10.
	Komplektuojamas su atramomis, sandėliavimui skirtomis kojomis.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	5.11.
	Smėlio-druskos barstytuvui suteikiama 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas

	6.
	Priekaba registruojama 1,5 tonos
	

	6.1.
	Nauja, ne senesnės kaip  2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Priekaba turi turėti Atitikties sertifikatą, reikalingą jos registracijai naudojimui viešuosiuose keliuose. Tiekėjas turės pateikti gamintojo Atitikties sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.2.
	Priekabos turi būti teikiamos su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja perkančiosios organizacijos vardu ir išima valstybinius transporto priemonės numerius savo lėšomis.
	Pildo tiekėjas

	6.3.
	Prikabinama prie ratinio traktoriaus galinio užkabinimo kablio.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.4.
	[bookmark: _Hlk208579594]Maksimali bendra masė (priekabos ir krovinio) ne mažesnė kaip 1500 kg.
	Pildo tiekėjas

	6.5.
	Galimas išvertinas į 3 puses, sumontuotas galinis hidraulinis išvertimas.
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.6.
	Priekaba turi stabdžius (inertinius, pneumatinius, mechaninius ar kitokius)
	✅ Atitinka  / Neatitinka 
(pakanka patvirtinti atitiktį

	6.7.
	Priekabai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
	Pildo tiekėjas
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