KLAUSIMYNAS
ELEKTROMOBILIS, PRITAIKYTAS NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ PERVEŽIMUI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



ELEKTROMOBILIS, PRITAIKYTAS NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ PERVEŽIMUI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo objektas
	Siūlymai/pastabos

	1
	Perkančioji organizacija – Klaipėdos universiteto ligoninė.
	 

	2
	Pirkimo objektas – Elektromobilis, pritaikytas neįgaliųjų asmenų pervežimui (Projektas) 1 vnt. (BVPŽ kodas -34144900-7), (toliau - Prekė).
	 

	3
	Sutarties trukmė – 4 mėn.
	 

	4
	Prekės pristatymo terminas -  per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
	 

	5
	Prekės registracija – Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos.
	 

	6
	Draudimas - Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas ne trumpesniam nei 1 mėn. laikotarpiui.
	 

	7
	Bazinio automobilio ir įrengimų gamintojai bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuotą centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje.
	 

	8
	Prekės pristatymo vieta - Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda.
	 

	9
	Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos,  elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
	 

	10
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu. 
	 

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1
	Automobilio klasė M1 AF SH 
	 
	

	2
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas.
	 
	

	3
	Automobilio kuro tipas – elektra.
	 
	

	4
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir  liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	 
	

	5
	Garantija 2 metai be ridos apribojimo.
Aukštos įtampos baterijai garantija ne mažiau kaip 8 metai arba 160.000 km kai baterijos talpos likutis ne mažiau 65%, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. 
	 
	

	6
	M1 AF SH klasė. Viso ne mažiau kaip 6 sėdimos vietos su vairuotoju plius viena sertifikuota vieta neįgaliųjų vežimėliui, įrašyta automobilio registracijos liudijime.
	 
	

	7
	Keleivių skyriuje sėdynės su reguliuojama nugarėle, porankiais, atrama galvai. Montuojamos ant bėgelių su greito išėmimo mechanizmu nenaudojant jokių įrankių ar raktų.
	 
	

	8
	Įsigyjamas automobilis turi būti pritaikytas specialiųjų poreikių turinčių asmenų vežimui, t. y. elektromobilyje turi būti rengtas elektrohidraulinis liftas su saugos diržais ir oficialia neįgaliojo vežimėlio vieta.
Elektrohidraulinis liftas valdomas vieno žmogaus per distancinį pultą. Platformos ilgis ne mažiau: 1300 mm, platformos plotis ne mažiau: 900 mm. Keliamoji galia ne mažiau: 400 kg. Valdymo pultas su spiraliniu kabeliu. Ne mažiau kaip du porankiai. Nuosavas svoris ne daugiau 150 kg. Vežimėlio ir keleivio apsaugos sistemos , užtikrinančios tiek neįgaliojo vežimėlio, tiek keleivio saugumą. Specialūs tvirtinimai ne tik vežimėliui, bet ir neįgaliajam atitinkantys visus tarptautinius saugos standartus.
	 
	

	9
	Turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą.
	 
	

	10
	Kairė ir dešinė sienos įstiklintos.
	 
	

	11
	Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm.
	 
	

	12
	Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais.
	 
	

	13
	Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.
	 
	

	14
	Automobilio ilgis ne daugiau 6500 mm. 
	 
	

	15
	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių)  ne daugiau 2100 mm.
	 
	

	16
	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 2600 mm.
	 
	

	17
	Keleivių skyriaus ilgis iki pertvaros 1100 mm aukštyje – ne mažiau 3000 mm.
	 
	

	18
	Keleivių skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm.
	 
	

	19
	Keleivių skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.
	 
	

	20
	Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm.
	 
	

	21
	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.
	 
	

	22
	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. 
	 
	

	23
	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. 
	 
	

	24
	Keleivių skyriaus grindų lygis nuo žemės ne daugiau 600 mm. 
	 
	

	25
	Aliuminio bėgeliai į grindis su sėdynių tvirtinimais.
	 
	

	26
	Neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms.
	 
	

	27
	Šoninės sienos ir lubos yra padengtos elementais iš specialaus ABS termoplastiko lakštų, atkartojančių automobilio vidaus kontūrą, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
	 
	

	28
	Bendras keleivių salono apšvietimas.
	 
	

	29
	Turėklai prie keleivių įlaipinimo durų.
	 
	

	30
	Plaktukai avariniam išėjimui.
	 
	

	31
	Kėbulo ir grindų termo ir garso izoliacija.
	 
	

	32
	Automobilio elektrinis variklis ne mažiau 100 kW.
	 
	

	33
	Aukštos įtampos baterija ne mažiau 85 kWh talpos.
	 
	

	34
	Krovimas iš kintamos srovės tinklo AC ne mažiau 20 kW galingumo.
	 
	

	35
	Krovimas iš nuolatinės srovės tinklo DC ne mažiau 120 kW galingumo.
	 
	

	36
	Prošvaisa nuo žemės ne mažiau 185 mm.
	 
	

	37
	Ratų formulė 4x2.
	 
	

	38
	Elektromobilis turi būti su vasarinių padangų komplektu, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių.
Žieminių padangų komplektas, tokio pat gamintojo kaip ir vasarinių padangų komplektas.
Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams),raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas su ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai)
Įsigyjamo elektromobilio padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL)
	 
	

	39
	Transmisija - automatinė
	 
	

	40
	Stabdžių antiblokavimo sistema.
	 
	

	41
	Elektroninė stabilizavimo sistema.
	 
	

	42
	Ratų antiprabuksavimo sistema.
	 
	

	43
	Gamyklinė medijos sistema:
Ne mažiau kaip 7” spalvotas jutiklinis ekranas
FM radijas
USB jungtis 
Belaidis telefono įkroviklis 
	 
	

	44
	Galinio vaizdo kamera. 
	 
	

	45
	Oro kondicionierius ir šildytuvas vairuotojo zonai.
	 
	

	46
	Keleivių skyriaus oro kondicionierius, šaldymo galingumas ne mažiau 2000W, šildytuvas ne mažiau 2500W, veikiantis nuo 230V AC 50Hz įtampos.
	 
	

	47
	Nepriklausomas energijos šaltinis su išoriniu 230V AC krovimu sumontuotas automobilio viduje – maitina klimato sistemą ir vidaus įrangą: baterija ne mažiau 100Ah prie 51,2V, srovė ne mažiau 100A, išėjimo galia prie 230 AC 50Hz ne mažiau 5000W, sistemos svoris ne daugiau 70 kg. Pakraunamas nuo išorinės 230V AC įtampos.
	 
	

	48
	Aktyvi avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija 
	 
	

	49
	Sistema, perspėjanti viršijus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstanti sistema
	 
	

	50
	Kritulių jutiklis 
	 
	

	51
	Eismo juostos išlaikymo asistentas
	 
	

	52
	LED dienos žibintai
	 
	

	53
	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu.
	 
	

	54
	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.
	 
	

	55
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
	 
	

	56
	Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis.
	 
	

	57
	Apšvietimo lemputė vairuotojui.
	 
	

	58
	Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti.
	 
	

	59
	Purvasaugiai priekyje ir gale.
	 
	

	60
	Parkavimo jutikliai gale.
	 
	

	61
	Automobilis turi būti pažymėtos lipduku (-ais) ar kita lygiaverte priemone su EGADP ženklu (ES emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ ir teiginiu „Naujos kartos Lietuva“). Ant transporto priemonės išorės klijuojamas lipdukas (ar kita lygiavertė priemonė) turi būti gerai matomas (-a).
	 
	



2

