

Techninio darbo projekto patikslinimai:



1. Vertinant PVC langus vadovautis šilumos perdavimo koef. 

2. Stumdomos pertvaros įrengiamos per visą patalpos aukštį ir plotį kaip parodyta brėžinyje (~5 x 2,6)

3. D1 nereikalingas LST EN 179 užraktas (žr. GS projekto dalį)

4. D11 pozicijoje priešdūminės durys. Vertinti aliuminių pertvarų ir durų įrengimą.

5. 1 aukštas, PVC pertvaros.  Pertvarų sudalinimui reikalavimų nėra, gaminti pagal matmenis plane. Vertinti aliumines pertvaras ir esamų pertvarų demontavimą.

6. Archyvinių stelažų pasiūlyme nevertinti.
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