	PRANEŠIMAS



	Pavadinimas
	Rinkos konsultacija dėl tarnybinių stočių įsigijimo (PPR-762)

	Pirkimo ID CVPIS
	4432354

	Adresatas
	Suinteresuoti tiekėjai

	Data
	2025-09-16



DĖL ĮVYKUSIOS RINKOS KONSULTACIJOS

Informuojame, kad rinkos konsultacijos metu buvo gauti trijų tiekėjų atsakymai į rinkos konsultacijoje pateiktus klausimus rinkos dalyviams. Teikiame gautus tiekėjų atsakymus ir perkančiosios organizacijos atsakymą/priimtą sprendimą:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas/priimtas sprendimas

	1.
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?
	„TAIP“
	-

	1. 
	
	„Taip dalyvautume, jeigu būtų aiškesnį reikalavimai dėl procesoriaus.“
	

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui, kvalifikacijos reikalavimams, sutarties projektui (žr. priedą)?
Kokias sąlygas, reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti arba kurių reikėtų atsisakyti ar pakeisti ir kodėl?
	„Taip. Kad pasiekti reikalaujamą našumą, prašome 
pakeisti 6 punkto reikalavimą į „ne daugiau 64” “
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas dėl techninės specifikacijos (toliau – TS) 6 punkto, šis punktas yra keičiamas ir išdėstomas taip:
„Ne daugiau kaip 64“.


	
	
	„Rekomenduojame pakoreguoti 6 punkto reikalavimą į tai, kad tarnybinėje stotyje turi būti ne daugiau kaip 64 branduoliai arba ne daugiau kaip 32 branduoliai per procesorių.“
	

	
	
	„Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams punktuose: 4,6 ir 7 neradome atitinkančių procesorių, prašytume PO patikrinti ar nėra įsivėlusios klaidos nurodant reikalavimus 4,6 ir 7 TS punktuose.
13. punktas TS. Ne mažiau kaip 2 vnt 32G FC tinklo prievadai realizuoti 2-m atskirais adapteriais. Komplekte pateikiami 2 vnt 32G optiniai keitikliai
Dažniausiai rinkoje siūlomi 32G FC adapteriai yra dviejų prievadų kortos (dual-port HBA). Toks reikalavimas iš esmės apriboja galimybę naudoti standartinius dviejų prievadų adapterius ir priverčia montuoti dvi kortas į dvi atskiras PCIe jungtis.
Dviejų prievadų FC kortos taupo PCIe jungtis ir energija. Reikalavimas turėti du atskirus adapterius dirbtinai riboja konkurenciją ir gali lemti didesnes projekto išlaidas. Siūlytume paredaguoti reikalavimus sekančiai:
13 punktas: Ne mažiau kaip 2 vnt 32G FC tinklo prievadai. Komplekte pateikiami 2 vnt 32G optiniai keitikliai“
	Dėl vieno iš  tiekėjų pateikto antro pastebėjimo, perkančioji organizacija nesutinka  keisti TS pagal pasiūlytas rekomendacijas. Tai ženkliai sumažintų aukšto patikimumo reikalavimus ir vienos FC tinklo kortos gedimo atveju padarytų konkretų serverį nenaudojamu iki remonto pabaigos. Naudojant dvi FC tinklo kortas sudaro galimybę vienos kortos gedimo atveju užtikrinti sklandų šio serverio veikimą iki pat FC kortos remonto pabaigos.
IRD duomenų centrai užtikrina eilės valstybės registrų nepertraukiamą veikimą ir aukšto patikimumo reikalavimai yra būtini ir privalomi.

	3.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų pirkimui?
	-
	-
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