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Pirkimo sąlygų 1 priedas


SALĖS PROFESIONALAUS ĮGARSINIMO IR JO PRIEDŲ (IT) (RAMO)  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai

	1.
	Salės profesionalus įgarsinimas ir jo priedai (IT) (RAMO)
	
	Bendrieji reikalavimai:
	

	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
	

	1.2.
	
	
	 Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. 
	

	1.3.
	
	
	Garantija: įrangai turėtų būti taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.
	

	1.4.
	
	
	Montavimo reikalavimai: visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota ir suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.
	

	2.
	
	
	Reikalavimai salės profesionalaus įgarsinimo  komplektacijai:
	

	2.1.
	Pavadinimas
	
	Garso kolonėlė – 2 vnt.
	

	2.2.
	Tipas
	
	Dviejų juostų pasyvinė dipolinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	

	2.3.
	Komponentai
	
	Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbių ir ne mažiau kaip 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis.
	

	2.4.
	Sklaida
	
	Ne daugiau kaip 75°x 40° laipsnių.
	

	2.5.
	Maksimali galia  (peak 10ms)/ RMS
	
	Ne mažiau kaip 1600W / 400W.
	

	
	
	
	
	

	2.6.
	Dažnių diapazonas
	
	Ne siauriau kaip 59–18 000 Hz.
	

	2.7.
	Maksimalus garso slėgis 
	
	Ne mažiau kaip 137 dB.
	

	
	
	
	
	

	2.8.
	Matmenys
	
	Ne daugiau kaip 260 x 590 x 350 mm.
	

	2.9.
	Svoris
	
	Ne daugiau kaip 18 kg.
	

	2.10.
	Komplektacija
	Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėmis, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui. 

	
	
	
	
	

	3.
	Pavadinimas
	
	Garso kolonėlė – 2 vnt.
	

	3.1.
	Tipas
	
	Dviejų juostų pasyvinė dipolinė linijinio garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema ir bangas formuojančiu įtaisu. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	

	3.2.
	Komponentai
	
	Integruota ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbiai ir 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis.
	

	3.3.
	Sklaida
	
	Horizontali sklaida ne daugiau kaip 80° laipsnių. Kampas tarp linijinio masyvo garsiakalbio komponentų turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip nuo 0° iki 14° 
	

	
	
	
	laipsnių kas 1° laipsnį.
	

	3.4.
	Galia maksimali (peak 10ms) / RMS
	
	Ne mažiau kaip 1600W / 400W.
	

	
	
	
	
	

	3.5.
	Dažnių diapazonas
	
	Ne siauresnis kaip 55–19 000 Hz.
	

	3.6.
	Maksimalus garso slėgis 
	
	Ne mažiau kaip 139 dB.
	

	
	
	
	
	

	3.7.
	Matmenys
	
	Ne daugiau kaip 260 x 650 x 400 mm. 
	

	3.8.
	Svoris
	
	Ne daugiau kaip 20 kg.
	

	3.9.
	Komplektacija
	
	Komplekte turi būti specialus tvirtinimo elementas, skirtas tvirtinti garso kolonėlę prie žemų dažnių garso kolonėlės.
	

	4.
	Pavadinimas
	
	Garso kolonėlė – 2 vnt.
	

	4.1.
	Tipas
	
	Kardioidinė žemų dažnių garso kolonėlė. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	

	4.2
	Komponentai
	
	Integruotas ne mažiau kaip 18 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis priekine kryptimi, vienos kameros dizaino, ir 12 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis galine kryptimi, dviejų kamerų dizaino. Abu garsiakalbiai turi būti maitinami vienu stiprintuvo kanalu.
	

	4.3.
	Galia maksimali (peak 10ms) / RMS
	
	Ne mažiau kaip 2400W/ 600W.
	

	
	
	
	
	

	4.4.
	Dažnių diapazonas
	
	Ne siauresnis kaip 40–140 Hz.
	

	4.5.
	Maksimalus garso slėgis
	
	Ne mažiau kaip 134 dB.
	

	
	
	
	
	

	4.6.
	Matmenys
	
	Ne daugiau kaip 500 x 650 x 700 mm.
	

	4.7.
	Svoris
	
	Ne daugiau kaip 50 kg.
	

	4.8.
	Komplektacija
	
	Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėms, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui.
	

	5.
	Pavadinimas
	
	Monitorinė garso kolonėlė  –  2 vnt.
	

	5.1.
	Tipas
	
	Dviejų juostų pasyvinė monitorinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Turi būti galimybė naudoti dviejų juostų aktyvią veikimo konfigūraciją.
	

	5.2.
	Komponentai
	
	Integruota ne mažiau kaip 12 colių  ir 1,3 colių neodimio magneto garsiakalbiai.
	

	5.3.
	Sklaida
	
	Ne daugiau kaip 50°x 80° laipsnių, pasukama.
	

	5.4.
	Maksimali galia (peak 10ms)/ RMS
	
	Ne mažiau kaip 1600W / 400W.
	

	
	
	
	
	

	5.5.
	Dažnių diapazonas
	
	Ne siauresnis kaip 65–17000 Hz.
	

	5.6.
	Maksimalus garso slėgis pasyvi / aktyvi veikimo konfiguracija
	
	Ne mažiau kaip 135 / 138 dB.
	

	
	
	
	
	

	5.7.
	Matmenys
	
	Ne daugiau kaip 340 x 490 x 460 mm.
	

	5.8.
	Svoris
	
	Ne daugiau 16 kg.
	

	6.
	Pavadinimas
	
	Stiprintuvas – 2 vnt.
	

	6.1.
	Tipas
	
	Keturių kanalų garso stiprintuvas su skaitmeniniu signalų apdorojimu (DSP) ir specialiomis apsaugos sistemomis. Stiprintuvas turi būti suderinamas su siūlomais garsiakalbiais.
	

	6.2.
	Funkcijos
	
	Ne mažiau kaip: apkrovos stebėjimas ir sistemos patikra (įrenginių varžos būklės nustatymas); automatinis įvesties signalų perjungimas; prioritetinio signalo režimas; automatinis budėjimo režimas ir automatinis paleidimas.
	

	6.3.
	Valdymas
	
	Valdymas turi būti atliekamas per ne mažiau kaip 4 colių spalvotą jutiklinį ekraną. Nuotolinis valdymas per tinklo kabelį.  Ne mažiau kaip 12 vnt. konfigūruojamu GPIO. 
	

	6.4.
	Signalo apdorojimas
	
	Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz. Uždelsimas ne daugiau kaip 0,3ms. A/D konvertavimas: 27 bitai, dvigubo A/D konvertavimo technologija.
Korekcija: ne mažiau kaip 16 juostų vienodintuvai kiekvienam kanalui (parametriniai, „notch“, asimetriniai filtrai).
Signalo vėlinimas: iki 10 sek. kiekvienam kanalui.
Integruotas signalo generatorius.
	





	
	Signalo nuostolių dėl kabelių ilgio 
kompensavimas
	
	Turi būti Kabelių ilgiui esant ne mažiau kaip 70 m.

	6.5.
	
	
	

	
	
	
	

	6.6.
	Maksimali galia, įtampa ir srovė
	
	Ne mažiau kaip 4 x 2000 / 2400W 8/4 omai. Ne mažiau kaip 180V (Vpeak) ir 35A (Apeak).

	
	
	
	

	6.7.
	Harmoniniai iškraipymai ir 
triukšmas (THD + N, 
20–20000 Hz)
	
	Ne daugiau kaip 88 db/0,005%.

	
	
	
	

	6.8.
	Įvestys / išvestys
	
	Ne mažiau kaip:
4 analoginės įvestys, elektroniškai subalansuotos;
4 skaitmeninės įvestys, elektroniškai subalansuotos; 
4 garsiakalbių išvestys. 

	6.9.
	Gedimų kontaktas, skirtas nuotoliu 
identifikuoti klaidų pranešimus
	
	Turi būti.

	
	
	
	

	6.10.
	Dydis
	
	Ne daugiau kaip 2U.

	7.
	Pavadinimas
	
	Skaitmeninis garso procesorius – 1 vnt.

	7.1.
	Įvesčių / išvesčių matrica
	
	Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 įvesčių ir ne mažiau kaip 32 išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica.

	
	
	
	

	7.2.
	Analoginės įvestys / išvestys
	
	Ne mažiau kaip:
12 balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą ne mažiau kaip +60dB ir +48V.
12 balansinių išvesčių.

	7.3.
	Dante įvestys / išvestys
	
	Ne mažiau kaip 32 įvestys / ne mažiau kaip 32 išvestys.

	7.4.
	Signalo apdorojimas
	
	Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams).

	7.5.
	Garso valdymas
	
	Turi būti:
aidų šalinimas (AEC);
triukšmo lygio kompensavimas (ANC);
prioritetinis garso slopinimas; ne mažiau kaip 32 mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris.

	7.6.
	Papildomas funkcionalumas
	
	Turi būti galimybė: valdyti įrenginį specialia programine įranga; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 500 išankstinių nustatymų;
išsaugoti ne mažiau kaip 16 vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP ir GPIO.

	7.7.
	Ekranėlis
	
	Turi būti.

	7.8.
	Programuojami mygtukai
	
	Ne mažiau kaip 8 vnt.

	
	
	
	

	7.9.
	Dydis
	
	Ne daugiau 1U.

	8.
	Pavadinimas
	
	Adapteris – 1 vnt.

	8.1.
	Tipas
	
	DANTE / 2.0 USB adapteris.

	8.2.
	Kanalai
	
	Ne mažiau 2 x 2.

	8.3.
	Jungtys
	
	RJ45, USB

	9.
	Pavadinimas
	
	Dante korta – 1 vnt.

	9.1.
	Kanalų skaičius
	
	Ne mažiau 32 x 32.

	9.2.
	Jungtys
	
	Ne mažiau kaip 2 x RJ45.

	9.3.
	Suderinamumas
	
	Turi būti suderinama su turimu 
Midas M32 mikšeriniu pultu.
	

	10.
	Pavadinimas
	
	Scenos jungčių blokas – 1 vnt.
	

	10.1.
	Jungtys
	
	Ne mažiau kaip: 32 XLR įvestys;
16 XLR išvestys;
2x XLR MIDI (in ir out);
1xUSB;
3x RJ45.
	

	10.2.
	Priešstiprintuviai
	
	Valdomi nuotoliu, ne mažiau kaip 32 vnt.
	

	10.3.
	Suderinamumas
	
	Turi būti suderinamas su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu.
	

	11.
	Pavadinimas
	
	Planšetinis kompiuteris – 1 vnt.
	

	11.1.
	Tipas
	
	Sistemai valdyti skirtas planšetinis kompiuteris.
	

	11.2.
	Operacinė sistema
	
	iOS arba Android operacine sistema.
	
	

	11.3.
	Ekranas
	
	Ne mažiau kaip 10,5 colių.
	

	11.4.
	Procesorius
	
	Procesoriaus našumo parametras turi būti ne mažiau 8500 pagal „Passmark CPU Mark“.  Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
	

	11.5.
	Komplektacija
	
	Su planšetiniu kompiuteriu turi būti komplektuojamas specialus dėklas ir stalinė krovimo stotis-laikiklis. Dėklas turi būti tvirtinamas prie laikiklio magnetiniu būdu. Planšetinis kompiuteris, sumontuotas specialiame dėkle, turi būti kraunamas bevieliu būdu, kompiuterį pritvirtinus prie laikiklio.
	 

	12.
	Pavadinimas
	
	Kontroleris – 1 vnt.
	

	12.1.
	Tipas
	
	Programuojamas valdymo procesorius.
	

	12.2.
	Operatyvioji atmintis
	
	Ne mažiau kaip 512 MB.
	

	12.3
	Vidinė atmintis
	
	Ne mažiau kaip 512 MB.
	

	12.4.
	RJ45 sąsaja
	
	Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt.
	

	12.5.
	RS232 sąsajos
	
	Turi būti ne mažiau kaip 3xRS232.
	

	12.6.
	IR sąsajos
	
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	12.7.
	Rėliniai kontaktai
	
	Turi būti ne mažiau kaip trys poros, ne mažiau kaip 3A prie 30VDC.
	

	12.8.
	Sensorių prijungimas
	
	Turi būti ne mažiau kaip trys, skirti ne mažiau kaip 3-24 VDC.
	

	12.9.
	USB prievadas
	
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	

	12.10.
	Korpusas
	
	Turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą.
	

	12.11.
	Matmenys 
	
	Ne didesni kaip 220 x 45 x 155 mm.
	

	12.12.
	Darbinė temperatūra
	
	Ne blogiau kaip 0°C- +50° laipsnių C.
	

	12.13.
	Darbinė drėgmė
	
	Ne blogiau kaip 5%–95%.
	

	12.14.
	Komplektacija
	
	Komplekte su įrenginiu turi būti licencijos (jei reikalingos), skirtos sukurti vartotojo valdymo grafinę sąsają. 
	

	13.
	Pavadinimas
	
	Bevielio prijungimo prezentacijoms įrenginys – 1 vnt.
	

	13.1.
	Tipas
	
	Įrenginys skirtas vaizdui perduoti bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu. 
	

	13.2.
	Palaikoma skiriamoji geba
	
	Ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių. 
	

	
	
	
	
	

	13.3.
	Autentifikacijos protokolų palaikymas 
	
	Ne mažiau kaip WPA2-PSK ir IEEE 802.1X.
	

	
	
	
	
	

	13.4.
	Bevielio tinklo protokolų palaikymas 
	
	Ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. 
	

	
	
	
	
	

	13.5.
	Palaikoma dažnių juosta 
	
	Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz. 
	

	
	
	
	
	

	13.6.
	Signalo aprėptis
	
	Ne mažiau kaip 25 m spinduliu. 
	

	13.7.
	Funkcionalumas
	
	Turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi turėti ekrano dalinimosi funkciją ir būti tinkamas liesti jautriems ekranams. 
	

	13.8.
	Audio įvestys
	
	Turi būti galimybė audiosignalą išvesti per HDMI sąsają. 
	

	13.9.
	Sąsajos
	
	Ne mažiau kaip 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1xRJ45 (ne mažiau 1 Gbit).
	

	13.10.
	Suderinamumas su 
	
	Turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows 10, macOS 11, Android 9, 
	

	
	operacinėmis 
sistemomis 
	
	iOS 12 ir naujesnėmis  (pvz. Windows 11, Android 12, 13, 14 ir pan.) operacinėmis sistemomis. 
	

	
	
	
	
	

	13.11
	Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių 
	
	Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms. 
	

	
	
	
	
	

	13.12
	Komplektacija
	
	Turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu. 
	

	14.
	Pavadinimas
	
	HDMI signalų perjungimo įrenginys – 1 vnt.
	

	14.1.
	Tipas
	
	Automatinis vaizdo signalų komutatorius.
	

	14.2.
	Įvestys
	
	Ne mažiau kaip 2 x HDMI.
	

	14.3.
	Išvestys
	
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI, Audio out.
	

	14.4.
	Valdymas
	
	Turi būti reliniais kontaktais. 
	

	14.5.
	Palaikoma rezoliucija
	
	Ne mažiau kaip 4K@60.
	

	14.6.
	Funkcionalumas
	
	Galimybė nustatyti perjungimo režimą  pagal prioritetą arba paskutinę prijungtą įvestį.
Perjungimo režimas pagal prioritetą – esant signalui neprioritetinėje įvestyje, prijungus vaizdo šaltinį prie prioritetinės įvesties – ji turi būti automatiškai sukomutuojama.
Perjungimo režimas pagal paskutinę prijungtą įvestį – sukomutuojamas signalas į išvestį tos įvesties, kuri buvo prijungta paskutinė.
	

	15.
	Pavadinimas
	
	WiFi prieigos taškas – 1 vnt.
	

	15.1.
	Wifi standartai
	
	Ne prasčiau kaip:
5GHz: 802.11a/n/ac/ax; 
2.4GHz: 802.11b/g/n/ax.
	

	15.2.
	SSL
	
	Turi būti.
	

	15.3.
	Saugumas
	
	Turi būti:
WiFi apsaugota prieiga (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i;
MAC adresų filtravimas su prieigos kontrole;
802.1x RADIUS palaikymas su EAP TLS, TTLS, PEAP; kaimyninių AP aptikimas; SSID transliacijos blokavimas; VLAN palaikymas; duomenų pralaidumo valdymas.
	

	15.4.
	Sąsajos
	
	100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) jungtis su Auto Uplink™ 
(Auto MDI-X) palaikymas IEEE 802.3af ir 802.3at Power over Ethernet (PoE).
	

	16.
	Pavadinimas
	
	Tinklo komutatorius – 1 vnt.
	

	16.1.
	Reikalavimai
	
	Ne mažiau kaip16 portų, turi būti ne mažiau kaip 1Gb greitaveikos, turi būti ne mažiau kaip 8 PoE portai. Įrenginio korpusas turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. Visi priedai turi būti komplekte.
	

	17.
	Pavadinimas
	
	USB signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt.
	

	17.1.
	Aprašymas
	
	USB 2.0 signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti USB signalą ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu per kabelį. 
	

	18.
	Pavadinimas
	
	HDMI signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt.
	

	18.1.
	Aprašymas
	
	Turi būti: įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas skirti perduoti HDMI signalą per kabelį; palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz; signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai esant 3840x2160 pikselių skiriamajai gebai. 
	

	19.
	Pavadinimas
	
	Bevielių mikrofonų komplektas – 1 vnt.
	

	19.1.
	Tipas
	
	Bevielių mikrofonų komplektas sudarytas iš:
4 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų);
4 vnt. mikrofonų su lankeliu už galvos;
4 vnt. prisegamų siųstuvų;
2 vnt. bevielių tribūninių siųstuvų;
2 vnt. tribūninių mikrofonų; 10 vnt. imtuvų.
	

	19.2.
	Rankinių mikrofonų korpusas
	
	Aliuminis 




	19.3.
	Rankinių mikrofonų kapsulės tipas
	
	Mikrofonų kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. 
Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 50 – 20 000 Hz. 
Max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 70 dB.
	

	19.4.
	Rankinių mikrofonų apsauga nuo vėjo
	
	Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojama vėjo apsauga.




	19.5.
	Mikrofonai su lankeliu už galvos
	
	Mikrofonai turi būti suderinami su prisegamu siųstuvu. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – kondensatorinė dvigubos diafragmos poliarizuota; poliarine diagrama – daugiakryptė; dažnių diapazonas: 20–20 000Hz; max. SPL – ne mažiau kaip 142 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau  kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis  – ne mažiau kaip 69 dB.
	

	19.6.
	Prisegamas siųstuvas 
(bodypack ) arba lygiavertis
	
	Turi būti suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu.




	19.7.
	Bevieliai tribūniniai siųstuvai
	
	Turi būti suderinami su tribūniniu mikrofonu.




	19.8.
	Bevieliai tribūniniai mikrofonai
	
	Turi būti pilnai suderinami su bevieliu siųstuvu. 
Turi būti:
mikrofonas su kondensatorine kapsule; LED statuso indikatorius; dažnių diapazonas: 50 – 17 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 120 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 92 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 66 dB.
	

	19.9.
	Mikrofonų veikimo nuotolis
	
	Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. 




	19.10.
	Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis
	
	Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. 




	19.11.
	Skaitmeninis imtuvas
	
	Turi būti bevielis mikrofonų imtuvas.
	

	19.12.
	Automatinis kanalų parinktuvas
	
	Turi būti integruota automatinė kanalų skenavimo technologija




	19.13.
	Sujungimo galimybė
	
	Turi būti galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą).
	

	19.14.
	Mikrofonų veikimo kontrolė
	
	Turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją.
	

	19.15.
	Saugumas
	
	Signalas turi būti šifruojamas ne prasčiau kaip AES256.
	

	19.16.
	Išvestys 
	
	XLR ir JACK išvestys (abu balansiniai).
	

	19.17.
	LCD ekranas
	
	Turi būti LCD ekranėlis, atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį.
	

	19.18.
	Apsaugos
	
	Turi būti integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos.
	

	19.19.
	Signalo vėlinimas („latency“)
	
	Ne daugiau kaip 3 ms.




	19.20.
	Palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas
	
	Ne siauresnis kaip 20–20000 Hz.




	19.21.
	Harmoniniai iškraipymai
	
	Ne daugiau kaip 0,1%.




	19.22.
	Kanalų dažnių skaičius
	
	Turi būti ne mažiau kaip 60 kanalų dažnių diapazone.
	

	19.23.
	Priedai
	
	Turi būti priedai, skirti montuoti į 19 colių komutacinę spintą bei maitinimo  šaltinis.
	

	
	
	
	
	

	19.24.
	Akumuliatorius
	
	Komplekte kiekvienam siųstuvui turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh. 
	

	19.25.
	Akumuliatorių krovimo stotelės 
	
	Turi būti komplektuojamos akumuliatorių krovimo stotelės. Krovimo stotelių kiekis turi būti toks, kad galima būtų krauti visus siųstuvus vienu metu. Krovimo stotelės turi būti suderinamos su siųstuvais. Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau kaip du akumuliatorius. Akumuliatoriai turi būti kraunami neišėmus iš siųstuvo. Stotelė turi būti sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija, skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti.
	

	19.26.
	Mikrofonų imtuvų antenų sistema
	
	Kartu su mikrofonų imtuvais turi būti komplektuojama antenų distribucinė sistema, kuri yra to paties gamintojo kaip mikrofonų imtuvai ir suderinama su siūlomais imtuvais. 
Mikrofonų distributoriai turi suteikti maitinimą imtuvams. 
Turi būti komplektuojamos 2 kryptinės aktyvinės antenos suderinamos su siūlomais siųstuvais. 
Turi būti komplektuojami visi priedai, reikalingi sujungti visus komponentus į sistemą.
	

	20.
	Pavadinimas
	
	Būgninis mikrofonas – 1 vnt.
	

	20.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: dinaminis mikrofonas, dažnių diapazonas pritaikytas būgnams. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarin4 diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: 20–10 000 Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 170 dB; jautrumas – ne mažiau kaip 0,6mV/Pa magnetas: neodimio; jungtis: XLR.
	

	20.2.
	Komplektavimas
	
	Su mikrofonu turi būti komplektuojamas laikiklis būgnams.
	

	21.
	Pavadinimas
	
	Būgninis mikrofonas – 3 vnt.
	

	21.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: dinaminis mikrofonas būgnams. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – superkardioidė; 
dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 30–19 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 2mV/Pa; magnetas: neodimio; jungtis: XLR.
	

	21.2.
	Komplektavimas
	
	Su mikrofonais turi būti komplektuojami laikikliai būgnams 3 vnt.
	

	22.
	Pavadinimas
	
	Instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.
	

	22.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: dinaminis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarine diagrama – kardioidė; 
dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40 – 15 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1,6mV/Pa; jungtis: XLR.
	

	23.
	Pavadinimas
	
	Instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.
	

	23.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – kondensatorinė; 
poliarinė diagrama – kardioidė ir daugiakryptė, perjungiama jungikliu; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 – 20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 14,1mV/Pa; jungtis: XLR; žemų dažnių filtras, įjungiamas jungikliu.
	

	24.
	Pavadinimas
	
	Kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.
	

	24.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė; 
dažnių diapazonas: ne siauriau kaip 20–20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 15mV/Pa; maks. SPL – ne mažiau kaip 138 dB; 
signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 72 dB jungtis: XLR; matmenys: ne daugiau kaip 23 mm diametro ir 110 mm ilgio.
	

	25.
	Pavadinimas
	
	Mikrofono stovas – 12 vnt.
	

	25.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: o tipo mikrofono stovai. Spalva: juoda.
	

	26.
	Pavadinimas
	
	Laidų komplektas – 1 vnt.
	

	26.1.
	Komplektavimas
	
	Turi būti:
XLR: 16 vnt x7,0 m 
XLR: 10 vnt x5,0 m 
XLR: 10 vnt x3,0 m 
XLR: 6 vnt x1,0 m 
¼ TS: 4 vnt x 2,0 m
	

	27.
	Pavadinimas
	
	Dėžė – 1 vnt.
	

	27.1.
	Reikalavimai
	
	Dėžė su ratukais, skirta instrumentiniams mikrofonams ir priedams susidėti. Turi būti poroloniniame įdėkle išfrezuotos ertmės pagal mikrofono formą sudėti pasiūlyme pateiktiems instrumentiniams mikrofonams ir laikikliams: būgninis mikrofonas – 1 vnt.; būgninis mikrofonas – 3 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.; kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.; būgninis laikiklis – 4 vnt.
Turi būti vieta sudėti 12 vnt. gervinių mikrofono stovų ir laidų komplektą.
	

	28.
	Pavadinimas
	
	Kabelis su rite – 1 vnt.
	

	28.1.
	Reikalavimai
	
	Tipas: kabelis su rite.
Ilgis – ne mažiau kaip 20 m.
Jungtys – 2xRJ45.
Kabelio kategorija – ne mažiau kaip CAT5.
	

	29.
	Pavadinimas
	
	Signalų perdavimo įrenginys – 4 vnt.
	

	29.1.
	Reikalavimai
	
	Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą.
Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 1xXLR.
Išvestys: ne mažiau 1xXLR.
THD – ne daugiau kaip 0,005 %.
Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 30–20000 Hz.
Turi turėti fantominį maitinimą.
Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio  ir ekranuotas.
	

	30.
	Pavadinimas
	
	Signalų perdavimo įrenginys – 1 vnt.
	

	30.1.
	Reikalavimai
	
	Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą.
Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 2xXLR, 1x1/8 jack.
Išvestys: ne mažiau 2xXLR.
THD – ne daugiau kaip 0,005 %.
Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 20– 20 000 Hz.
Turi turėti fantominį maitinimą.
Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio  ir ekranuotas.
	

	
	
	
	
	

	31.
	Pavadinimas
	
	Įgarsinimo įrangos valdymo įrenginys – 1 vnt.
	

	31.1.
	Reikalavimai
	
	Įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui valdyti įgarsinimo įrangą:
įrenginio paviršiaus  matmenys ne mažiau kaip 1800x750 mm;
įrenginio paviršiaus  storis ne mažiau kaip 36 mm; įrenginio fasadinė plokštuma turi uždengti įrenginio priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4x220, 1xHDMI, 1xRJ45.
	

	
	
	
	
	

	32.
	Pavadinimas
	
	Įgarsinimo įrangos konstrukcijų įrenginys – 1 vnt.
	

	32.1.
	Reikalavimai
	
	Įgarsinimo įrangos įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui montuoti ir valdyti įgarsinimo įrangą.
Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų įrenginys. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg /m2;
matmenys ne mažiau kaip 2 x 2 m; aukštis – ne mažiau kaip 0,4 cm;
turi turėti turėklus iš priekio ne mažiau kaip 1,8 m ir iš šono ne mažiau kaip 0,9 m; turi turėti laiptus.
	

	33.
	Pavadinimas
	
	„Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt.
	

	33.1.
	Reikalavimai
	
	19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 8U; turi būti su ratukais.
	

	34.
	Pavadinimas
	
	„Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt.
	

	34.1.
	Reikalavimai
	
	19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta:
ne mažiau kaip 42U; gylis – ne mažiau kaip 600 mm; turi būti su stiklinėmis rakinamomis durimis. Į komplektaciją turi įeiti PDU, lentynos. 
	

	35.
	Pavadinimas
	
	XLR sieninės rozetės – 2 vnt.
	

	35.1
	Reikalavimai
	
	XLR sieninės rozetės skirtos garsiakalbiams įrengti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.
	

	36.
	Bendrieji reikalavimai
	
	Prekėms nustatomas žaliasis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508  ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5. papunkčiu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti
	



________________________
