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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus (pildoma informacija tik apie tas pirkimo dalis dėl kurių teikiamas pasiūlymas)*:

	



Eil. Nr.
	


Reikalavimai prekei
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
	Lentelėje nurodoma siūlomo pirkimui objekto rodiklio reikšmė,
 dokumentas ir jo puslapio Nr., kuriame yra nurodyta  šiame stulpelyje tiekėjo deklaruojama rodiklio reikšmė

	SALĖS PROFESIONALUS ĮGARSINIMAS IR JO PRIEDAI (IT) (RAMO)

	1. Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
	Taip/ne
	

	1.2.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
	Taip/ne

	

	1.3.
	Garantija: įrangai turėtų būti taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.
	Taip/ne
Nurodyti tikslų garantijos terminą mėn.
	

	1.4.
	Montavimo reikalavimai: visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota ir suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.
	Taip/ne
	

	1.5.
	Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą.
	Taip/ ne
	

	1.6.
	Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui 
	Pateikti patvirtinantį dokumentą – tiekėjo deklaraciją
	

	1.7.
	Įrangos garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų (garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos).
	Taip/ ne

	

	2. Reikalavimai salės profesionalaus įgarsinimo  komplektacijai:

	2.1.   GARSO KOLONĖLĖ – 2 VNT.

	2.2.
	Tipas: dviejų juostų pasyvinė dipolinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	Taip/ne

	

	2.3.
	Komponentai: integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbių ir ne mažiau kaip 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis
	Nurodyti konkrečius komponentus ir jų kiekį
	

	2.4.
	Sklaida: ne daugiau kaip 75°x 40° laipsnių.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	2.5.
	Maksimali galia  (peak 10ms) / RMS: ne mažiau kaip 1600W / 400W.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	2.6.
	Dažnių diapazaonas: ne siauriau kaip 59–18 000 Hz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	2.7.
	Maksimalus garso slėgis: ne mažiau kaip 137 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	2.8.
	Matmenys: ne daugiau kaip 260 x 590 x 350 mm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	2.9.
	Svoris: ne daugiau kaip 18 kg.
	Nurodyti konkretų svorį
	

	2.10
	Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėmis, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui.
	Taip/ne
	

	3. GARSO KOLONĖLĖ – 2 VNT.

	3.1.
	Tipas: dviejų juostų pasyvinė dipolinė linijinio garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema ir bangas formuojančiu įtaisu. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	Taip/ne
	

	3.2. 
	Komponentai: integruota ne mažiau kaip 2 vnt. 8 colių neodimio magneto garsiakalbiai ir 1 vnt. 1,4 colių garsiakalbis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/
Nurodyti komponentus
	

	3.3.
	Sklaida: horizontali sklaida ne daugiau kaip 80° laipsnių. Kampas tarp linijinio masyvo garsiakalbio komponentų turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip nuo 0° iki 14° laipsnių kas 1° laipsnį
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	3.4.
	Galia maksimali (peak 10ms) / RMS: ne mažiau kaip 1600W / 400W
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	3.5.
	Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 55–19 000 Hz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	3.6.
	Maksimalus garso slėgis: ne mažiau kaip 139 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	3.7.
	Matmenys: ne daugiau kaip 260 x 650 x 400 mm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	3.8.
	Svoris: ne daugiau kaip 20 kg.
	Nurodyti konkretų svorį
	

	3.9.
	Komplekte turi būti specialus tvirtinimo elementas, skirtas tvirtinti garso kolonėlę prie žemų dažnių garso kolonėlės.
	Taip/ne
	

	4. GARSO KOLONĖLĖ – 2 VNT.

	4.1.
	Tipas: kardioidinė žemų dažnių garso kolonėlė. Garso kolonėlė turi būti valdoma suderinamu stiprintuvu.
	Taip/ne
	

	4.2.
	Komponentai: integruotas ne mažiau kaip 18 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis priekine kryptimi, vienos kameros dizaino, ir 12 colių neodimio garsiakalbis, spinduliuojantis galine kryptimi, dviejų kamerų dizaino. Abu garsiakalbiai turi būti maitinami vienu stiprintuvo kanalu.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/
Nurodyti komponentus
	

	4.3.
	Galia maksimali (peak 10ms) / RMS: Ne mažiau kaip 2400W/ 600W.
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	

	4.4.
	Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40–140 Hz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	4.5.
	Maksimalus garso slėgis: ne mažiau kaip 134 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	4.6.
	Matmenys: ne daugiau kaip 500 x 650 x 700 mm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	4.7.
	Svoris: ne daugiau kaip 50 kg.
	Nurodyti konkretų svorį
	

	4.8.
	Komplekte turi būti laikikliai suderinami bei pritaikyti garso kolonėlėms, siekiant išvengti rizikos, kad laikiklis bus nepritaikytas ar kels grėsmę tvirtinimo saugumui.
	Taip/ ne
	

	5. MONITORINĖ GARSO KOLONĖLĖ  –  2 VNT.

	5.1.
	Tipas: dviejų juostų pasyvinė monitorinė garso kolonėlė su pasyvia dažnių filtravimo sistema. Turi būti galimybė naudoti dviejų juostų aktyvią veikimo konfigūraciją.
	Taip/ne
	

	5.2.
	Komponentai: integruota ne mažiau kaip 12 colių ir  1,3 colių neodimio magneto garsiakalbiai
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.3.
	Sklaida: ne daugiau kaip 50°x 80° laipsnių, pasukama.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.4.
	Maksimali galia  (peak 10ms) / RMS: ne mažiau kaip 1600W / 400W.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.5.
	Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 65–17000 Hz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.6.
	Maksimalus garso slėgis pasyvi / aktyvi veikimo konfiguracija: ne mažiau kaip 135 / 138 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.7.
	Matmenys: Ne daugiau kaip 340 x 490 x 460 mm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	5.8.
	Svoris: ne daugiau 16 kg.
	Nurodyti konkretų svorį
	

	6. STIPRINTUVAS – 2 VNT.

	6.1.
	Tipas: keturių kanalų garso stiprintuvas su skaitmeniniu signalų apdorojimu (DSP) ir specialiomis apsaugos sistemomis. Stiprintuvas turi būti suderinamas su siūlomais garsiakalbiais.
	Taip/ne
	

	6.2.
	Funkcijos: ne mažiau kaip: 
apkrovos stebėjimas ir sistemos patikra (įrenginių varžos būklės nustatymas); automatinis įvesties signalų perjungimas; prioritetinio signalo režimas; automatinis budėjimo režimas ir automatinis paleidimas.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/išvardinti funkcijas
	

	6.3.
	· Valdymas turi būti atliekamas per ne mažiau kaip 4 colių spalvotą jutiklinį ekraną. 
· Nuotolinis valdymas per tinklo kabelį.  Ne mažiau kaip 12 vnt. konfigūruojamu GPIO.
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	

	6.4.
	Signalo apdorojimas: dažnis ne mažiau kaip 96 kHz. Uždelsimas ne daugiau kaip 0,3ms. A/D konvertavimas: 27 bitai, dvigubo A/D konvertavimo technologija.
Korekcija: ne mažiau kaip 16 juostų vienodintuvai kiekvienam kanalui (parametriniai, „notch“, asimetriniai filtrai).
Signalo vėlinimas: iki 10 sek. kiekvienam kanalui.
Integruotas signalo generatorius.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	6.5.
	Turi būti signalo nuostolių dėl kabelių ilgio kompensavimas. Kabelių ilgiui esant ne mažiau kaip 70 m.
	Taip/ne

	

	6.6.
	Maksimali galia, įtampa ir srovė: ne mažiau kaip 4 x 2000 / 2400W 8/4 omai. Ne mažiau kaip 180V (Vpeak) ir 35A (Apeak).
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	6.7.
	Harmoniniai iškraipymai ir 
triukšmas (THD + N, 
20–20000 Hz): ne daugiau kaip 88 db/0,005%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	6.8.
	Įvestys / išvestys: ne mažiau kaip:
4 analoginės įvestys, elektroniškai subalansuotos; 
4 skaitmeninės įvestys, elektroniškai subalansuotos; 
4 garsiakalbių išvestys.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/
Nurodyti išvesčių skaičių
	

	6.9.
	Turi būti gedimų kontaktas, skirtas nuotoliu identifikuoti klaidų pranešimus
	Taip/ne

	

	6.10.
	Dydis: ne daugiau kaip 2U.
	Nurodyti dydį
	

	7. SKAITMENINIS GARSO PROCESORIUS – 1 VNT.

	7.1.
	Įvesčių / išvesčių matrica: skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 įvesčių ir ne mažiau kaip 32 išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	7.2.
	Analoginės įvestys / išvestys: ne mažiau kaip:
12 balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą ne mažiau kaip +60dB ir +48V.
12 balansinių išvesčių.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/
Nurodyti įvesčių/išvesčių skaičių
	

	7.3.
	Dante įvestys / išvestys: ne mažiau kaip 32 įvestys / ne mažiau kaip 32 išvestys.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/ Nurodyti įvesčių/išvesčių skaičių
	

	7.4.
	Signalo apdorojimas: dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams).
	Nurodyti įvesčių/išvesčių skaičių
	

	7.5.
	Garso valdymas: turi būti:
aidų šalinimas (AEC);
triukšmo lygio kompensavimas (ANC);
prioritetinis garso slopinimas; ne mažiau kaip 32 mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris.
	Taip/ne/
Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	7.6.
	Papildomas funkcionalumas: turi būti galimybė: 
valdyti įrenginį specialia programine įranga; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; 
išsaugoti ne mažiau kaip 500 išankstinių nustatymų;
išsaugoti ne mažiau kaip 16 vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; 
turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP ir GPIO.
	Taip/ne
	

	7.7.
	Turi būti ekranėlis
	Taip/ne
	

	7.8.
	Programuojami mygtukai: ne mažiau kaip 8 vnt.
	Nurodyti mygtukų skaičių
	

	7.9.
	Dydis: ne daugiau 1U.
	Nurodyti dydį
	

	8. ADAPTERIS – 1 VNT.

	8.1.
	Tipas: DANTE / 2.0 USB adapteris.
	Taip/ne

	

	8.2.
	Kanalai: ne mažiau 2 x 2.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	8.3.
	Jungtys: RJ45, USB
	Taip/ne
	

	9. DANTE KORTA – 1 VNT.

	9.1.
	Kanalų skaičius: ne mažiau 32 x 32.
	Nurodyti kanalų skaičių
	

	9.2.
	Jungtys: ne mažiau kaip 2 x RJ45.
	Nurodyti jungtis
	

	9.3.
	Turi būti suderinama su turimu  M32 mikšeriniu pultu.
	Taip/ne
	

	10. SCENOS JUNGČIŲ BLOKAS – 1 VNT.

	10.1.
	Jungtys:
ne mažiau kaip: 
32 XLR įvestys;
16 XLR išvestys;
2x XLR MIDI (in ir out);
1xUSB;
3x RJ45.
	Nurodyti jungtis
	

	10.2.
	Priešstiprintuviai: valdomi nuotoliu, ne mažiau kaip 32 vnt.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	10.3.
	Turi būti suderinamas su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu.
	Taip/ne
	

	11. PLANŠETINIS KOMPIUTERIS – 1 VNT.

	11.1.
	Tipas: sistemai valdyti skirtas planšetinis kompiuteris.
	Taip/ne
	

	11.2.
	Operacinė sistema: iOS arba Android operacine sistema.	
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	11.3.
	Ekranas - ne mažiau kaip 10,5 colių.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	11.4.
	Procesoriaus našumo parametras turi būti ne mažiau 8500 pagal „Passmark CPU Mark“.  
Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	11.5.
	Komplektacija: su planšetiniu kompiuteriu turi būti komplektuojamas specialus dėklas ir stalinė krovimo stotis-laikiklis. Dėklas turi būti tvirtinamas prie laikiklio magnetiniu būdu. Planšetinis kompiuteris, sumontuotas specialiame dėkle, turi būti kraunamas bevieliu būdu, kompiuterį pritvirtinus prie laikiklio.
	Taip/ne
	

	12. KONTROLERIS – 1 VNT.

	12.1.
	Tipas: programuojamas valdymo procesorius.
	Taip/ne
	

	12.2.
	Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 512 MB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.3.
	Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 512 MB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.4.
	RJ45 sąsaja: turi būti ne mažiau kaip 3 vnt.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.5.
	RS232 sąsajos: turi būti ne mažiau kaip 3xRS232.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.6.
	IR sąsajos: ne mažiau kaip 1 vnt.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.7.
	Rėliniai kontaktai: turi būti ne mažiau kaip trys poros, ne mažiau kaip 3A prie 30VDC.	
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.8.
	Sensorių prijungimas: turi būti ne mažiau kaip trys, skirti ne mažiau kaip 3-24 VDC.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.9.
	USB prievadas: ne mažiau kaip 1 vnt.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.10
	Korpusas: turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą.
	Taip/ne
	

	12.11
	Matmenys: ne didesni kaip 220 x 45 x 155 mm.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.12
	Darbinė temperatūra: ne blogiau kaip 0°C- +50° laipsnių C.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.13
	Darbinė drėgmė: ne blogiau kaip 5%–95%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	12.14
	Komplekte su įrenginiu turi būti licencijos (jei reikalingos), skirtos sukurti vartotojo valdymo grafinę sąsają.
	Taip/ne
	

	13. BEVIELIO PRIJUNGIMO PREZENTACIJOMS ĮRENGINYS – 1 VNT.

	13.1.
	Tipas: įrenginys skirtas vaizdui perduoti bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu.
	Taip/ne
	

	13.2.
	Palaikoma skiriamoji geba: ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.3.
	Autentifikacijos protokolų palaikymas: ne mažiau kaip WPA2-PSK ir IEEE 802.1X.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.4.
	Bevielio tinklo protokolų palaikymas: ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.5.
	Palaikoma dažnių juosta: ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.6.
	Signalo aprėptis: ne mažiau kaip 25 m spinduliu.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.7.
	Funkcionalumas: turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi turėti ekrano dalinimosi funkciją ir būti tinkamas liesti jautriems ekranams.
	Taip/ne

	

	13.8.
	Audio įvestys: turi būti galimybė audiosignalą išvesti per HDMI sąsają.
	Taip/ne
	

	13.9.
	Sąsajos: ne mažiau kaip 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1xRJ45 (ne mažiau 1 Gbit).
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	13.10
	Suderinamumas su operacinėmis 
sistemomis: turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows 10, macOS 11, Android 9,  iOS 12 ir naujesnėmis  (pvz. Windows 11, Android 12, 13, 14 ir pan.) operacinėmis sistemomis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius/
Nurodyti su kokiomis sistemomis suderinamas
	

	13.11
	Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių: turi būti pateikiama nemokama programinė įranga, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms.  
	Taip/ne
	

	13.12
	Komplektacija: turi būti pateikta ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turinio pateikimui iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	14. HDMI SIGNALŲ PERJUNGIMO ĮRENGINYS – 1 VNT.

	14.1.
	Tipas: automatinis vaizdo signalų komutatorius.
	Taip/ne
	

	14.2.
	Įvestys: ne mažiau kaip 2 x HDMI.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	14.3.
	Išvestys: ne mažiau kaip 1 x HDMI, Audio out.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	14.4.
	Valdymas: turi būti reliniais kontaktais
	Taip/ne
	

	14.5.
	Palaikoma rezoliucija: ne mažiau kaip 4K@60.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	14.6.
	Funkcionalumas:
galimybė nustatyti perjungimo režimą  pagal prioritetą arba paskutinę prijungtą įvestį.
Perjungimo režimas pagal prioritetą – esant signalui neprioritetinėje įvestyje, prijungus vaizdo šaltinį prie prioritetinės įvesties – ji turi būti automatiškai sukomutuojama.
Perjungimo režimas pagal paskutinę prijungtą įvestį – sukomutuojamas signalas į išvestį tos įvesties, kuri buvo prijungta paskutinė.
	Taip/ne

	

	15. WIFI PRIEIGOS TAŠKAS – 1 VNT.

	15.1.
	Wifi standartai: ne prasčiau kaip:
5GHz: 802.11a/n/ac/ax; 
2.4GHz: 802.11b/g/n/ax.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	15.2.
	Turi būti SSL
	Taip/ne
	

	15.3.
	Saugumas: turi būti:
WiFi apsaugota prieiga (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i;
MAC adresų filtravimas su prieigos kontrole;
802.1x RADIUS palaikymas su EAP TLS, TTLS, PEAP; kaimyninių AP aptikimas; SSID transliacijos blokavimas; VLAN palaikymas; duomenų pralaidumo valdymas.
	Taip/ne/
Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	15.4.
	Sąsajos: 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) jungtis su Auto Uplink™ 
(Auto MDI-X) palaikymas IEEE 802.3af ir 802.3at Power over Ethernet (PoE).
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	16. TINKLO KOMUTATORIUS – 1 VNT.

	16.1. 
	Ne mažiau kaip16 portų, turi būti ne mažiau kaip 1Gb greitaveikos, turi būti ne mažiau kaip 8 PoE portai. Įrenginio korpusas turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. Visi priedai turi būti komplekte.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	17. USB SIGNALO PERDAVIMO ILGAIS ATSTUMAIS ĮRENGINYS – 1 VNT.

	17.1. 
	USB 2.0 signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti USB signalą ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu per kabelį.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	18. HDMI SIGNALO PERDAVIMO ILGAIS ATSTUMAIS ĮRENGINYS – 1 VNT.

	18.1.
	Turi būti: įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas skirti perduoti HDMI signalą per kabelį; palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz; signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai esant 3840x2160 pikselių skiriamajai gebai.
	Taip/ne
	

	19. BEVIELIŲ MIKROFONŲ KOMPLEKTAS – 1 VNT.

	19.1.
	Tipas: bevielių mikrofonų komplektas sudarytas iš:
4 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų);
4 vnt. mikrofonų su lankeliu už galvos;
4 vnt. prisegamų siųstuvų;
2 vnt. bevielių tribūninių siųstuvų;
2 vnt. tribūninių mikrofonų; 10 vnt. imtuvų.
	Nurodyti komplektacijos dalis
	

	19.2.
	Rankinių mikrofonų korpusas - aliuminis
	Taip/ne
	

	19.3.
	Rankinių mikrofonų kapsulės tipas: keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. 
Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 50 – 20 000 Hz. 
Max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 70 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.4.
	Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojama vėjo apsauga.
	Taip/ne
	

	19.5.
	Mikrofonai su lankeliu už galvos, turi būti suderinami su prisegamu siųstuvu. 
Turi būti: 
mikrofono kapsulė – kondensatorinė dvigubos diafragmos poliarizuota; poliarine diagrama – daugiakryptė; dažnių diapazonas: 20–20 000Hz; 
max. SPL – ne mažiau kaip 142 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau  kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis  – ne mažiau kaip 69 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.6.
	Prisegamas siųstuvas 
(bodypack ) arba lygiavertis.	
Turi būti suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu.
	Taip/ne
	

	19.7.
	Bevieliai tribūniniai siųstuvai turi būti suderinami su tribūniniu mikrofonu.
	Taip/ne
	

	19.8.
	Bevieliai tribūniniai mikrofonai.Turi būti pilnai suderinami su bevieliu siųstuvu. Turi būti:
mikrofonas su kondensatorine kapsule; LED statuso indikatorius; dažnių diapazonas: 50 – 17 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 120 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 92 dB; signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 66 dB.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.9.
	Mikrofonų veikimo nuotolis:	
tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. 
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.10
	Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis: skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. 
	Taip/ne

	

	19.11
	Turi būti bevielis mikrofonų imtuvas.
	Taip/ne
	

	19.12
	Turi būti integruota automatinė kanalų skenavimo technologija
	Taip/ne
	

	19.13
	Turi būti galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą).
	Taip/ne

	

	19.14
	Turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją.
	Taip/ne
	

	19.15
	Signalas turi būti šifruojamas ne prasčiau kaip AES256.
	Taip/ne
	

	19.16
	Išvestys: XLR ir JACK išvestys (abu balansiniai).
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.17
	Turi būti LCD ekranėlis, atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį.
	Taip/ne
	

	19.18
	Turi būti integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos.
	Taip/ne
	

	19.19
	Signalo vėlinimas („latency“): ne daugiau kaip 3 ms.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.20
	Palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas: ne siauresnis kaip 20–20000 Hz.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.21
	Harmoniniai iškraipymai: ne daugiau kaip 0,1%.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	19.22
	Turi būti ne mažiau kaip 60 kanalų dažnių diapazone.
	Nurodyti kanalų skaičių
	

	19.23
	Turi būti priedai, skirti montuoti į 19 colių komutacinę spintą bei maitinimo  šaltinis.
	Taip/ne

	

	19.24
	Komplekte kiekvienam siųstuvui turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh.
	Nurodyti akumuliatoriaus talpą
	

	19.25
	Turi būti komplektuojamos akumuliatorių krovimo stotelės. Krovimo stotelių kiekis turi būti toks, kad galima būtų krauti visus siųstuvus vienu metu. Krovimo stotelės turi būti suderinamos su siųstuvais. Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau kaip du akumuliatorius. Akumuliatoriai turi būti kraunami neišėmus iš siųstuvo. Stotelė turi būti sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija, skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti.
	Taip/ne

	

	19.26
	Kartu su mikrofonų imtuvais turi būti komplektuojama antenų distribucinė sistema, kuri yra to paties gamintojo kaip mikrofonų imtuvai ir suderinama su siūlomais imtuvais. 
Mikrofonų distributoriai turi suteikti maitinimą imtuvams. 
Turi būti komplektuojamos 2 kryptinės aktyvinės antenos suderinamos su siūlomais siųstuvais. 
Turi būti komplektuojami visi priedai, reikalingi sujungti visus komponentus į sistemą.
	Taip/ne

	

	20. BŪGNINIS MIKROFONAS – 1 VNT.

	20.1.
	Tipas: dinaminis mikrofonas, dažnių diapazonas pritaikytas būgnams. 
Turi būti: 
· mikrofono kapsulė – dinaminė;
· poliarinė diagrama – superkardioidė; 
· dažnių diapazonas: 20–10 000 Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 170 dB; 
· jautrumas – ne mažiau kaip 0,6mV/Pa magnetas: neodimio;
·  jungtis: XLR.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	20.2.
	Su mikrofonu turi būti komplektuojamas laikiklis būgnams.
	Taip/ne
	

	21. BŪGNINIS MIKROFONAS – 3 VNT.

	21.1.
	Tipas: dinaminis mikrofonas būgnams. 
Turi būti: 
· mikrofono kapsulė – dinaminė; 
· poliarine diagrama – superkardioidė; 
· dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 30–19 000Hz;
· jautrumas – ne mažiau kaip 2mV/Pa; magnetas: neodimio; 
· jungtis: XLR.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	21.2.
	Su mikrofonais turi būti komplektuojami laikikliai būgnams 3 vnt.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	22. INSTRUMENTINIS MIKROFONAS – 4 VNT.

	22.1.
	Tipas: dinaminis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
· mikrofono kapsulė – dinaminė; 
· poliarine diagrama – kardioidė; 
· dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40 – 15 000Hz; 
· jautrumas – ne mažiau kaip 1,6mV/Pa; jungtis: XLR.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	23. INSTRUMENTINIS MIKROFONAS – 3 VNT.

	23.1.
	Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
· mikrofono kapsulė – kondensatorinė; 
· poliarinė diagrama – kardioidė ir daugiakryptė, perjungiama jungikliu;
·  dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 – 20 000Hz; 
· jautrumas – ne mažiau kaip 14,1mV/Pa; 
· jungtis: XLR; 
· žemų dažnių filtras, įjungiamas jungikliu.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	24. KONDENSATORINIS MIKROFONAS – 8 VNT.

	24.1.
	Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. 
Turi būti: 
· mikrofono kapsulė – kondensatorinė;
·  poliarinė diagrama – kardioidė; 
· dažnių diapazonas: ne siauriau kaip 20–20 000Hz; 
· jautrumas – ne mažiau kaip 15mV/Pa; 
· maks. SPL – ne mažiau kaip 138 dB; 
· signalo ir triukšmo santykis (signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 72 dB 
· jungtis: XLR; 
· matmenys: ne daugiau kaip 23 mm diametro ir 110 mm ilgio.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	25. MIKROFONO STOVAS – 12 VNT.

	25.1. 
	Tipas: o tipo mikrofono stovai. 
Spalva: juoda.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	26. LAIDŲ KOMPLEKTAS – 1 VNT.

	26.1.
	Komplektavimas. Turi būti:
XLR: 16 vnt x7,0 m 
XLR: 10 vnt x5,0 m 
XLR: 10 vnt x3,0 m 
XLR: 6 vnt x1,0 m 
¼ TS: 4 vnt x 2,0 m
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	27. DĖŽĖ – 1 VNT.

	27.1. 
	Dėžė su ratukais, skirta instrumentiniams mikrofonams ir priedams susidėti. Turi būti poroloniniame įdėkle išfrezuotos ertmės pagal mikrofono formą sudėti pasiūlyme pateiktiems instrumentiniams mikrofonams ir laikikliams:
būgninis mikrofonas – 1 vnt.; 
būgninis mikrofonas – 3 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.; kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.; būgninis laikiklis – 4 vnt.
Turi būti vieta sudėti 12 vnt. gervinių mikrofono stovų ir laidų komplektą.
	Taip/ne
	

	28. KABELIS SU RITE – 1 VNT.

	28.1.
	Tipas: kabelis su rite.
Ilgis – ne mažiau kaip 20 m.
Jungtys – 2xRJ45.
Kabelio kategorija – ne mažiau kaip CAT5.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	29. SIGNALŲ PERDAVIMO ĮRENGINYS – 4 VNT.

	29.1.
	Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą.
Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 1xXLR..
Išvestys: ne mažiau 1xXLR..
THD – ne daugiau kaip 0,005 %.
Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 30–20000 Hz.
Turi turėti fantominį maitinimą.
Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio  ir ekranuotas.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	30. SIGNALŲ PERDAVIMO ĮRENGINYS – 1 VNT.

	30.1.
	Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą.
Įvestys: ne mažiau 2x ¼ jack ir 2xXLR, 1x1/8 jack.
Išvestys: ne mažiau 2xXLR.
THD – ne daugiau kaip 0,005 %.
Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 20– 20 000 Hz.
Turi turėti fantominį maitinimą.
Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio  ir ekranuotas.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	31. ĮGARSINIMO ĮRANGOS VALDYMO ĮRENGINYS – 1 VNT.

	31.1.
	Įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui valdyti įgarsinimo įrangą:
įrenginio paviršiaus  matmenys ne mažiau kaip 1800x750 mm;
įrenginio paviršiaus  storis ne mažiau kaip 36 mm; įrenginio fasadinė plokštuma turi uždengti įrenginio priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4x220, 1xHDMI, 1xRJ45.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	32. ĮGARSINIMO ĮRANGOS KONSTRUKCIJŲ ĮRENGINYS – 1 VNT.

	32.1.
	Įgarsinimo įrangos įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui montuoti ir valdyti įgarsinimo įrangą.
Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų įrenginys. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg /m2;
matmenys ne mažiau kaip 2 x 2 m; aukštis – ne mažiau kaip 0,4 cm;
turi turėti turėklus iš priekio ne mažiau kaip 1,8 m ir iš šono ne mažiau kaip 0,9 m; turi turėti laiptus.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	33. „RACK“ ARBA LYGIAVERTĖ KOMUTACINĖ SPINTA – 1 VNT.

	33.1.
	19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 8U; turi būti su ratukais.
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	34. „RACK“ ARBA LYGIAVERTĖ KOMUTACINĖ SPINTA – 1 VNT.

	34.1.
	19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta:
ne mažiau kaip 42U; 
gylis – ne mažiau kaip 600 mm; 
turi būti su stiklinėmis rakinamomis durimis. 
Į komplektaciją turi įeiti PDU, lentynos
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	35. XLR SIENINĖS ROZETĖS – 2 VNT.

	35. 
	XLR sieninės rozetės skirtos garsiakalbiams įrengti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.
	Taip/ne
	

	36. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	36.1
	Prekėms nustatomas žaliasis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508  ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5. papunkčiu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti
	Taip/ne
	



*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
________________________________
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