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DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (PIRKIMAS NR. 4459958) 

[bookmark: _Hlk152317866]Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (perkančioji organizacija) informuoja, kad atliekant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu Nr. 4459958 „“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai. 
Perkančioji organizacija išnagrinėjo gautus paklausimus ir teikia atsakymus į juos:
Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą.
Atsakymas. Ne,  rangovui  nereikia įvertinti medžių atkuriamosios vertės, kadangi šias išlaidas apmokės perkančioji organizacija.
Klausimas. Pateikto projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje etapui  51 pozicijoje numatytas esamos pralaidos D2000 įvilkimas (plieninis spirališkai gofruotas vamzdis). Tačiau šios pozicijos darbų apimtis ir konkretūs darbai bei medžiagos techniniame darbo projekte nėra aiškiai aprašyti. Techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai tik D800-D1600 mm pralaidoms.
1. Ar į šią poziciją įeina esamos pralaidos paruošimo darbai (pvz., valymas, deformacijų šalinimas)? 
1. Ar numatytas įvilkimo vamzdžio įstūmimas ar įrengimas kita technologija? 
1. Ar reikalingi papildomi darbai, tokie kaip sandarinimas, tarpinės medžiagos, betonavimas ar kt.? 
1. Ar yra techniniai brėžiniai ar specifikacijos, kuriose šie darbai būtų detaliau aprašyti?
Kadangi pateiktas techninis darbo projektas bei viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome detaliau aprašyti esamos pralaidos D2000 įvilkimo darbų ir pateikti darbų apimtis bei reikalavimus medžiagoms.
Atsakymas. Pridedamos pralaidos techninė specifikacija ir montavimo taisyklės.
Klausimas. Pateikto projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje etapui  63 pozicijoje numatytas 73 m aprastas kelio atitvaras. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pateikti reikalavimus apsauginiam kelio atitvarui (sulaikymo lygį, veikimo plotį ir pan.) bei nurodyti (trumpų, ilgų) pradinių-galinių komponentų kiekį bei ilgį.
Atsakymas. Projekto planuose IV etapui (Pk19+20 – 25+60) apsauginiai atitvarai rengiami Pk 23+27 – 24+00 (73m). Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginių atitvarų tipai turi atitikti KPT TAS 09 keliamus reikalavimus t .y šiam keliui naudojami standartiniai vienpusiai N2 W4 A tipo atitvarai įsivertinant pradinių - galinių komponentų kiekį bei ilgį.
Klausimas. Pateikto projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 4 etapui 21 pozicijoje numatytas 135 m2 (kvadratinių metrų) piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM). Kadangi pateiktas techninis darbo projektas viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pateikti piltinio grunto kiekį kubiniais metrais.
Atsakymas. Pateikto projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 4 etapui 21 pozicijoje numatytas 135 m2 (kvadratinių metrų) piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM) yra techninė klaida. Jeigu pažvelgti į 1 etapo 48 poziciją, 2 etapo 42 poziciją ir kitų etapų panašias pozicijas – darbų kiekiai užpilamam gruntui ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM pateikiami kubiniais metrais. Šiuo atveju irgi reikia priimti darbų kiekius kubiniais metrais (m3).
Klausimas. Pateiktame projekto brėžinyje CPO120268-TDP-S.MG-SP-07 „Skersinis profilis“ šlaito statinio schemoje pateiktas juodžemio ir smėlio mišinys. Prašome nurodyti juodžemio ir smėlio mišinio sluoksnio storį ir pateikti reikalavimus mišiniui ir darbams (juodžemio ir smėlio santykis, reikalavimai smėliui).
Atsakymas: Brėžinyje CPO120268-TDP-S.MG-SP-07 „Skersinis profilis“ šlaitai tvirtinami h=0.06m dirvožemio sluoksniu, kelkraščiai h= 0,08 m 30% dirvožemiu ir 70% nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu fr. 11/22.
Klausimas. Pateiktame projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 4 etapui 28 pozicijoje numatytas 732 m2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišinys kelkraščio įrengimui h=0,08 m, m2 (santykiu 70/30). Prašome nurodyti reikalavimus nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniui (frakcija, žvyro ar dolomito mišinys).
Atsakymas: Kelkraščių su skaldažolės danga plotis 0,5 m., skersinis nuolydis projektuojamas 8%. Reikalavimai nesurištų mineralinių medžiagų mišiniams nurodyti CPO120268-TDP-S.MG-TS 6 skyriuje ir turi atitikti ĮT SBR 07 reikalavimus.
Klausimas.  Pateiktame projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 4 etapui 39 pozicijoje numatytas 10 m PVC dvisluoksnis DN200 vamzdis. Prašome pateikti reikalavimus PVC dvisluoksniam DN200 vamzdžiui.
Atsakymas: dvisluoksnis DN200 vamzdis – techninė klaida.
Projekte numatomi tinklai iš polivinilchloridinių PVC vamzdžių:
- savitakinė lietaus (paviršinė), kurios skersmuo DN200 mm–DN400 mm.
PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Minimalus sienelių storis turi būti toks, koks nurodytas LST EN 1401-1 (arba lygiavertis). PVC vamzdžiai turi atitikti šias technines charakteristikas:
• Vamzdžių tankis – 1410 kg/m3;
• Elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 MPa;
• Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,7 × 10-4 °K-1;
• Specifinė šiluma – 1,0 J/g°K;
• Šiluminis laidumas – 0,15 W/m°K;
• Min. kreivumo spindulys – 300 × dy* (*dy – PVC vamzdžio išorinis skersmuo).
Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose bei sertifikuoti pagal tarptautinį kokybės standartą. Vamzdžiai gaminami ir komplektuojami su movomis, kuriose yra fiksuojama guminė tarpinė. Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.
Vamzdžiai sertifikuojami pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002.
Klausimas. Pateiktame projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 4 etapui 42 pozicijoje numatytas 10 kompl. paviršinio lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąją dalimi 0,3m ir jo įrengimas (griovio dugne). Prašome nurodyti šulinėlių skersmenį, gylį ir kitus reikalavimus (medžiagai ir kt.).
Atsakymas: Nuo naujai projektuojamų paviršių (važiuojamosios dalies, kelkraščių ir pan.) lietaus nuotekos yra surenkamos drenažu ir jungiami naujais plastikiniais Ø425mm lietaus surinkimo šulinėliais. Visų šulinėlių pastatymo vietos ir gyliai (iki 2 m) yra parenkamos atsižvelgiant į projektuojamus paviršius bei plotą. Lietaus surinkimo šulinėliai, kurie yra neprabėgantys, yra projektuojami su 30cm nusodinamąja dalimi. 
Perkančioji organizacija primena, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-09-25 10.00 val. ir informuoja, kad pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas, nes atsakymai į gautus paklausimus pateikiami laiku, laikantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ 3 punkte nustatytų terminų.
PRIDEDAMA.  Pralaidos techninė specifikacija ir montavimo taisyklės, 1 lapas

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė	Neringa Jefimovienė
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