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LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS









TVIRTINU

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m.  rugsėjo         d.  Nr.

Pajuostis
1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kelyje, Pajuostis, Panevėžio raj. inventorinis Nr. 110008, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė), nes: asfaltuotas kelio dalies paviršius nelygus, duobėtas, vietomis ištrupėjusi asfaltinė danga.
Paprastojo remonto metu atlikti darbai priskiriami prie statinio esminio pagerinimo darbų, kurie padidins statinio funkcijų apimtį, turto vertę ir pagerins naudingąsias savybes.

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifikacijų vardinis žymuo
	Pastabos

	Ardymo darbai

	1. 
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza  
	m
	160,0
	TS-02
	

	2. 
	Asfaltbetonio dangos išardymas
	m³
	26,0
	TS-01
	

	3. 
	Ketinių liukų demontavimas
	vnt.
	14,0
	TS-07
	

	4. 
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2    
	m²
	1370,0
	TS-03
	

	5. 
	Asfaltbetonio ir betono daugiau kaip 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2             
	m²
	32,0
	TS-04
	

	6. 
	Asfaltbetonio ir betono daugiau kaip 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas, kai remont.plotas daugiau kaip 5 m2          
	m²
	12,0
	TS-04
	

	7. 
	Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su asfalto danga     
	m²
	120,0
	TS-05
	

	8. 
	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.5 m3 talpos kaušais         
	m³
	210,0
	TS-05
	

	9. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais  
	t
	528,0
	TS-01
	

	Asfaltavimo darbai

	10. 
	Šulinio perdengimo plokštės keitimas
	vnt.
	2,0
	TS-06
	

	11. 
	Kameros perdengimo plokštės keitimas
	vnt.
	1,0
	TS-06
	

	12. 
	Vandens surinkimo grotos 
	vnt.
	1,0
	TS-07
	

	13. 
	Ketinių liukų keitimas
	vnt.
	1,0
	TS-07
	

	14. 
	Ketinių liukų montavimas
	vnt.
	8,0
	TS-07
	

	15. 
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais
	vnt.
	10,0
	TS-08
	

	16. 
	40 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas                                                                                                                                                                                                                   
	m²
	330,0
	TS-09
	

	17. 
	20 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas  
	m²
	330,0
	TS-09
	

	18. 
	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže  4.00 kartai
	m³
	200,0
	TS-10
	

	19. 
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija  
	m²
	1370,0
	TS-11
	

	20. 
	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija
	m
	160,0
	TS-12
	

	21. 
	0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
	m²
	1700,0
	TS-13
	

	22. 
	0/16S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)       
	m²
	1700,0
	TS-13
	

	Atskirų vietų asfaltavimo darbai

	23. 
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza    
	m
	60,0
	TS-02
	

	24. 
	Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2                
	m²
	300,0
	TS-03
	

	25. 
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija   
	m²
	300,0
	TS-11
	

	26. 
	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu ( sluoksnio storis  5.00 cm)                                       
	m²
	300,0
	TS-14
	

	27. 
	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija   
	m
	60,0
	TS-12
	

	28. 
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais                                                                                                                                                                                                         
	vnt.
	4,0
	TS-08
	

	29. 
	Ketinių liukų montavimas
	vnt.
	4,0
	TS-07
	

	Priešgaisrinės kameros  remontas

	30. 
	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais
	m³
	10,0
	TS-05
	

	31. 
	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas
	m³
	1,10
	TS-01
	

	32. 
	Vandentiekio kameros lipynių montavimas
	t
	0,011
	TS-15
	

	33. 
	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas   
	m³
	1,279
	TS-16
	

	34. 
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais
	vnt.
	1,0
	TS-08
	

	35. 
	Ketinių liukų keitimas  
	vnt.
	1,0
	TS-07
	

	36. 
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3                             
	m³
	1,0
	TS-05
	

	37. 
	Žemės plotų padengimas 20 cm storio juodžemio sluoksniu  
	m²
	9,0
	TS-17
	

	38. 
	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu
	m²
	9,0
	TS-18
	

	39. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai      
	vnt.
	1,0
	TS-19
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