Techninės specifikacijos projektas

Lankstūs grąžtai šlaunikaulio kanalui

Bendrieji reikalavimai:
1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje  nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
3. Tiekėjas privalo siūlyti tik gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytas prekes. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
4. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. 
5. Prekės yra tinkamos dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojamos rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojamos garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama tai patvirtinanti dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.
6. Prekėms suteikiama garantija ≥ 24 mėnesiai.

Specialieji reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės parametrai
Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.

	1.
	Kaniuliuoti grąžtai su galimybe praverti nukreipiančiąją vielą
	

	2.
	Platus diametro dydžių pasirinkimą: nuo 9mm iki 22mm, ne mažiau 27 dydžių
	

	3.
	Grąžtų diametro seka kas0,5mm
	

	4.
	Grąžtai turi instrumentų konteinerį, kuriame sudedami iš eilės pagal dydžius dėkle
	

	5.
	Universali Zimmer Hudson jungtis sujungimui su jėgos instrumentu
	

	6.
	Spiralinis pjovimo segmentas efektyviam kaulo drožlių pašalinimui
	

	7.
	Pjovimo dalies forma - kulkos forma, trumpo dizaino
	

	8.
	Daugkartinio naudojimo
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