	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas

	1.
	Vaizdo kolonoskopas
	Kiekis, 2 vnt.
	
	

	1.1
	Regėjimo laukas
	≥ 140°
	
	

	1.2
	Lauko gylis
	Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	
	

	1.3
	Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 180°
	
	

	
	
	Žemyn ≥ 180°
	
	

	
	
	Kairėn ≥ 160°
	
	

	
	
	Dešinėn ≥ 160°
	
	

	1.4
	Distalinės dalies diametras
	≤ 12,8 mm
	
	

	1.5
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 12,8 mm
	
	

	1.6
	Kanalo diametras
	≥ 3,7 mm
	
	

	1.7
	Darbinis ilgis
	≥ 1600 mm
	
	

	1.8
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	
	

	1.9
	Įvedimo vamzdelio savybės
	Lankstumo reguliavimo funkcija
	
	

	1.10
	Suderinamumas
	Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV- 190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190 PLUS)
	
	

	1.11
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas.
Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją.
	
	

	1.12
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	



