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FIZIKOS, BIOLOGIJOS, CHEMIJOS BELAIDŽIŲ JUTIKLIŲ KOMPLEKTŲ PRADEDANTIESIEMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: fizikos, biologijos, chemijos belaidžių jutiklių komplektai pradedantiesiems ir komplektams reikalingos programinės įrangos licencijos (toliau – Prekės).
Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 
2. Prekių kiekiai – perkami Prekių kiekiai nurodyti 1 lentelėje.  
3. Bendrieji reikalavimai Prekėms ir  tiekimui (tikrinami Sutarties vykdymo metu):
3.1. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti Prekes sutarties vykdymo metu nurodytu adresu Kauno mieste, taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis pristatytomis Prekėmis, bei perduoti Prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Visos Prekės turi būti pristatytos vienu metu, atskiri užsakymai nebus teikiami. Jei Prekės negali būti pristatytos per nurodytą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (sutrikusi gamyba ar tiekimas ir pan.) ir Tiekėjas raštu pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, nurodytas terminas, rašytiniu šalių susitarimu, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų (išsamiau apie Prekių pristatymo termino pratęsimo galimybes ir sąlygas nurodyta sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte).
3.2. Prekės (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti naujos, kokybiškos, be paslėptų trūkumų ar defektų, nepažeistos, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
3.3. Tiekėjas turi kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo instrukcijas, techninius pasus (jei tokie yra), dokumentus, susijusius su Prekių garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.
3.4. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti.
3.5. Tiekėjas, pristatęs Prekes, privalo supažindinti nurodytus darbuotojus (iki 9 darbuotojų) su Prekėmis ir jų veikimu, juos apmokyti naudotis Prekėmis. Mokymai turi trukti ne trumpiau kaip 2 akademines valandas, vykti Pirkėjo patalpose, o jų laikas turi būti suderintas sutarties vykdymo metu.
3.6. Prekės privalo atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (paženklinti CE ženklu) ir Direktyvą 2011/65/ES.
4. Techniniai reikalavimai Prekėms:
Būtina užpildyti 1 lentelės 4  stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją ar Prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekės kodą (jeigu yra), Prekių atitiktį nurodytam reikalavimui bei kitą reikalaujamą informaciją.
Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus 1 lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 skiltyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan., išskyrus 1 lentelės  brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.
Pastabos:
1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).
2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).
3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).
4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, aprašymas, specifikacija
	Reikalaujamos 
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos Prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, Prekės kodas (jei yra), konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk152612447]1.
	Fizikos belaidžių jutiklių komplektas
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ........................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .....................
Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ....................
	

	Kiekis – 4 vnt.

	1.1. 
	Valdymas
	1.1.1. Turi būti galimybė valdyti per kompiuterį, planšetinį kompiuterį ir mobilųjį įrenginį naudojant programinę įrangą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.2. 
	Funkcijos
	1.2.1. Belaidis Bluetooth ryšys.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	1.2.2. Automatinis jutiklių atpažinimas ir kalibravimas.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	1.2.3.  USB įkrovimas.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	1.2.4. Duomenų vizualizacija ir analizė programinėje sistemoje.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	1.2.5. Suderinamumas su visais pagrindiniais išmaniaisiais įrenginiais (su operacinėmis sistemomis: Windows, macOS, iOS, Android) per gamintojo programinę įrangą arba mobiliąją aplikaciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.3. 
	Jutiklių komplektaciją sudaro:
	1.3.1. Šviesos vartai (2 vnt.).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.4. 
	
	1.4.1. Jėgos akselerometro jutiklis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.5. 
	
	1.5.1. Judesio jutiklis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.6. 
	
	1.6.1. Įtampos ir srovės jutiklis (± 20 V; ± 1 A).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.7. 
	Šviesos vartai
	1.4.1. Galima naudoti atskirai arba poromis (sujungiamuoju laidu).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.8. 
	
	1.4.2. Šviesos vartai skirti:
· vidutinio greičio, pagreičio ir gravitacijos pagreičio matavimams;
· Niutono dėsnių, impulsų ir kinetinės energijos tyrimams.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.9. 
	
	[bookmark: _Hlk207798952]1.4.3. Turi būti galima gautus duomenis iš jutiklio moksleiviams pateikti neapdorotus, su neatliktais skaičiavimais, kad mokiniai patys galėtų atlikti skaičiavimus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.10. 
	
	1.4.4. Demonstracijų duomenis turi būti galima tiesiogiai perduoti į mokytojo ekraną ir mokinių įrenginius naudojant programinės įrangos ekrano bendrinimo funkciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.11. 
	Jėgos akselerometro jutiklis
	1.11.1. [bookmark: _Hlk207799007]Diapazonai:
· ± 50 N.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.12. 
	
	1.5.2. Jutiklis turi būti sudarytas iš jėgos jutiklio ir 3 ašių akselerometro junginio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.13. 
	
	1.5.3. Jutikliu galima matuoti:
· jėgą (tempimo ir stūmimo) 3 dimensijomis; 
· pagreitį; 
· susidūrimus; 
· paprastą harmoninį judėjimą; 
· šuolius su guma;
· raumenų nuovargį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.14. 
	
	1.5.4. Giroskopu galima matuoti kampinį judėjimą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.15. 
	
	1.5.5. Turi būti galima naudoti tik vieną ašį pagal numatytąją nuostatą, kitas aktyvuoti per programinę įrangą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.16. 
	Įtampos ir srovės jutiklis (± 20 V; ± 1 A)
[bookmark: _Hlk207799076]Pastaba: Galima pateikti ir atskirus srovės bei įtampos jutiklius, jeigu gamintojas negamina integruoto jutiklio.
	1.16.1. diapazonas:
· ± 20 V;
· ± 1 A.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.17. 
	
	[bookmark: _Hlk207799102]1.6.2. Turi būti galima matuoti įtampos ir srovės skirtumą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.18. 
	
	1.6.3. Turi būti galima įtampą ir srovę matuoti tuo pačiu metu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.19. 
	Judesio jutiklis
	1.19.1. Judesio jutiklis turi matuoti:
· Atstumą;
· Laiką;
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.20. 
	
	1.7.2. Jutiklis turi galimybę stebėti ir demonstruoti grafikus:
· moksleivių ėjimo atstumas–laikas;
· krentančių kamuoliukų pagreitis–laikas;
· vežimėlio judėjimas pasvirusia plokštuma (tempiamas ar krentantis svarelis);
· atstumo, greičio ir pagreičio priklausomybės nuo laiko.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.21. 
	
	1.7.3. Jutiklis turi:
· tiksliai atvaizduoti fazių ryšį tarp s (atstumas), v (greitis) ir a (pagreitis) verčių harmoniniame svarelio–spyruoklės judėjime;
· būti pritaikytas matuoti garsinio signalo greitį ore.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.22. 
	
	1.7.4. Jutiklis turi turėti sonarinę sistemą, gebančią skleisti ir priimti ultragarsines bangas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	1.23. 
	Papildomi priedai
	1.8.1. Programinės įrangos licencija galiojanti ne trumpiau, nei visą garantinį laikotarpį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2. 
	Biologijos belaidžių jutiklių komplektas
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .........................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .........................
Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................
	

	Kiekis – 4 vnt.

	2.1. 
	Valdymas
	2.1.1. Turi būti galimybė valdyti per kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar mobilųjį įrenginį naudojant programinę įrangą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.2. 
	Funkcijos
	2.2.1. Belaidis Bluetooth ryšys.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.2.2. Automatinis jutiklių atpažinimas ir kalibravimas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.2.3. USB įkrovimas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.2.4. Duomenų vizualizacija ir analizė programinėje sistemoje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.2.5. Suderinamumas su visais pagrindiniais išmaniaisiais įrenginiais (su operacinėmis sistemomis: Windows, macOS, iOS, Android) per gamintojo programinę įrangą arba mobiliąją aplikaciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.3. 
	Jutiklių komplektacija
	2.3.1. Temperatūros jutiklis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.3.2. Širdies susitraukimų dažnio jutiklis.	
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.3.3. Anglies dioksido (CO2) jutiklis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.3.4. Dujų slėgio jutiklis - 400 kPa.	
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.3.5. Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.3.6. Deguonies jutiklis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.4. 
	Temperatūros jutiklis
	2.4.1. Bendrosios paskirties belaidis temperatūros  jutiklis turi būti  tinkamas oro, vandens, dirvožemio bei silpnų rūgščių tirpalų temperatūrų matavimui.	
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.5. 
	Širdies susitraukimų dažnio jutiklis
	[bookmark: _Hlk207799209]2.5.1. Jutiklis turi būti spaustuko tipo arba tvirtinamas ant riešo arba skirtas laikyti rankoje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.6. 
	Anglies dioksido (CO2) jutiklis
	2.6.1. Turi būti galima naudoti „Nalgene“ tipo butelį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.6.2. Jutiklis turi būti skirtas naudoti tik dujų terpėje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	[bookmark: _Hlk207799270]2.6.3. Diapazonai:
· 0–100 000 ppm;
· Temperatūra 0–50 °C;
· Drėgmė 0–100 %.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.7. 
	Dujų slėgio jutiklis - 400 kPa
	2.7.1. Absoliutaus dujų slėgio jutiklis su vienu prievadu, matuojantis bendrą sistemos slėgį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.7.2. Kai vienintelis prievadas paliekamas atviras, jutiklis turi turėti galimybę matuoti atmosferos slėgį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	2.7.3. Diapazonas: ne mažiau, nei 400 kPa (absoliutus).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.8. 
	Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys
	2.8.1. Kartu su dujų jutikliu turi būti pateiktas suderintas su siūlomu jutikliu priedų rinkinys ekspermentams atlikti
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	2.9. 
	Papildomi priedai
	2.9.1. Programinės įrangos licencija galiojanti ne trumpiau, nei visą garantinį laikotarpį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3. 
	Chemijos belaidžių jutiklių komplektas
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .........................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .........................
Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..................
	

	Kiekis – 4 vnt.

	3.1. 
	Valdymas
	3.1.1. Turi būti galima valdyti per kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar mobilųjį įrenginį naudojant programinę įrangą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.2.  
	Funkcijos
	1. 
2. 
3. 
3.1 
3.2 
3.2.1. Belaidis Bluetooth ryšys.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.2.2. Automatinis jutiklių atpažinimas ir kalibravimas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.2.3. USB įkrovimas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.2.4. Duomenų vizualizacija ir analizė programinėje įrangoje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.2.5. Suderinamumas su visais pagrindiniais išmaniaisiais įrenginiais (su operacinėmis sistemomis: Windows, macOS, iOS, Android) per gamintojo programinę įrangą arba mobiliąją aplikaciją.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.3. 
	Jutiklių komplektą sudaro
	3.3.1. Turi būti komplektuojamas su temperatūros jutikliu (2 vnt.).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.3.2. PH jutiklio pakuotė su adapteriu ir elektrodu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.3.1. Dujų slėgio jutiklis - 400 kPa.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.3.2. Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.4. 
	Temperatūros jutiklis
	3.4.1. Bendrosios paskirties temperatūros jutiklis turi tiksliai išmatuoti oro, vandens, dirvožemio ir silpnų rūgščių tirpalų temperatūrą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.5. 
	pH jutiklio pakuotė su adapteriu ir elektrodu
	3.5.1. Jutiklį turi būti galima naudoti tiriant:
· rūgštis ir šarmus;
· rūgščių ir šarmų titravimą;
· ištirpusį deguonį vandenyje; 
· fermentų veikimą;
· žmogaus ar ląstelės kvėpavimą; 
· fotosintezei;
· fermentacijai;
· pH pokyčiui cheminės reakcijos; metu;
· vandens kokybės tyrimams.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.5.2. Turi būti pridedamas pH adapteris ir bendrosios paskirties pH elektrodas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.5.3. pH jutiklis turi būti iš anksto sukalibruotas gamykloje ir paruoštas naudoti iš karto. Turi būti galima kalibruoti rankiniu būdu.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.5.4. pH adapteris turi turėti mV matavimo diapazoną.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.5.5. Elektrodas turi būti bendrosios paskirties, stiklinis, vienkartinis, įmontuotas į plastikinį korpusą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.5.6. Diapazonas:
· numatytasis kalibravimas 0–14 pH;
· naudotojo kalibravimas 0–14 pH;
· ± 1000 mV;
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................

	

	3.6. 
	Dujų slėgio jutiklis - 400 kPa
	3.6.1. Absoliutaus dujų slėgio jutiklis su vienu prievadu, matuojantis bendrą sistemos slėgį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.6.2. Kai vienintelis prievadas paliekamas atviras, jutiklis turi turėti galimybę matuoti atmosferos slėgį.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	
	
	3.6.3. Diapazonas ne mažiau, nei 400 kPa (absoliutus).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.7. 
	Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys
	[bookmark: _Hlk207799344]3.7.1. Kartu su dujų jutikliu turi būti pateiktas suderintas su siūlomu jutikliu priedų rinkinys eksperimentams atlikti.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	

	3.8. 
	Papildomi priedai
	3.8.1. Programinės įrangos licencija galiojanti ne trumpiau, nei visą garantinį laikotarpį;
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ......................
	



5. Prekių garantinis terminas
Techninės specifikacijos 4 punkto 1 lentelės nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų gamintojo ir (arba) tiekėjo) garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis terminas taikomas tik elektroninėms dalims (jutikliai, adapteriai, Bluetooth moduliai ir jų komponentai).


