Techninės specifikacijos
1 dalis.
	Eil.
Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs reikalavimai rodikliui

	1.
	Laboratorinis inkubatorius (termostatas) 3 vnt.

	
	Paskirtis
	Mėginių inkubavimui,  mikroorganizmų kultivavimui Petri lėkštelėse bei mėgintuvėliuose.

	
	Techniniai reikalavimai
	Temperatūros ribos  +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C
Konvekcija: natūrali;
Vidinės durys pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo
Lentynų skaičius ne mažiau 2;
Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas.

	
	Išoriniai matmenys 
	Plotis 700±100 mm. aukštis 800±200  mm

	
	Talpa
	100-120 L.

	
	Dokumentacija, instrukcijos
	Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.

	
	Konsultacijos ir techninis aptarnavimas
	Privaloma gamintojo ar jo atstovo.

	
	Įdiegimas 
	Privaloma instaliuoti gamintojo sertifikuotų inžinierių. 

	
	Garantiniai įsipareigojimai 
	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos).

	
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau kaip per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo.



2 dalis.
	Eil.
Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs reikalavimai rodikliui

	2.
	Laboratorinis inkubatorius (termostatas) 2 vnt.

	
	Paskirtis
	Mėginių inkubavimui,  mikroorganizmų kultivavimui Petri lėkštelėse bei mėgintuvėliuose.

	
	Techniniai reikalavimai
	Temperatūros ribos  +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C
Konvekcija: natūrali;
Išorinių metalinių durų skaičius: 1 
Vidinės durys: pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo
Lentynų skaičius: ne mažiau 4;
Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas.

	
	Išoriniai matmenys 
	Aukštis 1800±200  mm, plotis 800±200 mm.

	
	Talpa
	400-420 L

	
	Konsultacijos ir techninis aptarnavimas
	Privaloma gamintojo ar jo atstovo.

	
	Dokumentacija, instrukcijos
	Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.

	
	Darbuotojų mokymas
	Darbuotojų apmokymas po įrangos instaliavimo.

	
	Įdiegimas 
	Privaloma instaliuoti gamintojo sertifikuotų inžinierių. 

	
	Garantiniai įsipareigojimai 
	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įrangos instaliavimo ir paleidimo datos).

	
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau kaip per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo.



