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TECHNINĖS UŽDUOTIES,
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS
  Šiaulių r.sav., Kairių sen., Zapalskių k.
 PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI
                                                                    14 priedas

PERIMETRO TVOROS SU PRALEIDIMO PUNKTAIS STATYBOS REIKALAVIMAI


1. Projekto pavadinimas: specialiosios paskirties statinių (perimetro tvoros su Praleidimo postų pastatais) Šiaulių r.sav., Kairių sen., Zapalskių k., statybos projektas[footnoteRef:2].  [2:  Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6,8 punktą. Statinio statybos rūšis nustatoma pagal projektuojamų darbų apimtį vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir gali būti tikslinama projektavimo metu.
] 


2. Statinių charakteristika:
2.1. karinio vieneto išorinio perimetro tvora (projektuojama, atitraukiant nuo sklypo ribos į karinės teritorijos gilumą, ne mažesniu nei 5,0 m atstumu. Tvora - vienos eilės) – kurios bendras ilgis apie 4400,0 m, tikslus tvoros ilgis ir išdėstymo sprendiniai bus nustatyti projektinių pasiūlymų rengimo metu. Projektuojant -  vadovautis TU 14 priedo 4.2.3.p. reikalavimais;
2.2. V tiekimo klasės  statinių zonoje projektuojama ir įrengiama dviejų eilių tvora (žr. 4.2. p.). kurios bendras ilgis išoriniame perimetre – apie 2600,0 m, tikslus tvoros ilgis ir išdėstymo sprendiniai bus nustatyti projektinių pasiūlymų metu. Tvoros vieta ir preliminarus išdėstymas nurodytas techninės užduoties 2 pav.:
2.2.1. pirma eilė – dalinai sutampanti su karinio vieneto teritorijos išorinio perimetro tvora;
2.2.2. antra eilė – reikalavimai nurodyti TU 14 priedo 4.2.4.p. 

2.3. Tvoros elementai (inžineriniai statiniai ir sistemos, žr. 1 pav.):
2.3.1. tvora, dviejų eilių, lengvų metalo konstrukcijų (su 3D vielos segmentų užpildu ir su spiraline CONCERTINA vielos rite), bendras aukštis: išorinės tvoros – ne mažesnis kaip 2500 mm, vidinės tvoros – ne mažesnis kaip 2150 mm, reikalavimai pateikti TU 14 priedo 4.2.3. ir 4.2.4.p.;
2.3.2. vartai – 4 vnt. (po du kiekviename įvažiavime, preliminarios vartų vietos nurodytos TU bendrosios dalies 2 pav.),  reikalavimai vartams – 4.3 p.;
2.3.3. „sterili“ nuo augmenijos juosta (plotis –  apie 8,0 m), kurioje įrengiami 2.2.1, 2.2.2,  2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 p. nurodyti tvoros elementai, reikalavimai „steriliai“ juostai – 4.4. p.; 
2.3.4. inžinerinių tinklų požeminės trasos (2xØ100 ir Ø50) su tarpiniais RKŠ-2-3 tipo šuliniais), reikalavimai pateikti 4.5. p.;
2.3.5. laikikliai EAS jutikliams (metaliniai cinkuoti stulpeliai Ø60, aukštis nuo žemės paviršiaus – 1,5 m), reikalavimai pateikti 4.6.p.;
2.3.6. tvoros apšvietimo sistema (metaliniai cinkuoti stulpai su LED tipo šviestuvais), reikalavimai pateikti 4.7.p.;
2.3.7. apsaugos nuo žaibo ir elektros statinio krūvio sistema;
2.3.8. patruliavimo keliai, kurių bendras ilgis (sklypo išorinės tvoros perimetru) – apie 4400 m, reikalavimai pateikti 4.9. p.;
2.3.9. patruliavimo keliai V t.k. statinių zonoje, kurių bendras ilgis (tvoros perimetru – apie 2600,0 m;
2.3.10. Praleidimo punktų statiniai: 
2.3.10.1. praleidimo postas Nr.1 (įrengiamas prie pagrindinio įvažiavimo į teritoriją), reikalavimai pateikti 4.10. p.;
2.3.10.2. praleidimo postas Nr. 2, reikalavimai pateikti 4.12. p.;
2.3.10.3. apsauginė barikada reikalavimai pateikti 4.11. p.;
2.3.10.4. pėsčiųjų takai, kietos dangos, plotis apie (1,5-2,2 m), reikalavimai pateikti 4.13. p.; 
2.4. vidaus keliai, kietos dangos, (žr. TU 15 priedą);
2.5. automobilių parkavimo aikštelės – 2 vnt., kietos dangos (žr. TU 15 priedą):
2.5.1. apšvietimo sistema;
2.5.2. apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio sistema.

3. Objekto teisinis registravimas:
3.1. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

4. Statinių įrengimo reikalavimai:
4.1. V tiekimo klasės statinių teritorijoje suprojektuoti ir pastatyti (dviejų eilių perimetro tvoros,  Praleidimo postų pastatų ir kitų statinių (žr. 2. p.) statybos sprendinius. Pastatyti statiniai turi užtikrinti statinio esminius reikalavimus ir tinkami projektuojamus statinius saugiai naudoti pagal paskirtį su veikiančiais inžineriniais tinklais inžinerinėmis sistemomis ir susisiekimo komunikacijomis. Preliminari statinių statybos vieta patekta techninės užduoties 2 pav., tiksli bus nustatyta projektavimo darbų konkursą laimėjusiai įmonei suderinus Statinių saugaus išdėstymo sklype schemą (žr. TU bendrosios dalies 7.2 p.)

4.2. Perimetro tvoros (dviejų eilių) konstrukcijos sprendiniai:
4.2.1. projektuojamų tvoros elementų išdėstymas skersiniame pjūvyje (žr.1 schemą). Sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu:
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1 pav. Tvoros elementų preliminaraus išdėstymo skersiniame pjūvyje schema

4.2.2. vidinę ir išorinę tvoras išdėstyti Sterilioje“ juostoje (0,5 m atstumu nuo juostos ribų, išorinę tvorą projektuojant ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo žemės sklypo ribos),  atstumas tarp išorinės ir vidinės tvoros - 8 m. Visos žemiau išvardintos tvorų ir vartų detalės ir elementai turi būti karštai cinkuotų metalo konstrukcijų, dažytų milteliniu būdu (sluoksnis ne mažesnis kaip – 70  µm), spalva – RAL 6005 (tamsiai žalia). Konstrukcija, nurodyta 4.2.3.9. p., nedažoma;

4.2.3. Suprojektuoti ir pastatyti  išorinės tvoros konstrukciją:
4.2.3.1. išorinės tvoros bendras aukštis (virš projektinio žemės paviršiaus) – apie 2500 mm, tikslinamas projektinių pasiūlymų metu;
4.2.3.2. tvoros stulpai turi būti iš plieninių, cinkuotų stačiakampių vamzdžių (60x60 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm), kurių aukštis ne mažesnis kaip 2550 mm, kiekvieno stulpo viršuje montuojama 4.2.3.9. p. nurodyta konstrukcija, Atstumas tarp stulpų centrų apie 2600 mm, šis atstumas tikslinamas projektinių pasiūlymų metu. Tvoros stulpai tvirtinami, įrengiant betoninį pamatą;
4.2.3.3. pamatas (cilindro formos, gręžtinis arba surenkamas) ne mažesnis kaip Ø200 mm, gylis 1200 mm. Pamatas turi būti su apsaugomis, apsaugančiomis nuo kasimo, kurių aukštis virš žemės paviršiaus ne mažesnis kaip 100 mm, įgilinimas nuo žemės paviršiaus ne mažesnis kaip 400 mm (atsižvelgiant į įšalo gylį);
4.2.3.4. tvoros užpildas – tvoros 3D segmentai (kurių plotis 2500 mm, aukštis ne mažiau kaip 2150 mm), segmentai pagaminti iš plieninės, cinkuotos, dažytos milteliniu būdu vielos, kurios skersmuo Ø5 mm (paklaida ÷ 0,1 mm). Tvora turi būti su sutvirtinimo briaunomis, kurių skaičius ne mažesnis kaip 4. Tvoros akučių dydis ne didesnis kaip 200x50 mm;
4.2.3.5. visi tvoros segmentai turi būti tvirtinami ne mažiau nei 5 (penkiuose) taškuose (prie kiekvieno stulpo). Segmentai turi būti tvirtinami plieniniais dažytais apkaustais, juos tvirtinant su nutraukiamomis veržlėmis ne didesniu nei 500 mm atstumu. Tvirtinimo vietoje apkaustas turi  apkabinti ir užspausti vertikalią segmento vielą. Atstumas tarp stulpo ir segmento vertikalaus krašto ne didesnis nei 20 mm;
4.2.3.6. visos tvirtinimo detalės privalo būti pritaikytos apsisaugoti nuo nesankcionuoto įsilaužimo iš perimetro išorės. Segmentas pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima išmontuoti standartiniais raktais atsukant varžtus ar kitaip nuimant tvirtinimo detales;
4.2.3.7. tvoros segmento apačioje turi būti įrengtos priemonės apsaugančios nuo prasikasimo, įgilintos ne mažiau kaip 400 mm;
4.2.3.8. kiekvienas tvoros segmentas turi būti tvirtinamas tik prie šalia montuojamų tvoros stulpų (segmentų jungimas-tvirtinimas tarpusavyje draudžiamas);
	4.2.3.9. stulpų viršuje suprojektuoti ir įrengti „V“ formos konstrukciją, nukreiptą į išorę ir vidų 45° kampu. Konstrukcijos ilgis – 400 mm. Abiejose konstrukcijos pusėse suprojektuoti ir įrengti tris eiles spygliuotos cinkuotos vielos, laikančias spiralines rites („CONCERTINA“ vielos (angl. Concertina Razor Wire)). Spiralinė ritė 450 mm diametro turi būti iš nerūdijančio plieno pjaunančios vielos. Spiralines vielos „CONCERTINA“ ritės žiedų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 60 vnt., kas 12 m;
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4.2.3.10. Spiralinė ritė prie įtemptų spygliuotų vielų tvirtinama iš vidinės V formos apsauginių stulpelių pusės (metaliniais laikikliais - užspaudžiamomis kabėmis). Tarp tvoros segmento ir spiralinės ritės turi būti ne didesnis nei 100 mm atstumas;
4.2.3.11. tarpas tarp žemės paviršiaus ir tvoros segmento apačios  turi būti ne didesnis kaip 50 mm, 
4.2.3.12. suprojektuoti ir įrengti ir kitus tvoros sprendinius, užtikrinančius nesankcionuoto pašalinių asmenų patekimo į teritoriją užkardymą (pvz. vamzdžių, melioracijos griovių, angų), vadovaujantis nurodytomis rekomendacijomis;
4.2.3.13. ant išorinės tvoros suprojektuoti ir įrengti informacines lenteles (apie 300x210 mm dydžio) su įspėjančiais, draudžiamais užrašais ant išorinės tvoros pusės, ne rečiau kaip kas 70 m ir stendus prieš įvažiavimo į teritoriją vartus lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Informacinių lentelių ir stendo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

4.2.4. Suprojektuoti ir pastatyti vidinės tvoros konstrukciją:
4.2.4.1. vidinės tvoros bendras aukštis (virš projektinio žemės paviršiaus) – apie 2150 mm, tikslinamas projektinių pasiūlymų metu;
4.2.4.2. tvoros stulpai turi būti iš plieninių, cinkuotų stačiakampių vamzdžių (60x60 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm), kurių aukštis ne mažesnis kaip 2080 mm), kiekvieno viršuje 4.2.3.9. p. nurodyta konstrukcija, Atstumas tarp stulpų centrų 2600 mm, šis atstumas tikslinamas projektinių pasiūlymų metu. Tvoros stulpai tvirtinami, įrengiant betoninį pamatą;
4.2.4.3. pamatas (cilindro formos, gręžtinis arba surenkamas) ne mažesnis kaip Ø200 mm, gylis 1200 mm su apsauga nuo galimo prasikasimo; 
4.2.4.4. tvoros užpildas – tvoros 3D segmentai (kurių plotis 2500 mm, aukštis ne mažiau kaip 1700 mm mm), segmentai pagaminti iš plieninės, cinkuotos, dažytos milteliniu būdu vielos, kurios skersmuo Ø5 mm (paklaida ÷ 0,1 mm). Tvora turi būti su sutvirtinimo briaunomis, kurių skaičius ne mažesnis kaip 4. Tvoros akučių dydis ne didesnis kaip 200x50 mm;
4.2.4.5. visi tvoros segmentai turi būti tvirtinami ne mažiau nei 4 taškuose (prie kiekvieno stulpo).Segmentai turi būti tvirtinami plieniniais dažytais apkaustais, juos tvirtinant su nutraukiamomis veržlėmis ne didesniu nei 500 mm atstumu. Tvirtinimo vietoje apkaustas turi  apkabinti ir užspausti vertikalią segmento vielą. Atstumas tarp stulpo ir segmento vertikalaus krašto ne didesnis nei 20 mm;
4.2.4.6. visos tvirtinimo detalės pritaikytos apsisaugoti nuo nesankcionuoto įsilaužimo iš perimetro išorės. Segmentas pritvirtintas taip, kad jo nebūtų galima išmontuoti standartiniais raktais atsukant varžtus ar kitaip nuimant tvirtinimo detales;
4.2.4.7. tvoros segmento apačioje turi būti įrengtos priemonės apsaugančios nuo prasikasimo, įgilintos ne mažiau kaip 400 mm;
4.2.4.8. kiekvienas tvoros segmentas turi būti tvirtinamas tik prie šalia montuojamų tvoros stulpų (segmentų jungimas-tvirtinimas tarpusavyje draudžiamas);
4.2.4.9. suprojektuoti ir įrengti 4.2.3.9. p. nurodytą konstrukciją su spiralinės vielos „CONCERTINA“ ritėmis (visi sprendiniai analogiški 4.2.3.9. p.);
4.2.4.10. suprojektuoti ir įrengti  rakinamus vartelius (1100 mm pločio) – ne mažiau 10 vnt. iš vidinės tvoros pusės į sterilią zoną (vidutiniškai kas 190 m) sistemų aptarnavimui. Varteliai įmontuojami į metalinę staktą (60x60x3 mm), žemiau konstrukcijos su spiraline rite (žr.4.2.3.9. p.),. Stakta formuojama ir tvirtinama  iš stulpų (žr. 4.2.4.2 p.) su analogišku skersiniu varčios viršuje. Vartelių varčia  iš (60x40x3 mm) metalinių cinkuotų  vamzdžių su vielos segmento  užpildu (žr. 4.2.4.4 p.),  vartelių aukštis nuo projektinio žemės paviršiaus apie 1900 mm, aukštis tikslinamas projektinių pasiūlymų metu. Varteliai  rakinami pakabinama spyna ir fiksuojami mechanine sklende;

4.3. Suprojektuoti ir įrengti vartus transportui (vartų kiekis ir išdėstymo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu): 
4.3.1. vartai turi būti cinkuoto metalo dažytų konstrukcijų, vartų užpildo konstrukcijos sprendiniai (aukštis,  medžiagiškumas ir spalva) turi atitikti tvoros konstrukciją, vadovautis 4.2.  p. reikalavimais. Laikanti vartų kontrakcija (rėmas) turi būti  iš stačiakampio profilio  cinkuoto ir dažyto metalo vamzdžių. Vamzdžio profilio parinktos charakteristikos turi užtikinti vartų stabilumą (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų metu);  
4.3.2. vartų atidarymas – automatinis: stumdomų  (slankiojančių) sistemų su elektros variklio pavaros mechanizmu, montuojamų ant vartų, vidinėje teritorijos pusėje. Turi būti numatyta galimybė atidaryti vartus rankiniu būdu, dingus elektros įtampai;
4.3.3. vartų (pagrindinių ir atsarginių) valdymas – požeminėmis kabelinėmis sistemomis iš Praleidimo posto Nr. 1, prie vartų suprojektuoti ir įrengti telefonspynes su vaizdo ir garso perdavimu (valdymo, vaizdo ir garso signalams perduoti negali būti naudojamos belaidės sistemos), papildomi reikalavimai - žr. 4.12.4.8 p.;
4.3.4. suprojektuoti ir įrengti vartų prieigų apšvietimą į abi puses, vadovaujantis 4.7. p;
4.3.5. vartų plotis – turi būti ne siauresni kaip 8 m;
4.3.6. vartų aukštis – turi atitikti atitinkamai išorinės ir vidinės tvorų bendrą aukštį (virš projektinio žemės/ kelio dangos paviršiaus): išorinių – ne mažiau kaip 2500 m, vidinių – ne mažiau kaip 2150 mm. Vartų aukščiai tikslinami projektinių pasiūlymų metu;
4.3.7. tarpas tarp vartų ir tvoros konstrukcijų, ne didesnis kai 50 mm, suprojektuoti ir pastatyti papildomas vertikalias metalines konstrukcijas, apsaugančias nuo nesankcionuoto patekimo į teritoriją, Tarpas tarp vartų konstrukcijos apačios ir betoninės kelio dangos turi būti ne didesnis kaip 50 mm;
4.3.8. suprojektuoti ir įrengti kiekvienų vartų užrakinimo mechanizmus, kurių reikalavimai derinami projektinių pasiūlymų metu;
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2 pav. Tvoros vartų preliminari schema

4.4. Suprojektuoti ir pastatyti „Sterilios“ juostos sprendinius (žr. 1 schemą):
4.4.1. juostos plotis – 8,0 m; 
4.4.2. danga – sutankintos skaldos, sluoksnio storis ne mažesnis nei 100 mm. Dolomito skaldos frakcija tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu;
4.4.3. pagrindas – sutankintas smėlis, sluoksnio storis ne mažesnis nei 300 mm, padengtas geotekstile, sprendiniai  turi eliminuoti augmenijos atsiradimą eksploatacijos metu per visą juostos plotį (8,0 m). Smėlio frakcija tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu;
4.4.4. „sterilios“ juostos išoriniame perimetre suprojektuoti betoninius vejos bortus 1000x200x80;
4.4.5. visi sprendiniai tikslinami su užsakovu projektinių pasiūlymų metu;

4.5. Suprojektuoti ir pastatyti inžinerinių tinklų požemines trasas (žr. 1 schemą):
4.5.1. „Sterilioje juostoje“:
4.5.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių šuliniais (RKŠ 2-3 tipo) paklojimą sterilios juostos viduryje (teritorijos perimetre), Ryšių šuliniai RKŠ 2-3 tipo, su rakinamu vidiniu dangčiu (schema pateikta TU 16 priede);
4.5.1.2. papildomai suprojektuoti ir pastatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių (RKŠ 2-3 tipo) šuliniais sprendinius nuo ryšių trasos (žr. 4.5.1.1. p.) galinio ryšių šulinio iki projektuojamo Praleidimo posto Nr.1 ir įvadą į pastatą (įvado vieta suderinus su užsakovu tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);
4.5.1.3. suprojektuoti ir pastatyti požeminių ryšių trasų (1xØ50) sprendinius nuo kiekvieno EAS laikiklio (žr. 4.6. p.) iki artimiausio ryšių šulinio (žr. 4.5.1.1. p.) ir (1xØ50) nuo kiekvieno apšvietimo stulpo iki artimiausio ryšių šulinio;
4.5.1.4. suprojektuoti su užsakovu suderintą kartotinį atstumą (žingsnį) EAS laikiklių (žr. 4.6. p.), apšvietimo stulpų ir  ryšių šulinių (RKŠ 2-3 tipo) išdėstymui (pvz.: kas: 50, 25 m);
4.5.1.5. suprojektuoti ir pastatyti sprendinius, užtikrinančius ryšių trasų nurodytų (žr. 4.5.1.1, 4.5.1.2. ir 4.5.1.3. p.) apsaugą nuo apsėmimo gruntiniu vandeniu bei gruntinio ir paviršinio vandens nuvedimą į artimiausius vandens telkinius, ar  kanalus;
4.5.1.6. suprojektuoti ir pastatyti kitas nenurodytas, tačiau privalomas požemines trasas, būtinas statinius naudoti pagal paskirtį (pvz.  trasas Ø32 mm tarp apšvietimo stulpų elektros jėgos kabeliams (apšvietimui), drenažo ir pan.), sprendiniai tikslinami su užsakovu projektinių pasiūlymų metu;
4.5.1.7. „sterilios“ juostos požeminės ryšių trasos 2 x Ø100 mm turi būti jungiamos į artimiausius ryšių trasų RKŠ 2-3 tipo šulinius, esančius už „sterilios“ juostos ribos kabeliams nutiesti iki Praleidimo punkto Nr. 1, žr. 4.10 p.). Vietos ir kiekiai derinami projektinių pasiūlymų metu;
4.5.1.8. „Sterilioje“ juostoje SM tipo šviesolaidžio kabeliai netiesiami (įrengiami atskiru projektu);
4.5.2. „Išorinės tvoros perimetre“:
4.5.2.1. Suprojektuoti ir pastatyti ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių šuliniais (RKŠ 2-3 tipo) (vidiniame išorinės tvoros perimetre) su rakinamu vidiniu dangčiu (schema pateikta TU 16 priede) sprendinius;
4.5.2.2. papildomai suprojektuoti ir pastatyti: ryšių trasos (2xØ100) su tarpiniais ryšių (RKŠ 2-3 tipo) šuliniais sprendinius nuo ryšių trasos (žr. 4.5.2.1. p.) galinio ryšių šulinio iki projektuojamo Praleidimo posto Nr.1 ir įvadą į pastatą (įvado vieta suderinus su užsakovu tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).
Pastaba: Projektinių pasiūlymų rengimo metu parengti ir su užsakovu suderinti racionaliausius ryšių trasų išdėstymo ir įvadų į praleidžiamąjį punktą Nr.1 įrengimo sprendinius.

4.6. Suprojektuoti ir pastatyti EAS laikiklius „Sterilioje“ juostoje (žr. 1 schemą): (stulpeliai – cinkuoto metalo vamzdžiai Ø60, viršuje uždengti plastikiniais dangteliais, su pamatu, aukštis nuo projektinio žemės paviršiaus – 1,5 m). Suprojektuoti stulpelių išdėstymą sterilioje juostoje dviem eilėmis (atstumas tarp eilių – 0,8-1 m), kas 100 m ir teritorijos kampuose. Stulpų konstrukcija turi būti tokia, kad kabelius būtų galima tiesti stulpo vidumi. Tikslų stulpelių kiekį ir jų montavimo vietas derinti su Statytoju (užsakovu);

4.7. Suprojektuoti ir pastatyti apšvietimo sistemą „Sterilioje“ juostoje (žr. 1 schemą): 
4.7.1. suprojektuoti tvoros apšvietimo tamsiu paros metu sprendinius. Apšvietimo sistema turi užtikrinti „sterilios" juostos, tvoros ir jos išorinių prieigų (ne mažiau kaip 10 m nuo išorinės perimetro tvoros ribos) apšvietimą, tačiau neapšviesti vidinių kelių. Apšviestumas projektuojamų dangų lygyje bet kuriame taške turi būti ne mažesnis kaip 25 lx;
4.7.2. suprojektuoti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95); 
4.7.3. suprojektuoti tvoros apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą montuoti budėtojo patalpoje (Praleidimo poste Nr.1);
4.7.4. suprojektuoti, reikiamą kiekį apšvietimo stulpų, ne žemesnių nei 6 m aukščio, kurių vidumi turi būti galimybė ateityje pratempti laidus. Šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
4.7.5. kiti reikalavimai – žr. TU bendrosios dalies 9.4 p.;

4.8. Suprojektuoti ir pastatyti apsaugos nuo žaibo ir elektros statinio krūvio sistemą, kuri užtikrintų statinių saugų naudojimą pagal paskirtį, racionalius sprendinius, žr. TU bendrosios dalies 8.2. p.;

4.9. Suprojektuoti ir pastatyti patruliavimo kelius:
4.9.1. Reikalavimai pateikti 14 priedo 2.3.8., 2.3.9. p. ir TU 15 priede,  patruliavimo kelius išdėstyti šalia išorinės ir vidinės tvoros (žr. TU bendrosios dalies 2 pav.), vidutiniškai apie 3-6 m atstumu, išskyrus tas vietas kur yra projektuojami (statomi) kietos dirbtinės dangos vidaus keliai ar aikštelės;

4.10. Suprojektuoti Praleidimo posto Nr. 1 pastatą:
4.10.1. Suprojektuoti ir pastatyti vieno aukšto, su eksploatuojamu stogu, šildomą pastatą:
4.10.1.1. bendras pastato plotas įskaitant koridorius, technines patalpas  tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu;
4.10.1.2.  Darbo patalpų, pagalbinių patalpų ne mažiau kaip 265,0 m²;
4.10.2. didžiausias žmonių skaičius pastate – 27, iš jų darbuotojų – 22, lankytojų – 5;
4.10.3. pastate suprojektuoti ir įrengti patalpas: 
4.10.3.1. darbo patalpą (1 kompiuterizuota darbo vieta), plotas – ne mažiau kaip 12,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.2. darbo patalpą (2 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas – ne mažiau kaip 15,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.3. darbo patalpą (2 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas – ne mažiau kaip 16,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.4. virtuvės su valgomuoju  patalpą, plotas – apie 18,0 m², joje suprojektuoti poilsio baldus, valgomasis stalas (6 asmenims), kėdės – 4 vnt., keturių durų spintelė su stalviršiu ir įmontuota plautuve, vandens čiaupas, 4 durų pakabinama spintelė, mikrobangų krosnelė ir 1 šaldytuvas, elektros 230 V lizdų blokai (po 3 kištukinius lizdus kiekviename);
4.10.3.5. poilsio patalpą, plotas – apie 10,0 m², joje suprojektuoti poilsio baldus, (patalpoje turi būti užtikrinta garso izoliacija ir įrengtos langus užtemdančios žaliuzės);
4.10.3.6. darbo patalpą (3 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas – ne mažiau kaip 18,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.7. darbo patalpą (3 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas – ne mažiau kaip 18,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.8. darbo patalpą (3 kompiuterizuotos darbo vietos), plotas – ne mažiau kaip 18,0 m², joje suprojektuoti biuro baldus;
4.10.3.9. serverinės patalpą, plotas – ne mažiau kaip 12 m², kuriai suprojektuoti ir pastatyti požeminės ryšio trasos 2xØ100 įvadą nuoartimiausio/-ių RKŠ-2-3 tipo šulinio/-ių. Patalpoje suprojektuoti temperatūros palaikymo (vėsinimo) sprendinius. Suprojektuoti ir įrengti optinio kabelio atvedimo nuo projektuojamų statinių (išskyrus projektuojamus tvoros „sterilioje“ zonos statinius) iki Praleidimo posto Nr.1 (kabelio/-lių skaidulų skaičius turi būti pakankamas, gaisro aptikimo signalams, ryšių ir kompiuterinių duomenų perdavimo tinklui bei kitų sistemų sprendinius - tikslius sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu), kiti reikalavimai pateikti TU bendrosios dalies 6 p. Patalpa be langų;
4.10.3.10. serverinės patalpą, plotas – ne mažiau kaip 6 m², kuriai suprojektuoti požeminės ryšio trasos Ø100 įvadą su RKŠ-2-3 tipo šuliniu. Patalpoje suprojektuoti ir įrengti temperatūros palaikymo (vėsinimo, vėdinimo) sprendinius. Suprojektuoti optinio kabelio atvedimą nuo projektuojamų statinių (išskyrus projektuojamus tvoros „sterilioje“ zonos statinius) iki Praleidimo posto Nr.1 (kabelio/-lių skaidulų skaičius turi būti pakankamas, gaisro aptikimo signalams, ryšių ir kompiuterinių duomenų perdavimo tinklui bei kitų sistemų - tikslius sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu). Patalpoje suprojektuoti ir įrengti – 1 nenuolatinę kompiuterizuotą darbo vietą. Patalpa be langų;
4.10.3.11. darbo patalpą, plotas ne mažiau kaip 30 m², kuriai suprojektuoti požeminės ryšio trasos Ø100 įvadą su RKŠ-2-3 tipo šuliniu. Patalpoje suprojektuoti ir įrengti temperatūros palaikymo (vėsinimo) sprendinius. Suprojektuoti optinio kabelio atvedimą nuo projektuojamų statinių (išskyrus projektuojamus tvoros „sterilioje“ zonos statinius) iki Praleidimo posto Nr.1 (kabelio/-lių skaidulų skaičius turi būti pakankamas gaisro aptikimo signalams, ryšių ir kompiuterinių duomenų perdavimo tinklui bei kitų sistemų - tikslius sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpoje suprojektuoti ir įrengti – 3 kompiuterizuotas darbo vietas. Patalpa be langų;
4.10.3.12.  komutacinę (ryšių paskirstymo) patalpą, plotas – ne mažiau kaip 6 m². Patalpa be langų;
4.10.3.13. elektroninių apsaugos sistemų (EAS) patalpą, plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Patalpa be langų;
4.10.3.14. komutacinę patalpą ( ryšių paskirstymo punktas), patalpos bendras plotas ne mažiau kaip 35,0 m². Patalpoje papildomai suprojektuoti ir įrengti:
4.10.3.14.1. patekimo į patalpą iš vidinės statinio pusės sprendinius;
4.10.3.14.2. patalpa projektuojama be langų, visi jos elementai turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:
4.10.3.14.3. sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 250 mm storio skylėtųjų plytų ar blokelių mūro, arba iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;
4.10.3.14.4. durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka ne žemesnius kaip  RC3 saugumo klasės reikalavimus. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal LST EN 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal LST EN 12209 standartą ir jie atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus;
4.10.3.14.5. atskirą automatizuotą dubliuotą kondicionavimo sistemą (vienas įrenginys darbinis, kitas rezervinis). Patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas;
4.10.3.14.6.  patalpos apšvietimo sprendinius – apšviestumas grindų lygyje ne mažesnis kaip 500 lx;
4.10.3.14.7. nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) sprendinius (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);
4.10.3.14.8. įžeminimo ir viršįtampių sprendinius;
4.10.3.14.9.  kištukinius lizdus – 6 F tipo lizdai (CEE 7/3 – dvipoliai lizdai su apsauginiu įžeminimu AC, 16 A, 250 V, 50 Hz);
4.10.3.14.10.  kiekvienos serverio spintos (spintų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu) maitinimui papildomai suprojektuoti ir įrengti kištukinius lizdus -  2 x 6 F tipo lizdai (CEE 7/3 – dvipoliai lizdai su apsauginiu įžeminimu AC, 16 A, 250 V, 50 Hz);
4.10.3.14.11.  komutacines spintas 19“ (ne mažiau kaip 42 unit) 2120 x 800 x 1000 mm (aukštis x plotis x gylis) (kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);
4.10.3.14.12. vietą darbo stalui 1200 x 800 mm, kėdei ir spintai 2000 x 1200 x 600 mm (aukštis x plotis x gylis);
4.10.3.14.13. vieną nenuolatinę kompiuterizuotą darbo vietą, joje suprojektuoti ir įrengti:
4.10.3.14.13.1. duomenų perdavimo tinklo lizdai RJ45 LAN – 3 vnt.;
4.10.3.14.13.2. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu – 4 vnt., iš kurių:
4.10.3.14.13.2.1. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu – 3 vnt., užmaitinti iš atskiro skirto kompiuteriams maitinti elektros tinklo; 
4.10.3.14.13.2.2. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdas su įžeminimu – 1 vnt., iš bendro elektros maitinimo tinklo.
4.10.3.14.14. įrangai turi būti suprojektuotas ir įrengiamas reikiamos galios UPS tipo rezervinis elektros maitinimas;
4.10.3.14.15. IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius);
4.10.3.15. biuro įrangos (spausdintuvų, skenavimo įrangos ir pan. 1 kompiuterizuota darbo vieta) patalpą, plotas – ne mažiau 6 m²;
4.10.3.16. sanitarines patalpas (vyrams ir moterims atskirai), atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus. Reikalavimai patalpoms: suprojektuoti ir įrengti reikiamą unitazų ir pisuarų kiekį. Patalpose turi būti, dušas su kabykla ir persirengimo patalpa, rankų praustuvas, veidrodis, skysto muilo dozatorius, vienkartinių rankšluosčių laikiklis arba rankų džiovintuvas, atliekų surinkimo talpa su vienkartiniu plastikiniu įklotu. Grindys, sienų paviršiai turi būti padengti lengvai valoma, atsparia drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms danga. Praustuvų vandens tiekimo armatūra turi būti valdoma foto jutikliais (sprendiniai derinami su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu);
4.10.3.17. techninę patalpą/-as (pastato inžinerinių sistemų ir inž. tinklų įvadams), patalpos plotas –  tikslinamas projektinių pasiūlymų metu pagal parinktus sistemų techninius sprendinius statiniui naudoti pagal paskirtį;
4.10.3.18. valymo inventoriaus patalpą – ne mažiau kaip 4 m², joje reikalingas inventorius: ūkinė spinta inventoriui – 1 vnt. ir ūkinė spinta su lentynomis (valymo, dezinfekcijos ir asmeninėms apsaugos priemonėms laikyti) – 1 vnt., plautuvė grindų lygyje, mini rankų praustuvė; šluosčių džiovintuvas, pakabinama džiovykla šluostėms, pakabos šepečiams;
4.10.3.19. suprojektuoti ir įrengti ir kitas nenurodytas, tačiau būtinas patalpas (technines patalpas, koridorius ir kitas,  skirtas pastatą naudoti pagal paskirtį);
4.10.3.20. drabužių priežiūros (skalbykla, džiovykla) patalpą – kurios plotas ne mažiau kaip 12 m². Patalpoje reikalingas inventorius: automatinė skalbimo mašina (našumas apie 6 kg vienu metu) – 3 vnt., automatinė skalbinių džiovinimo mašina (našumas apie 6 kg vienu metu) – 3 vnt. Tikslius sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu, atsižvelgiant į planuojamą įsigyti įrangą;
4.10.3.21. laukimo erdvę lankytojams (projektuojama statinio išorėje)  – kurios plotas ne mažiau kaip 12 m².
4.10.4. reikalavimai patalpų įrengimui:
4.10.4.1. suprojektuoti ir įrengti sprogimo (iš statinio išorės) poveikiui atsparius langus. Stiklo savybės ir (ar) plėvelė turi riboti matomumą iš išorės, tačiau užtikrinti gerą matomumą iš vidaus. Langų konstrukciją ir stiklo tipą parinkti, įvertinus statinio vietą statinių komplekse, vadovaujantis DA Pamphlet 385–64 „Safety Ammunition and Explosives Safety Standards“ (žr. TU bendrosios dalies 13.19 p.). Langų stiklo tipas ir konstrukcija turi apsaugoti personalą nuo potencialaus sprogimo (iš statinio išorės) bangos. Langai turi būti nukreipti priešinga sprogimui kryptimi (siekiant apsaugoti nuo sprogimo skeveldrų pataikymo), jų plotas mažinamas.  Stiklo tipas, apsauginės plėvelės (ir (ar) žaluzės, lango rėmo medžiagiškumas, jo tvirtinimas sienos konstrukcijoje parenkami vadovaujantis rekomendacijomis ir skaičiavimais, nurodytais metodikoje (UFC-3-340-02) “Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions” - žr. TU bendrosios dalies 13.12 p. Tais atvejais, kai potencialaus sprogimo skeveldrų ir sprogimo bangos nepavyksta išvengti,  suprojektuoti dokumentuose nurodytus visus sprendinius (šarvuotą stiklą, žaliuzes ir kitus);
4.10.4.2. darbo kabinetuose ir poilsio patalpoje suprojektuoti ir įrengti rankiniu būdu valdomas langų tamsinimo priemones (žaliuzes) – sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;
4.10.4.3. patalpose suprojektuoti ir įrengti grindų dangą –(pvz. darbo paskirties patalpose PVC danga, koridoriuose – akmens masės plytelės) , tiksli dangos konstrukcija ir medžiagiškumas atsižvelgus į patalpų funkcinę paskirtį bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu;
4.10.4.4. suprojektuoti baldus visose patalpose pagal patalpų paskirtį;
4.10.4.5. suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo sistemą visose patalpose, pavojaus signalą nuvesti į budėtojo patalpą;
4.10.4.6. suprojektuoti ir įrengti patalpų šildymo ir vėsinimo racionalius sprendinius;
4.10.4.7. suprojektuoti prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos vietinių tinklų;
4.10.4.8. suprojektuoti statinio sistemų prijungimą prie požeminių elektros vietinių tinklų;
4.10.4.9. suprojektuoti ir įrengti atskirą pastato resursų nekomercinės apskaitos įrenginį (vidaus subapskaitai);

4.10.5. Darbo vietų kompiuterizavimas:
4.10.5.1. kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 22 ;
4.10.5.2. kompiuterizuotoms darbo vietoms suprojektuoti ir įrengti tik pasyviąją kompiuterinių (duomenų perdavimo) tinklų dalį. Suprojektuoti ir įrengti rozetes, CAT 6a kabelius, su komutavimo jungtimis kabelių galuose ir prijungimo sprendinius nuo spintos/-ų įrengiamų 4.10.3.12.p. nurodytoje patalpoje, vadovaujantis TU bendrosios dalies 13.2 p. nurodyto dokumento reikalavimais;
4.10.5.3. duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartą (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais. Reikalavimai nurodyti TU 13.2 p.;
4.10.5.4.  vienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti ir įrengti:
4.10.5.4.1. duomenų perdavimo tinklo lizdai RJ45 LAN – 3 vnt.;
4.10.5.4.2. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu – 4 vnt., iš kurių:
4.10.5.4.2.1. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdai su įžeminimu – 3 vnt., užmaitinti iš atskiro skirto kompiuteriams maitinti elektros tinklo; 
4.10.5.4.2.2. elektros 230 V maitinimo kištukiniai lizdas su įžeminimu – 1 vnt., iš bendro elektros maitinimo tinklo.
4.10.5.5. įrangai turi būti suprojektuotas ir įrengiamas reikiamos galios UPS tipo rezervinis elektros maitinimas;
4.10.5.6. darbo vietose suprojektuoti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius);
4.10.6. suprojektuoti praleidimo punkto Nr. 1, prieigų, atsarginių vartų ir privažiavimo kelių teritorijos apšvietimo sistemą, vadovaujantis 3.15 p.; 

4.10.7. šalia praleidimo punkto Nr. 1 suprojektuoti:
4.10.7.1. suprojektuoti ir įrengti įėjimo kontrolės suktuką (turniketą/-us) (žr. 3 pav.), tiksli  įrengimo vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu. Suktukas turi būti rotorinio veikimo principo (praėjimo aukštis ne mažiau kaip 2,1m, plotis ne mažiau kaip 0,8m) su apsauginiu stogeliu. Dingus elektros energijai, turi būti galimybė suktuką valdyti rankiniu būdu. Taip pat suprojektuoti ir įrengti galimybę, valdyti praleidimo kontrolės sistemą, nuskaitant kortelę (sprendiniai bus rengiami atskiru projektu). Išorinėje ir vidinėje suktuko pusėse suprojektuoti ir įrengti telefonspynes su vaizdo perdavimo sistema, signalus nukreipiant į dienos tarnybos budėtojų darbo patalpą naujai projektuojame statinyje. Suprojektuoti suktuko apšvietimo sistemos įrengimą iš abiejų pusių;
[image: ]
3 pav. Turniketo pavyzdys
4.10.7.2.  rūkymo stoginę (ne mažesnę kaip 2,0x2,5x2,4 m). Stoginės laikančios konstrukcijos: iš stačiakampio profilio (80x60x4 mm), cinkuoto metalo vamzdžių, įbetonuotų į pamatą. Stogas vienšlaitis iš neskaidrių lengvų poli-karbonato plokščių lakštų ir trys šoninės atitvaros iš skaidrių poli-karbonato lakštų. Grindų dangą – betono trinkelės 200x100x50, perimetre – vejos bordiūrai 1000x200x80. Stoginėje turi būti lentelė su užrašu lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis „Rūkymo vieta[footnoteRef:3]“ ir gesintuvas – 1 vnt. Stoginėje turi būti numatyta speciali uždara peleninė-talpykla[footnoteRef:4]. Vieta tikslinama projektinių pasiūlymų metu; [3:  Rūkymo vietoje personalas neturi dėvėti drabužių, užterštų sprogmenimis ar kitomis pavojingomis medžiagomis. (žr. dok. DoD Manual 4145.26, paragrafas C10.3);]  [4:  Pastaba: Cigaretės, tabakas ir degtukai turi būti išmesti tik į uždaras pelenų talpyklas, jų negalima mesti į atviras šiukšliadėžes. ] 

4.10.7.3. ginklų užtaisymo - ištaisymo stoginę (ne mažesnę kaip 2,0x4,0x2,4 m). Stoginės laikančios konstrukcijos: iš stačiakampio profilio (80x60x4 mm), cinkuoto metalo vamzdžių, įbetonuotų į pamatą. Stogas vienšlaitis iš neskaidrių lengvų poli-karbonato plokščių lakštų ir trys šoninės atitvaros iš skaidrių poli-karbonato lakštų. Grindų dangą – betono trinkelės 200x100x50, perimetre – vejos bordiūrai 1000x200x80. Stoginėje turi būti stalas - stovas, skirtas ginklams padėti (ginklo vamzdis turi būti nukreiptas į projektuojamos barikados žemės pylimą (žr. 4.11. p.) ir  priešinga nei V TK sandėlių bei V TK konteinerių kryptimi). Vieta tikslinama projektinių pasiūlymų metu;
4.10.7.4. suprojektuoti ir pastatyti aikštelę, skirtą buitinių ir pavojingų atliekų konteineriams statyti, vadovautis TU bendrosios dalies 8.9.1 p. reikalavimais vieta tikslinama projektinių pasiūlymų metu.

4.11. Suprojektuoti ir pastatyti apsauginę barikadą, Praleidimo posto Nr. 1 apsaugai nuo sprogimo fragmentų:
4.11.1. apsauginių barikadų įrengimo konstrukcijos pavyzdžiai tinklapyje https://www.wbdg.org/FFC/ARMYCOE/CAD/standard_barricades_2021.pdf;
4.11.2. barikados konstrukciją, matmenis, medžiagiškumą ir kitas technines specifikacijas projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė pateikia derinti Užsakovui projektinių pasiūlymų metu; 
4.11.3. pastatyta barikada turi užtikrinti Praleidimo posto Nr. 1 apsaugą nuo potencialaus sprogimo fragmentų;

4.12. Suprojektuoti Praleidimo posto Nr. 2 namelį (kiekis ir išdėstymo sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu):
4.12.1. prie pagrindinio įvažiavimo, amunicijos sandėlių įvažiavimo ir atsarginio išvažiavimo suprojektuoti ir pastatyti po vieną vieno aukšto, konstrukcijos sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu, pastatą, kurio bendras plotas – apie 8 m²; didžiausias žmonių skaičius pastate – 1, pastato pavyzdys  (žr. 4 pav,), patalpos aukštis ne mažiau kaip 2,4 m;
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4  pav. Praleidimo posto Nr.2 vizualizacija

4.12.2. suprojektuoti ir įrengti prijungimo taškus 1 kompiuterizuotai darbo vietai; 
4.12.3. patalpoje suprojektuoti baldų sprendinius; 
4.12.4. reikalavimai patalpos įrengimui:
4.12.4.1. suprojektuoti ir įrengti langus su stiklais, ribojančiais matomumą iš išorės, tačiau užtikrinančiais gerą matomumą iš vidaus, stiklo savybės turi atitikti 4.10.4.1. p. reikalavimus;
4.12.4.2. patalpoje suprojektuoti ir įrengti racionalius šildymo ir vėsinimo sprendinius - pvz. įrengti kondicionavimo įrenginį (su šildymo funkcija), patalpos temperatūrinio rėžimo palaikymui. Sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų metu. Patalpoje turi būti užtikrinanti mikroklimato parametrai (vidaus temperatūra, ne žemesnė kaip +16° C, ne didesnė kaip +24° C santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 30 - 60%), pagal klimatinę zoną;
4.12.4.3. suprojektuoti ir įrengti ryšių įvadą (pažeminės ryšio trasos Ø100 su RKŠ-2-3 tipo šuliniu);
4.12.4.4. suprojektuoti ir įrengti statinio sistemų prijungimą prie projektuojamų vietinių elektros tinklų;
4.12.4.5. pastatas turi būti apsaugotas apsaugine barikada apsaugai nuo sprogimo fragmentų (iš statinio išorės);
4.12.4.6. langai turi atitikti 4.10.4.1. p. reikalavimus, su vidinėmis šviesą užtemdančiomis žaliuzėmis arba suprojektuoti ir įrengti alternatyvius sprendinius;
4.12.4.7. turi būti numatytas ir įrengtas praleidimo punkto Nr. 2, atsarginių vartų ir privažiavimo kelių teritorijos apšvietimas žr. 4.16. p.; 
4.12.4.8. turi būti numatytas ir įrengtas vartų (atsarginių) valdymas – požeminėmis kabelinėmis sistemomis iš Praleidimo posto Nr. 2, prie vartų suprojektuoti ir įrengti telefonspynes su vaizdo ir garso perdavimu (valdymo, vaizdo ir garso signalams perduoti negali būti naudojamos belaidės sistemos);
4.12.4.9. iš abiejų praleidimo posto pusių turi būti suprojektuoti ir pastatyti automatiniai kelio užtvarai, dingus elektros energijai, atidaromi rankiniu būdu, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

4.13. Suprojektuoti ir pastatyti pėsčiųjų takų dangų konstrukcijas: 
4.13.1. Praleidimo poste Nr.1: aplink pastatą – 2,0 m pločio, iki stoginių ir iki pagrindinių kelių (su kieta danga) – 1,5 m pločio. Šaligatvių danga – betono trinkelės 200x100x50, perimetre – vejos bordiūrai 1000x200x80;
4.13.2. Praleidimo poste Nr.2: aplink pastatą – 2,0 m pločio, iki kietos dangos pagrindinių kelių – 1,5 m pločio. Šaligatvių danga – betono trinkelės 200x100x50, perimetre – vejos bordiūrai 1000x200x80;

4.14. Suprojektuoti ir pastatyti automobilių parkavimo aikštelių (4 vnt.)  su kieta danga sprendinius (žr. 5 pav.):
4.14.1. lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė skirta atvykstančiam transportui (bendras plotas apie 120,0 m²), išorinėje vartų dalyje – aikštelėje suprojektuoti ir pastatyti 8 parkavimo vietas;
4.14.2. sunkiojo transporto  stovėjimo aikštelė skirta atvykstančiam transportui (bendras plotas apie 90,0 m²), įvažiavimo į teritoriją pusėje;
4.14.3. lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė šalia patikros pastato vidinėje teritorijos dalyje (išvažiavimo iš teritorijos pusėje) – aikštelėje suprojektuoti ir pastatyti 6 parkavimo vietas;
4.14.4. sunkiojo transporto stovėjimo aikštelė šalia patikros pastato vidinėje teritorijos dalyje – aikštelė skirta išvykstančiam transportui (bendras plotas apie 90,0 m²);
4.15. priešais praleidimo postą, suprojektuoti vietas vėliavų stiebų 5 vnt. įrengimui;
[image: ]
5 pav. Kontrolės posto ir aikštelių išdėstymo sprendiniai

4.16. Suprojektuoti ir įrengti praleidimo postų ir vartų teritorijos apšvietimo sistemą:
4.16.1. apšvietimo sistema tamsiu paros metu turi užtikrinti KPP vidinės  zonos apšvietimą (apšviestumas - 50 Lx) projektuojamų dangų lygyje bet kuriame taške;
4.16.2. KPP zonoje apšvietimo valdymą: automatinį – nuo šviesos jutiklio ir rankinį – apšvietimo valdymo skydą (AVS) montuoti projektuojamame Praleidimo poste Nr.1;
4.16.3. Suprojektuoti ir įrengti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95); 
4.16.4. palei tvorą (žr. 1 schemą.) suprojektuoti ir pastayti reikiamą kiekį ne žemesnių kaip 6 m aukščio apšvietimo stulpų. Turi būti numatyta galimybė stulpo vidumi pratempti laidus, šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (žr. 12.8, 12.9, 12.10 p.). Į kiekvieną apšvietimo stulpą suprojektuoti ir įrengti ne mažiau kaip Ø50 ryšių vamzdžius nuo artimiausio ryšių šulinio; 
4.16.5. prie kiekvienų KPP vartų papildomai suprojektuoti ir įrengti po dvi atskiras (valdomas iš Praleidimo posto Nr.1 budėtojų patalpos) apšvietimo sistemas: vidinės Praleidimo Posto Nr. 1 teritorijos  ir išorinės teritorijos prieigų ir privažiavimo kelio), abiejų šviesos srautas reguliuojamas:
4.16.6. vidinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama reostatu iki visiško išjungimo;
4.16.7. išorinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama, leidžianti intensyvinti apšvietimą (esant poreikiui, įjungti specialius galingus šviestuvus, kurie apšviestų priartėjimo prie vartų kelią);
4.16.8. patalpų vidaus ir teritorijos apšvietimo rekomendacijos pateiktos TU bendrosios dalies 13.13. p.

5. Apsaugos sistemų įrengimas:
5.1. statinio ir patalpų elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas (įgyvendinamas atskiru projektu);
5.2. suprojektuoti ir pastatyti įvado (tiesiamo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio į EAS patalpą sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje numatyti: trūkstamas ryšių Ø100 trasas, prieduobes ar RKŠ 2-3 tipo šulinius, išdėstytus prie projektuojamo pastato ir pan., o pastato viduje: ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus), sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;
5.3. visose praleidimo punkto Nr.1  patalpose suprojektuoti ir įrengti - apie Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir apie Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų metu;
5.4. suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo ir perspėjimo signalizaciją visose patalpose, pavojaus signalą nuvesti į priešgaisrinę centralę naujai projektuojamo  kontrolės – praleidžiamojo punkto budėtojų patalpoje (patalpa tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

6. Elektros energijos tiekimo kategorija - III. Vadovautis TU bendrosios dalies 8.1.p. nurodytais reikalavimais, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.
7. Statinių inžinerinių sistemų, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:
7.1. Suprojektuoti ir įrengti, atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir reikalavimus statiniui, visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti inžinerines sistemas;
7.2. Suprojektuoti ir įrengti statinių ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės; 
7.3. Įvertinti teritorijoje projektuojamus inžinerinius tinklus, jų pajėgumą ir suprojektuoti prie jų prijungti statinio inžinerines sistemas, esant poreikiui projektuoti nenurodytas trūkstamas požeminių trasų atkarpas. Elektros įvade į Praleidimo pastatą Nr.1  suprojektuoti ne mažiau kaip 5 kW atsargą (įrangai);
7.4. Suprojektuoti ir įrengti lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemas nuo projektuojamų statinių bei teritorijos aplink juos, lietaus nuotekas projektuojamomis sistemomis nuvesti į artimiausius esamus vandens telkinius ar melioracijos sistemas.

8. Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:
vadovautis TU bendrosios dalies  reikalavimais.

9. Projektinių pasiūlymų ir kitų rengiamų dokumentų sudėtis - vadovautis TU bendrosios dalies 12 p. reikalavimais.
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