Pirkimo sąlygų 2 priedas

„ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS STADIONO BĖGIMO TAKUOSE 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Objektas: „Žeimenos“ gimnazijos Pabradės m., Švenčionių r. sav. lietaus nuotekų tinklų įrengimas
stadiono bėgimo takuose.
Adresas: Vilniaus g. 43, Pabradė, Švenčionių r. sav.
Esamos situacijos aprašymas:
Pabradės Žeimenos gimnazijos sporto aikštyno bėgimo takų (toliau - takų) danga – dviejų sluoksnių liejama danga, paruošiamasis sluoksnis iš BSR gumos granulių, viršutinis sluoksnis iš spalvotos EPDM gumos granulių. Liejamos dangos pagrindas asfaltbetonio danga. Bėgimo takų plotas 2034,47 m2.
Takų pagrindas asfaltbetonio danga įrengta su nuolydžių į vidine tako puse, aplinkui takus įrengti betoniniai vejos bortai, lietaus vandens surinkimas neorganizuotas, todėl lietaus ir polaidžio vanduo ilgai užsilaiko ant takų dangos. 

Reikalavimai darbams ir statybinėms medžiagoms:
Vykdant darbus tiekėjas privalo vadovautis galiojančiais statybos normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, turėti sertifikatus arba kitus, jų atitikti reikalavimams, įrodančius dokumentus. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos susijusios su lietaus nuotekų surinkimo bei nuvedimo tinklų įrengimo darbais. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 
Reikalingas lietaus bei polaidžio vandens nuvedimas nuo bėgimo takų, tam reikalingi darbai pateikti žiniaraštyje bei pridedamoje paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo schemoje:
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Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur
	Viso, Eur

	1.
	Lietaus nuvedimo tinklų schema ir geodezine išpildomoji dokumentacija
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Betoninių vejos bortų ardymas 80x200
	m
	295
	
	

	3.
	 Žemės kasimo darbai
	m3
	80
	
	

	4.
	Lietaus nuotekų vamzdyno įrengimas PVC d110, PVC d 160
	m
	200
	
	

	5.
	Lietaus nuotekų šulinių įrengimas PP315
	vnt.
	3
	
	

	6.
	Latakų montavimas (latakai su grotelėmis ir įtekėjimo dėžėmis)
	m
	295
	
	

	7.
	Tranšėjų ir duobių užkasimas
	m3
	80
	
	

	8.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas
	t
	32
	
	

	9. 
	Trinkelių dangos ardymas 
	m2
	5
	
	

	10.
	Trinkelių dangos ir pagrindų atstatymas
	m2
	5
	
	

	11.
	Lietaus nuotekų tinklų prijungimas prie esamų drenažo tinklų
	vnt.
	1
	
	

	12.
	Futbolo aikštės vejos atstatymas (pagrindų, augalinio sluoksnio atstatymas ir žolės užsėjimas)
	m2
	200
	
	

	
	
	
	
	Iš viso:
	

	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	Iš viso:
	



Kiekių svyravimas ±10% atitinkamai priskiriamas rangovo/užsakovo rizikai.

_______________________________
