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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__Visagino savivaldybės administracijai__

PASIŪLYMAS
[bookmark: _Hlk180656562]DĖL „VISAGINO MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ATNAUJINIMAS“ 
PIRKIMO 

	
            (Data)
_________________
	
	

	              (Sudarymo vieta)

	
	

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus]
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	


	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris, el. pašto adresas
	


Asmuo atsakingas už pasiūlymą:
	Vardas, pavardė
	

	Adresas
	

	Telefonas
	

	El. paštas
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi tiekti prekės
	Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subtiekėją

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	[bookmark: _Hlk202429544]Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį[footnoteRef:1] [1:  Pildyti, jei dalyvis ketina remtis ūkio subjektų pajėgumais įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija, ūkio subjekto EBVPD.] 


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį[footnoteRef:2] [2:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.] 


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)[footnoteRef:3] [3:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą] 

	Eil. Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

	
	
	

	
	
	



Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome Visagino miesto vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinimą, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt. 
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5 (3 x 4)

	1.
	Stacionari panoraminė kamera
	4
	
	

	2.
	Valdoma vaizdo kamera
	6
	
	

	3.
	Stacionari „bullet“ tipo kamera
	10
	
	

	4.
	Stacionari „dome“ tipo kamera
	1
	
	

	5.
	Transporto priemonių numerių atpažinimo kamera
	5
	
	

	6.
	Transporto priemonių numerių atpažinimo programinė įranga
	1
	
	

	7.
	Rezervinio maitinimo šaltinis
	11
	
	

	8.
	LTE maršrutizatorius
	12
	
	

	Bendra kaina, Eur be PVM:
	

	PVM (21 proc.):
	

	Bendra kaina, Eur su PVM:
	



PASTABOS: 
1) kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Stacionarioms panoraminėms, stacionarioms „dome“ tipo, stacionarioms „bullet“ tipo, valdomoms, transporto priemonių numerių atpažinimo vaizdo kameroms suteikiama garantija yra 24 mėnesiai.
Mūsų siūloma papildoma garantija[footnoteRef:4] stacionarioms panoraminėms ir valomoms vaizdo kameroms yra:  [4:  Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos pateikti Konkurso specialiųjų sąlygų 10 priede.] 

	Tiekėjo siūloma papildoma garantija  
	Pažymėti, siūlomą papildomą garantiją 

	Papildoma 12 mėnesių garantija
	☐ 

	Papildoma 24 mėnesių garantija
	☐ 

	Papildoma 36 mėnesių garantija
	☐ 



Pastaba: Tiekėjas gali pasiūlyti tik vieną reikšmę t. y. 12 mėnesių, 24 mėnesių arba 36 mėnesių papildomą garantiją. 
Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
	Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Tiekėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. 

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
	Eil.
Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Dokumentas yra konfidencialus/
nekonfidencialus
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Įgaliojimas
	
	

	2.
	Gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus arba kiti lygiaverčiai įrodymai
	
	

	3.
	...........
	
	

	4.
	...........
	
	



Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.


Pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma ir techniniai reikalavimai“ 

TIEKĖJO SIŪLOMŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Reikalavimai stacionariai panoraminei vaizdo kamerai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Ne mažiau nei 4 objektyvai su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriais;
	

	3. 
	Vieno vaizdo sensoriaus raiška  ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai; 
	

	4. 
	Bendro matomo 360 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 31 megapixeliai prie 25 k/s
	

	5. 
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
- spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.2 lx;
- juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.11 lx;
	

	6. 
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu  ne mažiau kaip 30 m
	

	7. 
	Objektyvai  P-iris technologija arba analogiška, nuo 3.6mm iki 11mm, horizontalus matymo laukas nuo 49° iki 95°
	

	8. 
	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos
	

	9. 
	Turi užtikrinti 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view)
	

	10. 
	Galimybė pilnai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti - Rotate.
	

	11. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s;
	

	12. 
	Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) 
	

	13. 
	Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vien metu.
	

	14. 
	Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB;
	

	15. 
	Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių
	

	16. 
	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
	

	17. 
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas
	

	18. 
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	

	19. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265
	

	20. 
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T)
	

	21. 
	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast.
	

	22. 
	Audio įėjimo/išėjimo palaikymas
	

	23. 
	Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas
	

	24. 
	Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.:
Veidų detekcija
Linijos kirtimas
Objektų detekcija
Susibūrimų detekcija
Vaizdo suprastėjimo detekcija
Objektų klasifikavimas:
(Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Krepšys, Lagaminas) 
Subjektų klasifikavimas pagal spalvą
	

	25. 
	Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas
	

	26. 
	SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB
	

	27. 
	Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą
	

	28. 
	Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje
	

	29. 
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių
	

	30. 
	Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC
	

	31. 
	Turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę  
	

	32. 
	Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę 
	

	33. 
	Komplektuojama su reikiamais laikikliais
	

	34. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC;
	

	35. 
	Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai
	

	36. 
	Kameros turi būti pilnai suderinamos kartu su turima „Exacqvision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį  šį reikalavimą
	

	37. 
	Turi būti nauja, nenaudota
	



2 lentelė. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi
	

	3. 
	Vaizdo sensoriaus raiška  ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai
	

	4. 
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
- spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx;
- juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx
	

	5. 
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu  ne mažiau kaip 200 m
	

	6. 
	Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija
	

	7. 
	Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų
	

	8. 
	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos
	

	9. 
	Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s
	

	10. 
	Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas
	

	11. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s
	

	12. 
	Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) 
	

	13. 
	Ne mažiau 25 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos
	

	14. 
	Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB
	

	15. 
	Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS)
	

	16. 
	Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro)
	

	17. 
	Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių
	

	18. 
	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
	

	19. 
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas
	

	20. 
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai
	

	21. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265
	

	22. 
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T)
	

	23. 
	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP
	

	24. 
	Audio įėjimo/išėjimo palaikymas
	

	25. 
	Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas
	

	26. 
	Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.:
Linijos kirtimas
Susibūrimų detekcija
Vaizdo suprastėjimo detekcija
Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases:
(Automobilis, žmogus, dviratis)
Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą
	

	27. 
	Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą
	

	28. 
	„SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas
	

	29. 
	Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas
	

	30. 
	SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB
	

	31. 
	Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą
	

	32. 
	Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę
	

	33. 
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių
	

	34. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC;
	

	35. 
	 Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC
	

	36. 
	Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę  
	

	37. 
	Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę 
	

	38. 
	Komplektuojama su reikiamais laikikliais
	

	39. 
	Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai
	

	40. 
	Kameros turi būti pilnai suderinamos kartu su turima „Exacqvision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį  šį reikalavimą
	

	41. 
	Turi būti nauja, nenaudota
	



3 lentelė. Reikalavimai stacionarai „bullet“ tipo vaizdo kamerai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi
	

	3. 
	Vaizdo sensoriaus raiška  ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai
	

	4. 
	Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera
	

	5. 
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
- spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx;
- juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.01 lx;
	

	6. 
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu  ne mažiau kaip 50 m
	

	7. 
	Objektyvai  P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 2.8mm iki 13.5mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 35° iki 105°
	

	8. 
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas;
	

	9. 
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą
	

	10. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s;
	

	11. 
	Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) 
	

	12. 
	Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu.
	

	13. 
	Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB;
	

	14. 
	Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių
	

	15. 
	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
	

	16. 
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas;
	

	17. 
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	

	18. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265;
	

	19. 
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T)
	

	20. 
	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast.
	

	21. 
	Audio įėjimo/išėjimo palaikymas
	

	22. 
	Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas
	

	23. 
	Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas:
Linijos kirtimas
Susibūrimų detekcija
Vaizdo suprastėjimo detekcija
Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases:
(Automobilis, žmogus, dviratis)
Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą
	

	24. 
	Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas;
	

	25. 
	SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB ir turi būti su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele
	

	26. 
	Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą.
	

	27. 
	Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje.
	

	28. 
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių;
	

	29. 
	Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC
	

	30. 
	Turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę  
	

	31. 
	Turi turėti IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę 
	

	32. 
	Komplektuojama su reikiamais laikikliais
	

	33. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC;
	

	34. 
	Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 24 mėn.
	

	35. 
	Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį  šį reikalavimą
	

	36. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.
	



4 lentelė. Reikalavimai stacionarai „dome“ tipo vaizdo kamerai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi
	

	3. 
	Vaizdo sensoriaus raiška  ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai
	

	4. 
	Tipas stacionari „Dome“ tipo diena/naktis vaizdo kamera
	

	5. 
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei:
- spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx;
- juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.01 lx;
	

	6. 
	Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m
	

	7. 
	Objektyvai  P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 2.8 mm iki 13.5 mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 35° iki 105°
	

	8. 
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas;
	

	9. 
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą
	

	10. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s;
	

	11. 
	Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) 
	

	12. 
	Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu.
	

	13. 
	Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB;
	

	14. 
	Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių
	

	15. 
	Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių
	

	16. 
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas;
	

	17. 
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	

	18. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265;
	

	19. 
	Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T)
	

	20. 
	Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast.
	

	21. 
	Audio įėjimo/išėjimo palaikymas
	

	22. 
	Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas
	

	23. 
	Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas:
Linijos kirtimas
Susibūrimų detekcija
Vaizdo suprastėjimo detekcija
Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases:
(Automobilis, žmogus, dviratis)
Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą
	

	24. 
	Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas;
	

	25. 
	SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB ir turi būti su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele
	

	26. 
	Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą.
	

	27. 
	Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje.
	

	28. 
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių;
	

	29. 
	Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC
	

	30. 
	Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę  
	

	31. 
	Turi turėti IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę 
	

	32. 
	Komplektuojama su reikiamais laikikliais
	

	33. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC;
	

	34. 
	Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 24 mėn.
	

	35. 
	Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį  šį reikalavimą
	

	36. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.
	



5 lentelė. Reikalavimai transporto priemonių numerių nuskaitymo kamerai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą. 
	

	3. 
	Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką.
	

	4. 
	Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) kintamo židinio valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui.
Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 MP ir objektyvo sensorius ne mažesnis nei 2/3“. 
Kameros spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 5MP.
	

	5. 
	Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. 
Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 20 kadrų per sekundę.
	

	6. 
	Turi būti galimybė prijungti oro kokybės jutiklį, kurio matuojamas kietųjų dalelių diapazonas nuo 0 iki 1000 ug/m3.
	

	7. 
	Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis.
	

	8. 
	Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis.
	

	9. 
	Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į ne mažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas).
	

	10. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MPEG4, H.264, H265.
	

	11. 
	Ryšio sąsaja RJ45 nemažiau 1x (100Base-TX/10Base-T).
	

	12. 
	Ne mažiau 1x USB 3.1 jungtis
	

	13. 
	Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas
	

	14. 
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB
	

	15. 
	Kamera turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę
	

	16. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei  nuo -30ºC iki +55ºC
	

	17. 
	Tiekėjo suteikiama garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 24 mėn.
	

	18. 
	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą).
	

	19. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.
	



6 lentelė. Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	

	2. 
	Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis
	

	3. 
	Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius
	

	4. 
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką;
	

	5. 
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje
	

	6. 
	Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą;
	

	7. 
	Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz.: ieškomos transporto priemonės, kt.):
	

	8. 
	Turi būti funkcionalumas sudaryti nemažiau nei 3 ieškomų transporto priemonių sąrašus. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas Sistemos diegimo metu;
	

	9. 
	Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ieškomų transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį, vietą, datą ir laiką, SMS žinute, el. paštu įgaliotiems gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos.
	

	10. 
	Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programinės įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslauga ("web service") pagalba. 
	

	11. 
	Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo
	



7 lentelė. Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo.
	

	3. 
	Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. 
	

	4. 
	Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos.
	

	5. 
	Ličio geležies fosfato (LiFePO₄) arba lygiavertės technologijos akumuliatorius.
	

	6. 
	Išėjimo įtampa 12 V DC.
	

	7. 
	Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6 h ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai.
	

	8. 
	Akumuliatoriaus tarnavimo ciklų nemažiau 2000.
Ciklų kiekis turi būti patvirtintas įrenginio gamintojo specifikacijoje. 
	

	9. 
	Veikimo temperatūra: iškrovos ne prasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, 
	

	10. 
	Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne prasčiau IP43
	

	11. 
	Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu.
	

	12. 
	Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais montuoti prie apšvietimo atramos
	

	13. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.
	



8 lentelė. Reikalavimai LTE maršrutizatoriams:
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
(tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams,  ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas, modelis
	

	2. 
	Turi būti skirtas naudoti lauko sąlygomis
	

	3. 
	Turi būti palaikomas ne žemesnis kaip 6-os kategorijos LTE mobilus ryšys (CAT6) 
	

	4. 
	Turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 4-os kartos mobiliojo ryšio technologija (4G)
	

	5. 
	Turi būti elektros maitinimas iš PoE
	

	6. 
	Energijos sunaudojimas ne daugiau kaip 10 W
	

	7. 
	Turi turėti ne žemesnę kaip IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę
	

	8. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC;
	

	9. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota.
	



							
(Tiekėjo vadovo ir jo 
įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)


