Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
PILNO VEIDO KAUKIŲ SU FILTRAIS – DUJOKAUKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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	1.
	Gamintojas, pavadinimas
	
	
	

	2.
	Paskirtis: dujokaukė su CBRN (angl. Chemical, biological, radiological and nuclear) filtrais turi saugoti  kvėpavimo takus nuo kenksmingų sveikatai ir gyvybei dujų, garų, skysčių bei radioaktyvių dalelių poveikio, akis – nuo smulkių skeveldrų.
	
	
	

	3.
	Konstrukcija: veido kaukė turi būti pagaminta iš specialiai dujokaukėms skirtos medžiagos: chlorobutilo guma ir/ar silikono guma ir/ar poliuretanas ir/ar kitos lygiavertės medžiagos
	
	
	

	4.
	Dujokaukės atsparumas išoriniam poveikiui: dujokaukė ir visos jos gamyboje naudojamos medžiagos turi būti atsparios cheminiam, temperatūriniam, mechaniniam bei trumpalaikiam liepsnos poveikiui
	
	
	

	5.
	Oro filtro prijungimas: veido kaukė turi turėti dvi jungtis filtrams, po vieną kiekvienoje pusėje, turi turėti bent vieną aklę norint kaukę naudoti su vienu filtru. Filtro jungtis turi būti standartinio 40 mm sriegio.
	
	
	

	6.
	Vožtuvai: iškvėpimo vožtuvas turi būti įmontuotas kaukės priekinėje dalyje
	
	
	

	7.
	Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +50°C
	
	
	

	8.
	Dydis: dujokaukės turi būti universalios ir tikti S, M, L dydžiams. 
	
	
	

	9.
	Oro filtrai: CBRN apsaugos filtras turi atitikti EN 14387 standartui ir efektyviai apsaugoti nuo cheminio, biologinio bei radioaktyvių dalelių užkrato, o taip pat apsaugoti nuo CN, CS, HCN, AC, GA, GB, GD ir kt. dujų ir jų junginių;
CBRN filtro galiojimo (laikymo) laikas – ne mažiau 10 metų saugojant pakuotėje, turi turėti drėgmės (galiojimo) indikatorių; 
darbinė temperatūra nuo -30oC iki +50oC.  CS, CN, OC ir dalelių filtras turi efektyviai apsaugoti nuo CN, CS, OC  dujų ir dulkių, filtro galiojimo (laikymo) laikas – ne mažiau 5 metų saugojant pakuotėje, darbinė temperatūra nuo -30° C iki +50°C.
	
	
	

	10.
	Komplektą sudaro: 2 vnt. oro filtrų, apsauginis nešiojimo  krepšys ir naudojimo instrukcija
	
	
	

	11.
	Garantijos terminas: ne mažiau kaip 2 metai filtrams ir 10-15 metų dujokaukėms.
	
	
	

	12.
	Sertifikavimas: dujokaukė turi turėti EC tipo patikrinimo sertifikatą.
	
	Pateikiama EC tipo patikrinimo sertifikato kopija
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* Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. 
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