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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _GoBack]MEDIENOS GRANULĖS

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis

	1.
	Medžio granulės su pristatymu (didmaišiai: išmatavimai (dugno plotis x ilgis x aukštis) cm
90x90x125; įpylimo tipas – užrišama anga; išpylimo tipas – užrišama anga su dvigubu užrišimu)
	100 tonų

	
	Medžio granulės su pristatymu (maišai po ±15 kg)
	15 tonų



1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti medžio granules (toliau – Prekė) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja  priimti Prekę ir sumokėti sutartą kainą. Perkamas preliminarus kiekis 115 tonų (vienas šimtas trisdešimt tonų). Perkančioji organizacija gali ir neišpirkti viso kiekio. Sutartis galios 12 mėn. nuo sutarties sudarymo datos arba kol bus išpirktas preliminarus prekių kiekis.
1.2. Prekė turi tenkinti medienos granulių kokybės reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose:
          granulių reikalavimai pagal ENplus A1 sertifikatą; 
          granulių diametras -  ne daugiau 7 mm;
energetinė vertė ne mažiau 18 MJ/kg.
pelenų kiekis ne daugiau 0,7 %
drėgmė ne daugiau 10 %
          granulės šviesios spalvos;
      1.3.Tiekiamame kure neturi būti sniego, ledo, ledo gabaliukų, druskos ir kitų pašalinių daiktų, kurie žalotų Pirkėjo įrenginius. Dėl Pardavėjo kaltės sugadinus įrenginius, Pardavėjas atsako už padarytą žalą.
1..4.  Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria, kad kilus abejonėms dėl granulių kokybės, granulių mėginiai paimami kuro iškrovimo vietoje dalyvaujant įgaliotam Pardavėjo ir  įgaliotam Pirkėjo atstovui.  Visas išlaidas, atsiradusias dėl kuro kokybės ekspertizės, moka Pirkėjas, jei kuro kokybė atitinka sutartyje numatytas 1.2 p. sąlygas, arba Pardavėjas, jeigu kuras neatitinka sutartyje numatytas 1.2 p. sąlygas. Šalys susitaria, kad Prekės kokybė bus tikrinama akredituotoje  laboratorijoje.
     1.5. Pardavėjo pristatoma produkcija turi turėti dokumentą, patvirtinantį kuro kokybinius rodiklius - kuro kokybės sertifikatą ar bandymų protokolą, išduotą akredituotos laboratorijos. Šie dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.
1.6. Didmaišiais (Nopaičio g.5, Būblelių k.)  vienu užsakymu galime priimti iki 40 tonų. 
Fasuotų maišeliais po 15 kg. (Gėlyno g. Marijampolė) galime priimti viską vienu kartu.

       1.7. Prekių užsakymas pateikiamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.


Medžio granulių kiekis, tiekimo sąlygos ir pristatymo vieta:

	Medžio granulių kiekis, tonomis
	Tiekimo sąlygos
	Pristatymo vieta: adresas ir katilinės pavadinimas

	100 t patiekiama didmaišiais ( po 500 kg)
	Tiekimas pagal suderintą grafiką. Transportas turėtų būti su galiniu keltuvu arba su teleskopiniu krautuvu iškrovimui.
	Nopaičio g. 5, Būblelių kaimas, Šakių rajonas

	15 t patiekiama maišais po ±15 kg
	Tiekimas pagal suderintą grafiką. Transportas turėtų būti su galiniu keltuvu arba su teleskopiniu krautuvu iškrovimui.
	Gėlyno g. 11, Marijampolė







	

	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 



Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus tipas, modelis ar standartas, tai tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.

