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	Statytojas
	Akmenės rajono savivaldybė

	Užsakovas 
	Akmenės rajono savivaldybės administracija

	Statinio pavadinimas
	„Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“

	Statybos adresas
	Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. (X: 436786, Y: 6249367)

	Statybos rūšis
	Nauja  statyba

	Bendras plotas (ha)
	0,5

	Statinio kategorija
	Neypatingas statinys

	Lėšų pobūdis
	SB lėšos, ES ir kitos lėšos

	Projektinės dokumentacijos rengimo bendrieji duomenys



2. Projektuotojas techninį darbo projektą rengia vadovaudamasis[footnoteRef:1]: [1:  Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.] 

2.1. LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais;
2.2.Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.
2.3. Projekto rengimo dokumentais:
2.3.1. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
2.3.2. Statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“).
3. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:
3.1. 1 egz. projekto komplekto pateikimas Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui;
3.2. Projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Užsakovo vardu;
3.3. Projekto pateikimas internetinėje svetainėje „Infostatyba“ Užsakovo vardu[footnoteRef:2]. [2: Užsakovas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.] 

3.4. Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti užpildymas ir pateikimas Užsakovo vardu;
3.5. Galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius .xls formatu).
4. Kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui
	4.1. Techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techninė specifikacija) yra Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Techninė užduotis-statytojo techninė specifikacija yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties –statytojo techninės specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.
	4.2. Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (užsakovu). Techninio darbo projekto sprendinių svarstymo su visuomene ir suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo datos, su statytoju (užsakovu) derina ir pasirašius pateikia (originalus) projektuotojas. Svarstymų su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole užfiksuotos ir su statytoju (užsakovu) suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir apimtis, turi būti išsprendžiamos techninio projekto apimtyje.
	4.3. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninė dokumentacija turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.
		4.4. Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir spalviniai sprendimai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusią stilistiką. Projekto architektūrinius sprendinius derinti su Akmenės rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu.
		4.5. Želdinius tvarkyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės, nebūtų daroma neigiama vizualinė įtaka aplinkinėms teritorijoms, numatyti galimybę želdinių perkėlimui.
		4.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų saugos reikalavimus, viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
	4.7. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas, funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.
	4.8. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas ant ne senesnės kaip 3 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri gali būti tikslinama (esant poreikiui) projekto rengimo metu. Topografinę geodezinę nuotrauką pasirengia pats projektuotojas, savo iniciatyva.
	4.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos gruntų geologinius tyrinėjimus ir atlieka remontuojamų statinių ekspertizę(jei aktualu).
	4.10. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
	4.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, geologinių tyrinėjimų ataskaitas, ekspertizės išvadas, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
	4.12. Statinio projekto ekspertizę (-es) atlieka užsakovo parinktas paslaugos tiekėjas. Gavus ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą pagal pateiktas ekspertizės aktą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.
	4.13. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol techniniam projektui bus gauti statybą leidžiantys dokumentai.
4.14. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą apmoka užsakovas-statytojas.
4.15.Visi architektūriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medžiagos ir koloritas su Užsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.
	4.16. Įvykdžius projekto viešųjų svarstymų procedūras ir atlikus projekto sprendinių derinimą su projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų atvejį. Projektavimo užduotis darbų eigoje gali būti pakeista ar papildyta.
4.17. Techninio darbo projekto dokumentacija rengiama 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1 egzemplioriu skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). 
4.18. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka projektuotojas. Projekto vykdymo priežiūros paslaugą pradėti vykdyti rangos darbų metu.
Rangos darbus atlikimas bus vykdomas pagal pasirengtą techninį darbo projektą. Projekto vykdymo priežiūros trukmė įskaitant projektavimo paslaugą
Kuri sudaro:
Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:
· techninis darbo projektas turi būti parengtas per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios bet ne ilgiau kaip 24 mėnesiai.

5. Projektinės dokumentacijos sprendiniai(pildomos aktualios eilutės)
	      5.1. KITOS PASKIRTOS INŽINERINIAI STATINIAI 

	
	Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelė Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra 

	Projekto apimtis
	Projektiniai pasiūlymai

	
	Techninis darbo projektas

	
	Projekto vykdymo priežiūra

	      5.2. ARCHITEKTŪRINIAI - KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

	Pamato konstrukcinė dalis
	Pamato konstrukcinė dalis nuo žemės paviršiaus nulinės altitudės 14 m (+/- 1,5 m). Statinio pamatas –  monolitinis su įtempimo strypais bei konstrukcijų atotampos ryšiais (2 pav.). 

	Strėlė su apžvalgos aikštele
	Planuojami techniniai parametrai - statinio aukštis 12 m (+/- 2,5 m), strėlės ilgis su apžvalgos aikštele 16 m (+/- 1 m). Statinio konstrukcija – dažytas metalas arba kiti konstrukciniai sprendiniai (2 pav.). 

	Laiptai 
	Laiptai cinkuoto plieno ir/arba analogiškos savo savybėmis medžiagos


	5.3. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI

	Apžvalgos aikštelės prieigos
	Suprojektuoti apžvalgos aikštelės prieigas.  Numatyti dangas derančias su statinio architektūra. 

	Automobilių stovėjimo aikštelė
	[bookmark: _Hlk181717081]Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę ne mažesnę kaip 400 m2 su vandeniui pralaidžiomis medžiagomis (be kietųjų dangų) (1 pav.): 


	Kelias
	1. Suprojektuoti Menčių  k. nuvažiuojamojo kelio nuo kelio 1014 Alkiškiai – Menčiai į mišką remontą, atnaujinant kelio dangą šlaitus. Kelio atkarpos ilgis nuo 50 m iki 100 m (1 pav.).
[bookmark: _Hlk181717001]2. Suprojektuoti bei suderinti su kelio savininku, Valstybinės reikšmės kelio paprastąjį remontą,  (nuovažos įrengimą) apie 6 m (1 pav.)


	5.4. INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

	Apšvietimas
	Suprojektuoti statinio, bei jų prieigų ir automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą.

	5.5. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS  SPRENDINIAI

	Informacinis stendas
	Numatyti projektuojant informacinio stendo įrengimą, kurio parametrai ne mažesni kaip:  aukštis 1000 mm su informacine plokšte, kurios matmenys 1000 mm x 1000 mm (+/- 10 mm), stendo kojos (2vnt.) - 80 mm x 80 mm (+/- 10 mm) 
Informacinis stendas suteiks lankytojams informaciją apie Menčių karjero raidą ir eksploatavimą bei rekultivavimą ir tolimesnį iškastinių išteklių naudojimą aplinkinėse teritorijose istoriją, lankymo taisykles, maršrutus ir kitą informaciją.
Medžiaga – mediena arba analogiška savo savybėmis. Stendas  prisukamais metaliniais ankeriais betonavimui, informacinė medžiaga spausdinta ant PVC lipduko ir užklijuota ant 3 mm patvarios kompozitinės plokštės, papildomai dengiamas apsauginis lipdukas, mediena impregnuota ir papildomai dažyta.

	Stoginės
	Suprojektuoti mažąją architektūrą:
[bookmark: _Hlk181717117]1.Stoginė  su viduje įrengtais stalais ir suolais. Kiekis – 2 vnt.
Viena galinė ir viena šoninė stoginės dalys turi būti uždaros.
Medžiaga – mediena eglė/pušis. Stoginės išmatavimai: plotis nuo 400 cm iki 420 cm, ilgis – nuo  600 cm iki 620 cm.
Stogo danga – refliuota tamsiai pilka skarda. Galima naudoti ir kitokias medžiagas, jeigu gerina statinio bendrąją kokybę. 
2.Stoginės viduje numatyti  suolus ir stalą. 
Stalo ilgis 2000 mm (+/- 30 mm), plotis 1000 mm (+/- 30 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 1000 mm (+/- 30 mm).
Suolo ilgis 2000 mm (+/- 30 mm), plotis 400 mm (+/- 20 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 450 mm (+/- 20 mm).
Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno.
3. Šalia stoginių suprojektuoti kepsnines, 2 vnt. suolus, dviračių stovus. 

	Pritaikymas žmonėms su negalia
	Statinio projekte numatyti užtikrinančias priemones žmonėms su negalia patekti  į apžvalgos aikštelę bei prieigas. 


	5.6. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI

	Teritorijos sutvarkymas
	Numatyti projekte teritorijos sutvarkymą, menkavertės augmenijos šalinimą žalių plotų atnaujinimą. 

	5.7. PASTABOS

	Visus projektavimo sprendinius derinti su užsakovu.


	
[image: ]

1 pav. Apžvalgos aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, stoginių Menčių karjere įrengimo schema.  	
[image: Paveikslėlis, kuriame yra lauko, ekrano kopija, žolė

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
2.pav. Bokšto su apžvalgos aikštele vizualinis vaizdas.

Registro duomenys
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Parengė:
Statybos skyriaus vyriausias specialistas                                                     Rimvydas   Juozapavičius   

Suderinta: 

Statybos skyriaus vedėjas                                                                             Alvydas Statkus


Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas                                Zigmantas Stankus

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos                                                  
skyriaus turizmo vadybininkė	              Beata Žymančiūtė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus                                                                
Vyriausioji specialistė	              Dalia Padolevičienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus                                       
Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji 
specialistė	              Rastida Skabeikienė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo                                            Svajūnas Vilkas
pavaduotojas
Statinio techninio projekto užduotis, statytojo reikalavimai-techninė specifikacija 3 psl. iš 3
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES 1SRASAS
2025-05-27 13:30:03

1. Nokiinojamojo turo registro frogistruotas turtas:
Registro e 441835551
Regisro pas: Zemes skiypas
‘Sudarymo data: 2007-10-01
‘Akmenés r. sav., Naujosios Akment

Kaimiskoji sen., Mengiy k.
2. Nekilnojamicji daiktai:
21. Zomes skiypas
‘Akmenés . sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Mendiu k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
Unikalus daikto numeris: 4400-1231-4186
Zemés skiypo kadastro numeris Ir kadastro vielovés
e 3203/0011:88 ATKiSKiY k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo. Kita
Zemés naudojimo badas: Rekreacinés teritorijos
5482 ha

Kilos zemés plotas: 3.5482 ha
Zomés Gkio naudmeny nasumo balas: 48.
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Vidutiné rinkos verté: 16800 Eur
Vidulings finkos verts nustayno datai 20250327
Vidutings rinkos vertés nustatymo badas: M
Radatho duomend sty Goa:2075.03.18

. Daikto priklausiniai i$ kito registro: frasy néra

4. Nuosavybé:
4. Nuosavybés teisé.
Savinkas: LIETUVOS RESPUBLICA sl 11105555
Daiictas: Zemés skiypas Nr. 4400-12314186, apradytas p. 2.1,
pagrindas: 2007-08-06
rasas galoja: Nuo 2007-10-03

Isakymas Nr. V-3298

5. Valstybés i savialayby zomes patitimo tise:
flstybinés Tomés patikéjimo teisé
Patketnis: Nacionain omes faryba pis Apiinkos inisterjos, i 188704921
Daiktas: femés skiypas Nr. 4400-12314186, aprasytas p.
regisravimo pagrindas: Zemés fstatymo paketimo ir papildymo aymas N X812, 2010 m. birislio 8.4
rasas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés: irasy néra

7. Juridioial faktal:
7. ryta panaudos suta
Panaudos gaveas: SGAENEL RAYONO SAVVALOYBE, sk 111100055
Daikias: Zemés skiypas Nr. 4400-1231-41865, aprasytas p.
Irgiravino pagindas: 2025.0514 Panaudos sutaris s 1SUN-201(15: ey
rasas galioja Nuo 20250
et N 02508 14 I 2035.05-14

<. zymos:
Teritorja, kurloe taikomos SZNS, nelregistruota Nekilnojamojo turto rogistre: kelly
81 spsaugos zonos (I siv,anicsisskisns)
Daias famésskypas Nr. 40012314186, soatyas . 2
I pagrindas: 2022-10-1 Zemés tamybos < skyraus veddio

N 265K 1u-m 26.110E)

Plotas: 540.01
rasas galioja: Nuo Sooror

9. Teritorijos, kurioss taikomos SZNS, [rasytos | NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu rasy néra

10. Daikto registravimas Ir kadastro 2ymos:
1041 Kadastro duomeny tikslinimas (daikto reglstravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-12314186, aprasytas p.
Iregistravimo pagrindas: 2025-03-18 Savivaldybés mero potvarkis Nr. Ve
Irasas galioja: Nuo 2025-03-27

102, Kadastro duomeny tikslinimas
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-1231-4186, a
Iregistravimo pagrindas: 2022-08-26 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny byla
20221043 Zomés tamybos ‘skyriaus vedéjo
Nr. 26SK-764-(14.26.110 £)
Irasas galioja: Nuo 2022-10-24

103, Kadastrinius matavimus atliko (kadastro 2yma)
AUSRINE STANI N
Daikias: Jemés skiypas Nr. 4400-12314186, prasytas p. 21,
pagrindas: 2019-05-13 K r. 2M-M-2707
2022-08-26 Nekilnojamojo daikto Poirs oy byt
[raas galioja: Nuo 2022-10-24

104. Kadastrinius matavimus atiiko (kadastro Zyma)
Utdarofl akeiné bendrové “Siauliy hidroprojektas”

k. 144084894




image4.jpeg
Daikias: Zamés skiypas Nr. 4400-1231-4186, aprasytas p. 2.
ogssaims pegids: 207414 Ndnojumcle o s e bta
(radas galioja: Nuo 2007-10-03

irogistruotas tertorijas, kurioss taikomos specialiosios femés naudojimo salygos:
fentorjos pavadrimas: Keliy apsaugos zonos (I skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorfos unikalus numers: 100416178
pagrindas: Listuvos 20231024 rolkimés kolly
“zom nustatymo planas Akmends rajono savivaldybéje Nr. 3447
registravimo data: 2023-10-25.
‘Zomés skiypo plotas, patenkantis | Tertorja: 5540 kv. m, nuo 2023-1025

" pavadinimas: Magistraliniy dujotiekiy vietovis Klasiy teritorja (I lhynu. septintasis skirsnis)
Terrfos ualos mumers: 004D

Lietuvos
e veyoes oo evancly magrsrainy i asoees Wt ror
planas Ne 1167
rogisiravimo data: 2023-08.0
Sames siypo ta, b b 402 . o 20730897

11, Duomenys a
111

12. Ragistro pastabos ir nuorodos: rasy néra
13, Kita informaclja: fas néra
14, Informacia apie duomeny sandoriui ikslinima; rasy néra

Dokumenta atspausdino VIKTORIA POVILAITYTE
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