TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų vamzdžiai bei jų jungiamosios dalys

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis

	
	I dalis. Plastikiniai lituojami vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys
	
	

	1
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2 (mm).
	m
	10

	2
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2 (mm).
	m
	30

	3
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2 (mm).
	m
	10

	4
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2 (mm).
	m
	20

	5
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	m
	20

	6
	Lituojamas vamzdis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	m
	10

	7
	Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	m
	10

	8
	Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	m
	20

	9
	Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	m
	20

	10
	Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	m
	10

	11
	Lituojamas vamzdis (stabilizuotas aliuminio sluoksniu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	m
	10

	12
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	13
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	14
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	15
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	16
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	17
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	18
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	19
	Lituojama alkūnė 90º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	20
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	21
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	22
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	23
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	24
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	25
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	26
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	27
	Lituojama alkūnė 45º turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	28
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	29
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	30
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	31
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	32
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	33
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	34
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	35
	Lituojamas trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	36
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 20 x16 x 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	37
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 25 x 20 x 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	38
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 20 x 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	39
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 25 x 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	40
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 20 x 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	41
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 25 x 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	42
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 32 x 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	43
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 50 x 25 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	44
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 50 x 32 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	45
	Lituojamas redukcinis trišakis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 50 x 40 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	46
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 16 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	47
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	48
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	49
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	 vnt
	10

	50
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	51
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	52
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	3

	53
	Lituojama mova turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm) ±2(mm).
	vnt
	3

	54
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 25 x 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	55
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	56
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	57
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	58
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 50 x 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	59
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 63 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	60
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 75 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	61
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 75 x 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	62
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 20 x 16 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	63
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 25 x 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	64
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	65
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 32 x 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	10

	66
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	67
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	68
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 40 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	69
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 50 x 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	70
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 63 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	71
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 75 x 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	72
	Lituojama pereinama mova (perėjimas v/i) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: 75 x 63 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	73
	Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	74
	Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	75
	Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm) ±2(mm).
	 vnt
	2

	76
	Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	77
	Lituojama aklė (išorinė) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm) ±2(mm).
	vnt
	2

	78
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 16 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	2

	79
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	2

	80
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”.
	vnt
	2

	81
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	1

	82
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ¾”.
	vnt
	1

	83
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm) x 1”.
	vnt
	1

	84
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm) x 1¼”.
	vnt
	1

	85
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (išorinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 50 (mm) ±2(mm) x 1½”.
	vnt
	1

	86
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	1

	87
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”.
	vnt
	1

	88
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	1

	89
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm) x ¾”.
	vnt
	1

	90
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm) x 1”.
	vnt
	1

	91
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm) x 1¼”.
	vnt
	1

	92
	Lituojamas perėjimas į metalinę jungtį (vidinis sriegis) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 50 (mm) ±2(mm) x 1½”.
	vnt
	1

	93
	Lituojamas perėjimas su užveržiama veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	2

	94
	Lituojamas perėjimas su užveržiama veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ¾”.
	vnt
	2

	95
	Lituojama alkūnė su tvirtinimu (v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 16 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	2

	96
	Lituojama alkūnė su tvirtinimu (v/v) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė)) ir metalas;
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm) x ½”.
	vnt
	2

	97
	Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 20 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	98
	Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 25 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	99
	Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 32 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	100
	Lituojamas rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Slėgio klasė: ne mažiau kaip PN 20 (20 kg/cm2);
Matmenys: D 40 (mm) ±2(mm).
	vnt
	1

	101
	Prietaisinių alkūnių tvirtinimui montažinė plokštelė turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Matmenys: 220 x 64 (mm) ±2(mm).
	vnt
	5

	102
	Aklė trumpa su sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropileninis);
Matmenys: ½”.
	vnt
	2

	103
	Aklė ilga (60÷100 mm) su išoriniu sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Spalva: raudona;
Matmenys: G ½”.
	vnt
	5

	104
	Aklė ilga (60÷100 mm) su išoriniu sriegiu ir gumine tarpine turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PPR (polipropilenas (arba lygiavertė));
Spalva: mėlyna;
Matmenys: G ½”. 
	vnt
	5

	105
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 22 x 6 x 2000 (mm) ±3(mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C;
Šilumos laidumo koeficientas (10oC): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	106
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 22 x 9 x 2000 (mm) ±3(mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40oC iki +90oC;
Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	107
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 28 x 6 x 2000 (mm) ±3(mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C;
Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	108
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 28 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C;
Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	109
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 35 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C;
Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	110
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 35 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40o C iki +90o C;
Šilumos laidumo koeficientas (10o C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	10

	111
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 42 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C;
Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m

	5

	112
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 42 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C;
Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	5

	113
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 54 x 6 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C;
Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	5

	114
	Izoliacinis vamzdis, d x t x l, turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Matmenys: 54 x 9 x 2000 (mm) ±3 (mm);
Termoizoliaciniai kevalai iš pūsto polietileno, be folijos;
Nominalus tankis: 25-32 kg/m3;
Darbinė temperatūra nuo -40º C iki +90º C;
Šilumos laidumo koeficientas (10º C): max. 0,04 W/mK;
Degumo klasė: ne žemesnė kaip C3.
	m
	5

	115
	Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2”x1/2” išor./išor.;
Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis);
Tipas: Ašinis (sklendės tipo).
	vnt 
	2

	116
	Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2”x3/8”xD10mm išor./išor.;
Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis);
Tipas: Ašinis (sklendės tipo).
	vnt
	2

	117
	Kampinis ventilis [su apdailos dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: 1/2”x3/4” išor./išor.;
Medžiaga: Žalvaris chromuotas (blizgus) (arba lygiavertis);
Tipas: Ašinis (sklendės tipo).
	vnt
	2

	
	
	
	

	
	II dalis. Vidaus nuotekų tinklų vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys
	
	

	1
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	2
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	3
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	4
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	5
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	6
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	7
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	8
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	9
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 150 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	10
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	11
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	12
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: balta;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	13
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	14
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	15
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	16
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm)
	vnt
	20

	17
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 150 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	18
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	19
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	20
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	21
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	22
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	23
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm).
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm)
	vnt
	10

	24
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	25
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	26
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	27
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º  C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	28
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º  C;
Matmenys:  L 150 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	29
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 250 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	30
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	31
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	32
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 1500 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	33
	Vidaus kanalizacijos vamzdis su mova ir gumine tarpine (sandarinimo žiedu) turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PP (polipropilenas) arba lygiavertė;
Spalva: pilka;
Maksimali darbinė temperatūra: Tmax 90-100º C;
Matmenys:  L 2000 (mm);
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	34
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	35
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	36
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	37
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	20

	38
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	39
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	40
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	41
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	42
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	43
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	20

	44
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	45
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	46
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	47
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	48
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	49
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	50
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	51
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 15º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	52
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 30º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	53
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	54
	Vidaus kanalizacijos jungtis [alkūnė 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	55
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm).
	vnt
	10

	56
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm).
	vnt
	10

	57
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 32/32 (mm).
	vnt
	10

	58
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm).
	vnt
	10

	59
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm).
	vnt
	10

	60
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40/40 (mm).
	vnt
	10

	61
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm).
	vnt
	10

	62
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm).
	vnt
	10

	63
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/50 (mm).
	vnt
	10

	64
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/50 (mm).
	vnt
	10

	65
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm).
	vnt
	10

	66
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm).
	vnt
	10

	67
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75/75 (mm).
	vnt
	10

	68
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75/75 (mm).
	vnt
	10

	69
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm).
	vnt
	10

	70
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Spalva: pilka
Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm)
	vnt
	10

	71
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm).
	vnt
	10

	72
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm).
	vnt
	10

	73
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 45º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/110 (mm).
	vnt
	10

	74
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trišakis 87º su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/110 (mm).
	vnt
	10

	75
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40/32 (mm).
	vnt
	20

	76
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40/32 (mm).
	vnt
	20

	77
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/32 (mm).
	vnt
	20

	78
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50/40 (mm).
	vnt
	20

	79
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75/50 (mm).
	vnt
	20

	80
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm).
	vnt
	20

	81
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/75 (mm).
	vnt
	20

	82
	Vidaus kanalizacijos jungtis [trumpas perėjimas – mova (redukcija) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm).
	vnt
	20

	83
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas – mova (redukcija) vidinė su gumine tarpine] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110/50 (mm).
	vnt
	10

	84
	Vidaus kanalizacijos jungtis [vidinė gumuota mova] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	10

	85
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	10

	86
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	10

	87
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	10

	88
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	10

	89
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	10

	90
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	91
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	10

	92
	Vidaus kanalizacijos jungtis [dviguba mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 125 (mm).
	vnt
	10

	93
	Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	10

	94
	Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	10

	95
	Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	10

	96
	Vidaus kanalizacijos jungtis [remontinė mova su gumine tarpine (sandarinimo žiedu)] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	10

	97
	Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	15

	98
	Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	15

	99
	Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	15

	100
	Vidaus kanalizacijos jungtis [kompensacinė mova (ilgoji mova) su gumine tarpine (sandarinimo žiedu) ir sandarinimo įvore] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	15

	101
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	30

	102
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 32 (mm).
	vnt
	30

	103
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: balta;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	30

	104
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 40 (mm).
	vnt
	30

	105
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	30

	106
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	30

	107
	Vidaus kanalizacijos kamštis movai [aklė] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	30

	108
	Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	5

	109
	Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	5

	110
	Vidaus kanalizacijos jungtis [pravala (revizija) su užsukamu dangteliu] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	5

	111

	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	15

	112
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	15

	113
	Vidaus kanalizacijos jungtis [perėjimas į ketinį vamzdį] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Spalva: pilka;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	15

	114
	Jungtis [WC alkūnė pajungimui 45º su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Spalva: balta.
Medžiaga: PVC arba PP
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	5

	115
	Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90º su sandarinimo manžetu], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Spalva: balta.
Medžiaga: PVC arba PP
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	116
	Jungtis [WC alkūnė pajungimui 90º su sandarinimo manžetu ir papildoma atšaka], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Spalva: balta.
Medžiaga: PVC arba PP
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	2

	117
	Jungtis [WC mova su manžetu (tiesiam sujungimui)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Spalva: balta.
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	10

	118
	Jungtis [WC mova (ekscentriniam sujungimui)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	10

	119
	Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis.
Medžiaga: guma.
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	5

	120
	Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis.
Medžiaga: guma.
Nominalus skersmuo: DN 75 (mm).
	vnt
	5

	121
	Guminis tarpiklis [sujungimui su ketumi], kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Guminis tarpiklis su keturiomis sandarinimo briaunomis.
Medžiaga: guma.
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	5

	122
	Vidaus kanalizacijos atbulinis vožtuvas [atbulinis vožtuvas] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC (polivinilchloridas) arba lygiavertė;
Nominalus skersmuo: DN 50 (mm).
	vnt
	20

	123
	Vidaus kanalizacijos atbulinis vožtuvas [atbulinis vožtuvas] turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: PVC (polivinilchloridas) arba lygiavertė;
Nominalus skersmuo: DN 110 (mm).
	vnt
	20

	124
	Plautuvių sifonas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Vamzdelinis, be išleidimo ventilio. 
Su pajungimu skalbimo mašinai.
Matmenys: 40x50.
	vnt
	5

	125
	Sifonas dušo padėklams su metaliniu ventiliu ir kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: D 70x40/50 (mm).
	vnt
	5

	126
	Sifonas dušo padėklams su metaliniu ventiliu turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: D 70x40/50 (mm).
	vnt
	5

	127
	Sifonas dušo padėklams be ventilio turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: D 40x40/50 (mm).
	vnt
	2

	128
	Sifonas voniai su reguliuojama perpylimo sistema turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Skersmuo: D 40/50 (mm).
	vnt
	5

	129
	Sifono išleidimo ventilis su kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 1½” x 70 (mm).
	vnt
	5

	130
	Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir ventiliu Ø 63 (mm) turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 40 x 40 (mm). 
	vnt
	5

	131
	Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir pajungimu skalbimo mašinai, metaliniu ventiliu Ø63 (mm) ir kamščiu turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 40 x 40 (mm).
	vnt
	5

	132
	Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu ir ventiliu, chromuotas turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 40 x 40 (mm). 
	vnt
	5

	133
	Sifonas praustuvui su nusėsdintuvu be ventiliu turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 32 x 32 (mm). 
	vnt
	5

	134
	Sifonas dvigubai plautuvei turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio
Matmenys: 40x50x160-570 (mm). 
	vnt
	5

	135
	Sifonas plautuvei su lanksčiu (gofruotu) persipylimo vamzdžiu ir ventiliu Ø70 (mm) turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Skersmuo: D 40 x 40 (mm).
	vnt
	5

	136
	Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Su nusėsdintuvu
Skersmuo: D 50 x 40 (mm). 
	vnt
	2

	137
	Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Vertikaliu išbėgimu
Skersmuo: D 50x50 (mm). 
	vnt
	2

	138
	Sifonas pisuarui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Horizontaliu išbėgimu
Skersmuo: D 50x50 (mm). 
	vnt
	2

	139
	Potinkinis sifonas kondensato nuvedimui turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Pajungimas Ø20-32 mm
Išleidimas DN32
Pralaidumas ne mažiau kaip 540 l/h
Nepraleidžia kvapų perdžiūvus hidro uždoriui, išimamas sifonas-kasetė
Su dekoratyviniu ABS dangteliu ir statybine akle.
	vnt
	5

	140
	Dangtelis WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: D 110 x 160÷170 x 40÷50 (mm).
	vnt
	10

	141
	Dangtelis WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: D 110 x 160÷170 x 80÷100 (mm).
	vnt
	10

	142
	Dangtelis išardomas WC alkūnės apdailai turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Matmenys: D 110 x 160÷170 x 70÷90 (mm).
	vnt
	10

	143
	Trapas horizontalus turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Trapas su sausu sifonu ir nerūdijančio plieno grotelėmis.
Pralaidumas: 0,5 L/s;
Medžiaga: plastikas;
Matmenys: Ø 50 (mm).
	vnt
	5

	144
	Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Trapas su sausu sifonu turi būti su nerūdijančio plieno grotelėmis. 
Pralaidumas: ne mažiau kaip 0,8 ltr/s.
Medžiaga: plastikas.
Matmenys: Dn 40/50.
	vnt
	5

	145
	Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Trapas turi būti nerūdijančio plieno grotelėmis, su sausu sifonu.
Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm.
	vnt
	5

	146
	Trapas vertikalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Trapas turi būti nerūdijančio plieno grotelėmis. 
Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm.
	vnt
	5

	147
	Trapas horizontalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Trapas sužeminto aukščio turi būti su nerūdijančio plieno grotelėmis, su sausu sifonu. 
Medžiaga plastikas, matmenys: DN 40/50 mm.
	vnt
	5

	148
	Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 50 mm.
	vnt
	10

	149
	Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 75 mm.
	vnt
	10

	150
	Alsuoklis kanalizacijai, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Medžiaga plastikas, matmenys: DN 110 mm.
	vnt
	10

	151
	Silikoninė trintį mažinanti priemonė turi atitikti technines charakteristikas: 
Tinkanti plastikinių vamzdžių montavimui, prailginanti guminių detalių tarnavimo laiką, atspari šalčiui
Pakuotė: ne didesnė kaip 400g
	vnt
	5



Papildomi reikalavimai:
1. Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą Kaune (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: I dalis – 13000,00 Eur su PVM, II dalis – 17000 Eur su PVM. 
3. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. 
4. Kartu su pasiūlymu pateikite siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos.
5. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 
6. [bookmark: _GoBack]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Kartu su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.
7. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
