Pirkimų sąlygų, 
4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

1. VI RLP reikalingos durys, atitinkančios saugumo klasę, į patalpą 1-24. Iš patalpos 1-24 su išsaugojimu demontuotas duris sumontuoti į patalpą 1-31. Patalpoje 1-28 sumontuoti naujas laukines duris, nes esančios laukinės durys pažeistos oro sąlygų, stakta susikraipiusi, nesandariai užsidaro.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	Demontavimas 

	1
	Durų varčių išėmimas
	vnt
	3
	TS 01
	

	2
	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką
	vnt
	3
	TS 01
	

	VI RLP LAUKINĖS DURYS 1-28 NR.1 

	3
	Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2
	m2
	1,9
	TS 02
	

	4
	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2
	100m
	0,05
	TS 03
	

	5
	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas
	100 m2
	0,05
	TS 04
	

	6
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai
	100 m2
	0,05
	TS 04
	

	7
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	0,05
	TS 04
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100 m2
	0,05
	TS 04
	

	9
	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS SUMONTAVIMAS)
	vnt.
	1
	TS 05
	

	VI RLP PLIENINĖS DURYS 1-24 NR. 2

	10
	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2
	m2
	1,9
	TS 06
	Pridedama papildoma TS-06

	11
	Durų apvadų iš minkštų veislių medienos montavimas
	m
	5,1
	TS 07
	

	12
	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	13
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	14
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	15
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100m2
	0,05

	TS 04
	

	16
	Durų apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS/SUMONTAVIMAS)
	vnt.
	1
	TS 05
	

	VI RLP BUDĖTOJOS PATALPA 1-31 NR. 3

	17
	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2
	m2
	1,9
	TS 08
	*

	18
	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	19
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 0mm storio sluoksniai
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	20
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	21
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100m2
	0,05
	TS 04
	

	22
	Durų apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai (DEMONTAVIMAS/SUMONTAVIMAS)
	vnt.
	1
	TS 05
	

	ŠIUKŠLĖS

	23
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	1
	TS 09
	

	24
	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	TS 09
	

	25
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	1
	TS 09 
	



