2

[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ (4x4) pirkimo

	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	/įrašyti/

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	/įrašyti/

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	/įrašyti/

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	/įrašyti/

	Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui:
	/įrašyti/

	Juridinio asmens kodas
	/įrašyti/

	PVM kodas
	/įrašyti/

	Atsiskaitomoji sąskaita
	/įrašyti/

	Bankas, banko kodas
	/įrašyti/

	Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)
	/įrašyti/

	Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/
	/įrašyti/



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	


3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	



4. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO / TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIO/IŲ AR ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIAMASI (JEIGU JIS PASITELKIAMAS) AR SUBTIEKĖJO (-Ų), KURIO (-IŲ) PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, (JEIGU TAIKOMAS REIKALAVIMAS DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO) JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JOS PADALINIO ASMENIS:
	PRIVALOMA PAŽYMĖTI IR NURODYTI VISUS JURIDINĮ ASMENĮ SUDARANČIUS ORGANUS/ASMENIS

	☐
	Vadovas
	įvardyti asmenį

	☐
	Valdyba
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Stebėtojų taryba ar kitas priežiūros organas
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Kitas valdymo organas
	įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius)

	☐
	Kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu, priimti sprendimą, sudaryti sandorį
	įvardyti asmenis (į) 

	☐
	Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus
	įvardyti asmenis (į)



5. PASIŪLYMO KAINA
5.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
5.2.1. transportavimo išlaidas;
5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
5.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
5.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
5.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;
5.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodyta žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
5.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

5.5. Mes siūlome:
Pirmai pirkimo daliai (Pirkimo dalis, kuriai neteikiamas pasiūlymas, prašome ištrinti)
	[bookmark: _Hlk142382524]Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Maksimalus kiekis1,
vnt.
	1 vnt. kaina
(Eur be PVM)
	1 vnt. kaina
(Eur su PVM)
	Suma 
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3x4

	1.
	Lengvasis automobilis (4x4)
(nurodyti prekės gamintoją ir modelį)
	15
	
	
	

	PVM (nurodyti tarifą) suma:
	

	Pasiūlymo kaina2 (su PVM) (skaičiais ir žodžiais):
	


Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

 Pasiūlymo kaina bus tik vertinamoji. Perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.

Antrai pirkimo daliai (Pirkimo dalis, kuriai neteikiamas pasiūlymas, prašome ištrinti).
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Maksimalus kiekis1,
vnt.
	1 vnt. kaina
(Eur be PVM)
	1 vnt. kaina
(Eur su PVM)
	Suma 
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3x4

	1.
	Lengvasis automobilis (4x4)
(nurodyti prekės gamintoją ir modelį)
	15
	
	
	

	PVM (nurodyti tarifą) suma:
	

	Pasiūlymo kaina2 (su PVM) (skaičiais ir žodžiais):
	


Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

 Pasiūlymo kaina bus tik vertinamoji. Perkančioji organizacija pasilieka teisę neišpirkti maksimalaus prekių kiekio.

6. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
I DALIS. BAZINĖ AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Savybė
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1 
	

	2.
	Automobilių skaičius.vnt.
	I dalis : nuo 13 iki 15 
II dalis: nuo 13 iki 15 
	

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	

	4.
	Kėbulo tipas
	Universalas
	

	5.
	Prošvaisa, cm
	Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 14.
	

	6.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 460.
	

	7.
	Ratų bazė, cm
	Nuo 265.
	

	8.
	Durelių skaičius
	Nuo 4.
	

	9.
	Kėbulo spalva
	Dažyta, turi būti sudaryta galimybė Pirkėjui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą.
	

	10.
	Kėbulo stiklai
	Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai nemažiau kaip 60 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus.
Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai.
	

	11.
	Salono spalva
	Sėdynių, durų apmušalų ir salono grindų danga tamsi.
	

	12.
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 120 kW.
	

	13.
	Varantysis tiltas
	Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4.  
	

	14.
	Pavarų dėžės tipas
	Mechaninė arba automatinė ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį.
	

	15.
	Kuro tipas
	Dyzelinas arba benzinas.
	

	16.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) 
	5.
	

	17.
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.
	

	18.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema, įskaitant stabdžių antiblokavimo sistemą; Pastovaus greičio palaikymo sistema;
Gamyklinė parkavimosi distancijos kontrolės sistema gale arba gale ir priekyje; Apsaugos sistema ar imobilaizeris.
	

	19.
	Vairas
	Reguliuojamas 4 kryptimis pagal aukštį ir ilgį multifunkcinis vairas.
	

	20.
	Audiosistema
	Gamyklinė su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga mobiliam telefonui.
	

	21.
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai;
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis salone. 
	

	22.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema.
Šildomos priekinės sėdynės.
	

	23.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą.
	

	24.
	Automobilio pristatymo terminas
	Automobilis pagamintas ir įrengtas VSAT veiklai pristatomas iki 2026 m. lapkričio 1 d.
	

	25.
	Automobilio komplektacija
	Automobiliai turi būti pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis (neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis);
Automobilis turi būti su vasarinių padangų, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių, komplektu. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių, komplektą; 
Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; 
Guminių kilimėlių komplektas salone ir bagažinėje;
Atsarginis ratas, kėliklis, raktas ratų veržlių atsukimui. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	

	26.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių ar 100 tūkst. km ridos.
	

	27.
	Pristatymo vieta
	Vilnius, Savanorių pr. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu.
	

	28.
	Garantinis techninis aptarnavimas
	Turėti ne mažiau kaip tris siūlomo automobilio garantinio techninio aptarnavimo centrus. skirtinguose Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kuriuose galima atlikti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą.
	

	29.
	Telemetrinė įranga
	Automobiliuose turi būti sumontuota telemetrinė įranga (papildoma techninė specifikacija)*.
	

	30.
	Vaizdo registratoriai
	Automobiliuose turi būti sumontuoti vaizdo registratoriai (papildoma techninė specifikacija)*.
	


Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

II DALIS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.
	Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED). Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. bei už galinių durelių stiklo (iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., šonuose iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose).
Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos 3 skirtingų tonų ir jų perjungimas derinami su Užsakovu.
	

	2.
	Salone turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 500W galingumo su taisyklinga sinusine išėjimo įtampa (sumontavimas turi būti derinamas su Pirkėju). Salone turi būti USB C jungtis ir įrengti 2 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, vaizdo registratoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę.
	

	3.
	Automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti, su magnetiniais skiriamaisiais ženklais ant šoninių durelių (emblemų standartus pateiks Pirkėjas)*, registruoti VĮ Regitra, jiems atliktos techninės apžiūros.
	



TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama minimali reikšmė
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1. 
	Modelis, modifikacija 
	Turi būti nurodyta.
	

	1. 
	Geografinės vietos nustatymas 
	Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba.
	

	1. 
	Telemetrinių duomenų perdavimas
	Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją.
	

	1. 
	Duomenų atnaujinimo dažnis 
	Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus, turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas  parametras – 30 sek.
	

	1. 
	Duomenų saugumas
	Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės.
	

	1. 
	Maitinimo įtampa (V)
	Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V
	

	1. 
	Integruotas akumuliatorius
	Privalo būti
	

	1. 
	Darbinė temperatūra (°C)
	nuo -20°C iki +40°C
	

	1. 
	Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%)
	nuo 5 % iki 95 % (be kondensato)
	

	1. 
	GSM modemas
	Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą.
	

	1. 
	GPS imtuvas
	ne mažiau 20 kanalų
	

	1. 
	CAN
	Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį.
	

	1. 
	Autentifikacija
	RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz.
	

	1. 
	Papildomos įrangos būsenos fiksavimas
	Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį
perduodama švyturėlių būsena.
	

	1. 
	Parametrai fiksuojami  realiu laiku
	Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo  būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos  duomenys, švyturėlių būsena.
	

	1. 
	Priedai
	Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.).
	

	1. 
	Suderinamumas
	Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje.
	

	1. 
	Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms
	Atitikimas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/ („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis.
Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES („CE“ ženklas) arba lygiavertis.
	

	1. 
	Gamintojo kokybės sertifikatas
	ISO9001 arba lygiavertis
	

	1. 
	Garantija
	nemažiau kaip 24 mėn.
	



AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas
	Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi), nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį)

	1.  Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės (priekis ir galas) vaizdui filmuoti-fiksuoti)
	

	1.  Spalvotas vaizdo įrašo tipas
	

	1.  Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis nei CMOS arba lygiavertis
	

	1.  Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę 
	

	1.  Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD)
	

	1.  Priekio ir galo vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių
	

	1.  Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių
	

	1.  Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4
	

	1.  Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą
	

	1.  Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas)
	

	1.  GPS imtuvas
	

	1.  Integruotas judesio detektorius, G – sensorius
	

	1.  Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį.
	

	1.  Minimali darbinė oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20° 
	

	1.  Maksimali leidžiama darbinė oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60°
	

	1.  Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis
	

	1.  Turi turėti vidinę bateriją
	

	1.  Galimybė naudotis SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė 
	

	1.  Tvirtinimas automobilyje stacionarus
	

	1.  Garantija ne mažiau 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
	

	1. Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu.
	

	1. Turi būti nurodyta tiksli nuoroda į gamintojo internet puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu).
	

	1. Visa siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. Siūloma įranga turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus. Įranga privalo būti skirta naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	



7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	5.
	15.9.1.1. siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ numatytus reikalavimus.
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą;

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



