TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MOKYKLINĖS FIZIKOS PROGRAMOS KURSO KOMPLEKTO PIRKIMAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Pirkimo objektas – fizikos įranga ir priemonės (toliau – Prekė);
2. Pristatymo vieta – Mykolo Balinskio g. 16A, Jašiūnai, Šalčininkų r.;
3. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.
4. Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. 
5. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Tiekėjas turi Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjo atstovas,  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (Sutarties vykdymo sąlyga).
6. Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).
7. Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).
8. Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.
9. Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.
Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.
10. Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir perkamas kiekis
	Reikalavimai
	Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas)
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

	1.
	Vandens paviršiaus įtempimo nustatymo rinkinys. 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	1.1.
	Stovas dinamometrui kabinti, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	1.2.
	Dinamometras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Ne didesnis nei 0,3 N
	
	

	1.3.
	Stovo strypas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	1.4.
	Žiedas vandens paviršiaus įtempiui matuoti, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	1.5.
	Plastikiniai indai, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	1.6.
	Silikoninė žarna susisiekiantiems indams tarpusavyje sujungti, ne mažiau nei 1 vnt.
	Ne trumpesnė nei 500 mm
	
	

	2.
	Transformatoriaus demonstracinis rinkinys, 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima surinkti veikiantį transformatorių ir atlikti ne mažiau kaip 5 eksperimentus/laboratorinius darbus, pavyzdžiui tokiomis temomis: elektrinis suvirinimas, uždegimo žvakė, lydymas, lankinis elektros išlydis, Tomsono žiedo eksperimentas. Nurodyti temas
	
	

	2.1









2.2
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm. +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos. 
	
	

	
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių  kalba).
	
	

	3.
	Demonstracinis fotoelektros elementų rinkinys – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės elementais. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų/praktinių darbų , pavyzdžiui tokiomis temomis: Saulės elementas kaip įtampos šaltinis;  Saulės elementas kaip srovės šaltinis; Saulės elemento vidinė varža; Saulės elementas kaip diodas; Apšvietos įtaka; Apšvietos kampo įtaka; Saulės modulis; Saulės modulių nuoseklus jungimas; Saulės modulių lygiagretus jungimas; Saulės energijos pavertimas šviesos energija; Saulės energijos pavertimas mechanine energija; Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją.
Nurodyti temas
	
	

	Su rinkiniu turi būti pateikti visi reikalingi priedai. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti suderinami (vieno komplekto sudėtis):

	3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
	Saulės panelė ant stovo, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 0,5 V galingumo
	
	

	
	Saulės panelė, ne mažiau nei 3 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 V galingumo
	
	

	
	Skaitmeninis multimetras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Lemputė saulės panelėms apšviesti, kad būtų gaminama energija, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Lemputės patronas su maitinimo laidu pritaikytas tvirtinti ant stovo
	Turi būti
	
	

	
	Stovas lemputei, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Elektrolizės aparatas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Elektrinis varikliukas su propeleriu, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Juodas laidas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 250 mm
	
	

	
	Raudonas laidas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 250 mm
	
	

	3.11
	Melynas laidas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 250 mm
	
	

	3.12
	Kintamas rezistorius, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne blogiau kaip 100 Ω
	
	

	3.13
	LED elementas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	3.14
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 540x450x150 mm. +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos
	
	

	3.15
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių kalba).
	
	

	4. 
	Hidroelektrinės demonstracinis rinkinys – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio, ne mažesnio kaip 250 x 175 x 200 mm ±10 mm sudėtis) :

	4.1
	Impulsinė turbina, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne blogiau kaip 6-V
	
	

	4.2
	Generatorius su skaidriu galiniu gaubtu, surinktas ant bendro veleno su turbina, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne blogiau kaip 3 W
	
	

	4.3
	Pagrindinė plokštė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti pastatytas ant pagrindinės plokštės su grandinės schema ir ne mažiau kaip dviem poromis 4 mm išvesties lizdų,  vieną AC, o kitą DC, naudojamoms apkrovoms sujungti.
	
	

	5.
	Šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys – 1 vnt.
	Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti  ne mažiau kaip 6 eksperimentus iš šių temų: Šiluminė spinduliuotė ir jos absorbcija; Šilumos konvekcija; Saulės kolektoriaus veikimo principas; Saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija; Su rinkinio elementais turi būti galima surinkti saulės kolektorių su šilumine termosifono cirkuliacija, siurblio cirkuliacija ir šilumokaičiu. Nurodyti temas, nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi laikikliai, vamzdeliai, žarnos, jungtys, maitinimo šaltiniai ir pan., atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi techniškai derėti. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis) :

	5.1
	Bėgiai, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti ant stalo pastatomi ne trumpesni kaip 50 cm žemi bėgiai, ant kurių būtų montuojamas šviesos šaltinis ir kitos siūlomos priemonės. Laikikliai. Bėgių šonai turi būti graduoti
	
	

	5.2
	Bėgiais slankiojantys laikikliai, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti pateikti bėgiais slankiojantys laikikliai, kuriuos būtų galima tvirtinti norimoje siūlomų bėgių vietoje. Į slankiojančius laikiklius turi būti galima įtvirtinti siūlomas priemones (jei siūlomos rinkinio priemonės komplektuojamos su slankiojančiais laikikliais, tai atskirai šių laikiklių pateikti nereikia).
	
	

	5.3
	Šviesos šaltinis imituoti saulės energiją/šviesą, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikta reikiama lemputė, laidai, lemputės laikiklis su maitinimo laidu pritaikytas tvirtinti ant bėgio.
	
	

	5.4
	Ant stalo pastatomas stovas su laikikliais, ne mažiau nei 1 vnt.
	Bendras stovo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 45 cm. Turi būti pateikti reikiami laikikliai,  siūlomoms priemonėms įtvirtinti
	
	

	5.5
	Skaitmeniniai termometrai, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti matavimo ribos ne blogesnės kaip nuo -20 – iki +300°C
	
	

	5.6
	Šilumokaičio indas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	5.7
	Demonstracinis kolektorius, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti pritaikytas tvirtinti prie stovo/bėgio laikiklio
	
	

	5.8
	Metalinės plokštės, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti balta ir juoda
	
	

	5.9
	Spiritinis degiklis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti metalinis
	
	

	5.10
	Maitinimo šaltinis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz
	
	

	5.11
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 540x450x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos
	
	

	5.12
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
	
	

	6.
	Vėjo energijos eksperimentų rinkinys – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis, pavyzdžiui: Projektuoti ir palyginti turbinų mentes; Generuoti elektros energiją; Išmatuoti sukuriamą galią; Kelti svorius; Įžiebti LED diodus; Įkrauti kondensatorius; Palyginti aerodinamines ir plokščias vėjo turbinų mentes
Šį rinkinį turi būti galima derinti su  įrangą ir programine įranga, kuri rinktų duomenis eksperimentų metu. Nurodyti temas
	
	

	Rinkiniu turi būti galima generuoti elektros energiją 0,5–3 V diapazone. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės, dalys turi būti tarpusavyje suderinamos (vieno komplekto sudėtis):

	6.1
	Pavarų rinkinys, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti ne blogiau  kaip su 8, 16, 32 ir 64 dantų krumpliaračiais
	
	

	6.2
	Vėjo turbinos generatorius su laidais, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti
	
	

	6.3
	Vėjo turbina, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	6.4
	Bokštas, ant kurio montuojamas variklis ir sparnai su pagrindu turbinos tvirtinimui, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti
	
	

	7
	Elektrostatikos demonstracinis rinkinys – 1 vnt..
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Priemonių rinkinys skirtas tirti elektrostatikos reiškinius. Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 8 eksperimentus/praktinius darbus elektrostatikos tema. Tarp galimų eksperimentų/tiriamųjų darbų turi būti ne mažiau kaip šie: Kūnų įsielektrinimas; Vienodų ir skirtingų krūvių sąveika.
	
	

	Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi būti parengtas naudojimui .Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	7.1
	Izoliuotas stovas siūlomoms priemonėms įtvirtinti, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti visi reikalingi siūlomų priemonių prie stovo tvirtinimo elementai
	
	

	7.2
	Lengvai įsielektrinančios medžiagos, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti priemonių rinkiniai vienarūšių, įvairiarūšių kūnų sąveikai demonstruoti (pav. skambučiai, įelektrintas rutuliukas, pakabukai ir pan.)
	
	

	7.3
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 440x330x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
	
	

	7.4
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	8
	Geometrinės optikos demonstracinis rinkinys – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys turi būti skirtas demonstruoti tokius optikos dėsnius kaip: spindulių kelias per išgaubtus ir įgaubtus lęšius, spindulių kelias per prizmę, spindulių atspindys nuo plokščių ir kreivų veidrodžių, šviesos lūžis, lūžio rodiklis. Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 eksperimentų/laboratorinių darbų ne mažiau kaip šiomis temomis: Lūžis plokščiame veidrodyje; Šviesos spindulių atspindys nuo įgaubto veidrodžio; Šviesos spindulių atspindys nuo išgaubto veidrodžio; Visiškas atspindys, kritinis kampas; Šviesos lūžis išgaubtame lęšyje; Šviesos lūžis įgaubtame lęšyje; Įprastos akies modelis; Trumparegės akies modelis, korekcija; Toliaregės akies modelis, korekcija; Fotoaparato modelis; Astronominio (Keplerio) teleskopo modelis; Astronominio (Galileo) teleskopo modelis. Nurodyti temas
	
	

	Rinkinys turi būti tinkamas naudoti su magnetine lenta t.y. turi būti galima rinkinio elementus pritvirtinti prie magnetinės lentos. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	8.1
	Lęšių rinkinys, ne mažiau nei 1 kompl.
	Rinkinyje turi būti ne mažiau: kaip 5 skirtingi dvigubo išgaubtumo lęšiai, ne mažiau kaip 2 skirtingo dydžio išgaubti lęšiai, ne mažiau kaip 1 įgaubtas lęšis, ne mažiau kaip 1 įgaubtas veidrodis, ne mažiau kaip 1 išgaubtas veidrodis,  ne mažiau kaip 1 plokščias veidrodis,   ne mažiau kaip 1 prizmė
	
	

	8.2
	Darbiniai šablonai, ne mažiau nei 5 vnt.
	Turi būti  ne mažiau kaip tokiomis temomis: žmogaus akies modelis, fotoaparatas, Galileo teleskopas, Keplerio teleskopas.
	
	

	8.3
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 450x350x100 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
	
	

	8.4
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	9
	Mechanikos demonstracinis rinkinys – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos dėsniams ir paprastiesiems mechanizmams kaip skriemuliai, skriemulių blokai, svirtys ir pasvirusi plokštuma pademonstruoti. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima demonstruoti bandymus šiomis temomis: masė ir svoris Huko dėsnis, jėga ir atsvara, jėgų sudėtis, jėgų skaidymas, pasvirusi plokštuma, dvipusė svirtis, vienpusis svirtis, sukimo momentas, sijos balansas, skriemulys. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 bandymų mechanikos temomis. Nurodyti temas
	
	

	Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi laikikliai ar priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima pademonstruoti nurodytus bandymus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	9.1
	Skalė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti magnetinė su rodyklėmis
	
	

	9.2
	Jėgos matuoklis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.3
	Apskritimo skalė 2 N, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.4
	Jėgos matuoklis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.5
	Apskritimo skalė  5 N, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.6
	Raudoni svareliai, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti 10 g.
	
	

	9.7
	Žali svareliai, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti 10 g.
	
	

	9.8
	Raudoni svareliai, ne mažiau nei 6 vnt
	Turi būti 50 g.
	
	

	9.9
	Žali svareliai, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti 50 g.
	
	

	9.10
	Spyruoklė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 150 mm / maks. 10 N
	
	

	9.11
	Gulsčiukas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 230 mm
	
	

	9.12
	Svirtis su svirties laikikliu ir rodykle, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.13
	Skalė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.14
	Sukimo momento diskas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.15
	Ritinėliai, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti plastikiniai  100 mm Ø
	
	

	9.16
	Ritinėlis, ne mažiau nei 1vnt.
	Turi būti plastikinis, 58 mm Ø
	
	

	9.17
	Laidas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 3 mm Ø
	
	

	9.18
	Užveržimo lizdai, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.19
	Metalinė ašis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.20
	Užveržimo lizdai, ne mažiau nei 5 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.21
	Rankovės, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.22
	Laikiklis su kabliu, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti. Ne mažiau kaip du laikantys rėmai su 2 kabliukais
	
	

	9.23
	Nuožulni plokštuma, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	9.24
	Plastikinė dėžutė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne didesnė kaip  140/50/25 mm
	
	

	9.25
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo rinkinio atskirų elementų sąrašas ir išdėstymo schema dėžėse/lagaminuose
	
	

	9.26
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	10
	Elektros eksperimentų rinkinys – 6 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys turi apimti tokias temas kaip: Kulono dėsnis, Faradėjaus indukcijos dėsnis,  Omo dėsnis, Oerstedo dėsnis, Lenco dėsnis, galvaninis elementas.
Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 eksperimentų/laboratorinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba): Elektros grandinė; Elektros laidininkai ir nelaidininkai; Srovės laidumas skysčiuose; Elektrinė įtampa; Srovės stiprumas; Elektrinė varža; Omo dėsnis; Nuoseklus lempučių jungimas; Nuoseklus rezistorių jungimas; Lygiagretus lempučių jungimas; Lygiagretus resiztorių jungimas; Reguliuojama varža; Savitoji varža; Varža ir temperatūra; „ Tiltelinės“ grandinės; Varžos matavimas; Galia; Transformatorius; Elektros energijos virtimas į šilumos energiją; Elektros energijos virtimas į šviesą; Saugiklis; Bimetalinis jungiklis; Laidininko magnetinis laukas; Elektrinis magnetas; Rėlė; Automatinis pertraukiklis; Elektros variklio veikimo principas; Indukcija; Indukcija ir kintamoji elektros srovė; Saviindukcija; Lenco dėsnis; Generatoriaus veikimo principas; Kintamosios srovės variklis; Kondensatorius; Trinties elektra; Jėgos, veikiančios tarp įkrautų kūnų; Elektroskopas; Magnetinis laukas; Magnetinė indukcija; Jėgos veikiančios tarp magnetų; Geomagnetizmas; Elektrolizė; Galvanizacija; Elektrocheminis elementas; Įtampos daliklis; Ritės varža; Poliarizacija/indukcija; Elektroskopo indukcija; Elektrocheminis potencialas. Nurodyti temas
	
	

	Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės elementai – pvz.: varžos, lempučių lizdai, turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	10.1
	Kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Kartu su rinkiniu turi būti pateikta kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė. Siūlomi rinkinio elementai turi būti pritaikyti montuoti kištukinėje montavimo plokštėje.
	
	

	10.2
	Nešiojama dėžė/lagaminas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 350x450x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse.
	
	

	10.3
	Eksperimentų aprašai lietuvių k., ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	11
	Fizikos pagrindų rinkinys-laboratorija – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį.
Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 70 skirtingų eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis:
 Elektra - ne mažiau kaip 25 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Frikcinė elektros energija; Elektrostatinis krūvis; Galvaninis elementas; Kondensatorius; Galvanizavimas; Elektros srovės sukeltas karštis; Elektrinė grandinė su jungikliu; Nuoseklus sujungimas; Lygiagretus sujungimas; Elektros srovės stipris; Elektros srovės įtampa; Omo dėsnis; Elektros srovės įtampos išmatavimas nuosekliose jungtyse; Elektros srovės įtampos išmatavimas lygiagrečiose jungtyse; Elektros srovės stiprumo išmatavimas nuosekliose jungtyse; Elektros srovės stiprumo išmatavimas lygiagrečiose jungtyse; Kaitrinės lemputės elektrinis galingumas; Įelektrinto laidininko magnetinė jėga; Įelektrinto laidininko magnetinis laukas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Elektrinio motoro veikimo principas; Indukcija; Elektromagnetinis jungtis; Transformatorius
Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Ilgio išmatavimas; Tūrio išmatavimas; Slėgis; Įtampa; Spyruoklinis dinamometras; Trinties jėga; Fiksuotas skriemulys; Judantis skriemulys; Svirtis; Svirtinės svarstyklės; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Pagreitis; Energijos konversija; Susisiekiantys indai; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidrostatinis slėgis; Slėgio perdavimas skysčiuose; Hidraulikos principas; Plūdurumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Paviršiaus įtempimas; Dujų tūrio pokyčiai; Dujų slėgis ir tūris; Pozityvus ir negatyvus slėgis

Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos refrakcija; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis
Šiluma - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Vandens virimo temperatūra; Virimas esant mažam slėgiui; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas.
	
	

	Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	11.1


11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.7
	Universalus laboratorinis stovas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti tinkamas naudoti kaip nuožulni plokštuma ir kaip „bėgiai“ optinei sistemai, turintis graduotą šoną, tinkamą ilgio ar atstumo matavimui. Ne trumpesnis nei 500 mm
	
	

	
	Su laboratoriniu stovu naudojami slankiojantys laikikliai, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	U formos manometras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Cilindrinis indas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti su trijomis angomis skysčių išleidimui išdėstytomis skirtingame aukštyje
	
	

	
	Skriemulys, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Skriemulys su kabliu, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Spyruoklė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	
	Susmulkinta kamštinė medžiaga (kamštinė pudra), ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.8
	Plastikinis kamuoliukas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.9
	Piltuvėlis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.10
	Žiedas paviršiaus įtempimo tyrimui, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.11
	Plastikinis stačiakampis indas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.12
	Kolba apvaliu dugnu, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne mažesnės kaip 250 ml talpos
	
	

	11.13
	Erlenmejerio kolba, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.14
	Laboratorinis ąsotėlis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 400 ml talpos
	
	

	11.15
	Svarstyklių lėkštelė, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.16
	Žiedo formos laikiklis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.17
	Spiritinė lemputė (metalinė), ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.18
	Trijų skirtingų medžiagų rinkinys tankio nustatymui, ne mažiau nei 1 kompl.
	Turi būti to pačio tūrio, skirtingų medžiagų - aliuminio, geležies, plastiko
	
	

	11.19
	Tvirtinamas prie laboratorinio stovo stalelis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.20
	Svirtis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.21
	Silikoninė žarnelė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnė nei 500 mm
	
	

	11.22
	Termometras, ne mažiau nei 1 vnt
	Turi būti
	
	

	11.23
	Mėgintuvėlis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.24
	Dinamometras 1N, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.25
	Dinamometras 2N, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.26
	Dinamometras 5N, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.27
	Plastikinis švirkštas 10 ml, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.28
	Plastikinis švirkštas 50 ml, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.29
	Matavimo juosta, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.30
	Kaladėlė trinties eksperimentams atlikti, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.31
	Balionas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.32
	Svareliai su dviem kabliukais, ne mažiau nei 4 vnt.
	Turi būti 50 g.
	
	

	11.33
	Svareliai be kabliukų, ne mažiau nei 11 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 8 skirtingų svorių 1-200 g. intervale
	
	

	11.34
	Amperimetras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.35
	Galvanometras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.36
	Ritė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 1200 apvijų
	
	

	11.37
	Ritė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 600 apvijų
	
	

	11.38
	Mėlynos spalvos laidas, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti 50 cm ilgio
	
	

	11.39
	Raudonos spalvos laidas, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti 50 cm ilgio
	
	

	11.40
	Mėlynos spalvos laidas, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti 25 cm ilgio
	
	

	11.41
	Raudonos spalvos laidas, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti 25 cm ilgio
	
	

	11.42
	U formos magnetas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.43
	Anglies elektrodas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti su metaliniu lakštu pritvirtinimui
	
	

	11.44
	Švino elektrodas, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.45
	Cinko elektrodas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.46
	Vario elektrodas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.47
	Lęšis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti f = –100 mm., tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.48
	Lęšis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti f = +100 mm., tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.49
	Ekranas optikos eksperimentams, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.50
	Ekrano laikiklis, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.51
	Svarelis su dvejais kabliukais, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti 25 g.
	
	

	11.52
	Magnetinė adata, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti.
	
	

	11.53
	Optinė lempa, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti tinkama tvirtinti prie slankiojančių laikiklių;
	
	

	11.54
	Potenciometras, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.55
	Kaitinamoji lemputė, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti E10/1.5 V/0.15 A
	
	

	11.56
	Kaitinamoji lemputė, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti E10/6 V/0.1 A
	
	

	11.57
	Vario sulfatas, ne mažiau nei 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.58
	Žvakė, ne mažiau nei 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.59
	Žvakės laikiklis – 2 vnt.
	Turi būti tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.60
	Elektroskopas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	11.61
	Elektros grandinės elementams sujungti tinkamas pagrindas – 1 vnt.
	Turi būti tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.62
	Laikiklis su lizdu lemputei – 2 vnt.
	Turi būti tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.63
	Elektros grandinės jungiklis – 2 vnt.
	Turi būti sumontuotas and pagrindo, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių
	
	

	11.64
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dvejuose lagaminuose/dežėse
	
	

	11.65
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	12
	Rinkinys eksperimentams apie šilumą – 1 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus apimančius pagrindinius termodinamikos dėsnius, kietuose, skystuose ir dujiniuose kūnuose, tokius kaip: Boilo dėsnis; Gei-Lusako dėsnis; Furjė dėsnis; Stefano ir Boltzmanno dėsnis.
inkinio pagalba turi būti galimi atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentų/praktinių darbų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: termometro modelis; temperatūros matavimas; temperatūros pokyčiai skysčiuose; temperatūros pokyčiai dujose; temperatūros pokyčiai kietuose kūnuose; šilumos laidumas skysčiuose; šilumos laidumas kietuose kūnuose; bimetalinis termometras; šilumos spinduliavimas; šilumos spinduliavimo absorbcija; šilumos srautas – konvekcija; mišinio temperatūra; savitoji vandens šiluma; kietųjų kūnų savitoji šiluma; garavimas ir kondensacija; šildymas ir vėsinimas; distiliacija; šilumos energijos panaudojimas. Nurodyti temas
	
	

	
	Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	12.1
	Surenkamas laboratorinis stovas – 1 vnt.
	Turi būti su aliuminio pagrindu ir plastikinėmis kojelėmis
	
	

	12.2
	Kalorimetras – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.3
	Erlenmejerio kolbos – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.4
	Tiesių ir stačiu kampu lenktų stiklinių vamzdelių rinkinys – 4 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.5
	Silikoninis vamzdelis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.6
	Konvekcinis vamzdelis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.7
	Spiritinė lemputė, metalinė – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.8
	Termometras – 1 vnt.
	Turi būti  matavimo ribos ne prastesnės nei nuo –10 °C iki +110 °C
	
	

	12.9
	Vandens/garo turbinos ratas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.10
	Guminių kamščių rinkinys – 1 vnt.
	Kamščiai turi būti techniškai suderinti su siūlomais indais, vamzdeliais
	
	

	12.11
	Žiedo formos laikiklis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	12.12
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 440x330x150 mm +5%.
Dėžės/lagamino viduje rinkinio dalims turi būti įrengtos joms skirtos vietos, patogiam laikymui ir saugiam transportavimui. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrinti saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono arba analogiškos minkštos medžiagos. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje
	
	

	12.13
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	13.
	Elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 6 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Nurodyti temas
	
	

	Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.  Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	13.1
	Skaitmeninis multimetras – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.2
	Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.3
	Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.4
	Citrinos rūgšties buteliukas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.5
	Indelis su druska – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.6
	Vario sulfato buteliukas – 1 vnt
	Turi būti
	
	

	13.7
	Lakmuso popierėliai – 1 kompl.
	Turi būti
	
	

	13.8
	Anglies elektrodai – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.9
	Geležies elektrodas – 1 kompl.
	Turi būti
	
	

	13.10
	Vario elektrodas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.11
	Cinko elektrodas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.12
	„Krokodilo“ tipo gnybtai – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.13
	Baterija, 4,5 V – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.14
	LED elementas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	13.15
	Raudoni laidai – 2 vnt.
	Turi būti ne trumpesni kaip 25 cm
	
	

	13.16
	Juodas laidas – 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 25 cm
	
	

	13.17
	Polipropileno ąsotėlis – 1 vnt.
	Turi būti ne mažesnės kaip 100 ml. talpos
	
	

	13.18
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 440x330x150 mm. +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą.
	
	

	13.19
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	14.
	Elektros rinkinys 6 darbo grupėms – 1 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Kiekvienai darbo grupei skirti elementai turi būti komplektuojami atskirame išimame įdėkle
Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektros grandinė; Laidininkai ir izoliatoriai; Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; Žaidimai su elektros grandinėmis; Elektros srovės stiprumo matavimas; Elektros įtampos matavimas; Omo dėsnis; Laidininko elektrinė varža; Kirchhofo dėsniai; Elektros galia. Nurodyti temas
	
	

	Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, LED diodai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kiti rinkinio elementai taip pat turi būti pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės, supakuotos dėžę (vieno rinkinio sudėtis):

	14.1
	Lempučių lizdas (E10) -  15 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.2
	Kaitrinės lemputės – 15 vnt.
	Turi būti ne prastesnių kaip E10/12 V/0.25 A
	
	

	14.3
	Juodi laidai – 6 vnt.
	Turi būti ne trumpesni nei 20 cm
	
	

	14.4
	Raudoni laidai – 6 vnt.
	Turi būti ne trumpesni nei 20 cm
	
	

	14.5
	Kištukiniai kontaktai – 30 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.6
	Jungiklinės svirtys – 18 vnt,
	Turi būti
	
	

	14.7
	Grafitiniai pieštukai – 6 vnt
	Turi būti
	
	

	14.8
	Krokodilo formos gnybtai – 12 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.9
	47 omų rezistorius – 5 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.10
	100 omų rezistorių – 5 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.11
	LED diodai – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.12
	Jungiamieji elementai – 45 vnt.
	Turi būti
	
	

	14.13
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 430x330x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
	
	

	14.14
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	15
	Temperatūros ir kalorimetrijos eksperimentų rinkinys – 1 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 praktinių darbų/eksperimentų susijusių su temperatūra ir kalorimetrija, ne mažiau kaip šiomis temomis: Vandens savitoji šiluminė talpa; Metalų savitoji šiluminė talpa; Skaitmeninio termometro veikimo principas; Vandens šildymas; Aušinimas. Nurodyti temas
	
	

	
	
	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms.
	
	

	Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	15.1
	Pincetas – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	15.1
	Skaitmeninis termometras – 6 vnt.
	Turi būti matavimo ribos ne prastesnės kaip nuo –50 / + 300 °C
	
	

	15.1
	Kalorimetras – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	15.1
	Borosilikatinė stiklinė/ąsotėlis – 6 vnt.
	Turi būti ne mažesnės kaip 150 ml talpos
	
	

	15.1
	NTC rezistorius – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	15.1
	PTC  rezistorius – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	15.1
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
	
	

	15.1
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	16
	Indukcijos ir kintamos srovės eksperimentų rinkinys – 1 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti. Tokių rinkinių reikia dviejų.
Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: Oerstedo eksperimentas; Magnetinis solenoido laukas; Elektromagnetinė indukcija.; Kintamos srovės generavimas; Lenco dėsnis; Solenoido varža; Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Nurodyti temas
	
	

	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis):

	16.2
	Montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.3
	Mini kompasas – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.4
	Magnetinės adatos – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.5
	Dviejų skirtingų galių solenoidai – 12 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.6
	Strypinių magnetai – 18 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.7
	Plokšti magnetai – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	16.8
	Vielinės ritės, kiti reikalingi elementai eksperimentams atlikti – 6 kompl.
	Turi būti
	
	

	16.9
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dėžėje.
	
	

	16.10
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	17.
	Mechanikos eksperimentų rinkinys Nr. 1 – 6 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Rinkinys turi būti skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dėsnius ir gautus eksperimentų rezultatus turi būti galima susieti su matematika.
Su šiuo eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis: Gravitacijos jėga ir pagreitis; Huko dėsnis; Jėgų sudėtis / atimtis; Pritvirtintas ir laisvas skriemulys; Svirčių dėsnis; Plastinė ir elastingoji deformacija; Dinaminė ir statinė trintis;
Gravitacijos ir pusiausvyros centras. Nurodyti temas
	
	

	Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.
Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis):

	17.1
	Dinamometras 1N – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	17.2
	Skriemulys – 1 vnt.
	Turi būti nepritvirtintas, ne mažesnio kaip 43 mm. diametro, su kabliuku
	
	

	17.3
	Plieninis kamuoliukas – 1 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 12 mm. diametro
	
	

	17.4
	Svarelis su dviem kabliukais – 1 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 25 g
	
	

	17.5
	Bėgiai – 1 kompl.
	Turi būti ne trumpesni kaip 180 mm
	
	

	17.6
	Bėgiai – 1 kompl.
	Turi būti ne trumpesni kaip 360 mm., su skylute
	
	

	17.7
	Pritvirtinamos kojelės bėgiams – 1 kompl.
	Turi būti
	
	

	17.8
	Svertas su skylute – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	17.9
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėže/lagaminą. Lagamino/dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 540x450x150 mm ± 10 %. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.

	
	

	17.10
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	18
	Mechanikos eksperimentų rinkinys Nr. 2 – 6 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Mechanikos rinkinys. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti bandymus šiomis temomis: Kūnų mechanika: ne mažiau kaip 20 eksperimentų; Skysčių mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų; Dujų mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų. Nurodyti temas
	
	

	
	
	Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 40 eksperimentų. Nurodyti temas
	
	

	Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios Priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	18.1
	Laboratorinis stovas – 2 vnt.
	Stovas turi būti metalinis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti.
	
	

	18.2
	Laikikliai – 2 vnt.
	Turi būti laikikliai suderinti su siūlomu laboratoriniu stovu
	
	

	18.3
	Svareliai su išpjova: 5 vnt. po 10 g svareliai ir 2 vnt. po 50 g svareliai
	Turi būti
	
	

	18.4
	Svareliai su kabliukais iš abiejų pusių. 4 vnt. Po 50 g svareliai ir 2 vnt. po 25 g svareliai.

	Turi būti
	
	

	18.5
	Svirtis – 1 vnt.
	Svirtyje turi būti padarytos kiaurymės prie kurių būtų galima pakabinti siūlomus svarelius su kabliukais
	
	

	18.6
	Mokyklinis dinamometras – 1 vnt.
	Turi būti ne mažiau kaip 1 N spyruoklinis dinamometras su skale, spyruoklė turi būti patalpinta į permatomą plastikinį vamzdelį; dinamometras turi būti graduotas su apsauga nuo pertempimo/sugadinimo
	
	

	18.7
	Skriemulių rinkinys – 1 kompl.
	Turi būti ne mažiau kaip trys      skriemuliai, iš kurių ne mažiau kaip vienas turi būti su kabliuku
	
	

	18.8
	Vežimėlis – 1 vnt.
	Vežimėlyje turi būti numatyta vieta strypelio tvirtinimui prie kurio būtų galima uždėti/užmauti svarelius
	
	

	18.9
	Švirkštų rinkinys – 1 vnt.
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip du plastikiniai švirkštai, švirkštų talpa turi būti ne mažesnė kaip 10 ml.
	
	

	18.10
	Spyruoklė – 1 vnt.
	Turi būti ne mažesnė kaip 10 N, spyruoklės gale turi būti pakabinimo kilpos
	
	

	18.11
	Manometro vamzdelis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	18.12
	Balansinės svarstyklės – 1 vnt.
	Rinkinyje turi būti priemonės reikalingos sukonstruoti balansines svarstykles
	
	

	18.13
	Graduotas plastikinis cilindras – 1 vnt.
	Turi būti plastikinis cilindras, kurio tūris ne mažesnis kaip 25 ml.
	
	

	18.14
	Silikoninės žarnelės – 1 kompl.
	Turi būti ne mažiau kaip: dvi silikoninės žarnelės, kurių ilgis ne trumpesnis kaip 30 cm ir dvi silikoninės žarnelės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 cm.
	
	

	18.15
	Ratas su mentelėmis (laivaratis) – 1 vnt.
	Ratas turi būti plastikinis, lengvai besisukantis apie savo ašį, su mentelėmis (vėjo ir vandens malūno veikimo principui demonstruoti).
	
	

	18.16
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 440x330x150 mm +10 %.
Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dežėse.
	
	

	18.17
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	19.
	Optikos eksperimentų rinkinys – 1 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	
	

	
	
	Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis:  šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva.  Nurodyti temas
	
	

	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui . Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis):

	19.1
	Balti ekranai su skale – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	19.2
	Laikikliai – 6 vnt. 
	Turi būti suderinti su siūlomomis priemonėmis
	
	

	19.3
	Filtrų rinkiniai – 6 vnt.
	Turi būti kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų.
	
	

	19.4
	Universalūs veidrodžiai – 6 vnt.
	Turi būti su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis
	
	

	19.5
	Prizmės – 6 vnt.
	Turi būti ne mažesnės kaip 25x25 mm
	
	

	19.6
	Skaidrių optinių kūnų rinkiniai – 6 vnt.
	Turi būti kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų.
	
	

	19.7
	Kombinuoti, leidžiantys pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai – 6 vnt.
	LED ir lazerinis  šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. (Pateikti tai įrodančius dokumentus).
	
	

	19.8
	Šviesos šaltinio maitinimo šaltiniai iš elektros tinklo – 6 vnt.
	Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu.
	
	

	19.9
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm +10 %.
Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos minkštos medžiagos.
	
	

	19.10
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	20.
	Gyroskopas – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį

	
	

	Turi būti pateikiami ne mažesnės nei A4 formos spalvotų acetato lakštų rinkinys. Priemonė turi būti skirta tirti spalvų derinimą ir maišymą. Lapų dydis ne mažesnis kaip: 300 x 200 mm. Pakuotėje ne mažiau nei 5 vnt. skirtingų spalvų lapų.

Giroskopas turi būti žemo profilio, dinamiškai subalansuotu metaliniu rotoriumi kardaniniame laikiklyje. Kartu turi būti komplikuojama švytuoklės laikiklis, kurį turi būti galima naudoti riedėjimo arba posvyrio momentui tirti. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis):

	20.1
	Plastikinis kardano diskas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	20.2
	Kardaninis kardano laikiklis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	20.3
	Švytuoklės laikiklis – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	20.4
	Paleidimo laidas – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	21.
	Šilumos vizualizatorius – 1 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį

	
	

	21.1
	Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba
	Turi būti ne mažiau nei 320 × 240 pikselių
	
	

	21.2
	Matymo laukas
	Turi būti ne blogiau nei 24° × 18°
	
	

	21.3
	Minimalus fokusavimo atstumas
	Turi būti ne blogiau 0,15 m (0,49 pėd.), su MSX ne blogiau nei: 0,5 m (1,64 pėd.)
	
	

	21.4
	Židinio nuotolis
	Turi būti ne blogiau nei 17 mm (0,67 col.)
	
	

	21.5
	Erdvinė skiriamoji geba
	Turi būti ne blogiau nei 1,31 mrad/pikseliui
	
	

	21.6
	Objektyvo identifikavimas:
	Turi būti Automatinis
	
	

	21.7
	Vaizdo dažnis
	Turi būti ne blogiau nei 30 Hz
	
	

	21.8
	Fokusavimas
	Turi būti rankinis arba automatinis
	
	

	21.9
	Matymo lauko atitikimas
	Turi būti
	
	

	21.10
	Skaitmeninis priartinimas
	Turi būti ne mažiau nei 1–4 kartus nepertraukiamai
	
	

	21.11
	Detektoriaus žingsnis
	Turi būti ne blogiau nei 17 µm
	
	

	21.12
	Raiška
	Turi būti ne blogiau nei 640 × 480 pikselių (VGA)
	
	

	21.13
	Paviršiaus ryškumas (cd/m2)
	Turi būti ne mažiau nei 400
	
	

	21.14
	Ekrano dydis
	Turi būti ne mažiau nei 4 coliai
	
	

	21.15
	Žiūrėjimo kampas
	Turi būti ne blogiau kaip 80°
	
	

	21.16
	Spalvų gylis (bitais)
	Turi būti ne blogiau kaip 24
	
	

	21.17
	Kraštinių santykis
	Turi būti 4:3
	
	

	21.18
	Automatinis pasukimas
	Turi būti
	
	

	21.19
	Lietimui jautrus ekranas
	Turi būti ne blogiau kaip IPS
	
	

	21.20
	Vaizdo reguliavimas
	Turi būti ne mažiau keturių funkcijų: automatinis, automatinis maksimalus, automatinis minimalus ir rankinis
	
	

	21.21
	Vaizdo pateikimo rėžimai
	Turi būti įtraukti šie vaizdo pateikimo rėžimai: Infraraudonųjų spindulių vaizdas; Vizualinis vaizdas 
Vaizdas vaizde - Centruota infraraudonųjų spindulių sritis vaizduojamame vaizde
	
	

	21.22
	Kameros temperatūros diapazonas
	Turi būti ne blogiau kaip nuo –20 iki 110 °C; nuo 0 iki 600 °C
	
	

	22.
	Žiūronai – 1 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį

	
	

	22.1
	Didinimas
	Turi būti ne blogiau kaip 25x
	
	

	22.2
	Objektyvo skersmuo
	Turi būti ne mažiau kaip 70 mm
	
	

	22.3
	Dioptrijų reguliavimas

	Turi būti
	
	

	22.4
	Matymo laukas
	Turi būti ne blogiau kaip 2 laipsnių
	
	

	22.5
	Atstumas tarp vyzdžių
	Turi būti ne blogiau kaip 60 mm (min) – 70 mm (max)
	
	

	22.6
	Akių reljefas
	Turi būti ne blogiau kaip 17 mm
	
	

	22.7
	Spalva
	Turi būti juoda arba kita tamsi spalva
	
	

	23.
	Klasės rinkinys ,,Temperatūra ir kalorimetrija" – 1 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 praktinių darbų/eksperimentų susijusių su temperatūra ir kalorimetrija, ne mažiau kaip šiomis temomis: vandens savitoji šiluminė talpa; metalų savitoji šiluminė talpa; saitmeninio termometro veikimo principas; vandens šildymas; aušinimas.
Nurodyti temas
	
	

	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis):

	23.1
	Pincetas – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	23.2
	Skaitmeninis termometras – 6 vnt. 
	Termometro matavimo ribos turi būti ne prastesnės kaip nuo –50 / + 300 °C
	
	

	23.3
	Kalorimetras – 6 vnt.
	Turi būti
	
	

	23.4 
	Borosilikatinė stiklinė/ąsotėlis – 6 vnt.
	Turi būti ne mažesnės kaip 150 ml talpos
	
	

	23.5
	NTC rezistorius – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	23.6
	PTC  rezistorius – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	23.7
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.
	
	

	23.8
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	24.
	Demonstracinis rinkinys „Optika“ magnetinei lentai – 1 kompl
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Rinkinys skirtas spindulių trajektorijos tyrinėjimams, pasitelkiant lęšius, prizmes ir veidrodžius. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 21 eksperimentų ne prasčiau kaip šiomis temomis: Linijinis šviesos sklidimas; siaurieji šviesos spinduliai; šešėliai; šviesos atspindžio dėsnis; dvigubas veidrodis; šviesos refrakcija; lęšių kombinacijos; spalvos pigmentas; refrakcija vandenyje; šviesos refrakcija per prizmę; akių funkcijos / trumparegystės korekcijos modelis ir kt.
	
	

	Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinys turi būti supakuotas į dėžutę ir sudarytas iš ne mažiau, kaip šių priemonių (vieno rinkinio kompletas):

	24.1
	Pagrindinių spalvų filtras – 1 vnt.
	Turi būti raudonos, žalios ir mėlynos spalvos
	
	

	24.2
	Antrinių spalvų filtras – 1 vnt.
	Turi būti geltonos, žydros ir rausvos spalvos
	
	

	24.3
	Objektyvo korpusas – 1 vnt.
	Turi būti pusės cilindro, magnetinis
	
	

	24.4
	Objektyvo korpusas – 2 vnt.
	Turi būti išgaubtas, magnetinis
	
	

	24.5 
	Objektyvo korpusas – 1 vnt.
	Turi būti įgaubtas plokštumoje, magnetinis
	
	

	24.6
	Prizmė – 1 vnt.
	Turi būti stačiakampė, magnetinė
	
	

	24.7
	Trapecijas – 1 vnt.
	Turi būti formos 60°/90° ir magnetinė
	
	

	24.8
	Optinis diskas – 1 vnt. 
	Turi būti magnetinis
	
	

	24.9
	Izoliuotos lizdinės jungtys – 1 rinkinys (6 vnt.)
	Turi būti raudonos spalvos
	
	

	24.10
	Izoliuotos lizdinės jungtys – 1 rinkinys (6 vnt.)
	Turi būti juodos spalvos
	
	

	24.11 
	Įstrižas ekranas – 1 vnt. 
	Turi būti magnetinis
	
	

	25.11
	Optinės šviesos šaltinis – 1 vnt. 
	Turi būti magnetinis
	
	

	25.12
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.
Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (450x340x110 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.
	
	

	25.13
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	25.
	Fizikos eksperimentų rinkinys ,,Pagrindinės elektros grandinės" – 6 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: elektros grandinės, nuosekliosios ir lygiagrečiosios lempučių grandinės, Omo dėsnis, Kirchofo dėsnis, laidininkai ir izoliatoriai, elektros srovės matavimas, įtampos matavimas, laidininko elektrinė varža.
	
	

	Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinys turi būti supakuotas į dėžutę ir sudarytas iš ne mažiau, kaip šių priemonių (vieno rinkinio kompletas):

	25.1
	Elektros grandinės įjungimo/išjungimo elementas – 2 vnt.
	Turi būti su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytais tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis
	
	

	25.2
	Lemputės laikiklio elementas – 2 vnt. 
	Turi būti pritaikytas siūlomoms lemputėms, su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis
	
	

	25.3
	Maitinimo šaltinis – 1 vnt. 
	Turi būti ne prastesnis kaip 3V ir su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis.
	
	

	25.4
	Lemputė – 1 vnt.
	Turi būti ne prasčiau kaip 2,5V/0,2A ir ne mažiau kaip 10 vnt.
	
	

	25.5
	Jungiamųjų laidų komplektas su „banana“ tipo jungtimis – 7 vnt.
	Turi būti su „banana“ tipo jungtimis ir ne prasčiau kaip 5 vnt. 10 cm. ir 2 vnt. 25cm. 
	
	

	25.6
	Rezistoriai – 2 vnt.
	Turi būti ne prasčiau kaip po 1 vnt. 10Ω ir 100Ω rezistorių, sumontuotų plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento.
	
	

	25.7
	LED diodas – 1 vnt.
	Turi būti sumontuotas plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento.
	
	

	25.8
	Svirtinis jungiklis – 1 vnt. 
	Turi būti tinkamas prijungti prie siūlomo elektros grandinės elemento.
	
	

	25.9
	Lemputės lizdas – 1 vnt.
	Turi būti sumontuotas plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento;
	
	

	25.10
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis.  Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 300x400x100 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.
	
	

	25.11
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	

	26.
	Rinkinys su maketavimo plokšte „Elektros pagrindai“ 7-12 klasei – 6 kompl.
	Nurodyti gamintoją ir modelį

Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius elektros, šiluminės energijos ir magnetizmo eksperimentus, ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis:
Elektros grandinė; laidininkas / nelaidininkas; srovės laidumas skysčiuose; elektros įtampa; srovės stipris; elektros varža; omo dėsnis; nuoseklus rezistorių jungimas; paralelinis rezistorių jungimas; varža ir temperatūra; bimetalinis jungiklis; laidininko magnetinis laukas; elektromagnetas; elektros variklio veikimo principas; saugiklis.

	
	

	Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi papildomi  laikikliai ar priedai. Rinkinys turi būti supakuotas į dėžutę ir sudarytas iš ne mažiau, kaip šių priemonių (vieno rinkinio kompletas):

	26.1
	Termometras – 1 vnt.
	Turi būti ne prastesnio matavimo diapazono kaip nuo –3°C iki +103°C
	
	

	26.2
	Graduotas plastikinis ąsotėlis – 1 vnt.
	Turi būti ne mažesnis nei 100 ml.
	
	

	26.3
	Universali montavimo plokštė – 1 vnt.
	Turi būti skirta 4mm įkišamiems elementams.
	
	

	26.4
	Krokodilo tipo gnybtai - 2 vnt.

	Turi būti su ne mažesniais kaip 4 mm kištukais
	
	

	26.5
	Svirtinis jungiklis – 2 vnt. 
	Turi būti
	
	

	26.6
	Bimetalinė juostelė ant kištuko – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	26.7
	Elektrodas ant kištuko – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	26.8
	Elektrinis motoras su kištukais – 1 vnt.
	Turi būti
	
	

	26.9
	Žalvario ir geležies laidai – 1 vnt. 
	Turi būti ne trumpesni kaip 10 m
	
	

	26.10 
	Magnetinė adata – 1 vnt.
	Turi būti ne trumpesnė kaip 70mm
	
	

	26.11
	Adatos laikiklis su kištuku – 1 vnt. 
	Turi būti
	
	

	26.12
	Kištukinis laidas – 2 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 25 cm, raudonas
	
	

	26.13
	Kištukinis laidas - 2 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis kaip 25 cm, mėlynas
	
	

	26.14
	Anglies elektrodas – 2 vnt.
	Turi būti
	
	

	26.15
	Lempos laikiklis – 2 vnt. 
	Turi būti ant ne mažiau kaip 18 mm įkišamo elemento
	
	

	26.16
	Lemputė – 10 vnt.
	Turi būti ne prasčiau kaip 1,5 V/0,15 A
	
	

	26.17
	Lemputė - 10 vnt.
	Turi būti ne prasčiau kaip 3.8V/0,07A
	
	

	26.18
	Lemputė - 10 vnt.
	Turi būti ne prasčiau kaip  6 V/0,3 A
	
	

	26.19
	Tiltinis kištukas – 9 vnt.
	Turi būti ne trumpesnis nei 4 mm 
	
	

	26.20
	Rezistorius – 1 vnt. 
	Turi būti ne prasčiau kaip 47 Omų, 1W kištukinis elementas
	
	

	26.21
	Rezistorius – 2 vnt. 
	Turi būti ne prasčiau kaip 100 Omų, 1W kištukinis elementas
	
	

	26.22
	Nešiojama dėžė/lagaminas – 1 vnt.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 220x430x160mm mm.
 Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą.

	
	

	26.23
	Eksperimentų aprašai lietuvių k. – 1 kompl.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).
	
	





