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DAUGIAFUNKCINIO SPAUSDINTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametro arba savybės pavadinimas
	Reikalaujama minimali reikšmė
	Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas - privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus su nuoroda į puslapį)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Gamintojas, pavadinimas, modelis
	Būtina nurodyti.
	

	2.
	Funkcijos
	Turi būti dokumentų spausdinimo, nuskaitymo (skenavimo) ir kopijavimo funkcijos.
	

	3.
	Sąsajos
	Turi būti integruotos (standartinės) sąsajos su ne žemesnės nei USB 2.0 versijos jungtimi, 10/100/1000 Base-TX Ethernet.
	

	4.
	Jungtys
	ne mažiau 1 vnt. USB tipo išorinės jungties; ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 (Ethernet) tipo 10/100/1000 Mbps jungties
	

	5.
	Operatyviosios atminties dydis
	Turi būti ne mažiau nei 1 GB talpos.
	

	6.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Daugiafunkcinis spausdintuvas turi būti suderintas operacinėmis sistemomis:
Windows 10; Windows 11;
Mac OS v 10.12
	

	7.
	Spausdinimo funkcionalumas
	Turi būti spalvinis elektrografinis lazerinis arba lygiavertis spausdinimo būdas.
Turi būti A3 ir mažesni spausdinimo formatai. 
Turi būti automatinio dvipusio spausdinimo įrenginys.
Spausdinimo greitis turi būti ne mažiau nei:
24 psl./min (ppm) juodai ir spalvotai A4 formatu
12 psl./min (ppm) juodai ir spalvotai A3 formatu
Skiriamoji geba turi būti ne mažiau nei 600x600 dpi
	

	8.
	Nuskaitymo funkcionalumas
	Nuskaitymo skiriamoji geba turi būti ne mažiau nei 600x600 dpi raiškos.
A4 formato skenavimo greitis ne mažesnis nei 50 (ipm) juodai ir spalvotai. 
Turi būti automatinis dokumentų padavimo įrenginys (ADF).
Automatinis dokumentų padavimo įrenginio talpa ne mažiau kaip 50 lapų.
Turi būti A3 ir mažesni nuskaitymo formatai.
Skenuoto dokumento išsaugojimo formatai ne mažiau kaip: PDF, JPEG, TIFF.
Tiekėjas gali siūlyti papildomą programinę įrangą, užtikrinančią nuskenuoto dokumento išsaugojimą reikiamu formatu.
Turi būti galimybė nuskenuotą dokumentą perkelti (išsiųsti) į elektroninį paštą, kompiuterių tinklą, debesiją.
	

	9.
	Kopijavimo funkcionalumas
	Kopijavimo skiriamoji geba turi būti ne mažiau nei 600x600 dpi
	

	10.
	Rankinio popieriaus tiekimo lentyna
	Turi būti rankinio popieriaus tiekimo lentyna.
	

	11.
	Popieriaus tiekimo kasečių (tiektuvų) talpa
	Ne mažiau kaip 2 standartiniai popieriaus dėklai ne mažiau nei po 500 lapų (A3/A4 formato).
Rankinio tiektuvo ne mažiau kaip 50 lapų
	

	12.
	Valdymo skydelis
	Ne mažesnis kaip 100 mm įstrižainės spalvotas liečiamas ekranas.
	

	13.
	Naudotojų identifikavimas
	Turi būti galimybė identifikuoti kortelėmis, PIN kodais. 
	

	14.
	Spausdinimas iš bet kurio kompiuterio.
	Follow-Me tipo spausdinimas iš bet kurio įrenginio po autentifikacijos arba analogiškas
	

	15.
	Spausdinimo valdymo  sprendimai
	Turi turėti galimybę integruoti trečiųjų šalių sprendimus (HyPAS platforma arba analogiška)
	

	16.
	Kasečių komplektavimas
	Pateikiamo daugiafunkcinio spausdintuvo pirminis juodos spalvos resursas turi būti ne mažesnis kaip 3000 standartinių lapų pagal ISO/IEC 19798 arba lygiavertį standartą.
Pirminis spalvinių kasečių (C/M/Y) resursas ne mažesnis kaip po 1500 lapų pagal ISO/IEC 19798 arba lygiavertį standartą.
	

	17.
	Ženklinimo užtikrinimas
	Daugiafunkcinis spausdintuvas gamintojo turi būti paženklintas CE ženklu, būtina pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę arba pridėti tai įrodančius dokumentus ar jų kopijas.
	

	18.
	Energijos suvartojimo reikalavimų atitiktis
	Daugiafunkcinis spausdintuvas turi atitikti „Energy Star“ arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.
Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai („Energy Star“ ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai) ar jų kopijos.
	

	19.
	Aplinkosaugos reikalavimų atitiktis
	Daugiafunkcinis spausdintuvas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (ekologinis ženklas „Blue Angel“ arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai) ar jų kopijos.
Daugiafunkcinio spausdintuvo gamintojas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).
	

	20.
	Kiti reikalavimai
	
	

	20.1
	Reikalavimai tvarkyklėms
	Visos tvarkyklės turi būti prieinamos spausdintuvo gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	

	20.2
	Bendri reikalavimai
	Daugiafunkcinis spausdintuvas turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
	

	20.3
	Garantija
	Daugiafunkciniam spausdintuvui turi būti suteikta gamintojo garantija, kurios laikotarpis ne mažesnis nei 24 mėnesiai nuo šios įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą įrangos, jos sudėtinių dalių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrangos buvimo vietoje.
Jeigu įrangos remonto darbai gali būti atlikti tik įrangos gamintojo garantinio aptarnavimo padalinyje, tiekėjas savo lėšomis turi užtikrinti įrangos pristatymą iš įrangos buvimo vietos į garantinio aptarnavimo vietą ir grąžinimą perkančiajai organizacijai.
Reakcijos į įrangos gedimą terminas turi būti ne ilgiau nei 1 darbo diena nuo incidento registravimo dienos, t. y. perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėjo įgaliotą atstovą. Įrangos gedimų šalinimo laikas turi būti  ne daugiau nei 10 darbo dienų.
Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios įrangos, jos sudėtinių dalių ar priedų darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 10 darbo dienų nuo incidento registravimo dienos, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią įrangą kita nauja, reikalavimus atitinkančia įranga.
	



