   		



 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


PASIŪLYMAS
DĖL NEŠIOJAMŲJŲ  RADIO STOTELIŲ
 PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 


ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vienetais
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina be PVM, Eur
(3 ir 4 stulpelių sandauga)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Nešiojamosios radijo stotelės
	60
	
	

	Iš viso bendra kaina be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra kaina su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.


 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/Funkcija
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1.
	

DMR TIER 2 standarto radijo ryšio stotys




	1.1. Bendrieji reikalavimai:
1.1.1. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota;
1.1.2. Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.
1.1.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų radijo stočių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „end of life time“ ar „discontinued“).
1.1.4. Radijo stotys turi gebėti dirbti pagal Europos telekomunikacijų Standartizacijos Instituto (ETSI TS 102 361 – 1) standartą arba lygiavertį.
Radijo stotys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	

	2.
	DMR TIER 2 standarto nešiojama (rankinė) radijo stotelė
	2.1. Bendrieji reikalavimai nešiojamai (rankinei) radijo stotelei:
2.1.1. Rankinė radijo stotis turi būti nešiojama (toliau – stotelė) ir pritaikyta darbui analoginiu ir skaitmeniniu ryšio režimu (toliau – darbo režimas) kiekviename kanale ir, nustačius galimybę, persijungti iš vieno režimo į kitą.
2.1.2. Stotelė privalo turėti mikrofoną, garsiakalbį, kanalų perjungiklį ir garo reguliavimą.
2.1.3. Stotelės dažnių (kanalų) veikimo diapazonas nuo 403 MHZ iki 527 MHz.
2.1.4. Apsauga nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne mažesnė kaip IP68.
2.1.5. Radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui nuo -30°C iki +60°C.
2.1.6. Stotelės spalva turi būti juoda.
2.1.7. Turi būti atspari žemai temperatūrai, lietui, drėgmei, dulkėms, vibracijai, smūgių poveikiui pagal MIL-STD-810.
2.1.8. Gamintojo suteikiamas garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.
2.1.9. Įrangos techninė priežiūra ar remontas turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose, t. y. privaloma gamintojo pažyma, kad tiekėjas yra oficialus platintojas, su teise į techninį aptarnavimą, priežiūrą, garantinį bei pogarantinį remontą.
2.1.10. Programuojamų kanalų skaičius – ne mažiau kaip 16. 
2.1.11. Žingsnis tarp kanalų – 12,5 kHz.
2.2. Reikalavimai nešiojamos (rankinės) radijo stotelės parametrams
2.2.1. Imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne blogesnis kaip 0,19 uV (prie 12 dB SINAD), esant skaitmeninei moduliacijai – ne blogesnis kaip 0,20 uV (5 % BER).
2.2.2. Fono ir triukšmų lygis – ne mažesnis kaip -40 dB.
2.2.3. Selektyvumas (esant 12.5 kHz kanalų atskyrimui) – ne mažesnis kaip 45 dB.
2.2.4. Siųstuvo galia – ne mažesnė kaip 4 W.
2.2.5. Balso apsaugos (angl. „encryption“) lygis – ne mažiau kaip 256 bitų.
2.2.6. Balso apsaugos raktus kuria vartotojas.
2.2.7. Siųstuvo galia turi būti reguliuojama. 
2.3. [bookmark: _GoBack]Nešiojamos (rankinės) radijo stotelės komplekto sudėtis (priedai ir reikalavimai jiems)
2.3.1.  Juodos spalvos radijo stoties antena – lankstus strypas (angl. „whip“), dirbanti visame dažnių ruože.
2.3.2. Ant radijo stoties korpuso turi būti juodos spalvos spaustukas radijo stoties tvirtinimui prie diržo.
2.3.3. Juodos spalvos ličio jonų baterija ne mažiau kaip 2200 mAh.
2.3.4. Vienos baterijos greito krovimo įkroviklio komplektas (230 Vac/50 Hz) su EU kištuku ir indikatoriumi, rodančiu įkrovimo pabaigą. Įkraunamų baterijų tipai – NiCd, NiMh, Li-Ion.
2.3.5. Išorinis radijo stoties manipuliatorius (jungiamas prie radijo stoties) su siuntimo ir priėmimo režimo valdymo jungikliu, mikrofonu, garsiakalbiu ir 3.5 mm lizdu ausinėms prijungti. Prijungus ausines prie manipuliatoriaus, garsiakalbis turi išsijungti. Manipuliatoriaus korpuse numatytas spaustukas manipuliatoriui tvirtinti prie aprangos elemento. Manipuliatoriaus laidas prijungimui prie radijo stoties – lankstus ir susuktas spirale, ilgis – ne trumpesnis kaip 50 cm ir ne ilgesnis kaip 70 cm, ištempimo ilgis ne trumpesnis kaip 200 cm. Išmatavimai ne didesni kaip 60x65x30 mm (išmatavimai nurodyti be spaustuko gabaritų). Manipuliatorius spalva – tokia pati kaip radijo stotelės.
2.3.6. Ausinės (skirtos vienai ausiai) – jungiamos į išorinį radijo stoties manipuliatorių, tvirtinamos už ausies, tvirtinimo laikiklis – guminis. Ausinių laidas su 3,5 mm kištuku, laidas susuktas spirale, susukto laido ilgis – ne trumpesnis kaip 30 cm ir ne ilgesnis  kaip 45 cm. Ištempto laido ilgis – ne trumpesnis kaip 95 cm. Ausinių spalva – juoda.
Radijo stoties programavimo programinė įranga (naujausia versija) ir programavimo kabelis su USB jungtimi. Programinės įrangos kalba – lietuvių arba anglų.
	



4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.






___________________________________________
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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