TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konteinerių pristatymo adresas: V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilnius
Tiekėjas, aukščiau nurodytu adresu, įsipareigoja pristatyti visus konteinerius.
[bookmark: _Toc215563904][bookmark: _Toc265769174]
	Reikalavimo pavadinimas
	Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas
	Pildo tiekėjas (Atitinka/Neatitinka, tiksli reikšmė arba komentaras)


	Tipas
	Užtraukiamas atliekų surinkimo preskonteineris. Konstrukcija pagal DIN 30722 standartą arba lygiavertį.
	Atitinka/neatitinka

	Paskirtis
	Plastikui, popieriui, kartonui
	Atitinka/neatitinka

	Būklė
	Naujas, nenaudotas.
	Atitinka/neatitinka

	Pagaminimo metai
	Ne ankščiau nei 2023 metai
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Talpa
	20 m3
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Matmenys
	[bookmark: _Hlk492036158]Ilgis: 6300 mm  ±  5 % (bendras ilgis su kabliu/-iais);
Plotis: ne daugiau kaip 2550 mm  (išoriniai matmenys);
Aukštis: ne daugiau kaip 2527 mm  (matmenys neįskaitant ratukų aukščio).
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Viršutinės užpildymo angos matmenys
	Ilgis: 1400 mm  ±  10 %
Plotis: 1900 mm  ±  5 %
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Medžiagų pakrovimo aukštis
	1300 mm  ±  10 %
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Užpildymo angos dangtis 
	Turi būti (palengvinto atidarymo mechanizmas)
	Atitinka/neatitinka

	Medžiagų presavimo galia
	Ne mažiau 34 t (333,4 kN)
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Variklio galia
	Ne mažiau 5 kW
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Maitinimo šaltinis
	400V/50Hz
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Transportavimo pakėlimo sistema
	Standartinė kablio iškrovimo sistema pagal DIN 30722 standartą arba lygiavertį. 
Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu.
	Atitinka/neatitinka

	Ratukai
	Preskonteinerio ratukai privalo būti su tepamais guoliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. Ratukai turi būti sumontuoti iš konteinerio iškrovimo pusės t. y. priešingos nei pakėlimo kablys. 
	Atitinka/neatitinka

	Medžiaga
	Konstrukcinis plienas, plieno markė - ne prastesnė nei S235 arba lygiavertė.
Dugno plokštės storis ne mažiau 4 mm.
Šoninių sienų ir durų – ne mažiau 4 mm.
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Paviršiaus danga
	Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga.
Konteinerio spalva RAL 6025
	Atitinka/neatitinka

	Kiti reikalavimai
	Preskonteineris turi turėti CE ženklinimą (tikrinama prekės pristatymo metu) ir EB atitikties deklaraciją (EB atitikties deklaracijos kopija pateikiama kartu su prekėmis). Visos preskonteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos.  Preskonteineriai bus naudojami lauke, todėl turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. 
	Atitinka/Neatitinka
Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekių pristatymo metu.
Kartu su prekėmis pateikiama:
- EB atitikties deklaracija;
- plieno sertifikatas ir konteinerio dangos (grunto ir dažų) eksploatacinių savybių deklaracija.

	Užpildymo indikatoriai
	Indikatoriai: užpildymo lygio iki 75% indikatorius; klaidos indikatorius; alyvos lygio ir temperatūros jutiklis
	 Atitinka/neatitinka

	Aptarnavimo durys
	Aptarnavimo durys su elektrine apsauga 
	Atitinka/neatitinka

	Valdymas ir elektros pajungimas
	Valdymas ir elektros pajungimas iš kairės arba dešinės pusės 
	Atitinka/neatitinka

	Reikalavimai garantijai ir techniniam aptarnavimui
	Tiekėjas turi būti preskonteinerio gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
	Privaloma

	Prekės garantija
	Ne mažiau kaip 2 metai nuo perėmimo dienos.
	Įrašyti konkrečią reikšmę

	Dokumentai
	Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės gamintojo deklaruojamus techninius duomenis (išsamų siūlomų tiekti prekių aprašymą, sertifikatus, nuotraukas, katalogus, brėžinius ar kitus dokumentus), kuriuose būtų nurodyti visi prekės parametrai ir techninės charakteristikos, įrodančios prekės atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. Užsienio kalba parengti dokumentai turi būti pateikti su vertinimu į lietuvių kalbą.
	Privaloma.
Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekių pristatymo metu.






